Powrót do Spisu treści

# Dane techniczne

- Intel(R) WiMAX/WiFi Link 5350
- Intel(R) WiMAX/WiFi Link 5150
- Intel(R) WiFi Link 5300
- Intel(R) WiFi Link 5100
- Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection
- Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection
- Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection

## Intel(R) WiFi Link 5150 i Intel(R) WiFi Link 5350

WiFi / WiMAX
Typ | Karta mini i half-mini PCI Express*
Kody produktów | Intel® WiMAX/WiFi Link 5350 — 3x3 MC Intel® WiMAX/WiFi Link 5150 — 1X2 MC/HMC
Wymiary | Karta mini: szerokość 50,80 mm x długość 30 mm x wysokość 4,5 mm (1,049 cala x 1,18 cala x 0,18 cala) Karta half-mini: szerokość 26,64 mm x długość 30 mm x wysokość 4,5 mm (1,049 cala x 1,18 cala x 0,18 cala)
Złącze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złącze kabla U.FL-LP-066
Rozróżnienie anten | Antena z przełączaniem na płycie głównej
Interfejs złącza | 53-stykowe łącze krawędziowe Mini Card
Napięcie | 3.3 V
Temperatura eksploatacji | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotność | 50–90% bez kondensacji (w temperaturach 25–35ºC)
WiFi
Modulacja częstotliwości | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Pasmo częstotliwości | 5,15–5,85 GHz (w zależności od kraju) | 2,41–2,474 GHz (w zależności od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ośrodek przenoszenia | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | 4–12 GHz (w zależności od kraju) | Kanał 1–11 (tylko USA) Kanał 1–13 (Japonia, Europa)
IEEE 802.11n — szybkość transmisji danych | Intel(R) WiFi Link 5350 450; 405; 360; 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2 Mb/s
Intel(R) WiFi Link 5150 300; 270; 243; 240; 180; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2 MB/s
IEEE 802.11a — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11g — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b — szybkość transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
WiFi — ogólne
Systemy operacyjne | Microsoft Windows XP* (32- i 64-bitowy) i Windows Vista* (32- i 64-bitowy)
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Certifikaty Wi-Fi* dla: 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Indywidualne, WPA2-Korporacyjne, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Certyfikaty rozszerzeń Cisco | CCX (certyfikaty Cisco) wersja 4.0
Standard WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architektura | Tryby działania infrastruktura lub Ad Hoc (każdy z każdym)
Zabezpieczenia | WPA-Indywidualne, WPA2-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Korporacyjne, 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Szyfrowanie | AES-CCMP 128-bitowe, WEP 128-bitowe i 64-bitowe, CKIP, TKIP
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC 60590)
WiMAX
Pasmo częstotliwości | 2,5–2,7 GHz (profil 3A)
Modulacja | UL — QPSK, 16 QAM DL — QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Ośrodek przenoszenia | Tryb dupleksu: Operacje TDD | Skalowalne OFDMA (SOFDMA): 512 i 1024 FFT
Permutacja nośnika podrzędnego: PUSC | Przepustowość kanałów: 5 MHz i 10 MHz
Zestaw funkcji WiMAX Network Release | SPWG/NWG wersja 1.0 SPWG/NWG wersja 1.5
Szybkość (wydajność OTA kanał 10 MHz) | 10 Mb/s DL i 4 Mb/s UL przy szybkości szczytowej
Moc wyjściowa nadajnika radiowego | Zgodność z klasą mocy 2
WiMAX — ogólne
Systemy operacyjne | Microsoft Windows XP*, Vista*
Zgodność ze standardami | 802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4)
Zestaw funkcji WiMAX System Profile | Mobile WiMAX wersja 1, Wave II Profil 3A
Zabezpieczenia | Protokół zarządzania kluczami (PKMv2)
Szyfrowanie | 128-bitowe CCMP (Counter-Mode/CBC-MAC) oparte na szyfrowaniu AES

## Intel(R) WiFi Link 5300 i Intel(R) WiFi Link 5100

Typ | Karta full-mini i half-mini PCI Express*
Wymiary | Karta full-mini: szerokość 5,08 cm x długość 3,00 cm x wysokość 4,6 mm (2,00 cala x 1,18 cala x 0,18 cala) Karta half-mini: szerokość 26,64 mm x długość 30 mm x wysokość 4,5 mm (1,049 cala x 1,18 cala x 0,18 cala)
Złącze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złącze kabla U.FL-LP-066
Rozróżnienie anten | Antena z przełączaniem na płycie głównej
Interfejs złącza | 52-stykowe łącze krawędziowe Mini Card
Napięcie | 3.3 V
Temperatura eksploatacji | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotność | 50–95% bez kondensacji (w temperaturach 25–35ºC)
Modulacja częstotliwości | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Pasmo częstotliwości | 5,15–5,85 GHz (w zależności od kraju) | 2,400–2.4835 GHz (w zależności od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ośrodek przenoszenia | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | 4–12 GHz (w zależności od kraju) | Kanał 1–11 (tylko USA) Kanał 1–13 (Japonia, Europa)
IEEE 802.11n — szybkość transmisji danych | Intel(R) WiFi Link 5300 450; 405; 360; 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2 Mb/s
Intel(R) WiFi Link 5100 300; 270; 243; 240; 180; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2 MB/s
IEEE 802.11a — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11g — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b — szybkość transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Ogólne
Systemy operacyjne | Microsoft Windows XP* (32- i 64-bitowy) i Windows Vista* (32- i 64-bitowy).
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Certifikaty Wi-Fi* dla: 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Indywidualne, WPA2-Korporacyjne, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certyfikaty rozszerzeń Cisco | CCX (certyfikaty Cisco) wersja 4.0
Standard WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architektura | Tryby działania infrastruktura lub Ad Hoc (każdy z każdym)
Zabezpieczenia | WPA-Indywidualne, WPA2-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Korporacyjne, AES-CCMP 128-bitowe, WEP 128-bitowe i 64-bitowe; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN

Typ | Karta mini PCI Express*
Wymiary | szerokość 5,08 cm x długość 3,00 cm x wysokość 4,6 mm (2,00 cala x 1,18 cala x 0,18 cala)
Złącze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złącze kabla U.FL-LP-066
Rozróżnienie anten | Antena z przełączaniem na płycie głównej
Interfejs złącza | 52-stykowe łącze krawędziowe Mini Card
Napięcie | 3.3 V
Temperatura eksploatacji | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotność | 50–95% bez kondensacji (w temperaturach 25–35ºC)
Modulacja częstotliwości | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Pasmo częstotliwości | 5,15–5,85 GHz (w zależności od kraju) | 2,400–2.4835 GHz (w zależności od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ośrodek przenoszenia | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | 4–12 GHz (w zależności od kraju) | Kanał 1–11 (tylko USA) Kanał 1–13 (Japonia, Europa)
IEEE 802.11n — szybkość transmisji danych | Odbiór: 300, 270, 243, 240, 180 Odbiór/Transmisja: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11g — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b — szybkość transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Ogólne
Systemy operacyjne | Microsoft Windows XP* (32- i 64-bitowy) i Windows Vista* (32- i 64-bitowy).
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Certifikaty Wi-Fi* dla: 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Indywidualne, WPA2-Korporacyjne, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certyfikaty rozszerzeń Cisco | CCX (certyfikaty Cisco) wersja 4.0
Standard WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architektura | Tryby działania infrastruktura lub Ad Hoc (każdy z każdym)
Zabezpieczenia | WPA-Indywidualne, WPA2-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Korporacyjne, AES-CCMP 128-bitowe, WEP 128-bitowe i 64-bitowe; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_

(To jest wersja karty Intel Wireless WiFi 4965AGN z wyłączoną funkcją 802.11n). 802.11n odnosi się do: projektu poprawki IEEE P802.11n*/D2.0 do NORMY [DLA]: Informatyka — Telekomunikacja i wymiana danych między systemami — Sieci lokalne i miejskie — Wymagania szczególne — Część 11: Specyfikacje dotyczące kontroli dostępu do nośników (MAC) w sieci bezprzewodowej LAN i warstwy fizycznej (PHY): Usprawnienia dotyczące większej przepływności.

Typ | Karta mini PCI Express
Wymiary | szerokość 5,08 cm x długość 3,00 cm x wysokość 4,6 mm (2,00 cala x 1,18 cala x 0,18 cala)
Złącze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złącze kabla U.FL-LP-066
Rozróżnienie anten | Antena z przełączaniem na płycie głównej
Interfejs złącza | 52-stykowe łącze krawędziowe Mini Card
Napięcie | 3.3 V
Temperatura eksploatacji | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotność | 50–95% bez kondensacji (w temperaturach 25–35ºC)
Modulacja częstotliwości | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Pasmo częstotliwości | 5,15–5,85 GHz (w zależności od kraju) | 2,400–2.4835 GHz (w zależności od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ośrodek przenoszenia | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | 4–12 GHz (w zależności od kraju) | Kanał 1–11 (tylko USA) Kanał 1–13 (Japonia, Europa)
IEEE 802.11a — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11g — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b — szybkość transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Ogólne
Systemy operacyjne | Microsoft Windows XP (32- i 64-bitowy) i Windows Vista (32- i 64-bitowy)
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Certyfikat Wi-Fi* dla standardów 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM
Certyfikaty rozszerzeń Cisco | CCX (certyfikaty Cisco) wersja 4.0
Standard WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Architektura | Tryby działania infrastruktura lub Ad Hoc (każdy z każdym)
Zabezpieczenia | WPA-Indywidualne, WPA2-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Korporacyjne, AES-CCMP 128-bitowe, WEP 128-bitowe i 64-bitowe; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

Typ | Karta mini PCI Express
Wymiary | szerokość 5,08 cm x długość 3,00 cm x wysokość 4,6 mm (2,00 cala x 1,18 cala x 0,18 cala)
Złącze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złącze kabla U.FL-LP-066
Antena podwójnego układu zbiorczego | komutacja podwójnego układu zbiorczego na karcie
Interfejs złącza | 52-stykowe łącze krawędziowe Mini Card
Napięcie | 3.3 V
Temperatura eksploatacji | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotność | 50–92% bez kondensacji (w temperaturach 25 ºC–55 ºC)
Modulacja częstotliwości | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Pasmo częstotliwości | 5,15 GHz–5,85 GHz | 2,400–2.4835 GHz (w zależności od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ośrodek przenoszenia | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | 4–12 bez nakładania się, w zależności od kraju | Kanał 1–11 (tylko USA) Kanał 1–13 (Japonia, Europa)
Szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Ogólne
Systemy operacyjne | Microsoft Windows XP i Windows Vista
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Certifikaty Wi-Fi* dla: 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Indywidualne, WPA2-Korporacyjne, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certyfikaty rozszerzeń Cisco | CCX (certyfikaty Cisco) wersja 4.0
Standard WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Architektura | Tryby działania infrastruktura lub Ad Hoc (każdy z każdym)
Zabezpieczenia | WPA-Indywidualne, WPA2-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Korporacyjne, AES-CCMP 128-bitowe, WEP 128-bitowe i 64-bitowe; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection

Typ | Karta mini PCI Express
Wymiary | szerokość 5,08 cm x długość 3,00 cm x wysokość 4,6 mm (2,00 cala x 1,18 cala x 0,18 cala)
Złącze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złącze kabla U.FL-LP-066
Antena podwójnego układu zbiorczego | komutacja podwójnego układu zbiorczego na karcie
Interfejs złącza | 52-stykowe łącze krawędziowe Mini Card
Napięcie | 3.3 V
Temperatura eksploatacji | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotność | 50–92% bez kondensacji (w temperaturach 25 ºC–55 ºC)
Modulacja częstotliwości | 2,4 GHz (802.11b/g)
Pasmo częstotliwości | 2,400–2.4835 GHz (w zależności od kraju)
Modulacja | CCK, DQPSK, DBPSK
Ośrodek przenoszenia | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | Kanał 1–11 (tylko USA) Kanał 1–13 (Japonia, Europa)
IEEE 802.11g — szybkość transmisji danych | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6; 5,5; 2; 1 Mb/s
IEEE 802.11g — szybkość transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Ogólne
Systemy operacyjne | Microsoft Windows XP i Windows Vista
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Certyfikat Wi-Fi* dla standardów: 802.11b, 802.11g, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certyfikaty rozszerzeń Cisco | CCX (certyfikaty Cisco) wersja 4.0
Standard WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b
Architektura | Tryby działania infrastruktura lub Ad Hoc (każdy z każdym)
Zabezpieczenia | WPA-Indywidualne, WPA2-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Korporacyjne, AES-CCMP 128-bitowe, WEP 128-bitowe i 64-bitowe; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection

Typ | mini PCI, typ 3A
Wymiary | szerokość 72,39 cm x długość 44,54 mm x wysokość 5,08 mm (2,85 cala x 1,75 cala x 0,2 cala)
Ciężar | 12,90 g
Złącze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złącze kabla U.FL-LP-066
Antena podwójnego układu zbiorczego | komutacja podwójnego układu zbiorczego na karcie
Interfejs złącza | 124-stykowe złącze krawędziowe SO-DIMM
Napięcie | 3,3 V
Temperatura eksploatacji | 0 do +70 stopni Celsjusza
Wilgotność | 50 do 85% bez kondensacji
Modulacja częstotliwości | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Pasmo częstotliwości | 5,15 GHz–5,85 GHz | 2,400–2,472 GHz (w zależności od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ośrodek przenoszenia | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | 4–12 bez nakładania się, w zależności od kraju | Kanał 1–11 (tylko USA) Kanał 1–13 (Japonia, Europa)
Szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Ogólne
Systemy operacyjne | Microsoft Windows XP i Windows Vista
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Certyfikaty Wi-Fi* dla standardów: 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certyfikaty rozszerzeń Cisco | Cisco Compatible Extensions wersja 3.0
Standard WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Architektura | Tryby działania infrastruktura lub Ad Hoc (każdy z każdym)
Zabezpieczenia | WPA-Indywidualne, WPA2-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Korporacyjne, AES-CCMP 128-bitowe, WEP 128-bitowe i 64-bitowe. 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection

Typ | mini PCI, typ 3B
Wymiary | szerokość 59,45 mm x długość 44,45 mm x wysokość 5 mm (2,34 cala x 1,75 cala x 0,2 cala)
Ciężar | 12,90 g
Złącze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złącze kabla U.FL-LP-066
Antena podwójnego układu zbiorczego | komutacja podwójnego układu zbiorczego na karcie
Interfejs złącza | 124-stykowe złącze krawędziowe mini PCI
Napięcie | 3.3 V
Temperatura eksploatacji | 0 do +70 stopni Celsjusza
Wilgotność | 50 do 85% bez kondensacji
Modulacja częstotliwości | OFDM z BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK
Pasmo częstotliwości | 2,400–2,472 GHz (USA) 2,400–2,4835 GHz (Japonia) 2,400–2,4835 GHz (Europa, ETSI)
Modulacja | OFDM z BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK
Kanały | pełna obsługa 14 kanałów
Szybkość transmisji danych | 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 i 54 Mb/s
Ogólne
Systemy operacyjne | Microsoft Windows XP i Windows Vista
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Certyfikat Wi-Fi* dla standardów: 802.11b, 802.11g, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certyfikaty rozszerzeń Cisco | Cisco Compatible Extensions wersja 2.0
Standard WLAN | IEEE 802.11g i 802.11b
Architektura | Tryby działania infrastruktura lub Ad Hoc (każdy z każdym)
Zabezpieczenia | WPA, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, AES, WEP (128-bitowy i 64-bitowy).
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

Powrót do początku

Powrót do Spisu treści

Znaki towarowe i zastrzeżenia