Takaisin Sisällys-sivulle

# Tekniset tiedot

- Intel(R) WiMAX/WiFi Link 5350
- Intel(R) WiMAX/WiFi Link 5150
- Intel(R) WiFi Link 5300
- Intel(R) WiFi Link 5100
- Intel (R) Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection
- Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection
- Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection

## Intel(R) WiFi Link 5150 and Intel(R) WiFi Link 5350

WiFi / WiMAX
Muotokerroin | PCI Express* Full-Mini Card ja Half-Mini Card
SKUs | Intel® WiMAX/WiFi Link 5350 - 3x3 MC Intel® WiMAX/WiFi Link 5150 - 1X2 MC/HMC
Mitat | Mini Card: Leveys 508 mm, pituus 30 mm, korkeus 4,5 mm Half-Mini Card: Leveys 26,64 x pituus 30 mm x korkeus 4,5 mm
Antenniliitäntä | Hirose U.FL-R-SMT liitetään kaapeliliittimellä U.FL-LP-066
Monitievastaanotto | Monitietoiminto levyllä
Liittimen rajapinta | 53-nastainen Mini Card -reunaliitin
Jännite | 3,3 V
Käyttölämpötila | 0...+80 °C
Ilmankosteus | 50...90 %, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
WiFi
Taajuusmodulointi | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Taajuuskaista | 5,15–5,85 GHz (maasta riippuen) | 2,41 - 2,474 GHz (maasta riippuen)
Modulointi | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Langaton tietoväline | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanavat | 4 - 12 (maasta riippuen) | Kanava 1-11 (vain Yhdysvallat) Kanava 1-13 (Japani, Eurooppa)
IEEE 802.11n -tiedonsiirtonopeudet | Intel(R) WiFi Link 5350 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Intel(R) WiFi Link 5150 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
IEEE 802.11a -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802,11g -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b -tiedonsiirtonopeudet | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
WiFi – Yleistä
Käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows XP* (32- ja 64-bittinen) ja Windows Vista* (32- ja 64-bittinen)
Wi-Fi Alliance* -sertifiointi | Wi-Fi*-sertifiointi: 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Cisco Compatible Extensions -sertifiointi | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standardi | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Arkkitehtuuri | Perusrakenne- tai Ad Hoc (vertaiskäyttö) -toimintatilat
Suojaus | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Salaus | AES-CCMP 128-bittinen, WEP 128-bittinen ja 64-bittinen, CKIP, TKIP
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC 60590)
WiMAX
Taajuuskaista | 2,5 - 2,7 GHz (3A-profiili)
Modulointi | UL - QPSK, 16 QAM DL - QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Langaton tietoväline | Kaksisuuntainen tila: TDD-toiminnot | Scalable OFDMA (SOFDMA): 512 ja 1 024 FFT
Apukantoaallon permutointi: PUSC | Kanavakaistanleveydet: 5 MHz ja 10 MHz
WiMAX Network -version ominaisuusjoukko | SPWG/NWG versio1.0 SPWG/NWG versio 1.5
Nopeussuorituskyky (OTA-suorituskyky 10 MHz:n kanava) | 10 Mbps (alalinkki) ja 4 Mbps (ylälinkki) huippunopeudella
RF-lähettimen lähtöteho | Power Class 2 -yhteensopivuus
WiMAX – Yleistä
Käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows XP*, Vista*
Standardienmukaisuus | 802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4)
WiMAX System Profile -ominaisuusjoukko | Mobile WiMAX versio 1, Wave II Profiili 3A
Suojaus | Avaimenhallintayhteyskäytäntö (PKMv2)
Salaus | 128-bittinen CCMP (Counter-Mode/CBC-MAC), perustuu AES-salaukseen

## Intel(R) WiFi Link 5300 and Intel(R) WiFi Link 5100

Muotokerroin | PCI Express* Full-Mini Card ja Half-Mini Card
Mitat | Full-Mini Card: Leveys 50,95 mm, pituus 30 mm, korkeus 4,5 mm Half-Mini Card: Leveys 26,64 x pituus 30 mm x korkeus 4,5 mm
Antenniliitäntä | Hirose U.FL-R-SMT liitetään kaapeliliittimellä U.FL-LP-066
Monitievastaanotto | Monitietoiminto levyllä
Liittimen rajapinta | 52-nastainen Mini Card -reunaliitin
Jännite | 3,3 V
Käyttölämpötila | 0...+80 °C
Ilmankosteus | 50...95 %, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
Taajuusmodulointi | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Taajuuskaista | 5,15–5,85 GHz (maasta riippuen) | 2,400 - 2,4835 GHz (maasta riippuen)
Modulointi | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Langaton tietoväline | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanavat | 4 - 12 (maasta riippuen) | Kanava 1-11 (vain Yhdysvallat) Kanava 1-13 (Japani, Eurooppa)
IEEE 802.11n -tiedonsiirtonopeudet | Intel(R) WiFi Link 5300 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Intel(R) WiFi Link 5100 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
IEEE 802.11a -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802,11g -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b -tiedonsiirtonopeudet | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Yleiset
Käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows XP* (32- ja 64-bittinen) ja Windows Vista* (32- ja 64-bittinen).
Wi-Fi Alliance* -sertifiointi | Wi-Fi*-sertifiointi: 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Cisco Compatible Extensions -sertifiointi | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standardi | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Arkkitehtuuri | Perusrakenne- tai Ad Hoc (vertaiskäyttö) -toimintatilat
Suojaus | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-bittinen, WEP 128-bittinen ja 64-bittinen; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN

Muotokerroin | PCI Express* Mini Card
Mitat | Leveys 50,95 mm, pituus 30 mm, korkeus 4,5 mm
Antenniliitäntä | Hirose U.FL-R-SMT liitetään kaapeliliittimellä U.FL-LP-066
Monitievastaanotto | Monitietoiminto levyllä
Liittimen rajapinta | 52-nastainen Mini Card -reunaliitin
Jännite | 3,3 V
Käyttölämpötila | 0...+80 °C
Ilmankosteus | 50...95 %, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
Taajuusmodulointi | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Taajuuskaista | 5,15–5,85 GHz (maasta riippuen) | 2,400 - 2,4835 GHz (maasta riippuen)
Modulointi | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Langaton tietoväline | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanavat | 4 - 12 (maasta riippuen) | Kanava 1-11 (vain Yhdysvallat) Kanava 1-13 (Japani, Eurooppa)
IEEE 802.11n -tiedonsiirtonopeudet | Rx: 300, 270, 243, 240, 180 Rx/Tx: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802,11g -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b -tiedonsiirtonopeudet | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Yleiset
Käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows XP* (32- ja 64-bittinen) ja Windows Vista* (32- ja 64-bittinen).
Wi-Fi Alliance* -sertifiointi | Wi-Fi*-sertifiointi: 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Cisco Compatible Extensions -sertifiointi | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standardi | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Arkkitehtuuri | Perusrakenne- tai Ad Hoc (vertaiskäyttö) -toimintatilat
Suojaus | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-bittinen, WEP 128-bittinen ja 64-bittinen; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_

Tämä on Intel Wireless WiFi 4965AGN:n versio, josta on poistettu 802.11n-ominaisuudet. 802.11n:llä viitataan standardiin IEEE P802.11n / D2.0 Muutos Informaatioteknologiaa ja televiestintää sekä järjestelmien välistä tiedonvaihtoa (paikalliset verkot ja MAN-verkot) koskevaan - Erityisvaatimukset-Osa 11:Wireless LAN MAC (Medium Access Control) JA PHY (Physical Layer); tiedot: Tiedonsiirtonopeuden lisääminen.

Muotokerroin | PCI Express Mini Card
Mitat | Leveys 50,95 mm, pituus 30 mm, korkeus 4,5 mm
Antenniliitäntä | Hirose U.FL-R-SMT liitetään kaapeliliittimellä U.FL-LP-066
Monitievastaanotto | Monitietoiminto levyllä
Liittimen rajapinta | 52-nastainen Mini Card -reunaliitin
Jännite | 3,3 V
Käyttölämpötila | 0...+80 °C
Ilmankosteus | 50...95 %, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
Taajuusmodulointi | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Taajuuskaista | 5,15–5,85 GHz (maasta riippuen) | 2,400 - 2,4835 GHz (maasta riippuen)
Modulointi | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Langaton tietoväline | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanavat | 4 - 12 (maasta riippuen) | Kanava 1-11 (vain Yhdysvallat) Kanava 1-13 (Japani, Eurooppa)
IEEE 802.11a -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802,11g -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b -tiedonsiirtonopeudet | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Yleiset
Käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows XP (32- ja 64-bittinen) ja Windows Vista (32- ja 64-bittinen)
Wi-Fi Alliance* -sertifiointi | Wi-Fi*-sertifiointi: 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM
Cisco Compatible Extensions -sertifiointi | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standardi | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Arkkitehtuuri | Perusrakenne- tai Ad Hoc (vertaiskäyttö) -toimintatilat
Suojaus | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-bittinen, WEP 128-bittinen ja 64-bittinen; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

Muotokerroin | PCI Express Mini Card
Mitat | Leveys 50,95 mm, pituus 30 mm, korkeus 4,5 mm
Antenniliitäntä | Hirose U.FL-R-SMT liitetään kaapeliliittimellä U.FL-LP-066
Kaksitieantenni | Emolevyllä oleva kaksitiekytkentä
Liittimen rajapinta | 52-nastainen Mini Card -reunaliitin
Jännite | 3,3 V
Käyttölämpötila | 0...+80 °C
Ilmankosteus | 50..92 %, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...55 ºC)
Taajuusmodulointi | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Taajuuskaista | 5.15 GHz - 5.85 GHz | 2,400 - 2,4835 GHz (maasta riippuen)
Modulointi | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Langaton tietoväline | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanavat | 4–12 toisiaan peittämätöntä, vaihtelee maan mukaan | Kanava 1-11 (vain Yhdysvallat) Kanava 1-13 (Japani, Eurooppa)
Tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Yleiset
Käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows XP ja Windows Vista
Wi-Fi Alliance* -sertifiointi | Wi-Fi*-sertifiointi: 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Cisco Compatible Extensions -sertifiointi | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standardi | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Arkkitehtuuri | Perusrakenne- tai Ad Hoc (vertaiskäyttö) -toimintatilat
Suojaus | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-bittinen, WEP 128-bittinen ja 64-bittinen; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection

Muotokerroin | PCI Express Mini Card
Mitat | Leveys 50,95 mm, pituus 30 mm, korkeus 4,5 mm
Antenniliitäntä | Hirose U.FL-R-SMT liitetään kaapeliliittimellä U.FL-LP-066
Kaksitieantenni | Emolevyllä oleva kaksitiekytkentä
Liittimen rajapinta | 52-nastainen Mini Card -reunaliitin
Jännite | 3,3 V
Käyttölämpötila | 0...+80 °C
Ilmankosteus | 50..92 %, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...55 ºC)
Taajuusmodulointi | 2,4 GHz (802.11b/g)
Taajuuskaista | 2,400 - 2,4835 GHz (maasta riippuen)
Modulointi | CCK, DQPSK, DBPSK
Langaton tietoväline | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanavat | Kanava 1-11 (vain Yhdysvallat) Kanava 1-13 (Japani, Eurooppa)
IEEE 802,11g -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6, 5,5, 2, 1 Mbps
IEEE 802,11g -tiedonsiirtonopeudet | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Yleiset
Käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows XP ja Windows Vista
Wi-Fi Alliance* -sertifiointi | Wi-Fi*-sertifiointi: 802.11b, 802.11g, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Cisco Compatible Extensions -sertifiointi | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standardi | IEEE 802.11g, 802.11b
Arkkitehtuuri | Perusrakenne- tai Ad Hoc (vertaiskäyttö) -toimintatilat
Suojaus | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-bittinen, WEP 128-bittinen ja 64-bittinen; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection

Muotokerroin | Mini PCI Type 3A
Mitat | Leveys 72,39 mm, pituus 44,54 mm, korkeus 5,08 mm
Paino | 12,90 g
Antenniliitäntä | Hirose U.FL-R-SMT liitetään kaapeliliittimellä U.FL-LP-066
Kaksitieantenni | Emolevyllä oleva kaksitiekytkentä
Liittimen rajapinta | 124-nastainen S0-DIMM-reunaliitin
Jännite | 3,3 V
Käyttölämpötila | 0...+70 °C
Ilmankosteus | 50–85 %, tiivistymätön
Taajuusmodulointi | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Taajuuskaista | 5.15 GHz - 5.85 GHz | 2,400 - 2,472 GHz (maasta riippuen)
Modulointi | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Langaton tietoväline | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanavat | 4–12 toisiaan peittämätöntä, vaihtelee maan mukaan | Kanava 1-11 (vain Yhdysvallat) Kanava 1-13 (Japani, Eurooppa)
Tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Yleiset
Käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows XP ja Windows Vista
Wi-Fi Alliance* -sertifiointi | Wi-Fi*-sertifiointi: 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Cisco Compatible Extensions -sertifiointi | Cisco Compatible Extensions, v3.0
WLAN-standardi | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Arkkitehtuuri | Perusrakenne- tai Ad Hoc (vertaiskäyttö) -toimintatilat
Suojaus | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-bittinen, WEP 128-bittinen ja 64-bittinen. 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection

Muotokerroin | Mini PCI Type 3B
Mitat | Leveys 59,45mm, pituus 44,45 mm, korkeus 5,0 mm
Paino | 12,90 g
Antenniliitäntä | Hirose U.FL-R-SMT liitetään kaapeliliittimellä U.FL-LP-066
Kaksitieantenni | Emolevyllä oleva kaksitiekytkentä
Liittimen rajapinta | 124-nastainen PCI-reunaliitin
Jännite | 3,3 V
Käyttölämpötila | 0...+70 °C
Ilmankosteus | 50–85 %, tiivistymätön
Taajuusmodulointi | OFDM yhdessä BPSK:n, QPSK:n, 16QAM:n, 64QAM:n, DBPSK:n, DQPSK:n, CCK:n kanssa
Taajuuskaista | 2,400–2,472 GHz (Yhdysvallat) 2,400–2,4835 GHz (Japani) 2,400–2,4835 GHz (Eurooppa, ETSI)
Modulointi | OFDM yhdessä BPSK:n, QPSK:n, 16QAM:n, 64QAM:n, DBPSK:n, DQPSK:n, CCK:n kanssa
Kanavat | Täydellinen 14 kanavan tuki
Tiedonsiirtonopeudet | 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 ja 54 Mbps
Yleiset
Käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows XP ja Windows Vista
Wi-Fi Alliance* -sertifiointi | Wi-Fi*-sertifiointi: 802.11b, 802.11g, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Cisco Compatible Extensions -sertifiointi | Cisco Compatible Extensions, v2.0
WLAN-standardi | IEEE 802.11g ja 802.11b
Arkkitehtuuri | Perusrakenne- tai Ad Hoc (vertaiskäyttö) -toimintatilat
Suojaus | WPA, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, AES (128-bittinen), WEP 128-bittinen ja 64-bittinen.
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

Takaisin alkuun

Takaisin Sisällys-sivulle

Tavaramerkit ja vastuuvapautuslausekkeet