Tilbake til innhold

# Spesifikasjoner

- Intel(R) WiMAX/WiFi Link 5350
- Intel(R) WiMAX/WiFi Link 5150
- Intel(R) WiFi Link 5300
- Intel(R) WiFi Link 5100
- Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection
- Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection
- Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection

## Intel(R) WiFi Link 5150 og Intel(R) WiFi Link 5350

WiFi / WiMAX
Formfaktor | PCI Express* minikort og halvminikort
SKU | Intel® WiMAX/WiFi Link 5350 - 3x3 MC Intel® WiMAX/WiFi Link 5150 - 1X2 MC/HMC
Dimensjoner | Minikort: Bredde 20 tommer x Lengde 1,18 tommer x Høyde 0,18 tommer (50,80 mm x 30 mm x 4,5 mm) Halvminikort: Bredde 1,049 tommer x Lengde 1,18 tommer x Høyde 0,18 tommer (26,64 mm x 30 mm x 4,5 mm)
Antennegrensesnittkontakt | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkontakt U.FL-LP-066
Antennespredning | On-board diversity
Kontaktgrensesnitt | 53-pin minikortkantkontakt
Spenning | 3.3 V
Driftstemperatur | 0 til +80 grader Celsius
Fuktighet | 50 til 90% ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 35 ºC)
WiFi
Frekvensmodulasjon | 5 GHz (802.11a/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 5.15 GHz - 5.85 GHz (landsavhengig) | 2,41 - 2,474 GHz (landsavhengig)
Modulasjon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medium | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2.4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | 4 til 12 (landsavhengig) | Kanal 1-11 (kun USA) Kanal 1-13 (Japan, Europa)
IEEE 802.11n Datahastigheter | Intel(R) WiFi Link 5350 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
Intel(R) WiFi Link 5150 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
WiFi generelt
Operativsystemer | Microsoft Windows XP* (32- og 64-bit) og Windows Vista* (32- og 64-bit)
Wi-Fi(R) Alliance*-sertifisering | Wi-Fi*-sertifisering for 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personlig, WPA-Foretak, WPA2-Personlig, WPA2-Foretak, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Cisco Compatible Extensions-sertifikasjon | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-Standard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Arkitektur | Driftsmodusene Infrastruktur eller Ad hoc (enhet-til-enhet)
Sikkerhet | WPA-personlig, WPA2-personlig, WPA-foretak, WPA2-foretak, 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Kryptering | AES-CCMP 128-bit, WEP 128-bit og 64-bit, CKIP, TKIP
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC 60590)
WiMAX
Frekvensbånd | 2,5-2,7 GHz (3A-profil)
Modulasjon | UL - QPSK, 16 QAM DL - QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Trådløst medium | Dupleksmodus: TDD-operasjoner | Skalerbar OFDMA (SOFDMA): 512 og 1024 FFT
hjelpebærerpermutasjon: PUSC | Kanalbåndbredder: 5 MHz og 10 MHz
Funksjonssett for WiMAX Network-utgave | SPWG/NWG utgave 1.0 SPWG/NWG utgave 1.5
Hastighetsytelse (OTA-ytelse 10 MHz-kanal) | 10 Mbps DL og 4 Mbps UL ved topphastighet
Utgangsstyrke for RF-sender | Etterfølgelse av strømklasse 2
WiMAX generelt
Operativsystemer | Microsoft Windows XP*, Vista*
Etterfølgelse av standarder | 802.16e-2005 rettelser 2 (D4)
Funksjonssett for WiMAX systemprofil | Mobil WiMAX utgave 1, Wave II Profil 3A
Sikkerhet | Nøkkeladministrasjonsprotokoll (PKMv2)
Kryptering | 128-bit CCMP (Counter-Mode/CBC-MAC) basert på AES-kryptering

## Intel(R) WiFi Link 5300 og Intel(R) WiFi Link 5100

Formfaktor | PCI Express* fullminikort og halvminikort
Dimensjoner | Full-minikort: Bredde 2.00 tommer x Lengde 1.18 tommer x Høyde 0.18 tommer (50,95 mm x 30 mm x 4,5 mm) Halvminikort: Bredde 1,049 tommer x Lengde 1,18 tommer x Høyde 0,18 tommer (26,64 mm x 30 mm x 4,5 mm)
Antennegrensesnittkontakt | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkontakt U.FL-LP-066
Antennespredning | On-board diversity
Kontaktgrensesnitt | 52-pin minikortkantkontakt
Spenning | 3.3 V
Driftstemperatur | 0 til +80 grader Celsius
Fuktighet | 50 til 95 % ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 35 ºC)
Frekvensmodulasjon | 5 GHz (802.11a/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 5.15 GHz - 5.85 GHz (landsavhengig) | 2.400 - 2.4835 GHz (landsavhengig)
Modulasjon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medium | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2.4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | 4 til 12 (landsavhengig) | Kanal 1-11 (kun USA) Kanal 1-13 (Japan, Europa)
IEEE 802.11n Datahastigheter | Intel(R) WiFi Link 5300 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
Intel(R) WiFi Link 5100 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Generelt
Operativsystemer | Microsoft Windows XP* (32- og 64-bit) og Windows Vista* (32- og 64-bit).
Wi-Fi(R) Alliance*-sertifisering | Wi-Fi*-sertifisering for 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personlig, WPA-Foretak, WPA2-Personlig, WPA2-Foretak, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Cisco Compatible Extensions-sertifikasjon | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-Standard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Arkitektur | Driftsmodusene Infrastruktur eller Ad hoc (enhet-til-enhet)
Sikkerhet | WPA-Personlig, WPA2-Personlig, WPA-Foretak , WPA2-Foretak, AES-CCMP 128-bit, WEP 128-bit og 64-bit; 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN

Formfaktor | PCI Express* Mini Card
Dimensjoner | Bredde 2.00 tommer x Lengde 1.18 tommer x Høyde 0.18 tommer (50,95 mm x 30 mm x 4,5 mm)
Antennegrensesnittkontakt | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkontakt U.FL-LP-066
Antennespredning | On-board diversity
Kontaktgrensesnitt | 52-pin minikortkantkontakt
Spenning | 3.3 V
Driftstemperatur | 0 til +80 grader Celsius
Fuktighet | 50 til 95 % ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 35 ºC)
Frekvensmodulasjon | 5 GHz (802.11a/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 5.15 GHz - 5.85 GHz (landsavhengig) | 2.400 - 2.4835 GHz (landsavhengig)
Modulasjon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medium | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2.4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | 4 til 12 (landsavhengig) | Kanal 1-11 (kun USA) Kanal 1-13 (Japan, Europa)
IEEE 802.11n Datahastigheter | Rx: 300, 270, 243, 240, 180 Rx/Tx: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Generelt
Operativsystemer | Microsoft Windows XP* (32- og 64-bit) og Windows Vista* (32- og 64-bit).
Wi-Fi(R) Alliance*-sertifisering | Wi-Fi*-sertifisering for 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personlig, WPA-Foretak, WPA2-Personlig, WPA2-Foretak, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Cisco Compatible Extensions-sertifikasjon | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-Standard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Arkitektur | Driftsmodusene Infrastruktur eller Ad hoc (enhet-til-enhet)
Sikkerhet | WPA-Personlig, WPA2-Personlig, WPA-Foretak , WPA2-Foretak, AES-CCMP 128-bit, WEP 128-bit og 64-bit; 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_

Dette er en versjon av Intel Wireless WiFi 4965AGN med 802.11n-muligheter deaktivert. 802.11n viser til: IEEE P802.11n / D2.0 Draft-tillegg til STANDARD [FOR] informasjonsteknologi-telekommunikasjon og informasjonsutveksling mellom systemer-Lokale og metropolitanske nettverksspesifikke krav-Del 11: Spesifikasjoner for Wireless LAN Medium Access Control (MAC) og Physical Layer (PHY) : Enhancements for Higher Throughput.

Formfaktor | PCI Express Mini Card
Dimensjoner | Bredde 2.00 tommer x Lengde 1.18 tommer x Høyde 0.18 tommer (50,95 mm x 30 mm x 4,5 mm)
Antennegrensesnittkontakt | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkontakt U.FL-LP-066
Antennespredning | On-board diversity
Kontaktgrensesnitt | 52-pin minikortkantkontakt
Spenning | 3.3 V
Driftstemperatur | 0 til +80 grader Celsius
Fuktighet | 50 til 95 % ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 35 ºC)
Frekvensmodulasjon | 5 GHz (802.11a) | 2.4 GHz (802.11b/g)
Frekvensbånd | 5.15 GHz - 5.85 GHz (landsavhengig) | 2.400 - 2.4835 GHz (landsavhengig)
Modulasjon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medium | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2.4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | 4 til 12 (landsavhengig) | Kanal 1-11 (kun USA) Kanal 1-13 (Japan, Europa)
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Generelt
Operativsystemer | Microsoft Windows XP (32- og 64-bit) og Windows Vista (32- og 64-bit)
Wi-Fi(R) Alliance*-sertifisering | Wi-Fi*-sertifisering for 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM
Cisco Compatible Extensions-sertifikasjon | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-Standard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Arkitektur | Driftsmodusene Infrastruktur eller Ad hoc (enhet-til-enhet)
Sikkerhet | WPA-Personlig, WPA2-Personlig, WPA-Foretak , WPA2-Foretak, AES-CCMP 128-bit, WEP 128-bit og 64-bit; 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

Formfaktor | PCI Express Mini Card
Dimensjoner | Bredde 2.00 tommer x Lengde 1.18 tommer x Høyde 0.18 tommer (50,95 mm x 30 mm x 4,5 mm)
Antennegrensesnittkontakt | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkontakt U.FL-LP-066
Dual Diversity Antenna | On-board dual diversity switching
Kontaktgrensesnitt | 52-pin minikortkantkontakt
Spenning | 3.3 V
Driftstemperatur | 0 til +80 grader Celsius
Fuktighet | 50 til 92 % ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 55 ºC)
Frekvensmodulasjon | 5 GHz (802.11a) | 2.4 GHz (802.11b/g)
Frekvensbånd | 5.15 GHz - 5.85 GHz | 2.400 - 2.4835 GHz (landsavhengig)
Modulasjon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medium | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2.4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | 4 til 12 ikke-overlappende, landsavhengig | Kanal 1-11 (kun USA) Kanal 1-13 (Japan, Europa)
Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Generelt
Operativsystemer | Microsoft Windows XP og Windows Vista
Wi-Fi(R) Alliance*-sertifisering | Wi-Fi*-sertifisering for 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personlig, WPA-Foretak, WPA2-Personlig, WPA2-Foretak, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Cisco Compatible Extensions-sertifikasjon | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-Standard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Arkitektur | Driftsmodusene Infrastruktur eller Ad hoc (enhet-til-enhet)
Sikkerhet | WPA-Personlig, WPA2-Personlig, WPA-Foretak , WPA2-Foretak, AES-CCMP 128-bit, WEP 128-bit og 64-bit; 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection

Formfaktor | PCI Express Mini Card
Dimensjoner | Bredde 2.00 tommer x Lengde 1.18 tommer x Høyde 0.18 tommer (50,95 mm x 30 mm x 4,5 mm)
Antennegrensesnittkontakt | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkontakt U.FL-LP-066
Dual Diversity Antenna | On-board dual diversity switching
Kontaktgrensesnitt | 52-pin minikortkantkontakt
Spenning | 3.3 V
Driftstemperatur | 0 til +80 grader Celsius
Fuktighet | 50 til 92 % ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 55 ºC)
Frekvensmodulasjon | 2.4 GHz (802.11b/g)
Frekvensbånd | 2.400 - 2.4835 GHz (landsavhengig)
Modulasjon | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medium | 2.4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | Kanal 1-11 (kun USA) Kanal 1-13 (Japan, Europa)
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6, 5.5, 2, 1 Mbps
IEEE 802.11g Datahastigheter | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Generelt
Operativsystemer | Microsoft Windows XP og Windows Vista
Wi-Fi(R) Alliance*-sertifisering | Wi-Fi*-sertifisering for 802.11b, 802.11g, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Cisco Compatible Extensions-sertifikasjon | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-Standard | IEEE 802.11g, 802.11b
Arkitektur | Driftsmodusene Infrastruktur eller Ad hoc (enhet-til-enhet)
Sikkerhet | WPA-Personlig, WPA2-Personlig, WPA-Foretak , WPA2-Foretak, AES-CCMP 128-bit, WEP 128-bit og 64-bit; 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection

Formfaktor | Mini PCI Type 3A
Dimensjoner | Bredde 2.85 tommer x Lengde 1.75 tommer x Høyde 0.20 tommer (72.39 mm x 44.54 mm x 5.08 mm)
Vekt | 0.7 oz. (12.90 g.)
Antennegrensesnittkontakt | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkontakt U.FL-LP-066
Dual Diversity Antenna | On-board dual diversity switching
Kontaktgrensesnitt | 124-pin SO-DIMM kantkontakt
Spenning | 3.3 Volt
Driftstemperatur | 0 til +70 grader Celsius
Fuktighet | 50 til 85% ikke-kondenserende
Frekvensmodulasjon | 5 GHz (802.11a) | 2.4 GHz (802.11b/g)
Frekvensbånd | 5.15 GHz - 5.85 GHz | 2.400 - 2.472 GHz (landsavhengig)
Modulasjon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medium | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2.4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | 4 til 12 ikke-overlappende, landsavhengig | Kanal 1-11 (kun USA) Kanal 1-13 (Japan, Europa)
Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Generelt
Operativsystemer | Microsoft Windows XP og Windows Vista
Wi-Fi(R) Alliance*-sertifisering | Wi-Fi*-sertifisering for 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Cisco Compatible Extensions-sertifikasjon | Cisco Compatible Extensions, v3.0
WLAN-Standard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Arkitektur | Driftsmodusene Infrastruktur eller Ad hoc (enhet-til-enhet)
Sikkerhet | WPA-Personlig, WPA2-Personlig, WPA-Foretak , WPA2-Foretak, AES-CCMP 128-bit, WEP 128-bit og 64-bit. 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection

Formfaktor | Mini PCI Type 3B
Dimensjoner | Bredde 2.34 tommer x Lengde 1.75 tommer x Høyde 0.20 tommer (59.45 mm x 44,45 mm x 5 mm)
Vekt | 0.7 oz. (12.90 g.)
Antennegrensesnittkontakt | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkontakt U.FL-LP-066
Dual Diversity Antenna | On-board dual diversity switching
Kontaktgrensesnitt | 124-pin minikortkantkontakt
Spenning | 3.3 V
Driftstemperatur | 0 til +70 grader Celsius
Fuktighet | 50 til 85% ikke-kondenserende
Frekvensmodulasjon | OFDM med BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK
Frekvensbånd | 2.400 - 2.472 GHz (US) 2.400 - 2.4835 GHz (Japan) 2.400 - 2.4835 GHz (Europe ETSI)
Modulasjon | OFDM med BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK
Kanaler | Full 14-kanalsstøtte
Datahastigheter | 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 og 54 Mbps
Generelt
Operativsystemer | Microsoft Windows XP og Windows Vista
Wi-Fi(R) Alliance*-sertifisering | Wi-Fi*-sertifisering for 802.11b, 802.11g, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Cisco Compatible Extensions-sertifikasjon | Cisco Compatible Extensions, v2.0
WLAN-Standard | IEEE 802.11g og 802.11b
Arkitektur | Driftsmodusene Infrastruktur eller Ad hoc (enhet-til-enhet)
Sikkerhet | WPA, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, AES (128-bit), WEP 128-bit og 64-bit.
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

Tilbake til toppen

Tilbake til innhold

Varemerker og frasigelser