Tilbake til innhold

# Juridisk informasjon

Intel(R) WiMAX/WiFi Link 5350- og Intel(R) WiMAX/WiFi Link 5150-kortene

- Informasjon for brukeren
- Juridisk informasjon

Intel(R) WiFi Link 5300- og Intel(R) WiFi Link 5100-kortene

- Informasjon for brukeren
- Juridisk informasjon

Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN

Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_

- Informasjon for brukeren
- Juridisk informasjon

Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection

- Informasjon for brukeren
- Juridisk informasjon

## Intel(R) WiMAX/WiFi Link 5350- og Intel(R) WiMAX/WiFi Link 5150-kortene

Informasjonen i dette avsnittet gjelder følgende produkter:

WiMAX- og Wireless LAN-kort

- Intel(R) WiMAX/WiFi Link 5350
- Intel(R) WiMAX/WiFi Link 5150

> MERK: I dette avsnittet viser alle referanser til "kortet" til både Intel® WiMAX/WiFi Link 5350- og Intel® WiMAX/WiFi Link 5150-kortet.

> MERK: På grunn av den stadige utviklingen i lovgivningen og standardene innen WLAN-området (IEEE 802.11 og lignende standarder) er informasjonen som er gitt her, gjenstand for endringer. Intel Corporation påtar seg ikke noe ansvar for feil og utelatelser i dette dokumentet. Intel forplikter seg heller ikke til å oppdatere informasjonen i dokumentet.

### Informasjon til brukeren

### Sikkerhetsmeldinger

#### USA—FCC og FAA

FCC har med ET Docket 96-8 innført en sikkerhetsstandard for menneskelig eksponering for elektromagnetisk energi fra radiofrekvens (RF) som sendes ut fra FCC-godkjent utstyr. Kortet oppfyller grensene for menneskelig eksponering som finnes i OET Bulletin 65, supplement C, 2001 og i ANSI/IEEE C95.1, 1992. Riktig drift av denne radioen i henhold til instruksene som er i denne manualen vil føre til eksponering som er betydelig lavere enn de grensene som er anbefalt av FCC.

Følgende sikkerhetsforholdregler bør overholdes:

- Ikke rør eller flytt antennen mens enheten overfører eller mottar.
- Ikke hold komponenter som inneholder radio, slik at antennen er veldig nær eller berører utsatte deler av kroppen, særlig ansiktet eller øynene, under overføring.
- Ikke betjen radioen eller prøv å overføre data hvis ikke antennen er tilkoblet; dette kan føre til at radioen blir skadet.
- Bruk i bestemte miljøer:
  - Bruk av trådløse enheter i farlige omgivelser styres av begrensningene som settes av sikkerhetsansvarlig på slike steder.
  - Bruk av trådløse enheter på fly styres av Federal Aviation Administration (FAA).
  - Bruk av trådløse enheter på sykehus styres av begrensningene som gjelder for hvert sykehus.

#### Antennebruk

- I overensstemmelse med RF-utsettelsesgrensene fra FCC skal integrerte lavforsterkningsantenner befinne seg minst 20 cm (8 tommer) eller mer fra enhvers kropp.
- Høyforsterknings-, veggmonterings- eller mastmonteringsantenner er utformet for å installeres av profesjonelle og bør befinne seg minst 30 cm (12 tommer) eller mer fra enhvers kropp. Ta kontakt med den profesjonelle installatøren, forhandleren eller antenneprodusenten hvis du vil ha de riktige installasjonskravene.

#### Advarsel om nærhet til eksplosive enheter

Advarsel: Ikke bruk en bærbar sender (som et trådløst nettverkskort) nær uskjermede fenghetter eller i eksplosive omgivelser med mindre kortet har blitt modifisert til å være egnet til slik bruk.

#### Antenneadvarsler

Advarsel: For å etterkomme FCCs og ANSI C95.1 RFs eksponeringsgrenser anbefales det at antennen til kortet som er installert i en stasjonær eller en bærbar datamaskin installeres med en avstand på minst 20 cm (8 tommer) fra alle personer. Det anbefales at brukeren begrenser eksponeringstiden hvis antennen befinner seg nærmere enn 20 cm (8 tommer).

Advarsel: Intel(R) PRO/Wireless LAN-produktene er ikke utformet for bruk med retningsantenner med høy styrke. Bruk av slike antenner sammen med disse produktene på en annen måte enn den som er beskrevet i forrige avsnitt, "Antennebruk", er ulovlig.

#### Advarsel om bruk på fly

Advarsel: Bestemmelser fra FCC og FAA forbyr drift i luften av kort med trådløs radiofrekvens fordi signalene fra dem kan forstyrre kritiske flyinstrumenter.

#### Andre trådløse enheter

Merknader om sikkerhet for andre enheter i trådløse nettverk: Se på dokumentasjonen som følger med de trådløse Ethernet-kortene eller de andre innretningene i trådløsnettverket.

#### Lokale restriksjoner vedrørende radiobruk med 802.11a, 802.11b, 802.11g 802.11n og 802.16e

Advarsel: Fordi frekvensene som brukes av trådløse LAN-kort med 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n og 802.16e kanskje ikke er lik i alle land, er 802.11a-, 802.11b-, 802.11g-, 802.11n og 802.16e-produktene bare laget for å bli brukt i bestemte land, og skal ikke brukes i andre land enn de de er beregnet for. Som bruker av disse produktene er du ansvarlig for å forsikre deg om at produktene bare brukes i land de er ment å brukes i, og for å kontrollere at de er konfigurert med riktig frekvens og kanal for landet de brukes i. Innretningens grensesnitt for sendestyrkekontroll (Transmit Power Control - TPC) er en del av programvaren for Intel(R) PROSet/Wireless WiFi-tilkoblingsverktøyet. Driftsrestriksjoner for Equivalent Isotropic Radiated Power (EIRP) gis av systemprodusenten. Eventuelt fravik fra tillatte styrke- og frekvensinnstillinger for brukslandet, er et brudd på nasjonal lovgivning og kan bli straffet som sådan.

Se tilleggsinformasjonen om kompatibilitet som fulgte med produktet, hvis du vil ha landsspesifikk informasjon.

#### Trådløs interoperabilitet

Kortet er utformet til å være interoperativt med andre trådløse LAN-produkter som er basert på direct sequence spread spectrum (DSSS) radioteknologi og å etterkomme følgende standarder:

- IEEE Std. 802.11b-oppfyllende standard på trådløs LAN
- IEEE Std. 802.11g-oppfyllende standard på trådløs LAN
- IEEE Std. 802.11a-oppfyllende standard på trådløs LAN
- IEEE Std. 802.11n utkast 2.0-oppfyllende på trådløs LAN
- IEEE 802.16e-2005 Wave 2-oppfyllende
- Wireless Fidelity-sertifisering som definert av Wi-Fi Alliance
- WiMAX-sertifisering som definert av WiMAX Forum

#### Intel® WiMAX/WiFi Link 5350-, Intel® WiMAX/WiFi Link 5150-kort og din helse

Kortet, som andre radioenheter, utstråler elektromagnetisk energi i radiofrekvensområdet. Nivået av energi som sendes ut fra kortet er imidlertid mindre enn den elektromagnetiske energien som sendes ut fra andre trådløse enheter, som for eksempel mobiltelefoner. Kortet fungerer innenfor retningslinjene som kan finnes i sikkerhetsstandarder og anbefalinger for radiofrekvenser. Disse standardene og anbefalingene gjenspeiler enigheten i det vitenskapelige samfunnet og resultatet fra overveielser i paneler og komiteer av vitenskapsmenn som kontinuerlig går gjennom og tolker omfattende forskningslitteratur. I enkelte situasjoner eller omgivelser kan det hende at bruken av kortet begrenses av den som eier bygningen eller av ansvarlig representant for den aktuelle organisasjonen. Eksempler på slike situasjoner kan være:

- Bruke kortutstyret om bord i fly, eller
- Bruke kortutstyr i eventuelle andre miljøer der risikoen for interferens med andre innretninger eller tjenester anses eller regnes som skadelig.

Hvis du er usikker om den policyen som gjelder for bruk av trådløse innretninger i en spesifikk organisasjon eller omgivelse (en flyplass for eksempel), oppfordres du til å spørre om tillatelse til å bruke kortet før du slår det på.

### Juridisk informasjon

#### Informasjon for OEM-er og integratorer:

Den følgende erklæringen må være med alle versjoner av dette dokumentet som gis til en OEM eller integrator, men må ikke distribueres til sluttbrukeren.

- Denne innretningen er kun beregnet på OEM-integratorer.
- Se på hele utstyrstildelingsdokumentet for å se andre restriksjoner.
- Denne innretningen må drives og brukes med et lokalt godkjent tilgangspunkt.

### Informasjon som OEM eller integratoren skal levere til sluttbrukeren

De følgende notatene om juridiske bestemmelser og sikkerhet må publiseres i dokumentasjonen som gis til sluttbrukeren av produktet eller systemet som inkluderer et kort i samsvar med lokale bestemmelser. Vertsystem må merkes med "Inneholder FCC ID: XXXXXXXX", FCC-ID vist på merkelapp.

### Lokale restriksjoner vedrørende radiobruk med 802.11a, 802.11b, 802.11g og 802.11n

Den følgende erklæringen vedrørende lokale restriksjoner må publiseres som del av etterlevelsesdokumentasjonen for alle 802.11a-, 802.11b-,802.11g- og 802.11n-produktene.

Advarsel: På grunn av den omstendighet at frekvensene som brukes av 802.11a-, 802.11b-, 802.11g- og 802.11n-trådløse LAN-innretninger kan hende ennå ikke er harmonisert i alle land er 802.11a-, 802.11b-, 802.11g og 802.11n-produkter utformet kun for bruk i spesifikke land og tillates ikke brukt i land andre enn i dem med angitt bruk. Som bruker av disse produktene er du ansvarlig for å forsikre deg om at produktene bare brukes i land de er ment å brukes i, og for å kontrollere at de er konfigurert med riktig frekvens og kanal for landet de brukes i. Eventuelt fravik fra tillatte innstillinger og begrensninger i brukslandet, kan være et brudd på nasjonal lovgivning og kan bli straffet som sådan.

### FCCs Radiofrekvensinterferenskrav

Denne innretningen er begrenset til innendørsbruk på grunn av at den virker i 5.15 til 5.25 GHz-frekvensområdet. FCC krever at dette produktet brukes innendørs for frekvensområdet 5.15 til 5.25 GHz for å redusere faren for skadelig interferens på medkanals mobile satellittsystemer. Radarer med høy styrke er allokert som primærbrukere av båndene 5.25 til 5.35 GHz og 5.65 til 5.85 GHz. Disse radarstasjonene kan forårsake interferens hos og/eller skade denne innretningen.

- Denne innretningen er kun beregnet på OEM-integratorer.
- Denne innretningen kan ikke samplasseres med andre sendere med mindre dette er godkjent av FCC.

#### USA – Federal Communications Commission (FCC)

Dette utstyret samsvarer med avsnitt 15 i FCC-reglene. Bruken av utstyret er underlagt følgende to betingelser:

- Enheten må ikke forårsake skadelig interferens.
- Enheten må godta interferens som kan gi uønskede virkninger.

> MERK: Den utstrålte styrken fra den tråløse kortnettverksenheten er langt under FCCs radiofrekvenseksponeringsgrenser. Likevel bør kortet brukes på en måte som minimerer muligheten for menneskelig kontakt ved normal drift. Du unngår muligheten for å overstige FCCs eksponeringsgrenser for radiofrekvens ved å holde en avstand på minst 20 cm mellom deg (eller andre i nærheten) og antennen som er bygd inn i datamaskinen. Detaljer om autoriserte konfigurasjoner kan bli funnet på http://www.fcc.gov/oet/ea/ ved å skrive inn FCC ID-nummeret på enheten.

#### Interferenserklæring

Dette utstyret er testet og funnet å samsvare med grenseverdiene for digitalt utstyr i klasse B ifølge avsnitt 15 til FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse ved installering i boligområder. Dette utstyret genererer, bruker og kan sende ut radiofrekvensenergi. Hvis utstyret ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens i radiokommunikasjoner. Det finnes imidlertid ikke noen garanti for at ikke slike forstyrrelser vil oppstå i en gitt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelige forstyrrelser for radio eller fjernsyn (noe som kan undersøkes ved å slå utstyret av og på) kan brukeren selv korrigere interferensen på én av disse måtene:

- Juster eller flytt mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til en kontakt på en annen krets enn den som mottakeren er koblet til.
- Hør med forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker om hjelp.

> MERK: Den trådløse kortnettverksinnretningen må installeres og brukes i nøye samsvar med produsentens instruksjoner som beskrevet i brukerdokumentasjonen som leveres sammen med produktet. All annen installasjon eller bruk vil være et brudd på FCCs regler i Del 15.

#### Forskriftsadvarsel fra Underwriters Laboratories Inc. (UL)

Til bruk i (eller med) UL-oppførte eller andre kompatible datamaskiner.

## Intel(R) WiFi Link 5300- og Intel(R) WiFi Link 5100-kortene

Informasjonen i dette avsnittet gjelder følgende produkter:

Trådløse LAN-firemoduskort (802.11a/802.11b/802.11g/802.11n draft 2.0)

- Intel(R) WiFi Link 5300
- Intel(R) WiFi Link 5100

> MERK: I dette avsnittet viser alle referanser til "kortet" til både Intel(R) WiFi Link 5300- og Intel(R) WiFi Link 5100-kortet.

> MERK: På grunn av den stadige utviklingen i lovgivningen og standardene innen WLAN-området (IEEE 802.11 og lignende standarder) er informasjonen som er gitt her, gjenstand for endringer. Intel Corporation påtar seg ikke noe ansvar for feil og utelatelser i dette dokumentet. Intel forplikter seg heller ikke til å oppdatere informasjonen i dokumentet.

### Informasjon til brukeren

### Sikkerhetsmeldinger

#### USA—FCC og FAA

FCC har med ET Docket 96-8 innført en sikkerhetsstandard for menneskelig eksponering for elektromagnetisk energi fra radiofrekvens (RF) som sendes ut fra FCC-godkjent utstyr. Kortet oppfyller grensene for menneskelig eksponering som finnes i OET Bulletin 65, supplement C, 2001 og i ANSI/IEEE C95.1, 1992. Riktig drift av denne radioen i henhold til instruksene som er i denne manualen vil føre til eksponering som er betydelig lavere enn de grensene som er anbefalt av FCC.

Følgende sikkerhetsforholdregler bør overholdes:

- Ikke rør eller flytt antennen mens enheten overfører eller mottar.
- Ikke hold komponenter som inneholder radio, slik at antennen er veldig nær eller berører utsatte deler av kroppen, særlig ansiktet eller øynene, under overføring.
- Ikke betjen radioen eller prøv å overføre data hvis ikke antennen er tilkoblet; dette kan føre til at radioen blir skadet.
- Bruk i bestemte miljøer:
  - Bruk av trådløse enheter i farlige omgivelser styres av begrensningene som settes av sikkerhetsansvarlig på slike steder.
  - Bruk av trådløse enheter på fly styres av Federal Aviation Administration (FAA).
  - Bruk av trådløse enheter på sykehus styres av begrensningene som gjelder for hvert sykehus.

#### Antennebruk

- I overensstemmelse med RF-utsettelsesgrensene fra FCC skal integrerte lavforsterkningsantenner befinne seg minst 20 cm (8 tommer) eller mer fra enhvers kropp.
- Høyforsterknings-, veggmonterings- eller mastmonteringsantenner er utformet for å installeres av profesjonelle og bør befinne seg minst 30 cm (12 tommer) eller mer fra enhvers kropp. Ta kontakt med den profesjonelle installatøren, forhandleren eller antenneprodusenten hvis du vil ha de riktige installasjonskravene.

#### Advarsel om nærhet til eksplosive enheter

Advarsel: Ikke bruk en bærbar sender (som en trådløs nettverksinnretning) nær udekkede fenghetter eller i eksplosive omgivelser med mindre innretningen er blitt modifisert til å være egnet til slik bruk.

#### Antenneadvarsler

Advarsel: For å etterkomme FCCs og ANSI C95.1 RFs eksponeringsgrenser anbefales det at antennen til denne innretningen, som er installert i en stasjonær eller en bærbar datamaskin, installeres med en avstand på minst 20 cm (8 tommer) fra alle personer. Det anbefales at brukeren begrenser eksponeringstiden hvis antennen befinner seg nærmere enn 20 cm (8 tommer).

Advarsel: Intel(R) PRO/Wireless LAN-produktene er ikke utformet for bruk med retningsantenner med høy styrke. Bruk av slike antenner sammen med disse produktene på en annen måte enn den som er beskrevet i forrige avsnitt, "Antennebruk", er ulovlig.

#### Advarsel om bruk på fly

Advarsel: Bestemmelser fra FCC og FAA forbyr drift i luften av innretninger med trådløs radiofrekvens, fordi signalene fra dem kan forstyrre svært viktige flyinstrumenter.

#### Andre trådløse enheter

Merknader om sikkerhet for andre enheter i trådløse nettverk: Se på dokumentasjonen som følger med de trådløse Ethernet-kortene eller de andre innretningene i trådløsnettverket.

#### Lokale restriksjoner vedrørende radiobruk med 802.11a, 802.11b, 802.11g og 802.11n

Advarsel: Fordi frekvensene som brukes av trådløse LAN-kort med 802.11a, De trådløse LAN-enhetene 802.11b, 802.11g og 802.11n er kanskje ikke lik i alle land. 802.11a, 802.11b, 802.11g og 802.11n-produktene bare laget for å bli brukt i bestemte land, og skal ikke brukes i andre land enn de de er beregnet for. Som bruker av disse produktene er du ansvarlig for å forsikre deg om at produktene bare brukes i land de er ment å brukes i, og for å kontrollere at de er konfigurert med riktig frekvens og kanal for landet de brukes i. Innretningens sendestyrkekontrollgrensesnitt (TPC) er en del av programvaren for Intel(R) PROSet/Wireless -tilkoblingsverktøyet. Driftsrestriksjoner for Equivalent Isotropic Radiated Power (EIRP) gis av systemprodusenten. Eventuelt fravik fra tillatte styrke- og frekvensinnstillinger for brukslandet, er et brudd på nasjonal lovgivning og kan bli straffet som sådan.

Se tilleggsinformasjonen om kompatibilitet som fulgte med produktet, hvis du vil ha landsspesifikk informasjon.

#### Trådløs interoperabilitet

Kortet er utformet til å være interoperativt med andre trådløse LAN-produkter som er basert på direct sequence spread spectrum (DSSS) radioteknologi og å etterkomme følgende standarder:

- IEEE Std. 802.11b-oppfyllende standard på trådløs LAN
- IEEE Std. 802.11g-oppfyllende standard på trådløs LAN
- IEEE Std. 802.11a-oppfyllende standard på trådløs LAN
- IEEE Std. 802.11n utkast 2.0-oppfyllende på trådløs LAN
- Wireless Fidelity-sertifisering som definert av Wi-Fi Alliance

#### Intel(R) WiFi Link 5300-, Intel(R) WiFi Link 5100-kortet og din helse

Kortet, som andre radioenheter, utstråler elektromagnetisk energi i radiofrekvensområdet. Nivået av energi som sendes ut fra denne enheten, er imidlertid mindre enn den elektromagnetiske energien som sendes ut fra andre trådløse enheter, for eksempel mobiltelefoner. Kortet fungerer innenfor retningslinjene som kan finnes i sikkerhetsstandarder og anbefalinger for radiofrekvenser. Disse standardene og anbefalingene gjenspeiler enigheten i det vitenskapelige samfunnet og resultatet fra overveielser i paneler og komiteer av vitenskapsmenn som kontinuerlig går gjennom og tolker omfattende forskningslitteratur. I enkelte situasjoner eller omgivelser kan det hende at bruken av kortet begrenses av den som eier bygningen eller av ansvarlig representant for den aktuelle organisasjonen. Eksempler på slike situasjoner kan være:

- Bruke kortutstyret om bord i fly, eller
- Bruke kortutstyr i eventuelle andre miljøer der risikoen for interferens med andre innretninger eller tjenester anses eller regnes som skadelig.

Hvis du er usikker om den policyen som gjelder for bruk av trådløse innretninger i en spesifikk organisasjon eller omgivelse (en flyplass for eksempel), oppfordres du til å spørre om tillatelse til å bruke kortet før du slår det på.

### Juridisk informasjon

#### Informasjon for OEM-er og integratorer:

Den følgende erklæringen må være med alle versjoner av dette dokumentet som gis til en OEM eller integrator, men må ikke distribueres til sluttbrukeren.

- Denne innretningen er kun beregnet på OEM-integratorer.
- Se på hele utstyrstildelingsdokumentet for å se andre restriksjoner.
- Denne innretningen må drives og brukes med et lokalt godkjent tilgangspunkt.

### Informasjon som OEM eller integratoren skal levere til sluttbrukeren

De følgende rettslige og sikkerhetsrelaterte meldinger må publiseres i den dokumentasjonen som leveres til sluttbrukeren av produktet eller systemet som inkorporerer et Intel(R) WiFi Link 5300- eller Intel(R) WiFi Link 5100-kort i henhold til lokale bestemmelser. Vertsystem må merkes med "Inneholder FCC ID: XXXXXXXX", FCC-ID vist på merkelapp.

Kortet må installeres og brukes i nøye samsvar med produsentens instruksjoner som beskrevet i brukerdokumentasjonen som leveres sammen med produktet. Når det gjelder landsspesifikke godkjennelser, må du se Radiogodkjenninger. Intel Corporation er ikke ansvarlig for radio- eller fjernsynsinterferens som er forårsaket av uautorisert endring av enhetene i kortpakken, eller erstatning eller tilkobling av kabler og utstyr annet enn det som er spesifisert av Dell Inc. Korrigeringen av interferensen forårsaket av slik uautorisert modifikasjon, erstatning eller vedlegg er brukerens ansvar. Dell Inc. og dets autoriserte forhandlere eller distributører er ikke ansvarlig for eventuell skade eller brudd på offentlige bestemmelser som måtte oppstå ved at brukeren unnlater å etterkomme disse retningslinjene.

### Lokale restriksjoner vedrørende radiobruk med 802.11a, 802.11b, 802.11g og 802.11n

Den følgende erklæringen vedrørende lokale restriksjoner må publiseres som del av etterlevelsesdokumentasjonen for alle 802.11a-, 802.11b-,802.11g- og 802.11n-produktene.

Advarsel: På grunn av den omstendighet at frekvensene som brukes av 802.11a-, 802.11b-, 802.11g- og 802.11n-trådløse LAN-innretninger kan hende ennå ikke er harmonisert i alle land er 802.11a-, 802.11b-, 802.11g og 802.11n-produkter utformet kun for bruk i spesifikke land og tillates ikke brukt i land andre enn i dem med angitt bruk. Som bruker av disse produktene er du ansvarlig for å forsikre deg om at produktene bare brukes i land de er ment å brukes i, og for å kontrollere at de er konfigurert med riktig frekvens og kanal for landet de brukes i. Eventuelt fravik fra tillatte innstillinger og begrensninger i brukslandet, kan være et brudd på nasjonal lovgivning og kan bli straffet som sådan.

### FCCs Radiofrekvensinterferenskrav

Denne innretningen er begrenset til innendørsbruk på grunn av at den virker i 5.15 til 5.25 GHz-frekvensområdet. FCC krever at dette produktet brukes innendørs for frekvensområdet 5.15 til 5.25 GHz for å redusere faren for skadelig interferens på medkanals mobile satellittsystemer. Radarer med høy styrke er allokert som primærbrukere av båndene 5.25 til 5.35 GHz og 5.65 til 5.85 GHz. Disse radarstasjonene kan forårsake interferens hos og/eller skade denne innretningen.

- Denne innretningen er kun beregnet på OEM-integratorer.
- Denne innretningen kan ikke samplasseres med andre sendere med mindre dette er godkjent av FCC.

#### USA – Federal Communications Commission (FCC)

Dette utstyret samsvarer med avsnitt 15 i FCC-reglene. Bruken av utstyret er underlagt følgende to betingelser:

- Enheten må ikke forårsake skadelig interferens.
- Enheten må godta interferens som kan gi uønskede virkninger.

> MERK: Den utstrålte styrken fra kortet er langt under FCCs radiofrekvenseksponeringsgrenser. Likevel bør kortet brukes på en måte som minimerer muligheten for menneskelig kontakt ved normal drift. Du unngår muligheten for å overstige FCCs eksponeringsgrenser for radiofrekvens ved å holde en avstand på minst 20 cm mellom deg (eller andre i nærheten) og antennen som er bygd inn i datamaskinen. Detaljer om autoriserte konfigurasjoner kan bli funnet på http://www.fcc.gov/oet/ea/ ved å skrive inn FCC ID-nummeret på enheten.

#### Interferenserklæring

Dette utstyret er testet og funnet å samsvare med grenseverdiene for digitalt utstyr i klasse B ifølge avsnitt 15 til FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse ved installering i boligområder. Dette utstyret genererer, bruker og kan sende ut radiofrekvensenergi. Hvis utstyret ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens i radiokommunikasjoner. Det finnes imidlertid ikke noen garanti for at ikke slike forstyrrelser vil oppstå i en gitt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelige forstyrrelser for radio eller fjernsyn (noe som kan undersøkes ved å slå utstyret av og på) kan brukeren selv korrigere interferensen på én av disse måtene:

- Juster eller flytt mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til en kontakt på en annen krets enn den som mottakeren er koblet til.
- Hør med forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker om hjelp.

> MERK: Kortet må installeres og brukes i nøye samsvar med produsentens instruksjoner som beskrevet i brukerdokumentasjonen som leveres sammen med produktet. All annen installasjon eller bruk vil være et brudd på FCCs regler i Del 15.

#### Forskriftsadvarsel fra Underwriters Laboratories Inc. (UL)

Til bruk i (eller med) UL-oppførte eller andre kompatible datamaskiner.

#### Brazil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

#### Canada—Industry Canada (IC)

This device complies with RSS210 of Industry Canada.

Caution: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15 GHz to 5.25 GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65 to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device.

The maximum allowed antenna gain for use with this device is 6dBi in order to comply with the E.I.R.P limit for the 5.25- to 5.35 and 5.725 to 5.85 GHz frequency range in point-to-point operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, Issue 4, and RSS-210, No 4 (Dec 2000) and No 5 (Nov 2001).

Cet appariel numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 4, et CNR-210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 2001).

"To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing."

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afinde fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. »

#### EU

Det lave båndet, 5,15-5,35 GHz, er kun for innendørs bruk.

#### Konformitetserklæring for Intel(R) WiFi Link 5300-kortet

Den europeiske konformitetserklæringen er lagt ut på følgende URL:

http://www.intel.com/support/go/wireless/wlan/wf_reg.htm

Dette utstyret er i samsvar med de mest essensielle kravene i EUs direktiv 1999/5/EC.

Česky [Czech] | Intel(R) Corporation tímto prohlašuje, že tento Intel(R) WiFi Link 5300 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk [Danish] | Undertegnede Intel(R) Corporation erklærer herved, at følgende udstyr Intel(R) WiFi Link 5300 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch [German] | Hiermit erklärt Intel(R) Corporation, dass sich das Gerät Intel(R) WiFi Link 5300 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Esti [Estonian] | Käesolevaga kinnitab Intel(R) Corporation seadme Intel(R) WiFi Link 5300 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English | Hereby, Intel(R) Corporation, declares that this Intel(R) WiFi Link 5300 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español [Spanish] | Por medio de la presente Intel(R) Corporation declara que el Intel(R) WiFi Link 5300 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική [Greek] | ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Intel(R) Corporation ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Intel(R) WiFi Link 5300 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français [French] | Par la présente Intel(R) Corporation déclare que l'appareil Intel(R) WiFi Link 5300 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano [Italian] | Con la presente Intel(R) Corporation dichiara che questo Intel(R) WiFi Link 5300 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski [Latvian] | Ar šo Intel(R) Corporation deklarē, ka Intel(R) WiFi Link 5300 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių [Lithuanian] | Šiuo Intel(R) Corporation deklaruoja, kad šis Intel(R) WiFi Link 5300 atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Nederlands [Dutch] | Hierbij verklaart Intel(R) Corporation dat het toestel Intel(R) WiFi Link 5300 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malti [Maltese] | Hawnhekk, Intel(R) Corporation, jiddikjara li dan Intel(R) WiFi Link 5300 jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Magyar [Hungarian] | Alulírott, Intel(R) Corporation nyilatkozom, hogy a Intel(R) WiFi Link 5300 megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Norsk [Norwegian] | Intel Corporation erklærer herved at utstyret Intel(R) WiFi Link 5300 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski [Polish] | Niniejszym, Intel(R) Corporation, oświadcza, że Intel(R) WiFi Link 5300 jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Português [Portuguese] | Intel(R) Corporation declara que este Intel(R) WiFi Link 5300 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovensko [Slovenian] | Šiuo Intel(R) Corporation izjavlja, da je ta Intel(R) WiFi Link 5300 v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky [Slovak] | Intel(R) Corporation týmto vyhlasuje, že Intel(R) WiFi Link 5300 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomi [Finnish] | Intel(R) Corporation vakuuttaa täten että Intel (R) WiFi Link 5300 tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska [Swedish] | Härmed intygar Intel(R) Corporation att denna Intel(R) WiFi Link 5300 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Íslenska [Icelandic] | Hér með lýsir Intel(R) Corporation yfir því að Intel(R) WiFi Link 5300 er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

####

#### Intel(R) WiFi Link 5100 Adapter Declaration of Conformity

The European Declaration of Conformity is posted on the following URL:

http://www.intel.com/support/go/wireless/wlan/wf_reg.htm

This equipment complies with the essential requirements of the European Union directive 1999/5/EC.

Česky [Czech] | Intel(R) Corporation tímto prohlašuje, že tento Intel(R) WiFi Link 5100 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk [Danish] | Undertegnede Intel(R) Corporation erklærer herved, at følgende udstyr Intel(R) WiFi Link 5100 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch [German] | Hiermit erklärt Intel(R) Corporation, dass sich das Gerät Intel(R) WiFi Link 5100 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Esti [Estonian] | Käesolevaga kinnitab Intel(R) Corporation seadme Intel(R) WiFi Link 5100 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English | Hereby, Intel(R) Corporation, declares that this Intel(R) WiFi Link 5100 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español [Spanish] | Por medio de la presente Intel(R) Corporation declara que el Intel(R) WiFi Link 5100 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική [Greek] | ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Intel(R) Corporation ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Intel(R) WiFi Link 5100 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français [French] | Par la présente Intel(R) Corporation déclare que l'appareil Intel(R) WiFi Link 5100 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano [Italian] | Con la presente Intel(R) Corporation dichiara che questo Intel(R) WiFi Link 5100 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski [Latvian] | Ar šo Intel(R) Corporation deklarē, ka Intel(R) WiFi Link 5100 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių [Lithuanian] | Šiuo Intel(R) Corporation deklaruoja, kad šis Intel(R) WiFi Link 5100 atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Nederlands [Dutch] | Hierbij verklaart Intel(R) Corporation dat het toestel Intel(R) WiFi Link 5100 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malti [Maltese] | Hawnhekk, Intel(R) Corporation, jiddikjara li dan Intel(R) WiFi Link 5100 jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Magyar [Hungarian] | Alulírott, Intel(R) Corporation nyilatkozom, hogy a Intel(R) WiFi Link 5100 megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Norsk [Norwegian] | Intel Corporation erklærer herved at utstyret Intel(R) WiFi Link 5100 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski [Polish] | Niniejszym, Intel(R) Corporation, oświadcza, że Intel(R) WiFi Link 5100 jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Português [Portuguese] | Intel(R) Corporation declara que este Intel(R) WiFi Link 5100 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovensko [Slovenian] | Šiuo Intel(R) Corporation izjavlja, da je ta Intel(R) WiFi Link 5100 v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky [Slovak] | Intel(R) Corporation týmto vyhlasuje, že Intel(R) WiFi Link 5100 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomi [Finnish] | Intel(R) Corporation vakuuttaa täten että Intel(R) WiFi Link 5100 tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska [Swedish] | Härmed intygar Intel(R) Corporation att denna Intel(R) WiFi Link 5100 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Íslenska [Icelandic] | Hér með lýsir Intel(R) Corporation yfir því að Intel(R) WiFi Link 5100 er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

#### Italy

The use of these equipments is regulated by:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject to general authorization) for outdoor use and article 105 (free use) for indoor use, in both cases for private use.
2. D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks and telecom services.

L’uso degli apparati è regolamentato da:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso private.
2. D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell’accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

#### Japan

Kun til bruk innendørs.

#### Korea

#### Taiwan

#### Radiogodkjenninger

Du finner ut om du har lov til å bruke de trådløse nettverksenhetene i et bestemt land ved å kontrollere om radiotypenummeret som er trykket på identifikasjonsetiketten på enheten, er ført opp i listen i produsentens OEM-forskriftsveiledningsdokument.

## Intel(R) Wireless Wi-Fi Link 4965AGN og Intel(R) Wireless Wi-Fi Link 4965A_

Informasjonen i dette dokumentet gjelder følgende produkter:

Trådløse LAN-firemoduskort (802.11a/802.11b/802.11g/802.11n)
Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN (modell WM4965AGN)

Trådløse LAN-tremoduskort (802.11a/802.11b/802.11g)
Intel(R) Wireless Wi-Fi Link 4965AGN_ (modell WM4965AG_)

> MERK: På grunn av den stadige utviklingen i lovgivningen og standardene innen WLAN-området (IEEE 802.11 og lignende standarder) er informasjonen som er gitt her, gjenstand for endringer. Intel Corporation påtar seg ikke noe ansvar for feil og utelatelser i dette dokumentet. Intel forplikter seg heller ikke til å oppdatere informasjonen i dokumentet.

### Informasjon til brukeren

### Sikkerhetsmeldinger

#### USA—FCC og FAA

FCC har med ET Docket 96-8 innført en sikkerhetsstandard for menneskelig eksponering for elektromagnetisk energi fra radiofrekvens (RF) som sendes ut fra FCC-godkjent utstyr. Intel(R) Wireless Wi-Fi Link 4965AGN og Intel(R) Wireless Wi-Fi Link 4965AG_-kort oppfyller grensene for menneskelig eksponering som finnes i OET Bulletin 65, supplement C, 2001, og i ANSI/IEEE C95.1, 1992. Riktig drift av denne radioen i henhold til instruksene som er i denne håndboken vil føre til eksponering som er betydelig lavere enn de grensene som FCC har anbefalt.

Følgende sikkerhetsforholdregler bør overholdes:

- Ikke rør eller flytt antennen mens enheten overfører eller mottar.
- Ikke hold komponenter som inneholder radio, slik at antennen er veldig nær eller berører utsatte deler av kroppen, særlig ansiktet eller øynene, under overføring.
- Ikke betjen radioen eller prøv å overføre data hvis ikke antennen er tilkoblet; dette kan føre til at radioen blir skadet.
- Bruk i bestemte miljøer:
  - Bruk av trådløse enheter i farlige omgivelser styres av begrensningene som settes av sikkerhetsansvarlig på slike steder.
  - Bruk av trådløse enheter på fly styres av Federal Aviation Administration (FAA).
  - Bruk av trådløse enheter på sykehus styres av begrensningene som gjelder for hvert sykehus.

#### Antennebruk

- I overensstemmelse med RF-utsettelsesgrensene fra FCC skal integrerte lavforsterkningsantenner befinne seg minst 20 cm (8 tommer) eller mer fra enhvers kropp.
- Høyforsterknings-, veggmonterings- eller mastmonteringsantenner er utformet for å installeres av profesjonelle og bør befinne seg minst 30 cm (12 tommer) eller mer fra enhvers kropp. Ta kontakt med den profesjonelle installatøren, forhandleren eller antenneprodusenten hvis du vil ha de riktige installasjonskravene.

#### Advarsel om nærhet til eksplosive enheter

Advarsel: Ikke bruk en bærbar sender (som en trådløs nettverksinnretning) nær udekkede fenghetter eller i eksplosive omgivelser med mindre innretningen er blitt modifisert til å være egnet til slik bruk.

#### Antenneadvarsler

Advarsel: For å etterkomme FCCs og ANSI C95.1 RFs eksponeringsgrenser anbefales det for Intel(R) PRO/Wireless WiFi Link 4965AGN eller Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_, som er installert i en stasjonær eller en bærbar datamaskin, at antennen til denne enheten installeres med en avstand på minst 20 cm (8 tommer) fra alle personer. Det anbefales at brukeren begrenser eksponeringstiden hvis antennen befinner seg nærmere enn 20 cm (8 tommer).

Advarsel: Intel(R) PRO/Wireless LAN-produktene er ikke utformet for bruk med retningsantenner med høy styrke. Bruk av slike antenner sammen med disse produktene på en annen måte enn den som er beskrevet i forrige avsnitt, "Antennebruk", er ulovlig.

#### Advarsel om bruk på fly

Advarsel: Bestemmelser fra FCC og FAA forbyr drift i luften av innretninger med trådløs radiofrekvens, fordi signalene fra dem kan forstyrre svært viktige flyinstrumenter.

#### Andre trådløse enheter

Merknader om sikkerhet for andre enheter i trådløse nettverk: Se på dokumentasjonen som følger med de trådløse Ethernet-kortene eller de andre innretningene i trådløsnettverket.

#### Lokale restriksjoner vedrørende radiobruk med 802.11a, 802.11b, 802.11g og 802.11n

Advarsel: På grunn av den omstendighet at frekvensene som brukes av 802.11a-, 802.11b-, 802.11g- og 802.11n-trådløse LAN-innretninger kan hende ennå ikke er harmonisert i alle land er 802.11a-, 802.11b-, 802.11g og 802.11n-produkter utformet kun for bruk i spesifikke land og tillates ikke brukt i land andre enn i dem med angitt bruk. Som bruker av disse produktene er du ansvarlig for å forsikre deg om at produktene bare brukes i land de er ment å brukes i, og for å kontrollere at de er konfigurert med riktig frekvens og kanal for landet de brukes i. Innretningens sendestyrkekontrollgrensesnitt (TPC) er en del av for Intel(R) PROSet/Wireless -tilkoblingsverktøyet. Driftsrestriksjoner for Equivalent Isotropic Radiated Power (EIRP) gis av systemprodusenten. Eventuelt fravik fra tillatte styrke- og frekvensinnstillinger for brukslandet, er et brudd på nasjonal lovgivning og kan bli straffet som sådan.

Se tilleggsinformasjonen om kompatibilitet som fulgte med produktet, hvis du vil ha landsspesifikk informasjon.

#### Trådløs interoperabilitet

Intel(R) Wireless Wi-Fi Link 4965AGN og Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ er utformet for å være interoperative med andre trådløse LAN-produkter som er basert på radioteknologien Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS), og etterkommer følgende standarder:

- IEEE Std. 802.11b-oppfyllende standard på trådløs LAN
- IEEE Std. 802.11g-oppfyllende standard på trådløs LAN
- IEEE Std. 802.11a-oppfyllende standard på trådløs LAN
- IEEE Std. 802.11n draft 2.0-oppfyllende på trådløs LAN (gjelder Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_-kort)
- Wireless Fidelity-sertifisering som definert av Wi-Fi Alliance

#### Intel(R) Wireless Wi-Fi Link 4965AGN eller Intel(R) Wireless Wi-Fi Link 4965AG_ og din helse

Intel(R) Wireless Wi-Fi Link 4965AGN og Intel(R) Wireless WiFi Link 4925AG_ slipper på samme vis som andre radioinnretninger ut elektromagnetisk radiofrekvensenergi. Nivået av energi som sendes ut fra enheten er imidlertid mindre enn den elektromagnetiske energien som sendes ut fra andre trådløse enheter, for eksempel mobiltelefoner. Kortet fungerer innenfor retningslinjene som kan finnes i sikkerhetsstandarder og anbefalinger for radiofrekvenser. Disse standardene og anbefalingene gjenspeiler enigheten i det vitenskapelige samfunnet og resultatet fra overveielser i paneler og komiteer av vitenskapsmenn som kontinuerlig går gjennom og tolker omfattende forskningslitteratur. I enkelte situasjoner eller omgivelser kan det hende at bruken av Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN eller Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ begrenses av den som eier bygningen eller av ansvarlig representant for den aktuelle organisasjonen. Eksempler på slike situasjoner kan være:

- Bruke kortutstyret om bord i fly, eller
- Bruke kortutstyr i eventuelle andre miljøer der risikoen for interferens med andre innretninger eller tjenester anses eller regnes som skadelig.

Hvis du er usikker om den policyen som gjelder for bruk av trådløse innretninger i en spesifikk organisasjon eller omgivelse (en flyplass for eksempel), oppfordres du til å spørre om tillatelse til å bruke trådløsenheten Intel(R) Wireless Wi-Fi Link 4965AGN eller Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ før du slår den på.

### Juridisk informasjon

#### Informasjon for OEM-er og integratorer:

Den følgende erklæringen må være med alle versjoner av dette dokumentet som gis til en OEM eller integrator, men må ikke distribueres til sluttbrukeren.

- Denne innretningen er kun beregnet på OEM-integratorer.
- Se på hele utstyrstildelingsdokumentet for å se andre restriksjoner.
- Denne innretningen må drives og brukes med et lokalt godkjent tilgangspunkt.

### Informasjon som OEM eller integratoren skal levere til sluttbrukeren

De følgende rettslige og sikkerhetsrelaterte meldinger må publiseres i den dokumentasjonen som leveres til sluttbrukeren av produktet eller systemet som inkorporerer en Intel(R) Wireless Wi-Fi Link 4965AGN eller Intel(R) Wireless Wi-Fi Link 4965AG_ i henhold til lokale bestemmelser. Vertsystem må merkes med "Inneholder FCC ID: XXXXXXXX", FCC-ID vist på merkelapp.

Intel(R) Wireless Wi-Fi Link 4965AGN eller Intel(R) Wireless Wi-Fi Link 4965AG_ -trådløskortnettverksinnretningen må installeres og brukes i nøye samsvar med produsentens instruksjoner som beskrevet i brukerdokumentasjonen som leveres sammen med produktet. Når det gjelder landsspesifikke godkjennelser, må du se Radiogodkjenninger. Intel Corporation er ikke ansvarlig for radio- eller fjernsynsinterferens som er forårsaket av uautorisert endring av enhetene i Intel(R) Wireless Wi-Fi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless Wi-Fi Link 4965AG_nettverksforbindelseskortpakken, eller erstatning eller tilkobling av kabler og utstyr annet enn det som er spesifisert av Intel Corporation. Opprettingen av interferens som er forårsaket av slik uautorisert endring, erstatning eller tilkobling, er brukerens ansvar. Intel Corporation og dets autoriserte forhandlere eller distributører er ikke ansvarlig for eventuell skade eller brudd på offentlige bestemmelser som måtte oppstå ved at brukeren unnlater å etterkomme disse retningslinjene.

### Lokale restriksjoner vedrørende radiobruk med 802.11a, 802.11b, 802.11g og 802.11n

Den følgende erklæringen vedrørende lokale restriksjoner må publiseres som del av etterlevelsesdokumentasjonen for alle 802.11a-, 802.11b-,802.11g- og 802.11n-produktene.

Advarsel: På grunn av den omstendighet at frekvensene som brukes av 802.11a-, 802.11b-, 802.11g- og 802.11n-trådløse LAN-innretninger kan hende ennå ikke er harmonisert i alle land er 802.11a-, 802.11b-, 802.11g og 802.11n-produkter utformet kun for bruk i spesifikke land og tillates ikke brukt i land andre enn i dem med angitt bruk. Som bruker av disse produktene er du ansvarlig for å forsikre deg om at produktene bare brukes i land de er ment å brukes i, og for å kontrollere at de er konfigurert med riktig frekvens og kanal for landet de brukes i. Eventuelt fravik fra tillatte innstillinger og begrensninger i brukslandet, kan være et brudd på nasjonal lovgivning og kan bli straffet som sådan.

### FCCs Radiofrekvensinterferenskrav

Denne innretningen er begrenset til innendørsbruk på grunn av at den virker i 5.15 til 5.25 GHz-frekvensområdet. FCC krever at dette produktet brukes innendørs for frekvensområdet 5.15 til 5.25 GHz for å redusere faren for skadelig interferens på medkanals mobile satellittsystemer. Radarer med høy styrke er allokert som primærbrukere av båndene 5.25 til 5.35 GHz og 5.65 til 5.85 GHz. Disse radarstasjonene kan forårsake interferens hos og/eller skade denne innretningen.

- Denne innretningen er kun beregnet på OEM-integratorer.

#### USA – Federal Communications Commission (FCC)

Dette utstyret samsvarer med avsnitt 15 i FCC-reglene. Bruken av utstyret er underlagt følgende to betingelser:

- Enheten må ikke forårsake skadelig interferens.
- Enheten må godta interferens som kan gi uønskede virkninger.

> MERK: Den utstrålte styrken på Intel(R) Wireless Wi-Fi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless Wi-Fi Link 4965AG_ er langt under FCCs radiofrekvenseksponeringsgrenser. Likevel bør Intel(R) Wireless Wi-Fi Link 4965AGN eller Intel(R) Wireless Wi-Fi Link 4965AG_ brukes på en måte som minimerer muligheten for menneskelig kontakt ved normal drift. Du unngår muligheten for å overstige FCCs eksponeringsgrenser for radiofrekvens ved å holde en avstand på minst 20 cm mellom deg (eller andre i nærheten) og antennen som er bygd inn i datamaskinen. Detaljer om autoriserte konfigurasjoner kan bli funnet på http://www.fcc.gov/oet/ea/ ved å skrive inn FCC ID-nummeret på enheten.

#### Interferenserklæring

Dette utstyret er testet og funnet å samsvare med grenseverdiene for digitalt utstyr i klasse B ifølge avsnitt 15 til FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse ved installering i boligområder. Dette utstyret genererer, bruker og kan sende ut radiofrekvensenergi. Hvis utstyret ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens i radiokommunikasjoner. Det finnes imidlertid ikke noen garanti for at ikke slike forstyrrelser vil oppstå i en gitt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelige forstyrrelser for radio eller fjernsyn (noe som kan undersøkes ved å slå utstyret av og på) kan brukeren selv korrigere interferensen på én av disse måtene:

- Juster eller flytt mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til en kontakt på en annen krets enn den som mottakeren er koblet til.
- Hør med forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker om hjelp.

> MERK: Intel(R) Wireless Wi-Fi Link 4965AGN eller Intel(R) Wireless Wi-Fi Link 4965AG_ må installeres og brukes i nøye samsvar med produsentens instruksjoner som beskrevet i brukerdokumentasjonen som leveres sammen med produktet. All annen installasjon eller bruk vil være et brudd på FCCs regler i Del 15.

#### Forskriftsadvarsel fra Underwriters Laboratories Inc. (UL)

Til bruk i (eller med) UL-oppførte eller andre kompatible datamaskiner.

#### Brazil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

#### Canada—Industry Canada (IC)

This device complies with RSS210 of Industry Canada.

Caution: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15 GHz to 5.25 GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65 to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device.

The maximum allowed antenna gain for use with this device is 6dBi in order to comply with the E.I.R.P limit for the 5.25- to 5.35 and 5.725 to 5.85 GHz frequency range in point-to-point operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, Issue 4, and RSS-210, No 4 (Dec 2000) and No 5 (Nov 2001).

Cet appariel numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 4, et CNR-210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 2001).

"To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing."

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afinde fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. »

#### EU

Det lave båndet, 5,15-5,35 GHz, er kun for innendørs bruk.

#### Konformitetserklæring

Den europeiske konformitetserklæringen er lagt ut på følgende URL:

http://download.intel.com/support/wireless/wlan/4965agn/sb/eudoc4965_combined1.pdf

Dette utstyret er i samsvar med de mest essensielle kravene i EUs direktiv 1999/5/EC.

Česky [Czech] | Intel(R) Corporation tímto prohlašuje, že tento Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk [Danish] | Undertegnede Intel(R) Corporation erklærer herved, at følgende udstyr Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch [German] | Hiermit erklärt Intel(R) Corporation, dass sich das Gerät Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Esti [Estonian] | Käesolevaga kinnitab Intel(R) Corporation seadme Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English | Hereby, Intel(R) Corporation, declares that this Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español [Spanish] | Por medio de la presente Intel(R) Corporation declara que el Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική [Greek] | ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Intel(R) Corporation ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français [French] | Par la présente Intel(R) Corporation déclare que l'appareil Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano [Italian] | Con la presente Intel(R) Corporation dichiara che questo Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski [Latvian] | Ar šo Intel(R) Corporationdeklarē, ka Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių [Lithuanian] | Šiuo Intel(R) Corporation deklaruoja, kad šis Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Nederlands [Dutch] | Hierbij verklaart Intel(R) Corporation dat het toestel Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malti [Maltese] | Hawnhekk, Intel(R) Corporation, jiddikjara li dan Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Magyar [Hungarian] | Alulírott, Intel(R) Corporation nyilatkozom, hogy a Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Norsk [Norwegian] | Intel Corporation erklærer herved at utstyretIntel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski [Polish] | Niniejszym, Intel(R) Corporation, oświadcza, że Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Português [Portuguese] | Intel(R) Corporation declara que este Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovensko [Slovenian] | Šiuo Intel(R) Corporation izjavlja, da je ta Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky [Slovak] | Intel(R) Corporation týmto vyhlasuje, že Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomi [Finnish] | Intel(R) Corporation vakuuttaa täten että Intel (R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska [Swedish] | Härmed intygar Intel(R) Corporation att denna Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Íslenska [Icelandic] | Hér með lýsir Intel(R) Corporation yfir því að Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

#### Italy

The use of these equipments is regulated by:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject to general authorization) for outdoor use and article 105 (free use) for indoor use, in both cases for private use.
2. D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks and telecom services.

L’uso degli apparati è regolamentato da:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso private.
2. D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell’accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

#### Japan

Kun til bruk innendørs.

#### Korea

#### Taiwan

#### Radiogodkjenninger

Du finner ut om du har lov til å bruke de trådløse nettverksenhetene i et bestemt land ved å kontrollere om radiotypenummeret som er trykket på identifikasjonsetiketten på enheten, er ført opp i listen i produsentens OEM-forskriftsveiledningsdokument.

## Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection-kortet og Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection-kortet

Informasjonen i dette dokumentet gjelder følgende produkter:

Trådløse LAN-tremoduskort (802.11a/802.11b/802.11g )
Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection (model WM3945ABG)

Trådløse LAN-tomoduskort (802.11b/802.11g )
Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection (modell WM3945ABG)

> MERK: På grunn av den stadige utviklingen i lovgivningen og standardene innen WLAN-området (IEEE 802.11 og lignende standarder) er informasjonen som er gitt her, gjenstand for endringer. Intel Corporation påtar seg ikke noe ansvar for feil og utelatelser i dette dokumentet. Intel forplikter seg heller ikke til å oppdatere informasjonen i dokumentet.

### Informasjon til brukeren

### Sikkerhetsmeldinger

### USA—FCC og FAA

FCC har med ET Docket 96-8 innført en sikkerhetsstandard for menneskelig eksponering for elektromagnetisk energi fra radiofrekvens (RF) som sendes ut fra FCC-godkjent utstyr. Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection-kortet eller the Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection-kortet oppfyller grensene for menneskelig eksponering som finnes i OET Bulletin 65, 2001 og i ANSI/IEEE C95.1, 1992. Riktig drift av denne radioen i henhold til instruksene som er i denne manualen, vil føre til eksponering som er betydelig lavere enn de grensene som FCC har anbefalt.

Følgende sikkerhetsforholdregler bør overholdes:

- Ikke rør eller flytt antennen mens enheten overfører eller mottar.
- Ikke hold komponenter som inneholder radio, slik at antennen er veldig nær eller berører utsatte deler av kroppen, særlig ansiktet eller øynene, under overføring.
- Ikke betjen radioen eller prøv å overføre data hvis ikke antennen er tilkoblet; dette kan føre til at radioen blir skadet.
- Bruk i bestemte miljøer:
  - Bruk av trådløse enheter i farlige omgivelser styres av begrensningene som settes av sikkerhetsansvarlig på slike steder.
  - Bruk av trådløse enheter på fly styres av Federal Aviation Administration (FAA).
  - Bruk av trådløse enheter på sykehus styres av begrensningene som gjelder for hvert sykehus.

#### Antennebruk

- I overensstemmelse med RF-utsettelsesgrensene fra FCC skal integrerte lavforsterkningsantenner befinne seg minst 20 cm (8 tommer) eller mer fra enhvers kropp.
- Høyforsterknings-, veggmonterings- eller mastmonteringsantenner er utformet for å installeres av profesjonelle og bør befinne seg minst 30 cm (12 tommer) eller mer fra enhvers kropp. Ta kontakt med den profesjonelle installatøren, forhandleren eller antenneprodusenten hvis du vil ha de riktige installasjonskravene.

#### Advarsel om nærhet til eksplosive enheter

Advarsel: Ikke bruk en bærbar sender (som en trådløs nettverksinnretning) nær udekkede fenghetter eller i eksplosive omgivelser med mindre innretningen er blitt modifisert til å være egnet til slik bruk.

#### Antenneadvarsler

Advarsel: For å etterkomme FCCs og ANSI C95.1 RFs eksponeringsgrenser anbefales det at når Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection- eller Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection-kortet, som er installert i en stasjonær eller en bærbar datamaskin, at antennen til denne enheten installeres med en avstand på minst 20 cm (8 tommer) fra alle personer. Det anbefales at brukeren begrenser eksponeringstiden hvis antennen befinner seg nærmere enn 20 cm (8 tommer).

Advarsel: Intel(R) PRO/Wireless LAN-produktene er ikke utformet for bruk med retningsantenner med høy styrke. Bruk av slike antenner sammen med disse produktene på en annen måte enn den som er beskrevet i forrige avsnitt, "Antennebruk", er ulovlig.

#### Advarsel om bruk på fly

Advarsel: Bestemmelser fra FCC og FAA forbyr drift i luften av innretninger med trådløs radiofrekvens, fordi signalene fra dem kan forstyrre svært viktige flyinstrumenter.

#### Andre trådløse enheter

Merknader om sikkerhet for andre enheter i trådløse nettverk: Se på dokumentasjonen som følger med de trådløse Ethernet-kortene eller de andre innretningene i trådløsnettverket.

#### Lokale restriksjoner vedrørende radiobruk med 802.11a, 802.11b og 802.11g

Advarsel: På grunn av den omstendighet at frekvensene som brukes av 802.11a-, 802.11b- og 802.11g-trådløse LAN-innretninger kan hende ennå ikke er harmonisert i alle land er 802.11a-, 802.11b- og 802.11g-produkter utformet kun for bruk i spesifikke land og tillates ikke brukt i land andre enn i dem med angitt bruk. Som bruker av disse produktene er du ansvarlig for å forsikre deg om at produktene bare brukes i land de er ment å brukes i, og for å kontrollere at de er konfigurert med riktig frekvens og kanal for landet de brukes i. Innretningens sendestyrkekontrollgrensesnitt (TPC) er en del av for Intel(R) PROSet/Wireless -tilkoblingsverktøyet. Driftsrestriksjoner for Equivalent Isotropic Radiated Power (EIRP) gis av systemprodusenten. Eventuelt fravik fra tillatte styrke- og frekvensinnstillinger for brukslandet, er et brudd på nasjonal lovgivning og kan bli straffet som sådan.

Se tilleggsinformasjonen om kompatibilitet som fulgte med produktet, hvis du vil ha landsspesifikk informasjon.

#### Trådløs interoperabilitet

Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection og Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection er utformet for å være interoperativt med andre trådløse LAN-produkter som er basert på direct sequence spread spectrum (DSSS) radioteknologi og å etterkomme følgende standarder:

- IEEE Std. 802.11b-oppfyllende standard på trådløs LAN
- IEEE Std. 802.11g-oppfyllende standard på trådløs LAN
- IEEE Std. 802.11a-oppfyllende standard på trådløs LAN
- Wireless Fidelity (Wi-Fi)-sertifisering som definert av Wi-Fi Alliance

#### Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection-kortet eller Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection-kortet og din helse

Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection-kortet eller Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection-kortet slipper på samme vis som andre radioenheter ut radiofrekvenselektromagnetisk energi. Nivået av energi som sendes ut fra denne enheten, er imidlertid mindre enn den elektromagnetiske energien som sendes ut fra andre trådløse enheter, for eksempel mobiltelefoner. Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection-kortet eller Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection-kortet virker inenfor de retningslinjene som finnes i radiofrekvenssikkerhetsstandarder og -anbefalinger. Disse standardene og anbefalingene gjenspeiler enigheten i det vitenskapelige samfunnet og resultatet fra overveielser i paneler og komiteer av vitenskapsmenn som kontinuerlig går gjennom og tolker omfattende forskningslitteratur. I enkelte situasjoner og omgivelser kan det hende at Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection-kortet eller Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection-kortet begrenses av den som eier bygningen eller av ansvarlig representant for den aktuelle organisasjonen. Eksempler på slike situasjoner kan være:

- Bruk av Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection-kortet eller Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection-kortet ombord i fly eller
- Bruk av Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection-kort eller Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection-kort i eventuelle andre miljøer der risikoen for interferens med andre innretninger eller tjenester anses eller regnes som skadelig.

Hvis du er usikker om den policyen som gjelder for bruk av trådløse innretninger i en spesifikk organisasjon eller omgivelse (en flyplass for eksempel), oppfordres du til å spørre om tillatelse til å bruke Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection-trådløskortinnretningen eller Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection-kortinnretningen før du slår den på.

### Juridisk informasjon

#### Informasjon for OEM-er og integratorer:

Den følgende erklæringen må være med alle versjoner av dette dokumentet som gis til en OEM eller integrator, men må ikke distribueres til sluttbrukeren.

- Denne innretningen er kun beregnet på OEM-integratorer.
- Se på hele utstyrstildelingsdokumentet for å se andre restriksjoner.
- Denne innretningen må drives og brukes med et lokalt godkjent tilgangspunkt.

### Informasjon som OEM eller integratoren skal levere til sluttbrukeren

De følgende beskjedene om rettslige bestemmelser og sikkerhet må publiseres i den dokumentasjonen som gis til sluttbrukeren av produktet eller det systemet som inkorporerer en Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection eller en Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection i samsvar med lokale bestemmelser. Vertsystem må merkes med "Inneholder FCC ID: XXXXXXXX", FCC-ID vist på merkelapp.

Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection-trådløskortnettverksinnretningen eller Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection-trådløskortinnretningen må installeres og brukes i nøye samsvar med produsentens instruksjoner som beskrevet i brukerdokumentasjonen som leveres sammen med produktet. Når det gjelder landsspesifikke godkjennelser, må du se Radiogodkjenninger. Intel Corporation er ikke ansvarlig for eventuelle radio- eller fjernynsforstyrrelser forårsaket av uautoriserte modifikasjoner på de innretningene som har i seg Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection-kortsettet eller Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection-kortsettet, eller ved bytting eller tilføying av tilkoblingskabler og -utstyr som ikke er angitt av Intel Corporation. Opprettingen av interferens som er forårsaket av slik uautorisert endring, erstatning eller tilkobling, er brukerens ansvar. Intel Corporation og dets autoriserte forhandlere eller distributører er ikke ansvarlig for eventuell skade eller brudd på offentlige bestemmelser som måtte oppstå ved at brukeren unnlater å etterkomme disse retningslinjene.

### Lokale restriksjoner vedrørende radiobruk med 802.11a, 802.11b og 802.11g

Den følgende erklæringen vedrørende lokale restriksjoner må publiseres som del av etterlevelsesdokumentasjonen for alle 802.11a-, 802.11b- og 802.11g-produktene.

Advarsel: På grunn av den omstendighet at frekvensene som brukes av 802.11a-, 802.11b- og 802.11g-trådløse LAN-innretninger kan hende ennå ikke er harmonisert i alle land er 802.11a-, 802.11b- og 802.11g-produkter utformet kun for bruk i spesifikke land og tillates ikke brukt i land andre enn i dem med angitt bruk. Som bruker av disse produktene er du ansvarlig for å forsikre deg om at produktene bare brukes i land de er ment å brukes i, og for å kontrollere at de er konfigurert med riktig frekvens og kanal for landet de brukes i. Eventuelt fravik fra tillatte innstillinger og begrensninger i brukslandet, kan være et brudd på nasjonal lovgivning og kan bli straffet som sådan.

### FCCs Radiofrekvensinterferenskrav

Denne innretningen er begrenset til innendørsbruk på grunn av at den virker i 5.15 til 5.25 GHz-frekvensområdet. FCC krever at dette produktet brukes innendørs for frekvensområdet 5.15 til 5.25 GHz for å redusere faren for skadelig interferens på medkanals mobile satellittsystemer. Radarer med høy styrke er allokert som primærbrukere av båndene 5.25 til 5.35 GHz og 5.65 til 5.85 GHz. Disse radarstasjonene kan forårsake interferens hos og/eller skade denne innretningen.

- Denne innretningen er kun beregnet på OEM-integratorer.

#### USA – Federal Communications Commission (FCC)

Dette utstyret samsvarer med avsnitt 15 i FCC-reglene. Bruken av utstyret er underlagt følgende to betingelser:

- Enheten må ikke forårsake skadelig interferens.
- Enheten må godta interferens som kan gi uønskede virkninger.

> MERK: Den utstrålte styrken på Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection trådløse kortnettverk eller Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection-trådløskortnettverket er langt under FCCs radiofrekvenseksponeringsgrenser. Likevel bør de trådløse nettverksenhetene med Intel(R) PRO/Wireless LAN brukes på en måte som minimerer muligheten for menneskelig kontakt ved normal drift. Du unngår muligheten for å overstige FCCs eksponeringsgrenser for radiofrekvens ved å holde en avstand på minst 20 cm mellom deg (eller andre i nærheten) og antennen som er bygd inn i datamaskinen. Detaljer om autoriserte konfigurasjoner kan bli funnet på http://www.fcc.gov/oet/ea/ ved å skrive inn FCC ID-nummeret på enheten.

#### Interferenserklæring

Dette utstyret er testet og funnet å samsvare med grenseverdiene for digitalt utstyr i klasse B ifølge avsnitt 15 til FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse ved installering i boligområder. Dette utstyret genererer, bruker og kan sende ut radiofrekvensenergi. Hvis utstyret ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens i radiokommunikasjoner. Det finnes imidlertid ikke noen garanti for at ikke slike forstyrrelser vil oppstå i en gitt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelige forstyrrelser for radio eller fjernsyn (noe som kan undersøkes ved å slå utstyret av og på) kan brukeren selv korrigere interferensen på én av disse måtene:

- Juster eller flytt mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til en kontakt på en annen krets enn den som mottakeren er koblet til.
- Hør med forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker om hjelp.

> MERK: Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection-trådløskortnettverksinnretningen eller Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection-trådløskortinnretningen må installeres og brukes i nøye samsvar med produsentens instruksjoner som beskrevet i brukerdokumentasjonen som leveres sammen med produktet. All annen installasjon eller bruk vil være et brudd på FCCs regler i Del 15.

Forskriftsadvarsel fra Underwriters Laboratories Inc. (UL)

Til bruk i (eller med) UL-oppførte eller andre kompatible datamaskiner.

#### Brazil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

#### Canada—Industry Canada (IC)

This device complies with RSS210 of Industry Canada.

Caution: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15 GHz to 5.25 GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65 to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device.

The maximum allowed antenna gain for use with this device is 6dBi in order to comply with the E.I.R.P limit for the 5.25- to 5.35 and 5.725 to 5.85GHz frequency range in point-to-point operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, Issue 4, and RSS-210, No 4 (Dec 2000) and No 5 (Nov 2001).

Cet appariel numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 4, et CNR-210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 2001).

"To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing."

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afinde fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence.»

#### EU

Det lave båndet, 5,15-5,35 GHz, er kun for innendørs bruk.

#### Konformitetserklæring

Dette utstyret er i samsvar med de mest essensielle kravene i EUs direktiv 1999/5/EC.

Česky [Czech] | Intel(R) Corporation tímto prohlašuje, že tento Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk [Danish] | Undertegnede Intel(R) Corporation erklærer herved, at følgende udstyr Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch [German] | Hiermit erklärt Intel(R) Corporation, dass sich das Gerät Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Esti [Estonian] | Käesolevaga kinnitab Intel(R) Corporation seadme Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English | Hereby, Intel(R) Corporation, declares that this Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español [Spanish] | Por medio de la presente Intel(R) Corporation declara que el Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική [Greek] | ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Intel(R) Corporation ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français [French] | Par la présente Intel(R) Corporation déclare que l'appareil Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano [Italian] | Con la presente Intel(R) Corporation dichiara che questo Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski [Latvian] | Ar šo Intel(R) Corporationdeklarē, ka Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių [Lithuanian] | Šiuo Intel(R) Corporation deklaruoja, kad šis Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Nederlands [Dutch] | Hierbij verklaart Intel(R) Corporation dat het toestel Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malti [Maltese] | Hawnhekk, Intel(R) Corporation, jiddikjara li dan Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Magyar [Hungarian] | Alulírott, Intel(R) Corporation nyilatkozom, hogy a Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Norsk [Norwegian] | Intel Corporation erklærer herved at utstyret Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski [Polish] | Niniejszym, Intel(R) Corporation, oświadcza, że Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Português [Portuguese] | Intel(R) Corporation declara que este Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovensko [Slovenian] | Šiuo Intel(R) Corporation izjavlja, da je ta Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky [Slovak] | Intel(R) Corporation týmto vyhlasuje, že Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomi [Finnish] | Intel(R) Corporation vakuuttaa täten että Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska [Swedish] | Härmed intygar Intel(R) Corporation att denna Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Íslenska [Icelandic] | Hér með lýsir Intel(R) Corporation yfir því að Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection) er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

#### Italy

The use of these equipments is regulated by:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject to general authorization) for outdoor use and article 105 (free use) for indoor use, in both cases for private use.
2. D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks and telecom services.

L’uso degli apparati è regolamentato da:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso privato.
2. D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell’accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

#### Japan

Kun til bruk innendørs.

#### Korea

#### Taiwan

#### Radiogodkjenninger

Du finner ut om du har lov til å bruke de trådløse nettverksenhetene i et bestemt land ved å kontrollere om radiotypenummeret som er trykket på identifikasjonsetiketten på enheten, er ført opp i listen i produsentens OEM-forskriftsveiledningsdokument.

-tilkoblingsverktøyet. Driftsrestriksjoner for Equivalent Isotropic Radiated Power (EIRP) gis av systemprodusenten. Eventuelt fravik fra tillatte styrke- og frekvensinnstillinger for brukslandet, er et brudd på nasjonal lovgivning og kan bli straffet som sådan.

Se tilleggsinformasjonen om kompatibilitet som fulgte med produktet, hvis du vil ha landsspesifikk informasjon.

#### Trådløs interoperabilitet

Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection-kortet er utformet for å være interoperativt med andre trådløse LAN-produkter som er basert på direct sequence spread spectrum (DSSS) radioteknologi og å etterkomme følgende standarder:

- IEEE Std. 802.11b-oppfyllende standard på trådløs LAN.
- IEEE Std. 802.11g-oppfyllende standard på trådløs LAN.
- IEEE Std. 802.11a-oppfyllende standard på trådløs LAN.
- Wireless Fidelity (Wi-Fi)-sertifisering som definert av Wi-Fi Alliance

#### Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Nettverkstilkoblingskort og din helse

Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection-kortet slipper , på samme vis som andre radioinnretninger, ut radiofrekvenselektromagnetisk energi. Nivået av energi som sendes ut fra denne enheten, er imidlertid mindre enn den elektromagnetiske energien som sendes ut fra andre trådløse enheter, for eksempel mobiltelefoner. Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection-trådløskortinnretningen virker inenfor de retningslinjene som finnes i radiofrekvenssikkerhetsstandarder og -anbefalinger. Disse standardene og anbefalingene gjenspeiler enigheten i det vitenskapelige samfunnet og resultatet fra overveielser i paneler og komiteer av vitenskapsmenn som kontinuerlig går gjennom og tolker omfattende forskningslitteratur. I enkelte situasjoner og omgivelser kan det hende at Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection-trådløskortinnretningen begrenses av den som eier bygningen eller av ansvarlig representant for en angjeldende organisasjon. Eksempler på slike situasjoner kan være:

- Bruk av utstyr med Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG-nettverksforbindelsesutstyr om bord på fly eller
- Bruk av Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection-kortutstyr i eventuelle andre miljøer der risikoen for interferens med andre innretninger eller tjenester anses eller regnes som skadelig.

Hvis du er usikker om den policyen som gjelder for bruk av trådløse innretninger i en spesifikk organisasjon eller omgivelse (en flyplass for eksempel), oppfordres du til å spørre om tillatelse til å bruke Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection-trådløskortinnretningen før du slår den på.

### Juridisk informasjon

#### Informasjon for OEM-er og integratorer:

Den følgende erklæringen må være med alle versjoner av dette dokumentet som gis til en OEM eller integrator, men må ikke distribueres til sluttbrukeren.

- Denne innretningen er kun beregnet på OEM-integratorer.
- Se på hele utstyrstildelingsdokumentet for å se andre restriksjoner.
- Denne innretningen må drives og brukes med et lokalt godkjent tilgangspunkt.

### Informasjon som OEM eller integratoren skal levere til sluttbrukeren

De følgende beskjedene om rettslige bestemmelser og sikkerhet må publiseres i den dokumentasjonen som gis til sluttbrukeren av produktet eller det systemet som inkorporerer en Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection i samsvar med lokale bestemmelser. Vertsystem må merkes med "Inneholder FCC ID: XXXXXXXX", FCC-ID vist på merkelapp.

Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection-trådløskortnettverksinnretningen må installeres og brukes i nøye samsvar med produsentens instruksjoner som beskrevet i brukerdokumentasjonen som leveres sammen med produktet. Når det gjelder landsspesifikke godkjennelser, må du se Radiogodkjenninger. Intel Corporation er ikke ansvarlig for radio- eller fjernsynsinterferens som er forårsaket av uautorisert endring av enhetene i Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG-nettverksforbindelseskortpakken, eller erstatning eller tilkobling av kabler og utstyr annet enn det som er spesifisert av Intel Corporation. Opprettingen av interferens som er forårsaket av slik uautorisert endring, erstatning eller tilkobling, er brukerens ansvar. Intel Corporation og dets autoriserte forhandlere eller distributører er ikke ansvarlig for eventuell skade eller brudd på offentlige bestemmelser som måtte oppstå ved at brukeren unnlater å etterkomme disse retningslinjene.

### Lokale restriksjoner vedrørende radiobruk med 802.11a, 802.11b og 802.11g

Den følgende erklæringen vedrørende lokale restriksjoner må publiseres som del av etterlevelsesdokumentasjonen for alle 802.11a-, 802.11b- og 802.11g-produktene.

Advarsel: På grunn av den omstendighet at frekvensene som brukes av 802.11a-, 802.11b- og 802.11g-trådløse LAN-innretninger kan hende ennå ikke er harmonisert i alle land er 802.11a-, 802.11b- og 802.11g-produkter utformet kun for bruk i spesifikke land og tillates ikke brukt i land andre enn i dem med angitt bruk. Som bruker av disse produktene er du ansvarlig for å forsikre deg om at produktene bare brukes i land de er ment å brukes i, og for å kontrollere at de er konfigurert med riktig frekvens og kanal for landet de brukes i. Eventuelt fravik fra tillatte innstillinger og begrensninger i brukslandet, kan være et brudd på nasjonal lovgivning og kan bli straffet som sådan.

### FCCs Radiofrekvensinterferenskrav

Denne innretningen er begrenset til innendørsbruk på grunn av at den virker i 5.15 til 5.25 GHz-frekvensområdet. FCC krever at dette produktet brukes innendørs for frekvensområdet 5.15 til 5.25 GHz for å redusere faren for skadelig interferens på medkanals mobile satellittsystemer. Radarer med høy styrke er allokert som primærbrukere av båndene 5.25 til 5.35 GHz og 5.65 til 5.85 GHz. Disse radarstasjonene kan forårsake interferens hos og/eller skade denne innretningen.

- Denne innretningen er kun beregnet på OEM-integratorer.

#### USA – Federal Communications Commission (FCC)

Dette utstyret samsvarer med avsnitt 15 i FCC-reglene. Bruken av utstyret er underlagt følgende to betingelser:

- Enheten må ikke forårsake skadelig interferens.
- Enheten må godta interferens som kan gi uønskede virkninger.

> MERK: Den utstrålte styrken på Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection trådløse kortnettverk er langt under FCCs radiofrekvenseksponeringsgrenser. Likevel bør de trådløse nettverksenhetene med Intel(R) PRO/Wireless LAN brukes på en måte som minimerer muligheten for menneskelig kontakt ved normal drift. Du unngår muligheten for å overstige FCCs eksponeringsgrenser for radiofrekvens ved å holde en avstand på minst 20 cm mellom deg (eller andre i nærheten) og antennen som er bygd inn i datamaskinen.

#### Interferenserklæring

Dette utstyret er testet og funnet å samsvare med grenseverdiene for digitalt utstyr i klasse B ifølge avsnitt 15 til FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse ved installering i boligområder. Dette utstyret genererer, bruker og kan sende ut radiofrekvensenergi. Hvis utstyret ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens i radiokommunikasjoner. Det finnes imidlertid ikke noen garanti for at ikke slike forstyrrelser vil oppstå i en gitt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelige forstyrrelser for radio eller fjernsyn (noe som kan undersøkes ved å slå utstyret av og på) kan brukeren selv korrigere interferensen på én av disse måtene:

- Juster eller flytt mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til en kontakt på en annen krets enn den som mottakeren er koblet til.
- Hør med forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker om hjelp.

> MERK: Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection-trådløskortnettverksinnretningen må installeres og brukes i nøye samsvar med produsentens instruksjoner som beskrevet i brukerdokumentasjonen som leveres sammen med produktet. All annen installasjon eller bruk vil være et brudd på FCCs regler i Del 15.

#### Canada—Industry Canada (IC)

This device complies with RSS210 of Industry Canada.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, Issue 4, and RSS-210, No 4 (Dec 2000) and No 5 (Nov 2001).

Cet appariel numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 4, et CNR-210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 2001).

"To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing."

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afinde fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. »

#### EU

Det lave båndet, 5,15-5,35 GHz, er kun for innendørs bruk.

#### Konformitetserklæring

Dette utstyret er i samsvar med de mest essensielle kravene i EUs direktiv 1999/5/EC.

Czech | Intel(R) Corporation tímto prohlašuje, že tento Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES."
Danish | Undertegnede Intel(R) Corporation erklærer herved, at følgende udstyr Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF
Dutch | Hierbij verklaart Intel(R) Corporation dat het toestel Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG
Bij deze verklaart Intel(R) Corporation dat deze Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
English | Hereby, Intel(R) Corporation, declares that this Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Estonian | Käesolevaga kinnitab Intel(R) Corporation seadme Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Finnish | Intel(R) Corporation vakuuttaa täten että Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
French | Par la présente Intel(R) Corporation déclare que l'appareil Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Par la présente, Intel(R) Corporation déclare que ce Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables.
German | Hiermit erklärt Intel(R) Corporation, dass sich dieser/diese/dieses Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet". (BMWi)
Hiermit erklärt Intel(R) Corporation die Übereinstimmung des Gerätes Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. (Wien).=
Greek | ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Intel(R) Corporation ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Hungarian | Alulírott, Intel(R) Corporation nyilatkozom, hogy a Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Icelandic | Intel lysir her med yfir að thessi bunadur, Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection , uppfyllir allar grunnkrofur, sem gerdar eru i R&TTE tilskipun ESB nr 1999/5/EC
Italian | Con la presente Intel(R) Corporation dichiara che questo Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latvian | Ar šo Intel(R) Corporationdeklarē, ka Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lithuanian | Intel(R) Corporation deklaruoja, kad Intel(R) Pro/Wireless 2915ABG Network Connectionatitinka 1999/5/EC Direktyvos esminius reikalavimus ir kitas nuostatas".
Malti | Hawnhekk, Intel(R) Corporation, jiddikjara li dan Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Polish | Niniejszym, Intel(R) Corporation, deklaruję, że Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection spełnia wymagania zasadnicze oraz stosowne postanowienia zawarte Dyrektywie 1999/5/EC.
Portuguese | Intel(R) Corporation declara que este Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovak | Intel(R) Corporation týmto vyhlasuje, že Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Slovenia | Šiuo Intel(R) Corporation deklaruoja, kad šis Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Spanish | Por medio de la presente Intel(R) Corporation declara que el Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Swedish | Härmed intygar Intel(R) Corporation att denna Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

#### France

Pour la France métropolitaine
2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur
2.400 -2.454 GHz (canaux 1 à 7) autorisé en usage extérieur

Pour la Guyane et la Réunion
2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur
2.420 - 2.4835 GHz (canaux 5 à 13) autorisé en usage extérieur

Pour tout le territoire Français:

Seulement 5.15 -5.35 GHz autorisé pour le 802.11a

#### Belgium

Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une distance supérieure à 300m un enregistrement auprès de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.

In geval van privé-gebruik, buiten een gebouw, op een openbare plaats, is geen registratie nodig, wanneer de afstand minder dan 300m is. Voor een afstand groter dan 300m is een registratie bij BIPT vereist. Voor registraties en licenties, gelieve BIPT te contacteren.

#### Japan

#### Italy

The use of these equipments is regulated by:

- D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject to general authorization) for outdoor use and article 105 (free use) for indoor use, in both cases for private use.

- D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks and telecom services.

L’uso degli apparati è regolamentato da:

- D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso privato.

- D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell’accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

#### Hellas

Det kreves lisens for utendørs bruk av båndet 5,470-5,725 GHz.

#### Hviterussland

2,4 GHz OFDM (802.11g) er ikke tillatt på det nåværende tidspunkt.

#### Indonesia

5 GHz-grensesnittet er ikke tillatt på det nåværende tidspunkt.

#### Kuwait

5 GHz-grensesnittet er ikke tillatt på det nåværende tidspunkt.

#### Oman

Hvis modulene er på mindre enn 100 milliwatt, er de ulisensiert, men hvis de er på mer enn 100 milliwatt, er brukeren ansvarlig for å anskaffe lisens for bruken fra Telecommunications Regulatory Authority (TRA) in sultanatet Oman.

#### Taiwan

#### Pakistan

Godkjent av Pakistan Telecommunication Authority (PTA)

#### De forente arabiske emirater

5 GHz-grensesnittet er ikke tillatt på det nåværende tidspunkt.

#### Ukraina

5 GHz-grensesnittet er ikke tillatt på det nåværende tidspunkt.

#### Radiogodkjenninger

Du finner ut om du har lov til å bruke de trådløse nettverksenhetene i et bestemt land ved å kontrollere om radiotypenummeret som er trykket på identifikasjonsetiketten på enheten, er ført opp i listen i produsentens OEM-forskriftsveiledningsdokument.

#### Forskriftsadvarsel fra Underwriters Laboratories Inc. (UL)

Til bruk i (eller med) UL-oppførte eller andre kompatible datamaskiner.

Tilbake til innhold