К содержанию

# Спецификация

- Адаптер Intel(R) WiMAX/WiFi Link 5350
- Адаптер Intel(R) WiMAX/WiFi Link 5150
- Адаптер Intel(R) WiFi Link 5300
- Адаптер Intel(R) WiFi Link 5100
- Адаптер Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN
- Адаптер Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_
- Сетевой адаптер Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG
- Сетевой адаптер Intel(R) PRO/Wireless 3945BG
- Сетевой адаптер Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG
- Сетевой адаптер Intel(R) PRO/Wireless 2200BG

## Адаптеры Intel(R) WiFi Link 5150 и Intel(R) WiFi Link 5350

WiFi / WiMAX
Форм-фактор | Мини-карта PCI Express* и полувысотная мини-карта
SKU | Адаптер Intel(R) WiMAX/WiFi Link 5350 - 3x3 MC Адаптер Intel(R) WiMAX/WiFi Link 5150 - 1X2 MC/HMC
Габаритные размеры | Мини-карта: Ширина 50,80 мм x Длина 30,00 мм x Высота 4,5 мм Полувысотная мини-карта: Ширина 26,64 мм x Длина 30,00 мм x Высота 4,5 мм
Разъем интерфейса антенны | Hirose U.FL-R-SMT, сопрягаемый с разъемом кабеля U.FL-LP-066
Разнесение антенны | Встроенный переключатель разнесения
Типы рабочих поверхностей разъемов | 53-контактный краевой разъем для мини-карты
Напряжение | 3.3 V
Рабочая температура | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | 50 - 90% без конденсата (при температурах от 25 ºC до 35 ºC)
WiFi
Частотная модуляция | 5 ГГц (802.11a/n) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотный диапазон | 5,15 - 5,85 ГГц (в зависимости от страны) | 2,41 - 2,474 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK (двоичная фазовая модуляция), QPSK (квадратурная фазовая модуляция), 16 QAM (квадратурная амплитудная модуляция), 64 QAM (квадратурная амплитудная модуляция) | CCK (контрольная проверка канала), DQPSK (дифференциальное четвертичное переключение со сдвигом фазы), DBPSK (дифференциальное двоичное переключение со сдвигом фазы)
Беспроводная среда | 5 ГГц UNII: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM)
Каналы | 4 - 12 (в зависимости от страны) | Канал 1-11 (только США) Канал 1-13 (Япония, Европа)
Скорости передачи данных IEEE 802.11n | Адаптер Intel(R) WiFi Link 5350 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Мб/сек.
Адаптер Intel(R) WiFi Link 5150 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Мб/с.
Скорости передачи данных IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мб/с
Общая информация о WiFi
Операционные системы | Microsoft Windows XP* (32 и 64 бита) и Windows Vista* (32 и 64 бита).
Сертификация Wi-Fi Alliance* | Сертификация Wi-Fi* для 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-персональная, WPA-предприятие, WPA2-персональная, WPA2-предприятие, WMM, энергосбережение WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Сертификация Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Стандарт беспроводной ЛС | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Архитектура | Рабочие режимы "Infrastructure" или "ad hoc" (одноранговая сеть)
Защита | WPA-персональная, WPA2-персональная, WPA-предприятие, WPA2-предприятие, 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Шифрование | AES-CCMP 128 бит, WEP 128 и 64 бита, CKIP, TKIP
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC 60590)
WiMAX
Частотный диапазон | 2,5-2,7 ГГц (профиль 3A)
Модуляция | UL - QPSK, 16 QAM DL - QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Беспроводная среда | Режим дуплекс: TDD | Масштабируемость OFDMA (SOFDMA): 512 и 1024 FFT
преобразование вспомогательной несущей: PUSC | Полоса пропускания канала: 5 MHz и 10 MHz
Комплект функций версии сети WiMAX | SPWG/NWG версии 1.0 SPWG/NWG версии 1.5
Скоростная производительность (OTA канал 10 МГц) | 10 Мб/сек DL и 4 Мб/сек при пиковой скорости
Выходная мощность радиочастотного передатчика | Соответствие излучению класса 2
Общая информация о WiMAX
Операционные системы | Microsoft Windows XP* ,Vista*
Соответствие стандартам | 802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4)
Комплект функций системного профиля WiMAX | Mobile WiMAX версии 1, Wave II Профиль 3A
Защита | Протокол управления (PKMv2)
Шифрование | 128 бит CCMP (Counter-Mode/CBC-MAC) на основе AES-шифрования

## Адаптеры Intel(R) WiFi Link 5300 и Intel(R) WiFi Link 5100

Форм-фактор | Мини-карта PCI Express* и полувысотная мини-карта
Габаритные размеры | Полновысотная мини-карта: Ширина 50,95 мм x Длина 30,00 мм x Высота 4,5 мм Полувысотная мини-карта: Ширина 26,64 мм x Длина 30,00 мм x Высота 4,5 мм
Разъем интерфейса антенны | Hirose U.FL-R-SMT, сопрягаемый с разъемом кабеля U.FL-LP-066
Разнесение антенны | Встроенный переключатель разнесения
Типы рабочих поверхностей разъемов | 52-контактный краевой разъем для мини-карты
Напряжение | 3.3 V
Рабочая температура | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | 50 - 95% без конденсата (при температурах от 25 ºC до 35 ºC)
Частотная модуляция | 5 ГГц (802.11a/n) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотный диапазон | 5,15 - 5,85 ГГц (в зависимости от страны) | 2,400 - 2,4835 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK (двоичная фазовая модуляция), QPSK (квадратурная фазовая модуляция), 16 QAM (квадратурная амплитудная модуляция), 64 QAM (квадратурная амплитудная модуляция) | CCK (контрольная проверка канала), DQPSK (дифференциальное четвертичное переключение со сдвигом фазы), DBPSK (дифференциальное двоичное переключение со сдвигом фазы)
Беспроводная среда | 5 ГГц UNII: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM)
Каналы | 4 - 12 (в зависимости от страны) | Канал 1-11 (только США) Канал 1-13 (Япония, Европа)
Скорости передачи данных IEEE 802.11n | Адаптер Intel(R) WiFi Link 5300 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Мб/сек.
Адаптер Intel(R) WiFi Link 5100 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Мб/с.
Скорости передачи данных IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Мб/с
Общее
Операционные системы | Microsoft Windows XP* (32 и 64 бита) и Windows Vista* (32 и 64 бита).
Сертификация Wi-Fi Alliance* | Сертификация Wi-Fi* для 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-персональная, WPA-предприятие, WPA2-персональная, WPA2-предприятие, WMM, энергосбережение WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Сертификация Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Стандарт беспроводной ЛС | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Архитектура | Рабочие режимы "Infrastructure" или "ad hoc" (одноранговая сеть)
Защита | WPA-персональная, WPA2-персональная, WPA-предприятие, WPA2-предприятие, AES-CCMP 128-битная, WEP 128-битная и 64-битная; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Сетевой адаптер Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN

Форм-фактор | Мини-карта PCI Express
Габаритные размеры | Ширина 50,95 мм x Длина 30,00 мм x Высота 4,5 мм
Разъем интерфейса антенны | Hirose U.FL-R-SMT, сопрягаемый с разъемом кабеля U.FL-LP-066
Разнесение антенны | Встроенный переключатель разнесения
Типы рабочих поверхностей разъемов | 52-контактный краевой разъем для мини-карты
Напряжение | 3.3 V
Рабочая температура | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | 50 - 95% без конденсата (при температурах от 25 ºC до 35 ºC)
Частотная модуляция | 5 ГГц (802.11a/n) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотный диапазон | 5,15 - 5,85 ГГц (в зависимости от страны) | 2,400 - 2,4835 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK (двоичная фазовая модуляция), QPSK (квадратурная фазовая модуляция), 16 QAM (квадратурная амплитудная модуляция), 64 QAM (квадратурная амплитудная модуляция) | CCK (контрольная проверка канала), DQPSK (дифференциальное четвертичное переключение со сдвигом фазы), DBPSK (дифференциальное двоичное переключение со сдвигом фазы)
Беспроводная среда | 5 ГГц UNII: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM)
Каналы | 4 - 12 (в зависимости от страны) | Канал 1-11 (только США) Канал 1-13 (Япония, Европа)
Скорости передачи данных IEEE 802.11n | Rx: 300, 270, 243, 240, 180 Rx/Tx: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
Скорости передачи данных IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Мб/с
Общее
Операционные системы | Microsoft Windows XP* (32 и 64 бита) и Windows Vista* (32 и 64 бита).
Сертификация Wi-Fi Alliance* | Сертификация Wi-Fi* для 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-персональная, WPA-предприятие, WPA2-персональная, WPA2-предприятие, WMM, энергосбережение WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Сертификация Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Стандарт беспроводной ЛС | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Архитектура | Рабочие режимы "Infrastructure" или "ad hoc" (одноранговая сеть)
Защита | WPA-персональная, WPA2-персональная, WPA-предприятие, WPA2-предприятие, AES-CCMP 128-битная, WEP 128-битная и 64-битная; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Сетевой адаптер Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_

Это версия адаптера Intel Wireless WiFi 4965AGN с отключенными возможностями 8-2.11n. Стандарт 802.11n относится к: IEEE P802.11n(TM)/D2.0 тестовая поправка для Стандарта [для] информационных и телекоммуникационных технологий, а также обмена информацией между системами локальных и глобальных сетей - особые требования; часть 11: спецификации для беспроводных ЛС Medium Access Control (MAC) и Physical Layer (PHY): Дополнения для повышенной пропускной способности.

Форм-фактор | Мини-карта PCI Express
Габаритные размеры | Ширина 50,95 мм x Длина 30,00 мм x Высота 4,5 мм
Разъем интерфейса антенны | Hirose U.FL-R-SMT, сопрягаемый с разъемом кабеля U.FL-LP-066
Разнесение антенны | Встроенный переключатель разнесения
Типы рабочих поверхностей разъемов | 52-контактный краевой разъем для мини-карты
Напряжение | 3.3 V
Рабочая температура | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | 50 - 95% без конденсата (при температурах от 25 ºC до 35 ºC)
Частотная модуляция | 5 ГГц (802.11a) | 2,4 ГГц (802.11b/g)
Частотный диапазон | 5,15 - 5,85 ГГц (в зависимости от страны) | 2,400 - 2,4835 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK (двоичная фазовая модуляция), QPSK (квадратурная фазовая модуляция), 16 QAM (квадратурная амплитудная модуляция), 64 QAM (квадратурная амплитудная модуляция) | CCK (контрольная проверка канала), DQPSK (дифференциальное четвертичное переключение со сдвигом фазы), DBPSK (дифференциальное двоичное переключение со сдвигом фазы)
Беспроводная среда | 5 ГГц UNII: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM)
Каналы | 4 - 12 (в зависимости от страны) | Канал 1-11 (только США) Канал 1-13 (Япония, Европа)
Скорости передачи данных IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Мб/с
Общее
Операционные системы | Microsoft Windows XP (32 и 64 бита) и Windows Vista (32 и 64 бита).
Сертификация Wi-Fi Alliance* | Сертификация Wi-Fi* для 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM
Сертификация Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Стандарт беспроводной ЛС | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Архитектура | Рабочие режимы "Infrastructure" или "ad hoc" (одноранговая сеть)
Защита | WPA-персональная, WPA2-персональная, WPA-предприятие, WPA2-предприятие, AES-CCMP 128-битная, WEP 128-битная и 64-битная; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Сетевой адаптер Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG

Форм-фактор | Мини-карта PCI Express
Габаритные размеры | Ширина 50,95 мм x Длина 30,00 мм x Высота 4,5 мм
Разъем интерфейса антенны | Hirose U.FL-R-SMT, сопрягаемый с разъемом кабеля U.FL-LP-066
Антенна с двукратным разнесением | Встроенный переключатель двукратного разнесения
Типы рабочих поверхностей разъемов | 52-контактный краевой разъем для мини-карты
Напряжение | 3.3 V
Рабочая температура | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | 50 - 92 % без конденсата (при температурах от 25 ºC до 55 ºC)
Частотная модуляция | 5 ГГц (802.11a) | 2,4 ГГц (802.11b/g)
Частотный диапазон | 5,15 ГГц - 5,85 ГГц | 2,400 - 2,4835 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK (двоичная фазовая модуляция), QPSK (квадратурная фазовая модуляция), 16 QAM (квадратурная амплитудная модуляция), 64 QAM (квадратурная амплитудная модуляция) | CCK (контрольная проверка канала), DQPSK (дифференциальное четвертичное переключение со сдвигом фазы), DBPSK (дифференциальное двоичное переключение со сдвигом фазы)
Беспроводная среда | 5 ГГц UNII: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM)
Каналы | 4 - 12 ГГц, неперекрывающиеся, в зависимости от страны | Канал 1-11 (только США) Канал 1-13 (Япония, Европа)
Скорость передачи данных | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с | 11, 5.5, 2, 1 Мб/с
Общее
Операционные системы | Microsoft Windows XP и Windows Vista.
Сертификация Wi-Fi Alliance* | Сертификация Wi-Fi* для 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-персональная, WPA-предприятие, WPA2-персональная, WPA2-предприятие, WMM, энергосбережение WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Сертификация Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Стандарт беспроводной ЛС | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Архитектура | Рабочие режимы "Infrastructure" или "ad hoc" (одноранговая сеть)
Защита | WPA-персональная, WPA2-персональная, WPA-предприятие, WPA2-предприятие, AES-CCMP 128-битная, WEP 128-битная и 64-битная; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Сетевой адаптер Intel(R) PRO/Wireless 3945BG

Форм-фактор | Мини-карта PCI Express
Габаритные размеры | Ширина 50,95 мм x Длина 30,00 мм x Высота 4,5 мм
Разъем интерфейса антенны | Hirose U.FL-R-SMT, сопрягаемый с разъемом кабеля U.FL-LP-066
Антенна с двукратным разнесением | Встроенный переключатель двукратного разнесения
Типы рабочих поверхностей разъемов | 52-контактный краевой разъем для мини-карты
Напряжение | 3.3 V
Рабочая температура | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | 50 - 92 % без конденсата (при температурах от 25 ºC до 55 ºC)
Частотная модуляция | 2,4 ГГц (802.11b/g)
Частотный диапазон | 2,400 - 2,4835 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | CCK (контрольная проверка канала), DQPSK (дифференциальное четвертичное переключение со сдвигом фазы), DBPSK (дифференциальное двоичное переключение со сдвигом фазы)
Беспроводная среда | 2,4 ГГц ISM: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM)
Каналы | Канал 1-11 (только США) Канал 1-13 (Япония, Европа)
Скорости передачи данных IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6, 5.5, 2, 1 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11g | 11, 5.5, 2, 1 Мб/с
Общее
Операционные системы | Microsoft Windows XP и Windows Vista.
Сертификация Wi-Fi Alliance* | Сертификация Wi-Fi* для 802.11b, 802.11g, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Сертификация Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Стандарт беспроводной ЛС | IEEE 802.11g, 802.11b
Архитектура | Рабочие режимы "Infrastructure" или "ad hoc" (одноранговая сеть)
Защита | WPA-персональная, WPA2-персональная, WPA-предприятие, WPA2-предприятие, AES-CCMP 128-битная, WEP 128-битная и 64-битная; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Сетевой адаптер Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG

Форм-фактор | Мини PCI тип 3A
Габаритные размеры | Ширина 72,39 мм x Длина 44,54 мм x Высота 5,08 мм
Вес | 12,90 г
Разъем интерфейса антенны | Hirose U.FL-R-SMT, сопрягаемый с разъемом кабеля U.FL-LP-066
Антенна с двукратным разнесением | Встроенный переключатель двукратного разнесения
Типы рабочих поверхностей разъемов | 124-контактный краевой разъем SO-DIMM
Напряжение | 3,3 В
Рабочая температура | 0 - +70 градусов Цельсия
Влажность | 50 - 85 % без конденсата
Частотная модуляция | 5 ГГц (802.11a) | 2,4 ГГц (802.11b/g)
Частотный диапазон | 5,15 ГГц - 5,85 ГГц | 2,400 - 2.472 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK (двоичная фазовая модуляция), QPSK (квадратурная фазовая модуляция), 16 QAM (квадратурная амплитудная модуляция), 64 QAM (квадратурная амплитудная модуляция) | CCK (контрольная проверка канала), DQPSK (дифференциальное четвертичное переключение со сдвигом фазы), DBPSK (дифференциальное двоичное переключение со сдвигом фазы)
Беспроводная среда | 5 ГГц UNII: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM)
Каналы | 4 - 12 ГГц, неперекрывающиеся, в зависимости от страны | Канал 1-11 (только США) Канал 1-13 (Япония, Европа)
Скорость передачи данных | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с | 11, 5.5, 2, 1 Мб/с
Общее
Операционные системы | Microsoft Windows XP и Windows Vista.
Сертификация Wi-Fi Alliance* | Сертификация Wi-Fi* для 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Сертификация Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v3.0
Стандарт беспроводной ЛС | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Архитектура | Рабочие режимы "Infrastructure" или "ad hoc" (одноранговая сеть)
Защита | WPA-персональная, WPA2-персональная, WPA-предприятие, WPA2-предприятие, AES-CCMP 128-битная, WEP 128-битная и 64-битная. 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Сетевой адаптер Intel(R) PRO/Wireless 2200BG

Форм-фактор | Мини PCI тип 3B
Габаритные размеры | Ширина 59,45 мм x Длина 44,45 мм x Высота 5 мм
Вес | 12,90 г
Разъем интерфейса антенны | Hirose U.FL-R-SMT, сопрягаемый с разъемом кабеля U.FL-LP-066
Антенна с двукратным разнесением | Встроенный переключатель двукратного разнесения
Типы рабочих поверхностей разъемов | 124-контактный краевой разъем для мини PCI
Напряжение | 3.3 V
Рабочая температура | 0 - +70 градусов Цельсия
Влажность | 50 - 85 % без конденсата
Частотная модуляция | OFDM (мультиплексирование с ортогональным делением частот) с BPSK (двоичная фазовая модуляция), QPSK (квадратурная фазовая модуляция), 16QAM (квадратурная амплитудная модуляция), 64QAM (квадратурная амплитудная модуляция), DBPSK (дифференциальное двоичное переключение со сдвигом фазы), DQPSK (дифференциальное четвертичное переключение со сдвигом фазы), CCK (контрольная проверка канала)
Частотный диапазон | 2,400 - 2,472 ГГц (США) 2,400 - 2,4835 ГГц (Япония) 2,400 - 2,4835 ГГц (Европейский институт стандартов по телекоммуникациям ETSI)
Модуляция | OFDM (мультиплексирование с ортогональным делением частот) с BPSK (двоичная фазовая модуляция), QPSK (квадратурная фазовая модуляция), 16QAM (квадратурная амплитудная модуляция), 64QAM (квадратурная амплитудная модуляция), DBPSK (дифференциальное двоичное переключение со сдвигом фазы), DQPSK (дифференциальное четвертичное переключение со сдвигом фазы), CCK (контрольная проверка канала)
Каналы | Полная поддержка 14 каналов
Скорость передачи данных | 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мб/с
Общее
Операционные системы | Microsoft Windows XP и Windows Vista.
Сертификация Wi-Fi Alliance* | Сертификация Wi-Fi* для 802.11b, 802.11g, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Сертификация Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v2.0
Стандарт беспроводной ЛС | IEEE 802.11g и 802.11b
Архитектура | Рабочие режимы "Infrastructure" или "ad hoc" (одноранговая сеть)
Защита | WPA, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, AES (128-битная), WEP 128-битная и 64-битная.
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

К началу страницы

К содержанию

Товарные знаки и отказ от обязательств