Volver al índice

# Especificaciones

- Intel(R) WiMAX/WiFi Link 5350
- Intel(R) WiMAX/WiFi Link 5150
- Intel(R) WiFi Link 5300
- Intel(R) WiFi Link 5100
- Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection
- Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection

## Intel(R) WiFi Link 5150 e Intel(R) WiFi Link 5350

WiFi / WiMAX
Factor de forma | Tarjeta mini y tarjeta half-mini PCI Express*
SKU | Intel® WiMAX/WiFi Link 5350 - 3x3 tarjeta mini Intel® WiMAX/WiFi Link 5150 - 1X2 tarjeta mini/half-mini
Dimensiones | Tarjeta mini: Ancho 50,80 mm x largo 30 mm x alto 4,5 mm Tarjeta half-mini: Ancho 26,64 mm x largo 30 mm x alto 4,5 mm)
Conector de interfaz de la antena | Hirose U.FL-R-SMT con conector de cable U.FL-LP-066
Diversidad de antenas | Diversidad integrada
Interfaz del conector | Conexión de bordes de Mini Tarjeta de 53 pins
Voltaje | 3,3 V
Temperatura de operación | 0 a +80 grados Celsius
Humedad | 50% a 90% sin condensación (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
WiFi
Modulación de frecuencia | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frecuencias | 5,15 GHz - 5,85 GHz (dependiendo del país) | 2,41 - 2,474 GHz (dependiendo del país)
Modulación | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Medio inalámbrico | 5 GHz UNII: Multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM)
Canales | 4 a 12 (dependiendo del país) | Canal 1-11 (solamente EEUU) Canal 1-13 (Japón, Europa)
Velocidades de datos IEEE 802.11n | Intel(R) WiFi Link 5350 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Intel(R) WiFi Link 5150 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
WiFi en general
Sistemas operativos | Microsoft Windows XP* (32 y 64 bits) y Windows Vista* (32 y 64 bits)
Certificado Wi-Fi Alliance* | Certificado Wi-Fi* para 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Empresa, WPA2-Personal, WPA2-Empresa, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Certificado Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Estándar WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Arquitectura | Modos de operación de infraestructura o ad hoc (par a par)
Seguridad | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Empresa, WPA2-Empresa, 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Codificación | AES-CCMP de 128 bits, WEP de 128 bits y 64 bits, CKIP, TKIP
Seguridad de los productos | UL, C-UL, CB (IEC 60590)
WiMAX
Banda de frecuencias | 2,5-2,7 GHz (perfil 3A)
Modulación | UL - QPSK, 16 QAM DL - QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Medio inalámbrico | Modo dúplex: Operaciones TDD | OFDMA escalable (SOFDMA): 512 y 1024 FFT
Permutación de subportadoras: PUSC | Anchos de banda de canal: 5 MHz y 10 MHz
Conjunto de funciones de versión de red WiMAX | SPWG/NWG versión 1.0 SPWG/NWG versión 1.5
Tasa de velocidad (rendimiento OTA, canal de 10 MHz) | 10 Mbps DL y 4 Mbps UL a velocidad máxima
Potencia de salida del transmisor de radiofrecuencia | Conformidad con la potencia de clase 2
WiMAX en general
Sistemas operativos | Microsoft Windows XP* ,Vista*
Conformidad con el estándar | 802.16e-2005 corrigenda 2 (D4)
Conjunto de funciones de perfil del sistema WiMAX | WiMAX para portátiles, versión 1, Wave II Perfil 3A
Seguridad | Protocolo de gestión de claves (PKMv2)
Codificación | CCMP de 128 bits (Modo contrario/CBC-MAC) basado en codificación AES

## Intel(R) WiFi Link 5300 e Intel(R) WiFi Link 5100

Factor de forma | Tarjeta full-mini y tarjeta half-mini PCI Express*
Dimensiones | Tarjeta full-mini: Ancho 50,95 mm x largo 30 mm x alto 4,5 mm Tarjeta half-mini: Ancho 26,64 mm x largo 30 mm x alto 4,5 mm)
Conector de interfaz de la antena | Hirose U.FL-R-SMT con conector de cable U.FL-LP-066
Diversidad de antenas | Diversidad integrada
Interfaz del conector | Conexión de bordes de Mini Tarjeta de 52 pins
Voltaje | 3,3 V
Temperatura de operación | 0 a +80 grados Celsius
Humedad | 50% a 95% sin condensación (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
Modulación de frecuencia | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frecuencias | 5,15 GHz - 5,85 GHz (dependiendo del país) | 2,400 - 2,4835 GHz (dependiendo del país)
Modulación | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Medio inalámbrico | 5 GHz UNII: Multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM)
Canales | 4 a 12 (dependiendo del país) | Canal 1-11 (solamente EEUU) Canal 1-13 (Japón, Europa)
Velocidades de datos IEEE 802.11n | Intel(R) WiFi Link 5300 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Intel(R) WiFi Link 5100 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
General
Sistemas operativos | Microsoft Windows XP* (32 y 64 bits) y Windows Vista* (32 y 64 bits).
Certificado Wi-Fi Alliance* | Certificado Wi-Fi* para 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Empresa, WPA2-Personal, WPA2-Empresa, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certificado Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Estándar WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Arquitectura | Modos de operación de infraestructura o ad hoc (par a par)
Seguridad | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Empresa, WPA2-Empresa, AES-CCMP de 128 bits, WEP de 128 bits y 64 bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Seguridad de los productos | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN

Factor de forma | Tarjeta mini PCI Express*
Dimensiones | Ancho 50,95 mm x largo 30 mm x alto 4,5 mm
Conector de interfaz de la antena | Hirose U.FL-R-SMT con conector de cable U.FL-LP-066
Diversidad de antenas | Diversidad integrada
Interfaz del conector | Conexión de bordes de Mini Tarjeta de 52 pins
Voltaje | 3,3 V
Temperatura de operación | 0 a +80 grados Celsius
Humedad | 50% a 95% sin condensación (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
Modulación de frecuencia | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frecuencias | 5,15 GHz - 5,85 GHz (dependiendo del país) | 2,400 - 2,4835 GHz (dependiendo del país)
Modulación | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Medio inalámbrico | 5 GHz UNII: Multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM)
Canales | 4 a 12 (dependiendo del país) | Canal 1-11 (solamente EEUU) Canal 1-13 (Japón, Europa)
Velocidades de datos IEEE 802.11n | Recepción: 300, 270, 243, 240, 180 Recepción/transmisión: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
Velocidades de datos IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
General
Sistemas operativos | Microsoft Windows XP* (32 y 64 bits) y Windows Vista* (32 y 64 bits).
Certificado Wi-Fi Alliance* | Certificado Wi-Fi* para 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Empresa, WPA2-Personal, WPA2-Empresa, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certificado Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Estándar WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Arquitectura | Modos de operación de infraestructura o ad hoc (par a par)
Seguridad | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Empresa, WPA2-Empresa, AES-CCMP de 128 bits, WEP de 128 bits y 64 bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Seguridad de los productos | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_

Ésta es una versión de Intel Wireless WiFi 4965AGN con las capacidades de 8-2.11n desactivadas. 802.11n se refiere a: Enmienda de borrador de IEEE P802.11n / D2.0 al ESTÁNDAR [DE] Tecnología de la información - Telecomunicaciones e intercambio de información entre sistemas - Redes locales y metropolitanas - Requisitos específicos - Parte 11: Especificaciones de Control de acceso a medios (MAC) y Capa física (PHY) para LAN inalámbrica: Mejoras para una capacidad de proceso más alta.

Factor de forma | Tarjeta mini PCI Express
Dimensiones | Ancho 50,95 mm x largo 30 mm x alto 4,5 mm
Conector de interfaz de la antena | Hirose U.FL-R-SMT con conector de cable U.FL-LP-066
Diversidad de antenas | Diversidad integrada
Interfaz del conector | Conexión de bordes de Mini Tarjeta de 52 pins
Voltaje | 3,3 V
Temperatura de operación | 0 a +80 grados Celsius
Humedad | 50% a 95% sin condensación (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
Modulación de frecuencia | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Banda de frecuencias | 5,15 GHz - 5,85 GHz (dependiendo del país) | 2,400 - 2,4835 GHz (dependiendo del país)
Modulación | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Medio inalámbrico | 5 GHz UNII: Multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM)
Canales | 4 a 12 (dependiendo del país) | Canal 1-11 (solamente EEUU) Canal 1-13 (Japón, Europa)
Velocidades de datos IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
General
Sistemas operativos | Microsoft Windows XP (32 y 64 bits) y Windows Vista (32 y 64 bits)
Certificado Wi-Fi Alliance* | Certificado Wi-Fi* para 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM
Certificado Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Estándar WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Arquitectura | Modos de operación de infraestructura o ad hoc (par a par)
Seguridad | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Empresa, WPA2-Empresa, AES-CCMP de 128 bits, WEP de 128 bits y 64 bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Seguridad de los productos | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

Factor de forma | Tarjeta mini PCI Express
Dimensiones | Ancho 50,95 mm x largo 30 mm x alto 4,5 mm
Conector de interfaz de la antena | Hirose U.FL-R-SMT con conector de cable U.FL-LP-066
Antena de doble diversidad | Conmutación de doble diversidad integrada
Interfaz del conector | Conexión de bordes de Mini Tarjeta de 52 pins
Voltaje | 3,3 V
Temperatura de operación | 0 a +80 grados Celsius
Humedad | 50 a 92% de no condensación (a temperaturas de 25 ºC a 55 ºC)
Modulación de frecuencia | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Banda de frecuencias | 5,15 GHz a 5,85 GHz | 2,400 - 2,4835 GHz (dependiendo del país)
Modulación | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Medio inalámbrico | 5 GHz UNII: Multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM)
Canales | 4 a 12 no superpuestos, dependiendo del país | Canal 1-11 (solamente EEUU) Canal 1-13 (Japón, Europa)
Caudal de datos | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
General
Sistemas operativos | Microsoft Windows XP y Windows Vista
Certificado Wi-Fi Alliance* | Certificado Wi-Fi* para 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Empresa, WPA2-Personal, WPA2-Empresa, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certificado Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Estándar WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Arquitectura | Modos de operación de infraestructura o ad hoc (par a par)
Seguridad | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Empresa, WPA2-Empresa, AES-CCMP de 128 bits, WEP de 128 bits y 64 bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Seguridad de los productos | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel PRO/Wireless 3945BG Network Connection

Factor de forma | Tarjeta mini PCI Express
Dimensiones | Ancho 50,95 mm x largo 30 mm x alto 4,5 mm
Conector de interfaz de la antena | Hirose U.FL-R-SMT con conector de cable U.FL-LP-066
Antena de doble diversidad | Conmutación de doble diversidad integrada
Interfaz del conector | Conexión de bordes de Mini Tarjeta de 52 pins
Voltaje | 3,3 V
Temperatura de operación | 0 a +80 grados Celsius
Humedad | 50 a 92% de no condensación (a temperaturas de 25 ºC a 55 ºC)
Modulación de frecuencia | 2,4 GHz (802.11b/g)
Banda de frecuencias | 2,400 - 2,4835 GHz (dependiendo del país)
Modulación | CCK, DQPSK, DBPSK
Medio inalámbrico | 2,4 GHz ISM: Multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM)
Canales | Canal 1-11 (solamente EEUU) Canal 1-13 (Japón, Europa)
Velocidades de datos IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6, 5,5, 2, 1 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11g | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
General
Sistemas operativos | Microsoft Windows XP y Windows Vista
Certificado Wi-Fi Alliance* | Certificado Wi-Fi* para 802.11b, 802.11g, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certificado Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Estándar WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b
Arquitectura | Modos de operación de infraestructura o ad hoc (par a par)
Seguridad | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Empresa, WPA2-Empresa, AES-CCMP de 128 bits, WEP de 128 bits y 64 bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Seguridad de los productos | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection

Factor de forma | Mini PCI tipo 3A
Dimensiones | Ancho 72.39 mm x largo 44.54 mm x alto 5.08 mm
Peso | 12,90 gr
Conector de interfaz de la antena | Hirose U.FL-R-SMT con conector de cable U.FL-LP-066
Antena de doble diversidad | Conmutación de doble diversidad integrada
Interfaz del conector | Conexión de bordes SO-DIMM de 124 pins
Voltaje | 3,3 voltios
Temperatura de operación | 0 a +70 grados Celsius
Humedad | 50 a 85% de no condensación
Modulación de frecuencia | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Banda de frecuencias | 5,15 GHz a 5,85 GHz | 2,400 - 2,472 GHz (dependiendo del país)
Modulación | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Medio inalámbrico | 5 GHz UNII: Multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM)
Canales | 4 a 12 no superpuestos, dependiendo del país | Canal 1-11 (solamente EEUU) Canal 1-13 (Japón, Europa)
Caudal de datos | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
General
Sistemas operativos | Microsoft Windows XP y Windows Vista
Certificado Wi-Fi Alliance* | Certificado Wi-Fi* para 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certificado Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v3.0
Estándar WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Arquitectura | Modos de operación de infraestructura o ad hoc (par a par)
Seguridad | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Empresa, WPA2-Empresa, AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits y 64 bits. 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Seguridad de los productos | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## de Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection

Factor de forma | Mini PCI tipo 3B
Dimensiones | Ancho 59,45 mm x largo 44,45 mm x alto 5 mm
Peso | 12,90 gr
Conector de interfaz de la antena | Hirose U.FL-R-SMT con conector de cable U.FL-LP-066
Antena de doble diversidad | Conmutación de doble diversidad integrada
Interfaz del conector | Conexión de bordes de Mini PCI de 124 pins
Voltaje | 3,3 V
Temperatura de operación | 0 a +70 grados Celsius
Humedad | 50 a 85% de no condensación
Modulación de frecuencia | OFDM con BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK
Banda de frecuencias | 2,400 - 2,472 GHz (EEUU) 2,400 - 2,4835 GHz (Japón) 2,400 - 2,4835 GHz (ETSI Europa)
Modulación | OFDM con BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK
Canales | Soporte completo de 14 canales
Caudal de datos | 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 y 54 Mbps
General
Sistemas operativos | Microsoft Windows XP y Windows Vista
Certificado Wi-Fi Alliance* | Certificado Wi-Fi* para 802.11b, 802.11g, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certificado Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v2.0
Estándar WLAN | IEEE 802.11g y 802.11b
Arquitectura | Modos de operación de infraestructura o ad hoc (par a par)
Seguridad | WPA, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, AES (128-bit), WEP 128 bits y 64 bits.
Seguridad de los productos | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

Volver al inicio

Volver al índice

Marcas comerciales y cláusula de exención de la responsabilidad