İçindekilere Dön

# Teknik Belirtimler

- Intel(R) WiMAX/WiFi Link 5350
- Intel(R) WiMAX/WiFi Link 5150
- Intel(R) WiFi Link 5300
- Intel(R) WiFi Link 5100
- Intel (R) Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Ağ Bağlantısı
- Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Ağ Bağlantısı
- Intel(R) PRO/Kablosuz 2915ABG Ağ Bağlantısı
- Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Ağ Bağlantısı

## Intel(R) WiFi Link 5150 ve Intel(R) WiFi Link 5350

WiFi / WiMAX
Model | PCI Express* Mini Kart ve Yarı Mini Kart
SKU'lar | Intel® WiMAX/WiFi Link 5350 - 3x3 MC Intel® WiMAX/WiFi Link 5150 - 1X2 MC/HMC
Boyutlar | Mini Kart: Genişlik 508 mm x Uzunluk 30 mm x Yükseklik 4,5 mm Yarı Mini Kart: Genişlik 26,64 mm x Uzunluk 30 mm x Yükseklik 4,5 mm
Anten Arabirim Bağlayıcısı | Hirose U.FL-R-SMT, U.FL-LP-066 kablo bağlayıcıyla kullanılır
Anten Çeşitliliği | Kartta çeşitlilik
Bağlayıcı Arabirimi | 53 pinli Mini Kart kenar bağlayıcı
Voltaj | 3,3 V
Çalışma Sıcaklığı | 0 ile +80 derece Celsius arasında
Nem | %50 - %90 yoğunlaşmayan (25 ºC - 35 ºC sıcaklıkta)
WiFi
Frekans Modülasyonu | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekans bandı | 5,15 GHz - 5,85 GHz (ülkeye özgüdür) | 2,41 - 2,474 GHz (ülkeye özgüdür)
Modülasyon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Kablosuz Ortam | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanallar | 4 - 12 (ülkeye özgüdür) | Kanal 1-11 (yalnızca ABD için) Kanal 1-13 (Japonya, Avrupa)
IEEE 802.11n Veri Hızları | Intel(R) WiFi Link 5350 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
Intel(R) WiFi Link 5150 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
IEEE 802.11a Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11g Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11b Veri Hızları | 11, 5,5, 2, 1 Mb/sn
WiFi Genel
İşletim Sistemleri | Microsoft Windows XP* (32 ve 64 bit) ve Windows Vista* (32 ve 64 bit)
Wi-Fi Alliance* sertifikasyonu | 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Bireysel, WPA-Kuruluş, WPA2-Bireysel, WPA2-Kuruluş, WMM, WMM Güç Tasarrufu, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS için Wi-Fi* sertifikasyonu
Cisco Uyumlu Uzantılar sertifikasyonu | Cisco Uyumlu Uzantılar, v.4.0
WLAN Standart | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Mimari | Altyapı ya da ad hoc (aygıttan aygıta) işletme modları
Güvenlik | WPA-Bireysel, WPA2-Bireysel, WPA-Kuruluş, WPA2-Kuruluş, 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Şifreleme | AES-CCMP 128 bit, WEP 128-bit ve 64 bit, CKIP, TKIP
Ürün Güvenliği | UL, C-UL, CB (IEC 60590)
WiMAX
Frekans bandı | 2,5-2,7 GHz (3A Profil)
Modülasyon | UL - QPSK, 16 QAM DL - QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Kablosuz Ortam | Çift yönlü modu: TDD işlemleri | Ölçeklenebilir OFDMA (SOFDMA): 512 ve 1024 FFT
Alt taşıyıcı permütasyonu: PUSC | Kanal bant genişlikleri: 5 MHz ve 10 MHz
WiMAX Ağ Sürümü Özellik Seti | SPWG/NWG Release 1.0 SPWG/NWG Release 1,5
Hız Başarımı (OTA başarımı 10MHz kanal) | 10 Mbps DL ve 4 Mbps UL (en yüksek hızda)
RF Verici Çıkış Gücü | 2. sınıf Güç ile Uyumlu
WiMAX Genel
İşletim Sistemleri | Microsoft Windows XP* ,Vista*
Standart Uyumluluk | 802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4)
WiMAX Sistem Profili Özellik Seti | Mobile WiMAX release 1, Wave II Profil 3A
Güvenlik | Anahtar Yönetimi İletişim Kuralı (PKMv2)
Şifreleme | AES şifrelemeye dayalı 128bit CCMP (Sayaç Modu/CBC-MAC)

## Intel(R) WiFi Link 5300 ve Intel(R) WiFi Link 5100

Model | PCI Express* Tam Mini Kart ve Yarı Mini Kart
Boyutlar | Tam Mini Kart: Genişlik 50,95 mm x Uzunluk 30 mm x Yükseklik 4,5 mm Yarı Mini Kart: Genişlik 26,64 mm x Uzunluk 30 mm x Yükseklik 4,5 mm
Anten Arabirim Bağlayıcısı | Hirose U.FL-R-SMT, U.FL-LP-066 kablo bağlayıcıyla kullanılır
Anten Çeşitliliği | Kartta çeşitlilik
Bağlayıcı Arabirimi | 52 pinli Mini Kart kenar bağlayıcı
Voltaj | 3,3 V
Çalışma Sıcaklığı | 0 ile +80 derece Celsius arasında
Nem | %50 - 95 yoğunlaşmayan (25 ºC - 35 ºC sıcaklıkta)
Frekans Modülasyonu | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekans bandı | 5,15 GHz - 5,85 GHz (ülkeye özgüdür) | 2,400 - 2,4835 GHz (ülkeye özgüdür)
Modülasyon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Kablosuz Ortam | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM - Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanallar | 4 - 12 (ülkeye özgüdür) | Kanal 1-11 (yalnızca ABD için) Kanal 1-13 (Japonya, Avrupa)
IEEE 802.11n Veri Hızları | Intel(R) WiFi Link 5300 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
Intel(R) WiFi Link 5100 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
IEEE 802.11a Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11g Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11b Veri Hızları | 11, 5,5, 2, 1 Mb/sn
Genel
İşletim Sistemleri | Microsoft Windows XP* (32 ve 64 bit) ve Windows Vista* (32 ve 64 bit).
Wi-Fi Alliance* sertifikasyonu | 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Bireysel, WPA-Kuruluş, WPA2-Bireysel, WPA2-Kuruluş, WMM, WMM Güç Tasarrufu, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA için Wi-Fi* sertifikasyonu
Cisco Uyumlu Uzantılar sertifikasyonu | Cisco Uyumlu Uzantılar, v.4.0
WLAN Standart | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Mimari | Altyapı ya da ad hoc (aygıttan aygıta) işletme modları
Güvenlik | WPA-Kişisel, WPA2-Kişisel, WPA-Kuruluş, WPA2-Kuruluş, AES-CCMP 128-bit, WEP 128-bit ve 64-bit; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Ürün Güvenliği | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel (R) Wireless WiFi Link 4965AGN

Model | PCI Express* Mini Kart
Boyutlar | Genişlik 50,95 mm x Uzunluk 30 mm x Yükseklik 4,5 mm
Anten Arabirim Bağlayıcısı | Hirose U.FL-R-SMT, U.FL-LP-066 kablo bağlayıcıyla kullanılır
Anten Çeşitliliği | Kartta çeşitlilik
Bağlayıcı Arabirimi | 52 pinli Mini Kart kenar bağlayıcı
Voltaj | 3,3 V
Çalışma Sıcaklığı | 0 ile +80 derece Celsius arasında
Nem | %50 - 95 yoğunlaşmayan (25 ºC - 35 ºC sıcaklıkta)
Frekans Modülasyonu | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekans bandı | 5,15 GHz - 5,85 GHz (ülkeye özgüdür) | 2,400 - 2,4835 GHz (ülkeye özgüdür)
Modülasyon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Kablosuz Ortam | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM - Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanallar | 4 - 12 (ülkeye özgüdür) | Kanal 1-11 (yalnızca ABD için) Kanal 1-13 (Japonya, Avrupa)
IEEE 802.11n Veri Hızları | Rx: 300, 270, 243, 240, 180 Rx/Tx: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11g Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11b Veri Hızları | 11, 5,5, 2, 1 Mb/sn
Genel
İşletim Sistemleri | Microsoft Windows XP* (32 ve 64 bit) ve Windows Vista* (32 ve 64 bit).
Wi-Fi Alliance* sertifikasyonu | 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Bireysel, WPA-Kuruluş, WPA2-Bireysel, WPA2-Kuruluş, WMM, WMM Güç Tasarrufu, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA için Wi-Fi* sertifikasyonu
Cisco Uyumlu Uzantılar sertifikasyonu | Cisco Uyumlu Uzantılar, v.4.0
WLAN Standart | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Mimari | Altyapı ya da ad hoc (aygıttan aygıta) işletme modları
Güvenlik | WPA-Kişisel, WPA2-Kişisel, WPA-Kuruluş, WPA2-Kuruluş, AES-CCMP 128-bit, WEP 128-bit ve 64-bit; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Ürün Güvenliği | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_

Bu, 8-2.11n özellikleri devre dışı bırakılmış bir Intel Wireless WiFi 4965AGN sürümüdür. 802.11n: IEEE P802.11n / D2.0 Bilgi Teknolojileri-Telekommünikasyon ve sistemler arasında bilgi alışverişi-Yerel ve Metropolitan ağlar-Belirli gereksinimler-Bölüm 11 STANDARDI [İÇİN] Taslak Düzeltme: Kablosuz LAN Medium Access Control (MAC) ve Fiziksel Katman (PHY) belirtimleri: Daha Yüksek Kapasite için İyileştirmeler.

Model | PCI Express Mini Kart
Boyutlar | Genişlik 50,95 mm x Uzunluk 30 mm x Yükseklik 4,5 mm
Anten Arabirim Bağlayıcısı | Hirose U.FL-R-SMT, U.FL-LP-066 kablo bağlayıcıyla kullanılır
Anten Çeşitliliği | Kartta çeşitlilik
Bağlayıcı Arabirimi | 52 pinli Mini Kart kenar bağlayıcı
Voltaj | 3,3 V
Çalışma Sıcaklığı | 0 ile +80 derece Celsius arasında
Nem | %50 - 95 yoğunlaşmayan (25 ºC - 35 ºC sıcaklıkta)
Frekans Modülasyonu | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Frekans bandı | 5,15 GHz - 5,85 GHz (ülkeye özgüdür) | 2,400 - 2,4835 GHz (ülkeye özgüdür)
Modülasyon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Kablosuz Ortam | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM - Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanallar | 4 - 12 (ülkeye özgüdür) | Kanal 1-11 (yalnızca ABD için) Kanal 1-13 (Japonya, Avrupa)
IEEE 802.11a Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11g Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11b Veri Hızları | 11, 5,5, 2, 1 Mb/sn
Genel
İşletim Sistemleri | Microsoft Windows XP (32 ve 64 bit) ve Windows Vista (32 ve 64 bit)
Wi-Fi Alliance* sertifikasyonu | 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM için Wi-Fi* sertifikasyonu
Cisco Uyumlu Uzantılar sertifikasyonu | Cisco Uyumlu Uzantılar, v.4.0
WLAN Standart | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Mimari | Altyapı ya da ad hoc (aygıttan aygıta) işletme modları
Güvenlik | WPA-Kişisel, WPA2-Kişisel, WPA-Kuruluş, WPA2-Kuruluş, AES-CCMP 128-bit, WEP 128-bit ve 64-bit; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Ürün Güvenliği | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Ağ Bağlantısı

Model | PCI Express Mini Kart
Boyutlar | Genişlik 50,95 mm x Uzunluk 30 mm x Yükseklik 4,5 mm
Anten Arabirim Bağlayıcısı | Hirose U.FL-R-SMT, U.FL-LP-066 kablo bağlayıcıyla kullanılır
Çift Anten Çeşitliliği | Kartta yerleşik çift çeşitlilik anahtarı
Bağlayıcı Arabirimi | 52 pinli Mini Kart kenar bağlayıcı
Voltaj | 3,3 V
Çalışma Sıcaklığı | 0 ile +80 derece Celsius arasında
Nem | %50 - 92 yoğunlaşmayan (25 ºC - 55 ºC sıcaklıkta)
Frekans Modülasyonu | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Frekans bandı | 5,15 GHz – 5,85 GHz | 2,400 - 2,4835 GHz (ülkeye özgüdür)
Modülasyon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Kablosuz Ortam | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanallar | 4 - 12, çakışmayan, ülkeye özgü | Kanal 1-11 (yalnızca ABD için) Kanal 1-13 (Japonya, Avrupa)
Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn | 11, 5,5, 2, 1 Mb/sn
Genel
İşletim Sistemleri | Microsoft Windows XP ve Windows Vista
Wi-Fi Alliance* sertifikasyonu | 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Bireysel, WPA-Kuruluş, WPA2-Bireysel, WPA2-Kuruluş, WMM, WMM Güç Tasarrufu, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA için Wi-Fi* sertifikasyonu
Cisco Uyumlu Uzantılar sertifikasyonu | Cisco Uyumlu Uzantılar, v.4.0
WLAN Standart | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Mimari | Altyapı ya da ad hoc (aygıttan aygıta) işletme modları
Güvenlik | WPA-Kişisel, WPA2-Kişisel, WPA-Kuruluş, WPA2-Kuruluş, AES-CCMP 128-bit, WEP 128-bit ve 64-bit; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Ürün Güvenliği | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Ağ Bağlantısı

Model | PCI Express Mini Kart
Boyutlar | Genişlik 50,95 mm x Uzunluk 30 mm x Yükseklik 4,5 mm
Anten Arabirim Bağlayıcısı | Hirose U.FL-R-SMT, U.FL-LP-066 kablo bağlayıcıyla kullanılır
Çift Anten Çeşitliliği | Kartta yerleşik çift çeşitlilik anahtarı
Bağlayıcı Arabirimi | 52 pinli Mini Kart kenar bağlayıcı
Voltaj | 3,3 V
Çalışma Sıcaklığı | 0 ile +80 derece Celsius arasında
Nem | %50 - 92 yoğunlaşmayan (25 ºC - 55 ºC sıcaklıkta)
Frekans Modülasyonu | 2,4 GHz (802.11b/g)
Frekans bandı | 2,400 - 2,4835 GHz (ülkeye özgüdür)
Modülasyon | CCK, DQPSK, DBPSK
Kablosuz Ortam | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanallar | Kanal 1-11 (yalnızca ABD için) Kanal 1-13 (Japonya, Avrupa)
IEEE 802.11g Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6, 5.5, 2, 1 Mbps
IEEE 802.11g Veri Hızları | 11, 5,5, 2, 1 Mb/sn
Genel
İşletim Sistemleri | Microsoft Windows XP ve Windows Vista
Wi-Fi Alliance* sertifikasyonu | 802.11b, 802.11g, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA için Wi-Fi* sertifikasyonu
Cisco Uyumlu Uzantılar sertifikasyonu | Cisco Uyumlu Uzantılar, v.4.0
WLAN Standart | IEEE 802.11g ve 802.11b
Mimari | Altyapı ya da ad hoc (aygıttan aygıta) işletme modları
Güvenlik | WPA-Kişisel, WPA2-Kişisel, WPA-Kuruluş, WPA2-Kuruluş, AES-CCMP 128-bit, WEP 128-bit ve 64-bit; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Ürün Güvenliği | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Ağ Bağlantısı

Model | Mini PCI Tip 3A
Boyutlar | Genişlik 72,39 mm x Uzunluk 44,54 mm x Yükseklik 5,08 mm
Ağırlık | 12,90 g
Anten Arabirim Bağlayıcısı | Hirose U.FL-R-SMT, U.FL-LP-066 kablo bağlayıcıyla kullanılır
Çift Anten Çeşitliliği | Kartta yerleşik çift çeşitlilik anahtarı
Bağlayıcı Arabirimi | 124 pinli SO-DIMM kenar bağlayıcı
Voltaj | 3,3 Volt
Çalışma Sıcaklığı | 0 ile +70 derece Celsius arasında
Nem | %50 - 85, yoğunlaşmayan
Frekans Modülasyonu | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Frekans bandı | 5,15 GHz – 5,85 GHz | 2,400 - 2,472 GHz (ülkeye özgüdür)
Modülasyon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Kablosuz Ortam | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanallar | 4 - 12, çakışmayan, ülkeye özgü | Kanal 1-11 (yalnızca ABD için) Kanal 1-13 (Japonya, Avrupa)
Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn | 11, 5,5, 2, 1 Mb/sn
Genel
İşletim Sistemleri | Microsoft Windows XP ve Windows Vista
Wi-Fi Alliance* sertifikasyonu | 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA için Wi-Fi* sertifikasyonu
Cisco Uyumlu Uzantılar sertifikasyonu | Cisco Uyumlu Uzantılar, v.3.0
WLAN Standart | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Mimari | Altyapı ya da ad hoc (aygıttan aygıta) işletme modları
Güvenlik | WPA-Bireysel, WPA2-Bireysel, WPA-Kuruluş, WPA2-Kuruluş, AES-CCMP 128-bit, WEP 128-bit ve 64-bit. 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Ürün Güvenliği | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Ağ Bağlantısı

Model | Mini PCI Tip 3B
Boyutlar | Genişlik 59,45 mm x Uzunluk 44,45 mm x Yükseklik 5 mm
Ağırlık | 12,90 g
Anten Arabirim Bağlayıcısı | Hirose U.FL-R-SMT, U.FL-LP-066 kablo bağlayıcıyla kullanılır
Çift Anten Çeşitliliği | Kartta yerleşik çift çeşitlilik anahtarı
Bağlayıcı Arabirimi | 124 pinli mini PCI kenar bağlayıcısı
Voltaj | 3,3 V
Çalışma Sıcaklığı | 0 ile +70 derece Celsius arasında
Nem | %50 - 85, yoğunlaşmayan
Frekans Modülasyonu | BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK ile OFDM
Frekans bandı | 2,400 - 2,472 GHz (ABD) 2,400 - 2,4835 GHz (Japonya) 2,400 - 2,4835 GHz (Avrupa ETSI)
Modülasyon | BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK ile OFDM
Kanallar | 14 kanal için tam destek
Veri Hızları | 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 ve 54 Mbps
Genel
İşletim Sistemleri | Microsoft Windows XP ve Windows Vista
Wi-Fi Alliance* sertifikasyonu | 802.11b, 802.11g, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA için Wi-Fi* sertifikasyonu
Cisco Uyumlu Uzantılar sertifikasyonu | Cisco Uyumlu Uzantılar, v.2.0
WLAN Standart | IEEE 802.11g ve 802.11b
Mimari | Altyapı ya da ad hoc (aygıttan aygıta) işletme modları
Güvenlik | WPA, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, AES (128-bit), WEP 128-bit ve 64-bit.
Ürün Güvenliği | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

Başa Dön

İçindekilere Dön

Ticari Markalar ve Sorumluluğun Reddi