Terug naar inhoudsopgave

# Specificaties

- Intel(R) WiMAX/WiFi Link 5350
- Intel(R) WiMAX/WiFi Link 5150
- Intel(R) WiFi Link 5300
- Intel(R) WiFi Link 5100
- Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Netwerkverbinding
- Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Netwerkverbinding
- Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Netwerkverbinding
- Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Netwerkverbinding

## Intel(R) WiFi Link 5150 en Intel(R) WiFi Link 5350

WiFi / WiMAX
Vormfactor | PCI Express* Mini Card en Half-Mini Card
SKU's | Intel® WiMAX/WiFi Link 5350 - 3x3 MC Intel® WiMAX/WiFi Link 5150 - 1X2 MC/HMC
Afmetingen | Mini Card: Breedte 50,80 mm x Lengte 30 mm x Hoogte 4,5 mm Half-Mini Card: Breedte 26,64 mm x Lengte 30 mm x Hoogte 4,5 mm
Interfaceconnector van antenne | Hirose U.FL-R-SMT-paren met kabelconnector U.FL-LP-066
Antennediversiteit | Ingebouwde diversiteit
Connectorinterface | 53-pins Mini Card-randconnector
Voltage | 3,3 V
Bedrijfstemperatuur | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 90% zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
WiFi
Frequentiemodulatie | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequentieband | 5,15 tot 5,85 GHz (verschillend per land) | 2,41 - 2,474 GHz (verschillend per land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Draadloos medium | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4-GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanalen | 4 tot 12 GHz (verschillend per land) | Kanaal 1-11 (alleen in VS) Kanaal 1-13 (Japan, Europa)
IEEE 802.11n-gegevenssnelheden | Intel(R) WiFi Link 5350 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Intel(R) WiFi Link 5150 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
IEEE 802.11a-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
WiFi Algemeen
Besturingssystemen | Microsoft Windows XP* (32-bits en 64-bits) en Windows Vista* (32-bits en 64-bits).
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi*-certificering voor 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Certificering voor Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standaard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architectuur | Uitvoermodi Infrastructuur en Ad hoc (peer-to-peer)
Beveiliging | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Codering | 128-bits AES-CCMP, 128-bits en 64-bits WEP, CKIP, TKIP
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC 60590)
WiMAX
Frequentieband | 2,5-2,7 GHz (3A-profiel)
Modulatie | UL - QPSK, 16 QAM DL - QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Draadloos medium | Duplexmodus: TDD-bewerkingen | Schaalbare OFDMA (SOFDMA): 512 en 1024 FFT
Permutatie subdraaggolf: PUSC | Bandbreedten kanalen: 5 MHz en 10 MHz
Voorzieningenset WiMAX-netwerk | SPWG/NWG Release 1.0 SPWG/NWG Release 1.5
Snelheid (OTA-snelheid 10-MHz kanaal) | 10 Mbps DL en 4 Mbps UL @ pieksnelheid
Uitgangsvermogen RF-transmissies | Voldoet aan Power class 2
WiMAX Algemeen
Besturingssystemen | Microsoft Windows XP* ,Vista*
Nageleefde standaard | 802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4)
Voorzieningenset WiMAX-systeemprofiel | Mobile WiMAX release 1, Wave II Profiel 3A
Beveiliging | Key Management Protocol (PKMv2)
Codering | 128-bits CCMP (Counter-Mode/CBC-MAC) op basis van AES-codering

## Intel(R) WiFi Link 5300 en Intel(R) WiFi Link 5100

Vormfactor | PCI Express* Full-Mini Card en Half-Mini Card
Afmetingen | Full-Mini Card: Breedte 50,95 mm x Lengte 30 mm x Hoogte 4,5 mm Half-Mini Card: Breedte 26,64 mm x Lengte 30 mm x Hoogte 4,5 mm
Interfaceconnector van antenne | Hirose U.FL-R-SMT-paren met kabelconnector U.FL-LP-066
Antennediversiteit | Ingebouwde diversiteit
Connectorinterface | 52-pins Mini Card-randconnector
Voltage | 3,3 V
Bedrijfstemperatuur | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 95% zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
Frequentiemodulatie | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequentieband | 5,15 tot 5,85 GHz (verschillend per land) | 2,400 - 2,4835 GHz (verschillend per land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Draadloos medium | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4-GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanalen | 4 tot 12 GHz (verschillend per land) | Kanaal 1-11 (alleen in VS) Kanaal 1-13 (Japan, Europa)
IEEE 802.11n-gegevenssnelheden | Intel(R) WiFi Link 5300 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Intel(R) WiFi Link 5100 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
IEEE 802.11a-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Algemeen
Besturingssystemen | Microsoft Windows XP* (32-bits en 64-bits) en Windows Vista* (32-bits en 64-bits).
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi*-certificering voor 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certificering voor Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standaard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architectuur | Uitvoermodi Infrastructuur en Ad hoc (peer-to-peer)
Beveiliging | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-bits, WEP 128-bits en 64-bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN

Vormfactor | PCI Express* Mini Card
Afmetingen | Breedte 50,95 mm x Lengte 30 mm x Hoogte 4,5 mm
Interfaceconnector van antenne | Hirose U.FL-R-SMT-paren met kabelconnector U.FL-LP-066
Antennediversiteit | Ingebouwde diversiteit
Connectorinterface | 52-pins Mini Card-randconnector
Voltage | 3,3 V
Bedrijfstemperatuur | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 95% zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
Frequentiemodulatie | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequentieband | 5,15 tot 5,85 GHz (verschillend per land) | 2,400 - 2,4835 GHz (verschillend per land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Draadloos medium | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4-GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanalen | 4 tot 12 GHz (verschillend per land) | Kanaal 1-11 (alleen in VS) Kanaal 1-13 (Japan, Europa)
IEEE 802.11n-gegevenssnelheden | Ontv: 300, 270, 243, 240, 180 Ontv/Verz: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Algemeen
Besturingssystemen | Microsoft Windows XP* (32-bits en 64-bits) en Windows Vista* (32-bits en 64-bits).
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi*-certificering voor 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certificering voor Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standaard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architectuur | Uitvoermodi Infrastructuur en Ad hoc (peer-to-peer)
Beveiliging | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-bits, WEP 128-bits en 64-bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_

Dit is een versie van Intel Wireless WiFi 4965AGN waarvoor 802.11n-voorzieningen zijn uitgeschakeld. 802.11n verwijst naar: IEEE P802.11n / D2.0 Draft Amendment to STANDARD [FOR] Information Technology-Telecommunications and information exchange between systems-Local and Metropolitan networks-Specific requirements-Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifications: Enhancements for Higher Throughput.

Vormfactor | PCI Express Mini Card
Afmetingen | Breedte 50,95 mm x Lengte 30 mm x Hoogte 4,5 mm
Interfaceconnector van antenne | Hirose U.FL-R-SMT-paren met kabelconnector U.FL-LP-066
Antennediversiteit | Ingebouwde diversiteit
Connectorinterface | 52-pins Mini Card-randconnector
Voltage | 3,3 V
Bedrijfstemperatuur | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 95% zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
Frequentiemodulatie | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Frequentieband | 5,15 tot 5,85 GHz (verschillend per land) | 2,400 - 2,4835 GHz (verschillend per land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Draadloos medium | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4-GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanalen | 4 tot 12 GHz (verschillend per land) | Kanaal 1-11 (alleen in VS) Kanaal 1-13 (Japan, Europa)
IEEE 802.11a-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Algemeen
Besturingssystemen | Microsoft Windows XP (32-bits en 64-bits) en Windows Vista (32-bits en 64-bits).
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi*-certificering voor 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM
Certificering voor Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standaard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Architectuur | Uitvoermodi Infrastructuur en Ad hoc (peer-to-peer)
Beveiliging | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-bits, WEP 128-bits en 64-bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Netwerkverbinding

Vormfactor | PCI Express Mini Card
Afmetingen | Breedte 50,95 mm x Lengte 30 mm x Hoogte 4,5 mm
Interfaceconnector van antenne | Hirose U.FL-R-SMT-paren met kabelconnector U.FL-LP-066
Antenne met dubbele diversiteit | Geïntegreerde schakeling met dubbele diversiteit
Connectorinterface | 52-pins Mini Card-randconnector
Voltage | 3,3 V
Bedrijfstemperatuur | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 92% zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 55 ºC)
Frequentiemodulatie | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Frequentieband | 5,15 GHz - 5,85 GHz | 2,400 - 2,4835 GHz (verschillend per land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Draadloos medium | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4-GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanalen | 4 tot 12, niet overlappend, verschillend per land | Kanaal 1-11 (alleen in VS) Kanaal 1-13 (Japan, Europa)
Gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Algemeen
Besturingssystemen | Microsoft Windows XP en Windows Vista
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi*-certificering voor 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certificering voor Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standaard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Architectuur | Uitvoermodi Infrastructuur en Ad hoc (peer-to-peer)
Beveiliging | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-bits, WEP 128-bits en 64-bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Netwerkverbinding

Vormfactor | PCI Express Mini Card
Afmetingen | Breedte 50,95 mm x Lengte 30 mm x Hoogte 4,5 mm
Interfaceconnector van antenne | Hirose U.FL-R-SMT-paren met kabelconnector U.FL-LP-066
Antenne met dubbele diversiteit | Geïntegreerde schakeling met dubbele diversiteit
Connectorinterface | 52-pins Mini Card-randconnector
Voltage | 3,3 V
Bedrijfstemperatuur | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 92% zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 55 ºC)
Frequentiemodulatie | 2,4 GHz (802.11b/g)
Frequentieband | 2,400 - 2,4835 GHz (verschillend per land)
Modulatie | CCK, DQPSK, DBPSK
Draadloos medium | 2,4-GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanalen | Kanaal 1-11 (alleen in VS) Kanaal 1-13 (Japan, Europa)
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6, 5,5, 2, 1 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Algemeen
Besturingssystemen | Microsoft Windows XP en Windows Vista
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi*-certificering voor 802.11b, 802.11g, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certificering voor Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standaard | IEEE 802.11g, 802.11b
Architectuur | Uitvoermodi Infrastructuur en Ad hoc (peer-to-peer)
Beveiliging | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-bits, WEP 128-bits en 64-bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Netwerkverbinding

Vormfactor | Mini PCI Type 3A
Afmetingen | Breedte 72,39 mm x Lengte 44,54 mm x Hoogte 5,08 mm
Gewicht | 12,90 gr
Interfaceconnector van antenne | Hirose U.FL-R-SMT-paren met kabelconnector U.FL-LP-066
Antenne met dubbele diversiteit | Geïntegreerde schakeling met dubbele diversiteit
Connectorinterface | 124-pins SO-DIMM randconnector
Voltage | 3,3 Volt
Bedrijfstemperatuur | 0 tot +70 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 85% zonder condensatie
Frequentiemodulatie | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Frequentieband | 5,15 GHz - 5,85 GHz | 2,400 - 2,472 GHz (verschillend per land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Draadloos medium | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4-GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanalen | 4 tot 12, niet overlappend, verschillend per land | Kanaal 1-11 (alleen in VS) Kanaal 1-13 (Japan, Europa)
Gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Algemeen
Besturingssystemen | Microsoft Windows XP en Windows Vista
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi*-certificering voor 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certificering voor Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v3.0
WLAN-standaard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Architectuur | Uitvoermodi Infrastructuur en Ad hoc (peer-to-peer)
Beveiliging | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, 128-bits AES-CCMP, 128-bits en 64-bits WEP. 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) PRO/Wireless 2200BG-netwerkverbinding

Vormfactor | Mini PCI Type 3B
Afmetingen | Breedte 59,45 mm x Lengte 44,45 mm x Hoogte 5 mm
Gewicht | 12,90 gr
Interfaceconnector van antenne | Hirose U.FL-R-SMT-paren met kabelconnector U.FL-LP-066
Antenne met dubbele diversiteit | Geïntegreerde schakeling met dubbele diversiteit
Connectorinterface | 124-pins Mini PCI-randconnector
Voltage | 3,3 V
Bedrijfstemperatuur | 0 tot +70 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 85% zonder condensatie
Frequentiemodulatie | OFDM met BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK
Frequentieband | 2,400 - 2,472 GHz (VS) 2,400 - 2,4835 GHz (Japan) 2,400 - 2,4835 GHz (Europa ETSI)
Modulatie | OFDM met BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK
Kanalen | Volledige ondersteuning voor 14 kanalen
Gegevenssnelheden | 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 en 54 Mbps
Algemeen
Besturingssystemen | Microsoft Windows XP en Windows Vista
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi*-certificering voor 802.11b, 802.11g, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certificering voor Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v2.0
WLAN-standaard | IEEE 802.11g en 802.11b
Architectuur | Uitvoermodi Infrastructuur en Ad hoc (peer-to-peer)
Beveiliging | WPA, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, AES (128-bits), WEP 128-bits en 64-bits.
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

Terug naar boven

Terug naar inhoudsopgave

Voorwaarden voor het gebruik