Takaisin Sisällys-sivulle

# Tietoja säädöksistä

Intel(R) WiMAX/WiFi Link 5350- ja Intel(R) WiMAX/WiFi Link 5150 -sovittimet

- Tietoja käyttäjälle
- Tietoja säädöksistä

Intel(R) WiFi Link 5300- ja Intel(R) WiFi Link 5100 -sovittimet

- Tietoja käyttäjälle
- Tietoja säädöksistä

Intel (R) Wireless WiFi Link 4965AGN

Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_

- Tietoja käyttäjälle
- Tietoja säädöksistä

Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection

- Tietoja käyttäjälle
- Tietoja säädöksistä

## Intel(R) WiMAX/WiFi Link 5350- ja Intel(R) WiMAX/WiFi Link 5150 -sovittimet

Tämän kohdan tiedot koskevat seuraavia tuotteita:

WiMAX-sovittimet ja langattomat lähiverkkosovittimet

- Intel(R) WiMAX/WiFi Link 5350
- Intel(R) WiMAX/WiFi Link 5150

> HUOMAUTUS: Tässä osassa kaikilla viittauksilla termiin "sovitin" tarkoitetaan yhtäläisesti sekä Intel® WiMAX/WiFi Link 5350 -sovitinta että Intel® WiMAX/WiFi Link 5150 -sovitinta.

> HUOMAUTUS: Koska langattomia verkkoja koskevat säädökset ja standardit (IEEE 802.11 ja vastaavat standardit) kehittyvät koko ajan, tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Intel Corporation ei ole vastuussa tässä asiakirjassa olevista virheistä tai puutteista. Intel ei sitoudu päivittämään tämän asiakirjan sisältämiä tietoja.

### Tietoja käyttäjälle

### Käyttöturvallisuustietoja

#### Yhdysvallat — FCC ja FAA

FCC määrittää julkaisussa ET Docket 96-8 turvallisuusstandardin ihmisen altistumiselle FCC:n hyväksymän laitteiston säteilemälle sähkömagneettiselle radiotaajuusenergialle. Sovitin täyttää OET-julkaisussa Bulletin 65, Supplement C, 2001 ja standardissa ANSI/IEEE C95.1, 1992 määritetyt ihmisen altistumiselle asetettuja rajoja koskevat vaatimukset. Kun tätä radiota käytetään käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti, käytöstä aiheutuva altistuminen on huomattavasti FCC:n suosittelemia raja-arvoja pienempi.

Noudata seuraavia käyttöturvallisuusohjeita:

- Älä koske antenniin tai siirrä sitä, kun laite lähettää tai vastaanottaa.
- Älä koske mihinkään radion sisältävään osaan niin, että laitteen lähettäessä antenni on hyvin lähellä elimistön paljasta osaa tai koskettaa sitä.
- Älä käytä radiota tai yritä lähettää dataa, kun antennia ei ole kytketty. Muussa tapauksessa radio voi vahingoittua.
- Käyttö erityisissä ympäristöissä:
  - Langattomien laitteiden käyttö vaarallisissa paikoissa on kyseisten ympäristöjen turvallisuudesta vastaavien tahojen asettamien määräysten rajoittamaa.
  - Langattomien laitteiden käyttö lentokoneissa on FAA:n (Federal Aviation Administration) määräysten alaista.
  - Langattomien laitteiden käyttö sairaaloissa on kunkin sairaalan asettamien rajoitusten alaista.

#### Antennin käyttö

- FCC:n radiotaajuusenergialle asettamien altistumisrajojen mukaisesti alhaisen vahvistuksen integroidut antennit on pidettävä vähintään 20 cm:n (8 tuuman) päässä henkilöiden kehosta.
- Seinään kiinnitetyt tai mastoon kiinnitetyt High-Gain-antennit on tarkoitettu ammattilaisten asennettaviksi ja niiden tulee sijaita vähintään 30 cm (12 tuumaa) tai enemmän henkilöiden kehosta. Oikeaa asennusta koskevia tietoja on saatavana valtuutetulta asentajalta, jälleenmyyjältä tai antennin valmistajalta.

#### Räjähtävän laitteen läheisyyttä koskeva varoitus

Varoitus: Älä käytä kannettavaa lähetintä (kuten langatonta verkkosovitinta) lähellä suojaamattomia räjäytysnalleja tai räjähdysalttiissa ympäristössä, ellei sovitinta ole muunnettu sellaista käyttöä varten sopivaksi.

#### Antennivaroitukset

Varoitus: FCC:n ja ANSI C95.1:n mukaisten radiotaajuudelle altistumisen raja-arvojen noudattamiseksi suositellaan, että sovitin asennetaan pöytätietokoneeseen tai kannettavaan tietokoneeseen, ja että sovittimen antenni asennetaan niin, että se on vähintään 20 cm:n (8 tuumaan) päässä kaikista henkilöistä On suositeltavaa, että käyttäjä rajoittaa altistumisaikaa, jos antenni on lähempänä kuin 20 cm (8 tuumaa).

Varoitus: Intel(R) PRO/Wireless -lähiverkkotuotteita ei ole tarkoitettu käytettäväksi suunnattujen High-Gain-antennien kanssa. Tällaisten antennien käyttäminen näissä tuotteissa muuten kuin edellä olevassa kohdassa Antennin käyttö kuvatulla tavalla on laitonta.

#### Käyttöä ilma-aluksessa koskeva varoitus

Varoitus: FCC:n ja FAA:n säädökset kieltävät radiotaajuisten langattomien sovittimien käytön lentokoneissa, koska niiden signaalit voivat häiritä lentokoneen tärkeiden hallintalaitteiden toimintaa.

#### Muut langattomat laitteet

Käyttöturvallisuustietoja muille laitteille langattomassa verkossa: Katso tietoja langattomien Ethernet-sovittimien tai langattoman verkon muiden laitteiden mukana toimitetuista ohjeista.

#### 802.11a-, 802.11b-, 802.11g-, 802.11n- ja 802.11e-radiokäyttöä koskevat paikalliset rajoitukset

Varoitus: Koska 802.11a-, 802.11b-, 802.11g-, 802.11n- ja 802.11e-standardin mukaisten langattomien lähiverkkolaitteiden käyttämiä taajuuksia ei vielä ole harmonisoitu kaikissa maissa, 802.11a-, 802.11b-, 802.11g- ja 802.11n- ja 802.11e-tuotteet on suunniteltu käytettäviksi vain tietyissä maissa, eikä niitä ole lupa käyttää muissa kuin määritetyissä maissa. Näiden tuotteiden käyttäjä on velvollinen varmistamaan, että tuotteita käytetään vain niille määritetyissä maissa, ja tarkistamaan, että niiden taajuusvalinta ja kanava on määritetty kyseisen maan määräysten mukaisesti. Laitteen lähetystehon hallinnan (TPC) rajapinta on osa Intel(R) PROSet/Wireless WiFi -ohjelmistoa. Ekvivalenttisen isotrooppisen säteilytehon (EIRP, Equivalent Isotropic Radiated Power) käyttörajoitukset ovat saatavilla järjestelmän valmistajalta. Maan lainsäädännössä määritetyistä luvallisista tehon ja taajuuden asetuksista poikkeaminen on rikkomus, josta voidaan rangaista.

Katso maakohtaiset tiedot laitteen mukana toimitetuista yhteensopivuustiedoista.

#### Langaton yhteentoimivuus

Sovitin on tarkoitettu toimimaan yhdessä muiden langattomien lähiverkkotuotteiden kanssa, jotka perustuvat DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) -radiotekniikkaan ja täyttävät seuraavien standardien vaatimukset:

- IEEE- 802.11b. Langattomien lähiverkkojen standardi.
- IEEE- 802,11g. Langattomien lähiverkkojen standardi.
- IEEE- 802.11a. Langattomien lähiverkkojen standardi.
- IEEE- 802.11n draft 2.0 -yhteensopiva langattomassa verkossa
- IEEE 802.16e-2005 Wave 2 -yhteensopiva
- Wi-Fi Alliancen määritysten mukainen Wireless Fidelity -sertifikaatti.
- WiMAX-sertifiointi WiMAX Forumin määrityksen mukaisesti

#### Intel® WiMAX/WiFi Link 5350- ja Intel® WiMAX/WiFi Link 5150 -sovitin ja käyttöturvallisuus

Sovitin säteilee muiden radiolaitteiden tavoin radiotaajuista sähkömagneettista energiaa. Sovittimen säteilemän energian määrä on kuitenkin pienempi kuin muiden langattomien laitteiden, kuten matkapuhelinten, säteilemän energian määrä. Sovitin vastaa radiolaitteita koskevia turvallisuusstandardien ja -suositusten vaatimuksia. Nämä standardit ja suoritukset perustuvat tiedeyhteisön yksimieliseen näkemykseen, ja ne on luotu sellaisten toimikuntien ja -elinten toimesta, joiden jäseninä toimivat tiedemiehet jatkuvasti seuraavat ja tulkitsevat aiheeseen liittyvää tieteellistä kirjallisuutta. Joissakin tilanteissa tai ympäristöissä kiinteistön omistaja tai asianmukaisen organisaation vastuuhenkilöt ovat voineet asettaa rajoituksia sovittimen käyttämiselle. Esimerkkejä tällaisista tilanteista:

- Sovitinlaitteiston käyttäminen lentokoneissa, tai
- sovittimen käyttäminen missä tahansa muussa ympäristössä, jossa mahdollisia häiriöitä muiden laitteiden toimintaan pidetään haitallisena.

Jos olet epävarma siitä, onko langattomien laitteiden käyttäminen sallittua tietyssä tilanteessa tai ympäristössä (esimerkiksi lentokentällä), selvitä ennen langattoman laitteen käyttämistä, onko tämä sallittua.

### Tietoja säädöksistä

#### Tietoja OEM-valmistajille ja integroijille:

Seuraava lauseke pitää sisällyttää tämän asiakirjan kaikkiin OEM:lle tai integroijalle toimitettaviin versioihin, mutta sitä ei saa jakaa loppukäyttäjälle.

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan OEM-valmistajille.
- Tietoja muista rajoituksista on laitteiston luovutuksen täydellisessä dokumentoinnissa.
- Laitetta pitää käyttää vain paikallisten säännösten mukaisen tukiaseman kanssa.

### Tiedot, jotka OEM-valmistajan tai integroijan pitää toimittaa loppukäyttäjälle

Alla olevat tiedot säädöksistä ja käyttöturvallisuudesta täytyy julkaista Intel(sovittimen sisältävän tuotteen tai järjestelmän mukana loppukäyttäjälle toimitetuissa käyttöoppaissa paikallisten säädösten mukaisesti. Isäntäjärjestelmä pitää varustaa "Contains FCC ID:XXXXXXXX" -merkinnällä, joka sisältää FCC-tunnuksen.

### 802.11a-, 802.11b-, 802.11g- ja 802.11n-radiokäyttöä koskevat paikalliset rajoitukset

Seuraava lauseke pitää julkaista osana kaikkien 802.11a-, 802.11b-, 802.11g- ja 802.11n-tuotteiden yhteensopivuustietoja.

Varoitus: Koska 802.11a-, 802.11b-, 802.11g- ja 802.11n-standardin mukaisten langattomien lähiverkkolaitteiden käyttämiä taajuuksia ei vielä ole harmonisoitu kaikissa maissa, 802.11a-, 802.11b-, 802.11g- ja 802.11n-tuotteet on suunniteltu käytettäviksi vain tietyissä maissa, eikä niitä ole lupa käyttää muissa kuin määritetyissä maissa. Näiden tuotteiden käyttäjä on velvollinen varmistamaan, että tuotteita käytetään vain niille määritetyissä maissa, ja tarkistamaan, että niiden taajuusvalinta ja kanava on määritetty kyseisen maan määräysten mukaisesti. Maan luvallisista asetuksista ja rajoituksista poikkeaminen on maan lain rikkomus, josta voidaan rangaista.

### Radiotaajuushäiriöitä koskevat vaatimukset (FCC)

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa, koska se toimii taajuusalueella 5,15–5,25 GHz. FCC vaatii, että tätä tuotetta käytetään sisätiloissa, jotta taajuusalue 5,15 – 5,25 GHz vähentää mahdollista vahingollista häiriötä saman kanavan mobiilisatelliittijärjestelmille. Taajuuskaistat 5,25–5,35 GHz ja 5,65–5,85 GHz on varattu ensisijaisesti suurtehoisten tutkien käyttöön. Nämä tutka-asemat voivat aiheuttaa häiriöitä tälle laitteelle ja/tai vahingoittaa sitä.

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan OEM-valmistajille.
- Laitetta ei saa sijoittaa yhteen minkään muun lähettimen kanssa, ellei FCC ole erikseen tätä sallinut.

#### Yhdysvallat—Federal Communications Commission (FCC)

Tämä laite täyttää FCC-määräysten osan 15 vaatimukset. Laitteen käyttö on seuraavien ehtojen alaista:

- Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä ja
- tämän laitteen on siedettävä muualta tuleva häiriö, joka saattaa aiheuttaa asiaankuulumatonta toimintaa.

> HUOMAUTUS: Tästä huolimatta langatonta verkkolaitetta on käytettävä niin, että suora kosketus käyttäjään normaalin käytön aikana on mahdollisimman vähäinen.Jotta FCC:n suosittelemat radiotaajuiselle säteilylle altistumisen raja-arvot eivät missään tapauksessa ylittyisi, pysyttele (ja huolehdi siitä, että myös muut henkilöt pysyttelevät) vähintään 20 cm:n päässä tietokoneessa sijaitsevasta antennista. Saat yksityiskohtaisia tietoja valtuutetuista kokoonpanoista osoitteesta http://www.fcc.gov/oet/ea/ antamalla laitteen FCC ID -tunnuksen.

#### Häiriöitä koskeva vakuutus

Tämä laitteisto on testattu ja sen on osoitettu täyttävän FCC-säännöstön osassa 15 luokan B digitaalilaitteille asetetut vaatimukset. Nämä raja-arvot on määritetty takaamaan riittävä suojaus haitallisilta häiriöiltä asuinhuoneistokäytössä. Tämä laite kehittää, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa. Jos laitteistoa ei asennetta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi ehkä aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioliikenteeseen. Tällaiset häiriöiden esiintyminen ei kuitenkaan ole varmaa kaikissa asennuskohteissa. Jos tämä laite häiritsee haitallisesti radio- tai televisiovastaanottoa (mikä voidaan määrittää kytkemällä laite pois päältä ja takaisin päälle), voit yrittää poistaa häiriöiden muodostumisen suorittamalla yhden tai useita seuraavista toimista:

- Suuntaa antenni uudelleen tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
- Kytke laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin vastaanotin.
- Kysy lisätietoja kokeneelta radio/TV-teknikolta.

> HUOMAUTUS: Langatonta verkkolaitetta asennettaessa ja käytettäessä on huolellisesti noudatettava valmistajan antamia ohjeita tuotteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa kuvatulla tavalla. Muussa tapauksessa asennus tai käyttö voi olla ristiriidassa FCC-määräysten osan 15 vaatimusten kanssa.

#### Underwriters Laboratories Inc. (UL) Säädöstenmukainen varoitus

Tarkoitettu käytettäväksi UL-luetteloon sisältyvissä tietokoneissa (tai niiden kanssa) tai yhteensopivissa laitteissa.

## Intel(R) WiFi Link 5300- ja Intel(R) WiFi Link 5100 -sovittimet

Tämän kohdan tiedot koskevat seuraavia tuotteita:

Nelitilaiset langattomat verkkosovittimet (802.11a/802.11b/802.11g/802.11n draft 2.0)

- Intel(R) WiFi Link 5300
- Intel(R) WiFi Link 5100

> HUOMAUTUS: Tässä osassa kaikilla viittauksilla termiin "sovitin" tarkoitetaan yhtäläisesti sekä Intel® WiFi Link 5300 -sovitinta että Intel® WiFi Link 5100 -sovitinta.

> HUOMAUTUS: Koska langattomia verkkoja koskevat säädökset ja standardit (IEEE 802.11 ja vastaavat standardit) kehittyvät koko ajan, tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Intel Corporation ei ole vastuussa tässä asiakirjassa olevista virheistä tai puutteista. Intel ei sitoudu päivittämään tämän asiakirjan sisältämiä tietoja.

### Tietoja käyttäjälle

### Käyttöturvallisuustietoja

#### Yhdysvallat — FCC ja FAA

FCC määrittää julkaisussa ET Docket 96-8 turvallisuusstandardin ihmisen altistumiselle FCC:n hyväksymän laitteiston säteilemälle sähkömagneettiselle radiotaajuusenergialle. Sovitin täyttää OET-julkaisussa Bulletin 65, Supplement C, 2001 ja standardissa ANSI/IEEE C95.1, 1992 määritetyt ihmisen altistumiselle asetettuja rajoja koskevat vaatimukset. Kun tätä radiota käytetään käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti, käytöstä aiheutuva altistuminen on huomattavasti FCC:n suosittelemia raja-arvoja pienempi.

Noudata seuraavia käyttöturvallisuusohjeita:

- Älä koske antenniin tai siirrä sitä, kun laite lähettää tai vastaanottaa.
- Älä koske mihinkään radion sisältävään osaan niin, että laitteen lähettäessä antenni on hyvin lähellä elimistön paljasta osaa tai koskettaa sitä.
- Älä käytä radiota tai yritä lähettää dataa, kun antennia ei ole kytketty. Muussa tapauksessa radio voi vahingoittua.
- Käyttö erityisissä ympäristöissä:
  - Langattomien laitteiden käyttö vaarallisissa paikoissa on kyseisten ympäristöjen turvallisuudesta vastaavien tahojen asettamien määräysten rajoittamaa.
  - Langattomien laitteiden käyttö lentokoneissa on FAA:n (Federal Aviation Administration) määräysten alaista.
  - Langattomien laitteiden käyttö sairaaloissa on kunkin sairaalan asettamien rajoitusten alaista.

#### Antennin käyttö

- FCC:n radiotaajuusenergialle asettamien altistumisrajojen mukaisesti alhaisen vahvistuksen integroidut antennit on pidettävä vähintään 20 cm:n (8 tuuman) päässä henkilöiden kehosta.
- Seinään kiinnitetyt tai mastoon kiinnitetyt High-Gain-antennit on tarkoitettu ammattilaisten asennettaviksi ja niiden tulee sijaita vähintään 30 cm (12 tuumaa) tai enemmän henkilöiden kehosta. Oikeaa asennusta koskevia tietoja on saatavana valtuutetulta asentajalta, jälleenmyyjältä tai antennin valmistajalta.

#### Räjähtävän laitteen läheisyyttä koskeva varoitus

Varoitus: Älä käytä kannettavaa lähetintä (kuten langatonta verkkolaitetta) lähellä suojaamattomia räjäytysnalleja tai räjähdysalttiissa ympäristössä, ellei laitetta ole muunnettu sellaista käyttöä varten sopivaksi.

#### Antennivaroitukset

Varoitus: FCC:n ja ANSI C95.1:n mukaisten radiotaajuudelle altistumisen raja-arvojen noudattamiseksi suositellaan, että sovitin asennetaan pöytätietokoneeseen tai kannettavaan tietokoneeseen, ja että sovittimen antenni asennetaan niin, että se on vähintään 20 cm:n (8 tuumaan) päässä kaikista henkilöistä On suositeltavaa, että käyttäjä rajoittaa altistumisaikaa, jos antenni on lähempänä kuin 20 cm (8 tuumaa).

Varoitus: Intel(R) PRO/Wireless -lähiverkkotuotteita ei ole tarkoitettu käytettäväksi suunnattujen High-Gain-antennien kanssa. Tällaisten antennien käyttäminen näissä tuotteissa muuten kuin edellä olevassa kohdassa Antennin käyttö kuvatulla tavalla on laitonta.

#### Käyttöä ilma-aluksessa koskeva varoitus

Varoitus: FCC:n ja FAA:n säädökset kieltävät radiotaajuisten langattomien laitteiden käytön lentokoneissa, koska niiden signaalit voivat häiritä lentokoneen tärkeiden hallintalaitteiden toimintaa.

#### Muut langattomat laitteet

Käyttöturvallisuustietoja muille laitteille langattomassa verkossa: Katso tietoja langattomien Ethernet-sovittimien tai langattoman verkon muiden laitteiden mukana toimitetuista ohjeista.

#### 802.11a-, 802.11b-, 802.11g- ja 802.11n-radiokäyttöä koskevat paikalliset rajoitukset

Varoitus: Koska 802.11a-, 802.11b-, 802.11g- ja 802.11n-standardin mukaisten langattomien lähiverkkolaitteiden käyttämiä taajuuksia ei vielä ole harmonisoitu kaikissa maissa, 802.11a-, 802.11b-, 802.11g- ja 802.11n-tuotteet on suunniteltu käytettäviksi vain tietyissä maissa, eikä niitä ole lupa käyttää muissa kuin määritetyissä maissa. Näiden tuotteiden käyttäjä on velvollinen varmistamaan, että tuotteita käytetään vain niille määritetyissä maissa, ja tarkistamaan, että niiden taajuusvalinta ja kanava on määritetty kyseisen maan määräysten mukaisesti. Laitteen lähetystehon hallinnan (TPC) rajapinta on osa Intel(R) PROSet/Wireless -ohjelmistoa. Ekvivalenttisen isotrooppisen säteilytehon (EIRP, Equivalent Isotropic Radiated Power) käyttörajoitukset ovat saatavilla järjestelmän valmistajalta. Maan lainsäädännössä määritetyistä luvallisista tehon ja taajuuden asetuksista poikkeaminen on rikkomus, josta voidaan rangaista.

Katso maakohtaiset tiedot laitteen mukana toimitetuista yhteensopivuustiedoista.

#### Langaton yhteentoimivuus

Sovitin on tarkoitettu toimimaan yhdessä muiden langattomien lähiverkkotuotteiden kanssa, jotka perustuvat DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) -radiotekniikkaan ja täyttävät seuraavien standardien vaatimukset:

- IEEE- 802.11b. Langattomien lähiverkkojen standardi.
- IEEE- 802,11g. Langattomien lähiverkkojen standardi.
- IEEE- 802.11a. Langattomien lähiverkkojen standardi.
- IEEE- 802.11n draft 2.0 -yhteensopiva langattomassa verkossa
- Wi-Fi Alliancen määritysten mukainen Wireless Fidelity -sertifikaatti.

#### Intel(R) WiFi Link 5300 -sovitin ja Intel(R) WiFi Link 5100 -sovitin ja käyttöturvallisuus

Sovitin säteilee muiden radiolaitteiden tavoin radiotaajuista sähkömagneettista energiaa. Tämän laitteen säteilemän energian määrä on kuitenkin pienempi kuin muiden langattomien laitteiden, kuten matkapuhelinten, säteilemän energian määrä. Sovitin vastaa radiolaitteita koskevia turvallisuusstandardien ja -suositusten vaatimuksia. Nämä standardit ja suoritukset perustuvat tiedeyhteisön yksimieliseen näkemykseen, ja ne on luotu sellaisten toimikuntien ja -elinten toimesta, joiden jäseninä toimivat tiedemiehet jatkuvasti seuraavat ja tulkitsevat aiheeseen liittyvää tieteellistä kirjallisuutta. Joissakin tilanteissa tai ympäristöissä kiinteistön omistaja tai asianmukaisen organisaation vastuuhenkilöt ovat voineet asettaa rajoituksia sovittimen käyttämiselle. Esimerkkejä tällaisista tilanteista:

- Sovitinlaitteiston käyttäminen lentokoneissa, tai
- sovittimen käyttäminen missä tahansa muussa ympäristössä, jossa mahdollisia häiriöitä muiden laitteiden toimintaan pidetään haitallisena.

Jos olet epävarma siitä, onko langattomien laitteiden käyttäminen sallittua tietyssä tilanteessa tai ympäristössä (esimerkiksi lentokentällä), selvitä ennen langattoman laitteen käyttämistä, onko tämä sallittua.

### Tietoja säädöksistä

#### Tietoja OEM-valmistajille ja integroijille:

Seuraava lauseke pitää sisällyttää tämän asiakirjan kaikkiin OEM:lle tai integroijalle toimitettaviin versioihin, mutta sitä ei saa jakaa loppukäyttäjälle.

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan OEM-valmistajille.
- Tietoja muista rajoituksista on laitteiston luovutuksen täydellisessä dokumentoinnissa.
- Laitetta pitää käyttää vain paikallisten säännösten mukaisen tukiaseman kanssa.

### Tiedot, jotka OEM-valmistajan tai integroijan pitää toimittaa loppukäyttäjälle

Alla olevat tiedot säädöksistä ja käyttöturvallisuudesta täytyy julkaista Intel(R) WiFi Link 5300- tai Intel(R) WiFi Link 5100 -laitteen sisältävän tuotteen tai järjestelmän mukana loppukäyttäjälle toimitetuissa käyttöoppaissa paikallisten säädösten mukaisesti. Isäntäjärjestelmä pitää varustaa "Contains FCC ID: XXXXXXXX" -merkinnällä, joka sisältää FCC-tunnuksen.

Sovitinta asennettaessa ja käytettäessä on huolellisesti noudatettava valmistajan antamia ohjeita tuotteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa kuvatulla tavalla. Katso maakohtaiset hyväksynnät kohdasta Radiohyväksynnät. Dell Inc. ei vastaa mistään radio- tai televisiovastaanottoon aiheutuvista häiriöistä, jotka johtuvat sovitinpakkauksen toimitukseen sisältyvien laitteiden luvattomasta muuttamisesta tai siitä, että tietokoneeseen on liitetty tai vaihdettu kytkentäkaapeleita tai laitteita, jotka eivät ole Dell Inc:n määritysten mukaisia. Käyttäjä on vastuussa tällaisen luvattoman muuttamisen, korjaamisen tai kytkemisen aiheuttamien häiriöiden korjaamisesta. Dell Inc. ja sen valtuutetut jälleenmyyjät tai maahantuojat eivät ole vastuussa mistään sellaisista vahingoista tai viranomaismääräysten rikkomisesta, jotka aiheutuvat näiden ohjeiden laiminlyömisestä.

### 802.11a-, 802.11b-, 802.11g- ja 802.11n-radiokäyttöä koskevat paikalliset rajoitukset

Seuraava lauseke pitää julkaista osana kaikkien 802.11a-, 802.11b-, 802.11g- ja 802.11n-tuotteiden yhteensopivuustietoja.

Varoitus: Koska 802.11a-, 802.11b-, 802.11g- ja 802.11n-standardin mukaisten langattomien lähiverkkolaitteiden käyttämiä taajuuksia ei vielä ole harmonisoitu kaikissa maissa, 802.11a-, 802.11b-, 802.11g- ja 802.11n-tuotteet on suunniteltu käytettäviksi vain tietyissä maissa, eikä niitä ole lupa käyttää muissa kuin määritetyissä maissa. Näiden tuotteiden käyttäjä on velvollinen varmistamaan, että tuotteita käytetään vain niille määritetyissä maissa, ja tarkistamaan, että niiden taajuusvalinta ja kanava on määritetty kyseisen maan määräysten mukaisesti. Maan luvallisista asetuksista ja rajoituksista poikkeaminen on maan lain rikkomus, josta voidaan rangaista.

### Radiotaajuushäiriöitä koskevat vaatimukset (FCC)

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa, koska se toimii taajuusalueella 5,15–5,25 GHz. FCC vaatii, että tätä tuotetta käytetään sisätiloissa, jotta taajuusalue 5,15 – 5,25 GHz vähentää mahdollista vahingollista häiriötä saman kanavan mobiilisatelliittijärjestelmille. Taajuuskaistat 5,25–5,35 GHz ja 5,65–5,85 GHz on varattu ensisijaisesti suurtehoisten tutkien käyttöön. Nämä tutka-asemat voivat aiheuttaa häiriöitä tälle laitteelle ja/tai vahingoittaa sitä.

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan OEM-valmistajille.
- Laitetta ei saa sijoittaa yhteen minkään muun lähettimen kanssa, ellei FCC ole erikseen tätä sallinut.

#### Yhdysvallat—Federal Communications Commission (FCC)

Tämä laite täyttää FCC-määräysten osan 15 vaatimukset. Laitteen käyttö on seuraavien ehtojen alaista:

- Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä ja
- tämän laitteen on siedettävä muualta tuleva häiriö, joka saattaa aiheuttaa asiaankuulumatonta toimintaa.

> HUOMAUTUS: Sovittimen säteilemä lähtöteho on huomattavasti FCC:n suosittelemia raja-arvoja pienempi. Tästä huolimatta sovitinta on käytettävä niin, että suora kosketus käyttäjään normaalin käytön aikana on mahdollisimman vähäinen. Jotta FCC:n suosittelemat radiotaajuiselle säteilylle altistumisen raja-arvot eivät missään tapauksessa ylittyisi, pysyttele (ja huolehdi siitä, että myös muut henkilöt pysyttelevät) vähintään 20 cm:n päässä tietokoneessa sijaitsevasta antennista. Saat yksityiskohtaisia tietoja valtuutetuista kokoonpanoista osoitteesta http://www.fcc.gov/oet/ea/ antamalla laitteen FCC ID -tunnuksen.

#### Häiriöitä koskeva vakuutus

Tämä laitteisto on testattu ja sen on osoitettu täyttävän FCC-säännöstön osassa 15 luokan B digitaalilaitteille asetetut vaatimukset. Nämä raja-arvot on määritetty takaamaan riittävä suojaus haitallisilta häiriöiltä asuinhuoneistokäytössä. Tämä laite kehittää, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa. Jos laitteistoa ei asennetta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi ehkä aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioliikenteeseen. Tällaiset häiriöiden esiintyminen ei kuitenkaan ole varmaa kaikissa asennuskohteissa. Jos tämä laite häiritsee haitallisesti radio- tai televisiovastaanottoa (mikä voidaan määrittää kytkemällä laite pois päältä ja takaisin päälle), voit yrittää poistaa häiriöiden muodostumisen suorittamalla yhden tai useita seuraavista toimista:

- Suuntaa antenni uudelleen tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
- Kytke laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin vastaanotin.
- Kysy lisätietoja kokeneelta radio/TV-teknikolta.

> HUOMAUTUS: Sovitinta asennettaessa ja käytettäessä on huolellisesti noudatettava valmistajan antamia ohjeita tuotteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa kuvatulla tavalla. Muussa tapauksessa asennus tai käyttö voi olla ristiriidassa FCC-määräysten osan 15 vaatimusten kanssa.

#### Underwriters Laboratories Inc. (UL) Säädöstenmukainen varoitus

Tarkoitettu käytettäväksi UL-luetteloon sisältyvissä tietokoneissa (tai niiden kanssa) tai yhteensopivissa laitteissa.

#### Brazil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

#### Canada—Industry Canada (IC)

This device complies with RSS210 of Industry Canada.

Caution: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15 GHz to 5.25 GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65 to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device.

The maximum allowed antenna gain for use with this device is 6dBi in order to comply with the E.I.R.P limit for the 5.25- to 5.35 and 5.725 to 5.85 GHz frequency range in point-to-point operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, Issue 4, and RSS-210, No 4 (Dec 2000) and No 5 (Nov 2001).

Cet appariel numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 4, et CNR-210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 2001).

"To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing."

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afinde fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. »

#### Euroopan unioni

Alakaista 5,15 - 5,35 GHz on tarkoitettu vain käyttöön sisätiloissa

#### Intel(R) WiFi Link 5300 -sovittimen vaatimustenmukaisusvakuutus

Eurooppaa koskeva vaatimustenmukaisuusvakuutus on seuraavassa osoitteessa:

http://www.intel.com/support/go/wireless/wlan/wf_reg.htm

Tämä laitteisto täyttää Euroopan unionin direktiivin 1999/5/EY asianmukaiset vaatimukset.

Česky [Czech] | Intel(R) Corporation tímto prohlašuje, že tento Intel(R) WiFi Link 5300 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk [Danish] | Undertegnede Intel(R) Corporation erklærer herved, at følgende udstyr Intel(R) WiFi Link 5300 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch [German] | Hiermit erklärt Intel(R) Corporation, dass sich das Gerät Intel(R) WiFi Link 5300 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Esti [Estonian] | Käesolevaga kinnitab Intel(R) Corporation seadme Intel(R) WiFi Link 5300 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English | Hereby, Intel(R) Corporation, declares that this Intel(R) WiFi Link 5300 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español [Spanish] | Por medio de la presente Intel(R) Corporation declara que el Intel(R) WiFi Link 5300 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική [Greek] | ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Intel(R) Corporation ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Intel(R) WiFi Link 5300 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français [French] | Par la présente Intel(R) Corporation déclare que l'appareil Intel(R) WiFi Link 5300 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano [Italian] | Con la presente Intel(R) Corporation dichiara che questo Intel(R) WiFi Link 5300 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski [Latvian] | Ar šo Intel(R) Corporation deklarē, ka Intel(R) WiFi Link 5300 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių [Lithuanian] | Šiuo Intel(R) Corporation deklaruoja, kad šis Intel(R) WiFi Link 5300 atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Nederlands [Dutch] | Hierbij verklaart Intel(R) Corporation dat het toestel Intel(R) WiFi Link 5300 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malti [Maltese] | Hawnhekk, Intel(R) Corporation, jiddikjara li dan Intel(R) WiFi Link 5300 jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Magyar [Hungarian] | Alulírott, Intel(R) Corporation nyilatkozom, hogy a Intel(R) WiFi Link 5300 megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Norsk [Norwegian] | Intel Corporation erklærer herved at utstyret Intel(R) WiFi Link 5300 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski [Polish] | Niniejszym, Intel(R) Corporation, oświadcza, że Intel(R) WiFi Link 5300 jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Português [Portuguese] | Intel(R) Corporation declara que este Intel(R) WiFi Link 5300 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovensko [Slovenian] | Šiuo Intel(R) Corporation izjavlja, da je ta Intel(R) WiFi Link 5300 v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky [Slovak] | Intel(R) Corporation týmto vyhlasuje, že Intel(R) WiFi Link 5300 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomi [Finnish] | Intel(R) Corporation vakuuttaa täten että Intel (R) WiFi Link 5300 tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska [Swedish] | Härmed intygar Intel(R) Corporation att denna Intel(R) WiFi Link 5300 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Íslenska [Icelandic] | Hér með lýsir Intel(R) Corporation yfir því að Intel(R) WiFi Link 5300 er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

####

#### Intel(R) WiFi Link 5100 Adapter Declaration of Conformity

The European Declaration of Conformity is posted on the following URL:

http://www.intel.com/support/go/wireless/wlan/wf_reg.htm

This equipment complies with the essential requirements of the European Union directive 1999/5/EC.

Česky [Czech] | Intel(R) Corporation tímto prohlašuje, že tento Intel(R) WiFi Link 5100 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk [Danish] | Undertegnede Intel(R) Corporation erklærer herved, at følgende udstyr Intel(R) WiFi Link 5100 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch [German] | Hiermit erklärt Intel(R) Corporation, dass sich das Gerät Intel(R) WiFi Link 5100 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Esti [Estonian] | Käesolevaga kinnitab Intel(R) Corporation seadme Intel(R) WiFi Link 5100 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English | Hereby, Intel(R) Corporation, declares that this Intel(R) WiFi Link 5100 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español [Spanish] | Por medio de la presente Intel(R) Corporation declara que el Intel(R) WiFi Link 5100 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική [Greek] | ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Intel(R) Corporation ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Intel(R) WiFi Link 5100 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français [French] | Par la présente Intel(R) Corporation déclare que l'appareil Intel(R) WiFi Link 5100 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano [Italian] | Con la presente Intel(R) Corporation dichiara che questo Intel(R) WiFi Link 5100 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski [Latvian] | Ar šo Intel(R) Corporation deklarē, ka Intel(R) WiFi Link 5100 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių [Lithuanian] | Šiuo Intel(R) Corporation deklaruoja, kad šis Intel(R) WiFi Link 5100 atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Nederlands [Dutch] | Hierbij verklaart Intel(R) Corporation dat het toestel Intel(R) WiFi Link 5100 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malti [Maltese] | Hawnhekk, Intel(R) Corporation, jiddikjara li dan Intel(R) WiFi Link 5100 jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Magyar [Hungarian] | Alulírott, Intel(R) Corporation nyilatkozom, hogy a Intel(R) WiFi Link 5100 megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Norsk [Norwegian] | Intel Corporation erklærer herved at utstyret Intel(R) WiFi Link 5100 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski [Polish] | Niniejszym, Intel(R) Corporation, oświadcza, że Intel(R) WiFi Link 5100 jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Português [Portuguese] | Intel(R) Corporation declara que este Intel(R) WiFi Link 5100 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovensko [Slovenian] | Šiuo Intel(R) Corporation izjavlja, da je ta Intel(R) WiFi Link 5100 v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky [Slovak] | Intel(R) Corporation týmto vyhlasuje, že Intel(R) WiFi Link 5100 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomi [Finnish] | Intel(R) Corporation vakuuttaa täten että Intel(R) WiFi Link 5100 tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska [Swedish] | Härmed intygar Intel(R) Corporation att denna Intel(R) WiFi Link 5100 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Íslenska [Icelandic] | Hér með lýsir Intel(R) Corporation yfir því að Intel(R) WiFi Link 5100 er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

#### Italy

The use of these equipments is regulated by:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject to general authorization) for outdoor use and article 105 (free use) for indoor use, in both cases for private use.
2. D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks and telecom services.

L’uso degli apparati è regolamentato da:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso private.
2. D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell’accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

#### Japani

Käyttö vain sisätiloissa.

#### Korea

#### Taiwan

#### Radiohyväksynnät

Voit määrittää, onko langattoman verkkolaitteen käyttäminen sallittua tietyssä maassa, tarkistamalla, että laitteen arvokilvessä oleva radiotyyppinumero sisältyy valmistajan OEM-säädösasiakirjaan (OEM Regulatory Guidance).

## Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN ja Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_

Tämän asiakirjan tiedot koskevat seuraavia tuotteita:

Nelitilaiset langattomat verkkosovittimet (802.11a/802.11b/802.11g/802.11n)
Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN (malli WM4965AGN)

Kolmitilaiset langattomat verkkosovittimet (802.11a/802.11b/802.11g)
Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ (malli WM4965AG_)

> HUOMAUTUS: Koska langattomia verkkoja koskevat säädökset ja standardit (IEEE 802.11 ja vastaavat standardit) kehittyvät koko ajan, tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Intel Corporation ei ole vastuussa tässä asiakirjassa olevista virheistä tai puutteista. Intel ei sitoudu päivittämään tämän asiakirjan sisältämiä tietoja.

### Tietoja käyttäjälle

### Käyttöturvallisuustietoja

#### Yhdysvallat — FCC ja FAA

FCC määrittää julkaisussa ET Docket 96-8 turvallisuusstandardin ihmisen altistumiselle FCC:n hyväksymän laitteiston säteilemälle sähkömagneettiselle radiotaajuusenergialle. Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN- tai Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ -sovitin täyttää OET-julkaisussa Bulletin 65, Supplement C, 2001 ja standardissa ANSI/IEEE C95.1, 1992 määritetyt ihmisen altistumiselle asetettuja rajoja koskevat vaatimukset. Kun tätä radiota käytetään käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti, käytöstä aiheutuva altistuminen on huomattavasti FCC:n suosittelemia raja-arvoja pienempi.

Noudata seuraavia käyttöturvallisuusohjeita:

- Älä koske antenniin tai siirrä sitä, kun laite lähettää tai vastaanottaa.
- Älä koske mihinkään radion sisältävään osaan niin, että laitteen lähettäessä antenni on hyvin lähellä elimistön paljasta osaa tai koskettaa sitä.
- Älä käytä radiota tai yritä lähettää dataa, kun antennia ei ole kytketty. Muussa tapauksessa radio voi vahingoittua.
- Käyttö erityisissä ympäristöissä:
  - Langattomien laitteiden käyttö vaarallisissa paikoissa on kyseisten ympäristöjen turvallisuudesta vastaavien tahojen asettamien määräysten rajoittamaa.
  - Langattomien laitteiden käyttö lentokoneissa on FAA:n (Federal Aviation Administration) määräysten alaista.
  - Langattomien laitteiden käyttö sairaaloissa on kunkin sairaalan asettamien rajoitusten alaista.

#### Antennin käyttö

- FCC:n radiotaajuusenergialle asettamien altistumisrajojen mukaisesti alhaisen vahvistuksen integroidut antennit on pidettävä vähintään 20 cm:n (8 tuuman) päässä henkilöiden kehosta.
- Seinään kiinnitetyt tai mastoon kiinnitetyt High-Gain-antennit on tarkoitettu ammattilaisten asennettaviksi ja niiden tulee sijaita vähintään 30 cm (12 tuumaa) tai enemmän henkilöiden kehosta. Oikeaa asennusta koskevia tietoja on saatavana valtuutetulta asentajalta, jälleenmyyjältä tai antennin valmistajalta.

#### Räjähtävän laitteen läheisyyttä koskeva varoitus

Varoitus: Älä käytä kannettavaa lähetintä (kuten langatonta verkkolaitetta) lähellä suojaamattomia räjäytysnalleja tai räjähdysalttiissa ympäristössä, ellei laitetta ole muunnettu sellaista käyttöä varten sopivaksi.

#### Antennivaroitukset

Varoitus: FCC:n ja ANSI C95.1:n mukaisten radiotaajuudelle altistumisen raja-arvojen noudattamiseksi suositellaan, että Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN- tai Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ -sovitin asennetaan pöytätietokoneeseen tai kannettavaan tietokoneeseen, ja että laitteen antenni asennetaan niin, että se on vähintään 20 cm:n (8 tuumaan) päässä kaikista henkilöistä On suositeltavaa, että käyttäjä rajoittaa altistumisaikaa, jos antenni on lähempänä kuin 20 cm (8 tuumaa).

Varoitus: Intel(R) PRO/Wireless -lähiverkkotuotteita ei ole tarkoitettu käytettäväksi suunnattujen High-Gain-antennien kanssa. Tällaisten antennien käyttäminen näissä tuotteissa muuten kuin edellä olevassa kohdassa Antennin käyttö kuvatulla tavalla on laitonta.

#### Käyttöä ilma-aluksessa koskeva varoitus

Varoitus: FCC:n ja FAA:n säädökset kieltävät radiotaajuisten langattomien laitteiden käytön lentokoneissa, koska niiden signaalit voivat häiritä lentokoneen tärkeiden hallintalaitteiden toimintaa.

#### Muut langattomat laitteet

Käyttöturvallisuustietoja muille laitteille langattomassa verkossa: Katso tietoja langattomien Ethernet-sovittimien tai langattoman verkon muiden laitteiden mukana toimitetuista ohjeista.

#### 802.11a-, 802.11b-, 802.11g- ja 802.11n-radiokäyttöä koskevat paikalliset rajoitukset

Varoitus: Koska 802.11a-, 802.11b-, 802.11g- ja 802.11n-standardin mukaisten langattomien lähiverkkolaitteiden käyttämiä taajuuksia ei vielä ole harmonisoitu kaikissa maissa, 802.11a-, 802.11b-, 802.11g- ja 802.11n-tuotteet on suunniteltu käytettäviksi vain tietyissä maissa, eikä niitä ole lupa käyttää muissa kuin määritetyissä maissa. Näiden tuotteiden käyttäjä on velvollinen varmistamaan, että tuotteita käytetään vain niille määritetyissä maissa, ja tarkistamaan, että niiden taajuusvalinta ja kanava on määritetty kyseisen maan määräysten mukaisesti. Laitteen lähetystehon hallinnan (TPC) rajapinta on osa Intel(R) PROSet/Wireless -yhteysapuohjelmaa. Ekvivalenttisen isotrooppisen säteilytehon (EIRP, Equivalent Isotropic Radiated Power) käyttörajoitukset ovat saatavilla järjestelmän valmistajalta. Maan lainsäädännössä määritetyistä luvallisista tehon ja taajuuden asetuksista poikkeaminen on rikkomus, josta voidaan rangaista.

Katso maakohtaiset tiedot laitteen mukana toimitetuista yhteensopivuustiedoista.

#### Langaton yhteentoimivuus

Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN ja Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ -sovittimet on tarkoitettu toimimaan yhdessä muiden langattomien lähiverkkotuotteiden kanssa, jotka perustuvat DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) -radiotekniikkaan ja täyttävät seuraavien standardien vaatimukset:

- IEEE- 802.11b. Langattomien lähiverkkojen standardi.
- IEEE- 802,11g. Langattomien lähiverkkojen standardi.
- IEEE- 802.11a. Langattomien lähiverkkojen standardi.
- IEEE- 802.11n draft 2.0 -yhteensopiva langattomassa verkossa (ei koske Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ -sovitinta)
- Wi-Fi Alliancen määritysten mukainen Wireless Fidelity -sertifikaatti.

#### Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN -sovitin ja Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ -sovitin ja käyttöturvallisuus

Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN -sovitin ja Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ -sovitin säteilevät muiden radiolaitteiden tavoin radiotaajuista sähkömagneettista energiaa. Laitteen säteilemän energian määrä on kuitenkin pienempi kuin muiden langattomien laitteiden, kuten matkapuhelinten, säteilemän energian määrä. Sovitin vastaa radiolaitteita koskevia turvallisuusstandardien ja -suositusten vaatimuksia. Nämä standardit ja suoritukset perustuvat tiedeyhteisön yksimieliseen näkemykseen, ja ne on luotu sellaisten toimikuntien ja -elinten toimesta, joiden jäseninä toimivat tiedemiehet jatkuvasti seuraavat ja tulkitsevat aiheeseen liittyvää tieteellistä kirjallisuutta. Joissakin tilanteissa tai ympäristöissä kiinteistön omistaja tai asianmukaisen organisaation vastuuhenkilöt ovat voineet asettaa rajoituksia langattomien laitteiden, kuten Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN -sovittimen tai Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ -sovittimen, käyttämiselle. Esimerkkejä tällaisista tilanteista:

- Sovitinlaitteiston käyttäminen lentokoneissa, tai
- sovittimen käyttäminen missä tahansa muussa ympäristössä, jossa mahdollisia häiriöitä muiden laitteiden toimintaan pidetään haitallisena.

Jos olet epävarma siitä, onko langattomien laitteiden käyttäminen sallittua tietyssä tilanteessa tai ympäristössä (esimerkiksi lentokentällä), selvitä ennen langattoman Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN -sovittimen tai Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ -sovittimen käyttämistä, onko tämä sallittua.

### Tietoja säädöksistä

#### Tietoja OEM-valmistajille ja integroijille:

Seuraava lauseke pitää sisällyttää tämän asiakirjan kaikkiin OEM:lle tai integroijalle toimitettaviin versioihin, mutta sitä ei saa jakaa loppukäyttäjälle.

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan OEM-valmistajille.
- Tietoja muista rajoituksista on laitteiston luovutuksen täydellisessä dokumentoinnissa.
- Laitetta pitää käyttää vain paikallisten säännösten mukaisen tukiaseman kanssa.

### Tiedot, jotka OEM-valmistajan tai integroijan pitää toimittaa loppukäyttäjälle

Alla olevat tiedot säädöksistä ja käyttöturvallisuudesta täytyy julkaista Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN- tai Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_-laitteen sisältävän tuotteen tai järjestelmän mukana loppukäyttäjälle toimitetuissa käyttöoppaissa paikallisten säädösten mukaisesti. Isäntäjärjestelmä pitää varustaa "Contains FCC ID: XXXXXXXX" -merkinnällä, joka sisältää FCC-tunnuksen.

Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN- tai Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ -sovitinta asennettaessa ja käytettäessä on huolellisesti noudatettava valmistajan antamia ohjeita tuotteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa kuvatulla tavalla. Katso maakohtaiset hyväksynnät kohdasta Radiohyväksynnät. Intel Corporation ei vastaa mistään radio- tai televisiovastaanottoon aiheutuvista häiriöistä, jotka johtuvat Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN- tai Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ -sovittimen toimitukseen sisältyvien laitteiden luvattomasta muuttamisesta tai siitä, että tietokoneeseen on liitetty tai vaihdettu kytkentäkaapeleita tai laitteita, jotka eivät ole Intel Corporationin määritysten mukaisia. Käyttäjä on vastuussa tällaisen luvattoman muuttamisen, korjaamisen tai kytkemisen aiheuttamien häiriöiden korjaamisesta. Intel Corporation ja sen valtuutetut jälleenmyyjät tai maahantuojat eivät ole vastuussa mistään sellaisista vahingoista tai viranomaismääräysten rikkomisesta, jotka aiheutuvat näiden ohjeiden laiminlyömisestä.

### 802.11a-, 802.11b-, 802.11g- ja 802.11n-radiokäyttöä koskevat paikalliset rajoitukset

Seuraava lauseke pitää julkaista osana kaikkien 802.11a-, 802.11b-, 802.11g- ja 802.11n-tuotteiden yhteensopivuustietoja.

Varoitus: Koska 802.11a-, 802.11b-, 802.11g- ja 802.11n-standardin mukaisten langattomien lähiverkkolaitteiden käyttämiä taajuuksia ei vielä ole harmonisoitu kaikissa maissa, 802.11a-, 802.11b-, 802.11g- ja 802.11n-tuotteet on suunniteltu käytettäviksi vain tietyissä maissa, eikä niitä ole lupa käyttää muissa kuin määritetyissä maissa. Näiden tuotteiden käyttäjä on velvollinen varmistamaan, että tuotteita käytetään vain niille määritetyissä maissa, ja tarkistamaan, että niiden taajuusvalinta ja kanava on määritetty kyseisen maan määräysten mukaisesti. Maan luvallisista asetuksista ja rajoituksista poikkeaminen on maan lain rikkomus, josta voidaan rangaista.

### Radiotaajuushäiriöitä koskevat vaatimukset (FCC)

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa, koska se toimii taajuusalueella 5,15–5,25 GHz. FCC vaatii, että tätä tuotetta käytetään sisätiloissa, jotta taajuusalue 5,15 – 5,25 GHz vähentää mahdollista vahingollista häiriötä saman kanavan mobiilisatelliittijärjestelmille. Taajuuskaistat 5,25–5,35 GHz ja 5,65–5,85 GHz on varattu ensisijaisesti suurtehoisten tutkien käyttöön. Nämä tutka-asemat voivat aiheuttaa häiriöitä tälle laitteelle ja/tai vahingoittaa sitä.

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan OEM-valmistajille.

#### Yhdysvallat—Federal Communications Commission (FCC)

Tämä laite täyttää FCC-määräysten osan 15 vaatimukset. Laitteen käyttö on seuraavien ehtojen alaista:

- Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä ja
- tämän laitteen on siedettävä muualta tuleva häiriö, joka saattaa aiheuttaa asiaankuulumatonta toimintaa.

> HUOMAUTUS: Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN- tai Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ -sovittimen säteilemä lähtöteho on huomattavasti FCC:n suosittelemia raja-arvoja pienempi. Tästä huolimatta Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN- tai Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ -sovitinta on käytettävä niin, että suora kosketus käyttäjään normaalin käytön aikana on mahdollisimman vähäinen. Jotta FCC:n suosittelemat radiotaajuiselle säteilylle altistumisen raja-arvot eivät missään tapauksessa ylittyisi, pysyttele (ja huolehdi siitä, että myös muut henkilöt pysyttelevät) vähintään 20 cm:n päässä tietokoneessa sijaitsevasta antennista. Saat yksityiskohtaisia tietoja valtuutetuista kokoonpanoista osoitteesta http://www.fcc.gov/oet/ea/ antamalla laitteen FCC ID -tunnuksen.

#### Häiriöitä koskeva vakuutus

Tämä laitteisto on testattu ja sen on osoitettu täyttävän FCC-säännöstön osassa 15 luokan B digitaalilaitteille asetetut vaatimukset. Nämä raja-arvot on määritetty takaamaan riittävä suojaus haitallisilta häiriöiltä asuinhuoneistokäytössä. Tämä laite kehittää, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa. Jos laitteistoa ei asennetta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi ehkä aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioliikenteeseen. Tällaiset häiriöiden esiintyminen ei kuitenkaan ole varmaa kaikissa asennuskohteissa. Jos tämä laite häiritsee haitallisesti radio- tai televisiovastaanottoa (mikä voidaan määrittää kytkemällä laite pois päältä ja takaisin päälle), voit yrittää poistaa häiriöiden muodostumisen suorittamalla yhden tai useita seuraavista toimista:

- Suuntaa antenni uudelleen tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
- Kytke laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin vastaanotin.
- Kysy lisätietoja kokeneelta radio/TV-teknikolta.

> HUOMAUTUS: Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN- tai Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ -sovitinta asennettaessa ja käytettäessä on huolellisesti noudatettava valmistajan antamia ohjeita tuotteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa kuvatulla tavalla. Muussa tapauksessa asennus tai käyttö voi olla ristiriidassa FCC-määräysten osan 15 vaatimusten kanssa.

#### Underwriters Laboratories Inc. (UL) Säädöstenmukainen varoitus

Tarkoitettu käytettäväksi UL-luetteloon sisältyvissä tietokoneissa (tai niiden kanssa) tai yhteensopivissa laitteissa.

#### Brazil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

#### Canada—Industry Canada (IC)

This device complies with RSS210 of Industry Canada.

Caution: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15 GHz to 5.25 GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65 to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device.

The maximum allowed antenna gain for use with this device is 6dBi in order to comply with the E.I.R.P limit for the 5.25- to 5.35 and 5.725 to 5.85 GHz frequency range in point-to-point operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, Issue 4, and RSS-210, No 4 (Dec 2000) and No 5 (Nov 2001).

Cet appariel numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 4, et CNR-210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 2001).

"To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing."

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afinde fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. »

#### Euroopan unioni

Alakaista 5,15 - 5,35 GHz on tarkoitettu vain käyttöön sisätiloissa

#### Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Eurooppaa koskeva vaatimustenmukaisuusvakuutus on seuraavassa osoitteessa:

http://download.intel.com/support/wireless/wlan/4965agn/sb/eudoc4965_combined1.pdf

Tämä laitteisto täyttää Euroopan unionin direktiivin 1999/5/EY asianmukaiset vaatimukset.

Česky [Czech] | Intel(R) Corporation tímto prohlašuje, že tento Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk [Danish] | Undertegnede Intel(R) Corporation erklærer herved, at følgende udstyr Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch [German] | Hiermit erklärt Intel(R) Corporation, dass sich das Gerät Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Esti [Estonian] | Käesolevaga kinnitab Intel(R) Corporation seadme Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English | Hereby, Intel(R) Corporation, declares that this Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español [Spanish] | Por medio de la presente Intel(R) Corporation declara que el Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική [Greek] | ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Intel(R) Corporation ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français [French] | Par la présente Intel(R) Corporation déclare que l'appareil Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano [Italian] | Con la presente Intel(R) Corporation dichiara che questo Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski [Latvian] | Ar šo Intel(R) Corporationdeklarē, ka Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių [Lithuanian] | Šiuo Intel(R) Corporation deklaruoja, kad šis Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Nederlands [Dutch] | Hierbij verklaart Intel(R) Corporation dat het toestel Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malti [Maltese] | Hawnhekk, Intel(R) Corporation, jiddikjara li dan Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Magyar [Hungarian] | Alulírott, Intel(R) Corporation nyilatkozom, hogy a Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Norsk [Norwegian] | Intel Corporation erklærer herved at utstyretIntel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski [Polish] | Niniejszym, Intel(R) Corporation, oświadcza, że Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Português [Portuguese] | Intel(R) Corporation declara que este Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovensko [Slovenian] | Šiuo Intel(R) Corporation izjavlja, da je ta Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky [Slovak] | Intel(R) Corporation týmto vyhlasuje, že Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomi [Finnish] | Intel(R) Corporation vakuuttaa täten että Intel (R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska [Swedish] | Härmed intygar Intel(R) Corporation att denna Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Íslenska [Icelandic] | Hér með lýsir Intel(R) Corporation yfir því að Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

#### Italy

The use of these equipments is regulated by:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject to general authorization) for outdoor use and article 105 (free use) for indoor use, in both cases for private use.
2. D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks and telecom services.

L’uso degli apparati è regolamentato da:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso private.
2. D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell’accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

#### Japani

Käyttö vain sisätiloissa.

#### Korea

#### Taiwan

#### Radiohyväksynnät

Voit määrittää, onko langattoman verkkolaitteen käyttäminen sallittua tietyssä maassa, tarkistamalla, että laitteen arvokilvessä oleva radiotyyppinumero sisältyy valmistajan OEM-säädösasiakirjaan (OEM Regulatory Guidance).

## Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection ja Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection

Tämän asiakirjan tiedot koskevat seuraavia tuotteita:

Kolmitilaiset langattomat verkkosovittimet (802.11a/802.11b/802.11g)
Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection (malli WM3945ABG)

Kolmitilaiset langattomat verkkosovittimet (802.11b/802.11g)
Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection (malli WM3945BG)

> HUOMAUTUS: Koska langattomia verkkoja koskevat säädökset ja standardit (IEEE 802.11 ja vastaavat standardit) kehittyvät koko ajan, tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Intel Corporation ei ole vastuussa tässä asiakirjassa olevista virheistä tai puutteista. Intel ei sitoudu päivittämään tämän asiakirjan sisältämiä tietoja.

### Tietoja käyttäjälle

### Käyttöturvallisuustietoja

### Yhdysvallat — FCC ja FAA

FCC määrittää julkaisussa ET Docket 96-8 turvallisuusstandardin ihmisen altistumiselle FCC:n hyväksymän laitteiston säteilemälle sähkömagneettiselle radiotaajuusenergialle. Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection -sovitin tai Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection -sovitin täyttää OET-julkaisussa Bulletin 65, Supplement C, 2001 ja standardissa ANSI/IEEE C95.1, 1992 määritetyt ihmisen altistumiselle asetettuja rajoja koskevat vaatimukset. Kun tätä radiota käytetään käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti, käytöstä aiheutuva altistuminen on huomattavasti FCC:n suosittelemia raja-arvoja pienempi.

Noudata seuraavia käyttöturvallisuusohjeita:

- Älä koske antenniin tai siirrä sitä, kun laite lähettää tai vastaanottaa.
- Älä koske mihinkään radion sisältävään osaan niin, että laitteen lähettäessä antenni on hyvin lähellä elimistön paljasta osaa tai koskettaa sitä.
- Älä käytä radiota tai yritä lähettää dataa, kun antennia ei ole kytketty. Muussa tapauksessa radio voi vahingoittua.
- Käyttö erityisissä ympäristöissä:
  - Langattomien laitteiden käyttö vaarallisissa paikoissa on kyseisten ympäristöjen turvallisuudesta vastaavien tahojen asettamien määräysten rajoittamaa.
  - Langattomien laitteiden käyttö lentokoneissa on FAA:n (Federal Aviation Administration) määräysten alaista.
  - Langattomien laitteiden käyttö sairaaloissa on kunkin sairaalan asettamien rajoitusten alaista.

#### Antennin käyttö

- FCC:n radiotaajuusenergialle asettamien altistumisrajojen mukaisesti alhaisen vahvistuksen integroidut antennit on pidettävä vähintään 20 cm:n (8 tuuman) päässä henkilöiden kehosta.
- Seinään kiinnitetyt tai mastoon kiinnitetyt High-Gain-antennit on tarkoitettu ammattilaisten asennettaviksi ja niiden tulee sijaita vähintään 30 cm (12 tuumaa) tai enemmän henkilöiden kehosta. Oikeaa asennusta koskevia tietoja on saatavana valtuutetulta asentajalta, jälleenmyyjältä tai antennin valmistajalta.

#### Räjähtävän laitteen läheisyyttä koskeva varoitus

Varoitus: Älä käytä kannettavaa lähetintä (kuten langatonta verkkolaitetta) lähellä suojaamattomia räjäytysnalleja tai räjähdysalttiissa ympäristössä, ellei laitetta ole muunnettu sellaista käyttöä varten sopivaksi.

#### Antennivaroitukset

Varoitus: FCC:n ja ANSI C95.1:n mukaisten radiotaajuudelle altistumisen raja-arvojen noudattamiseksi suositellaan, että Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection- tai Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection -sovitin asennetaan pöytätietokoneeseen tai kannettavaan tietokoneeseen, ja että laitteen antenni asennetaan niin, että se on vähintään 20 cm:n (8 tuumaan) päässä kaikista henkilöistä On suositeltavaa, että käyttäjä rajoittaa altistumisaikaa, jos antenni on lähempänä kuin 20 cm (8 tuumaa).

Varoitus: Intel(R) PRO/Wireless -lähiverkkotuotteita ei ole tarkoitettu käytettäväksi suunnattujen High-Gain-antennien kanssa. Tällaisten antennien käyttäminen näissä tuotteissa muuten kuin edellä olevassa kohdassa Antennin käyttö kuvatulla tavalla on laitonta.

#### Käyttöä ilma-aluksessa koskeva varoitus

Varoitus: FCC:n ja FAA:n säädökset kieltävät radiotaajuisten langattomien laitteiden käytön lentokoneissa, koska niiden signaalit voivat häiritä lentokoneen tärkeiden hallintalaitteiden toimintaa.

#### Muut langattomat laitteet

Käyttöturvallisuustietoja muille laitteille langattomassa verkossa: Katso tietoja langattomien Ethernet-sovittimien tai langattoman verkon muiden laitteiden mukana toimitetuista ohjeista.

#### 802.11a-, 802.11b- ja 802.11g-radiokäyttöä koskevat paikalliset rajoitukset

Varoitus: Koska 802.11a-, 802.11b- ja 802.11g-standardin mukaisten langattomien lähiverkkolaitteiden käyttämiä taajuuksia ei vielä ole harmonisoitu kaikissa maissa, 802.11a-, 802.11b- ja 802.11g-tuotteet on suunniteltu käytettäviksi vain tietyissä maissa, eikä niitä ole lupa käyttää muissa kuin määritetyissä maissa. Näiden tuotteiden käyttäjä on velvollinen varmistamaan, että tuotteita käytetään vain niille määritetyissä maissa, ja tarkistamaan, että niiden taajuusvalinta ja kanava on määritetty kyseisen maan määräysten mukaisesti. Laitteen lähetystehon hallinnan (TPC) rajapinta on osa Intel(R) PROSet/Wireless -yhteysapuohjelmaa. Ekvivalenttisen isotrooppisen säteilytehon (EIRP, Equivalent Isotropic Radiated Power) käyttörajoitukset ovat saatavilla järjestelmän valmistajalta. Maan lainsäädännössä määritetyistä luvallisista tehon ja taajuuden asetuksista poikkeaminen on rikkomus, josta voidaan rangaista.

Katso maakohtaiset tiedot laitteen mukana toimitetuista yhteensopivuustiedoista.

#### Langaton yhteentoimivuus

Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection -sovitin ja Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection -sovitin on tarkoitettu toimimaan yhdessä muiden langattomien lähiverkkotuotteiden kanssa, jotka perustuvat DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) -radiotekniikkaan ja täyttävät seuraavien standardien vaatimukset:

- IEEE- 802.11b. Langattomien lähiverkkojen standardi.
- IEEE- 802,11g. Langattomien lähiverkkojen standardi.
- IEEE- 802.11a. Langattomien lähiverkkojen standardi.
- Wi-Fi Alliancen määritysten mukainen Wireless Fidelity (WiFi) -sertifikaatti.

#### Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection -sovitin tai Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection -sovitin ja käyttöturvallisuus

Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection -sovitin tai Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection -sovitin säteilee kaikkien muiden radiolaitteiden tavoin sähkömagneettista energiaa. Tämän laitteen säteilemän energian määrä on kuitenkin pienempi kuin muiden langattomien laitteiden, kuten matkapuhelinten, säteilemän energian määrä. Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection -sovitin tai Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection -sovitin vastaa radiolaitteita koskevia turvallisuusstandardien ja -suositusten vaatimuksia. Nämä standardit ja suoritukset perustuvat tiedeyhteisön yksimieliseen näkemykseen, ja ne on luotu sellaisten toimikuntien ja -elinten toimesta, joiden jäseninä toimivat tiedemiehet jatkuvasti seuraavat ja tulkitsevat aiheeseen liittyvää tieteellistä kirjallisuutta. Joissakin tilanteissa tai ympäristöissä kiinteistön omistaja tai asianmukaisen organisaation vastuuhenkilöt ovat voineet asettaa rajoituksia langattomien laitteiden, kuten Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection -sovittimen tai Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection -sovittimen, käyttämiselle. Esimerkkejä tällaisista tilanteista:

- Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection -sovittimen tai Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection -sovittimen käyttäminen lentokoneessa tai
- Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection -sovittimen tai Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection -sovittimen käyttäminen missä tahansa muussa ympäristössä, jossa mahdollisia häiriöitä muiden laitteiden toimintaan pidetään haitallisena.

Jos olet epävarma siitä, onko langattomien laitteiden käyttäminen sallittua tietyssä tilanteessa tai ympäristössä (esimerkiksi lentokentällä), selvitä ennen langattoman Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection -sovittimen tai Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection -sovittimen käyttämistä, onko tämä sallittua.

### Tietoja säädöksistä

#### Tietoja OEM-valmistajille ja integroijille:

Seuraava lauseke pitää sisällyttää tämän asiakirjan kaikkiin OEM:lle tai integroijalle toimitettaviin versioihin, mutta sitä ei saa jakaa loppukäyttäjälle.

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan OEM-valmistajille.
- Tietoja muista rajoituksista on laitteiston luovutuksen täydellisessä dokumentoinnissa.
- Laitetta pitää käyttää vain paikallisten säännösten mukaisen tukiaseman kanssa.

### Tiedot, jotka OEM-valmistajan tai integroijan pitää toimittaa loppukäyttäjälle

Alla olevat tiedot säädöksistä ja käyttöturvallisuudesta täytyy julkaista Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection -laitteen tai Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection -laitteen sisältävän tuotteen tai järjestelmän mukana loppukäyttäjälle toimitetuissa käyttöoppaissa paikallisten säädösten mukaisesti. Isäntäjärjestelmä pitää varustaa "Contains FCC ID: XXXXXXXX" -merkinnällä, joka sisältää FCC-tunnuksen.

Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection -sovitinta tai Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection -sovitinta asennettaessa ja käytettäessä on huolellisesti noudatettava valmistajan antamia ohjeita tuotteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa kuvatulla tavalla. Katso maakohtaiset hyväksynnät kohdasta Radiohyväksynnät. Intel Corporation ei vastaa mistään radio- tai televisiovastaanottoon aiheutuvista häiriöistä, jotka johtuvat Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection -sovittimen tai Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection -sovittimen toimitukseen sisältyvien laitteiden luvattomasta muuttamisesta tai siitä, että tietokoneeseen on liitetty tai vaihdettu kytkentäkaapeleita tai laitteita, jotka eivät ole Intel Corporationin määritysten mukaisia. Käyttäjä on vastuussa tällaisen luvattoman muuttamisen, korjaamisen tai kytkemisen aiheuttamien häiriöiden korjaamisesta. Intel Corporation ja sen valtuutetut jälleenmyyjät tai maahantuojat eivät ole vastuussa mistään sellaisista vahingoista tai viranomaismääräysten rikkomisesta, jotka aiheutuvat näiden ohjeiden laiminlyömisestä.

### 802.11a-, 802.11b- ja 802.11g-radiokäyttöä koskevat paikalliset rajoitukset

Seuraava lauseke pitää julkaista osana kaikkien 802.11a-, 802.11b- ja 802.11g-tuotteiden yhteensopivuustietoja.

Varoitus: Koska 802.11a-, 802.11b- ja 802.11g-standardin mukaisten langattomien lähiverkkolaitteiden käyttämiä taajuuksia ei vielä ole harmonisoitu kaikissa maissa, 802.11a-, 802.11b- ja 802.11g-tuotteet on suunniteltu käytettäviksi vain tietyissä maissa, eikä niitä ole lupa käyttää muissa kuin määritetyissä maissa. Näiden tuotteiden käyttäjä on velvollinen varmistamaan, että tuotteita käytetään vain niille määritetyissä maissa, ja tarkistamaan, että niiden taajuusvalinta ja kanava on määritetty kyseisen maan määräysten mukaisesti. Maan luvallisista asetuksista ja rajoituksista poikkeaminen on maan lain rikkomus, josta voidaan rangaista.

### Radiotaajuushäiriöitä koskevat vaatimukset (FCC)

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa, koska se toimii taajuusalueella 5,15–5,25 GHz. FCC vaatii, että tätä tuotetta käytetään sisätiloissa, jotta taajuusalue 5,15 – 5,25 GHz vähentää mahdollista vahingollista häiriötä saman kanavan mobiilisatelliittijärjestelmille. Taajuuskaistat 5,25–5,35 GHz ja 5,65–5,85 GHz on varattu ensisijaisesti suurtehoisten tutkien käyttöön. Nämä tutka-asemat voivat aiheuttaa häiriöitä tälle laitteelle ja/tai vahingoittaa sitä.

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan OEM-valmistajille.

#### Yhdysvallat—Federal Communications Commission (FCC)

Tämä laite täyttää FCC-määräysten osan 15 vaatimukset. Laitteen käyttö on seuraavien ehtojen alaista:

- Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä ja
- tämän laitteen on siedettävä muualta tuleva häiriö, joka saattaa aiheuttaa asiaankuulumatonta toimintaa.

> HUOMAUTUS: Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection -sovittimen taio Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection -sovittimen säteilemä lähtöteho on huomattavasti FCC:n suosittelemia raja-arvoja pienempi. Tästä huolimatta langatonta Intel(R) PRO/Wireless -lähiverkkolaitetta on käytettävä niin, että suora kosketus käyttäjään normaalin käytön aikana on mahdollisimman vähäinen. Jotta FCC:n suosittelemat radiotaajuiselle säteilylle altistumisen raja-arvot eivät missään tapauksessa ylittyisi, pysyttele (ja huolehdi siitä, että myös muut henkilöt pysyttelevät) vähintään 20 cm:n päässä tietokoneessa sijaitsevasta antennista. Saat yksityiskohtaisia tietoja valtuutetuista kokoonpanoista osoitteesta http://www.fcc.gov/oet/ea/ antamalla laitteen FCC ID -tunnuksen.

#### Häiriöitä koskeva vakuutus

Tämä laitteisto on testattu ja sen on osoitettu täyttävän FCC-säännöstön osassa 15 luokan B digitaalilaitteille asetetut vaatimukset. Nämä raja-arvot on määritetty takaamaan riittävä suojaus haitallisilta häiriöiltä asuinhuoneistokäytössä. Tämä laite kehittää, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa. Jos laitteistoa ei asennetta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi ehkä aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioliikenteeseen. Tällaiset häiriöiden esiintyminen ei kuitenkaan ole varmaa kaikissa asennuskohteissa. Jos tämä laite häiritsee haitallisesti radio- tai televisiovastaanottoa (mikä voidaan määrittää kytkemällä laite pois päältä ja takaisin päälle), voit yrittää poistaa häiriöiden muodostumisen suorittamalla yhden tai useita seuraavista toimista:

- Suuntaa antenni uudelleen tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
- Kytke laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin vastaanotin.
- Kysy lisätietoja kokeneelta radio/TV-teknikolta.

> HUOMAUTUS: Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection -sovitinta tai Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection -sovitinta asennettaessa ja käytettäessä on huolellisesti noudatettava valmistajan antamia ohjeita tuotteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa kuvatulla tavalla. Muussa tapauksessa asennus tai käyttö voi olla ristiriidassa FCC-määräysten osan 15 vaatimusten kanssa.

Underwriters Laboratories Inc. (UL) Säädöstenmukainen varoitus

Tarkoitettu käytettäväksi UL-luetteloon sisältyvissä tietokoneissa (tai niiden kanssa) tai yhteensopivissa laitteissa.

#### Brazil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

#### Canada—Industry Canada (IC)

This device complies with RSS210 of Industry Canada.

Caution: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15 GHz to 5.25 GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65 to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device.

The maximum allowed antenna gain for use with this device is 6dBi in order to comply with the E.I.R.P limit for the 5.25- to 5.35 and 5.725 to 5.85GHz frequency range in point-to-point operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, Issue 4, and RSS-210, No 4 (Dec 2000) and No 5 (Nov 2001).

Cet appariel numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 4, et CNR-210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 2001).

"To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing."

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afinde fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence.»

#### Euroopan unioni

Alakaista 5,15 - 5,35 GHz on tarkoitettu vain käyttöön sisätiloissa

#### Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tämä laitteisto täyttää Euroopan unionin direktiivin 1999/5/EY asianmukaiset vaatimukset.

Česky [Czech] | Intel(R) Corporation tímto prohlašuje, že tento Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk [Danish] | Undertegnede Intel(R) Corporation erklærer herved, at følgende udstyr Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch [German] | Hiermit erklärt Intel(R) Corporation, dass sich das Gerät Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Esti [Estonian] | Käesolevaga kinnitab Intel(R) Corporation seadme Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English | Hereby, Intel(R) Corporation, declares that this Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español [Spanish] | Por medio de la presente Intel(R) Corporation declara que el Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική [Greek] | ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Intel(R) Corporation ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français [French] | Par la présente Intel(R) Corporation déclare que l'appareil Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano [Italian] | Con la presente Intel(R) Corporation dichiara che questo Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski [Latvian] | Ar šo Intel(R) Corporationdeklarē, ka Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių [Lithuanian] | Šiuo Intel(R) Corporation deklaruoja, kad šis Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Nederlands [Dutch] | Hierbij verklaart Intel(R) Corporation dat het toestel Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malti [Maltese] | Hawnhekk, Intel(R) Corporation, jiddikjara li dan Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Magyar [Hungarian] | Alulírott, Intel(R) Corporation nyilatkozom, hogy a Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Norsk [Norwegian] | Intel Corporation erklærer herved at utstyret Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski [Polish] | Niniejszym, Intel(R) Corporation, oświadcza, że Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Português [Portuguese] | Intel(R) Corporation declara que este Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovensko [Slovenian] | Šiuo Intel(R) Corporation izjavlja, da je ta Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky [Slovak] | Intel(R) Corporation týmto vyhlasuje, že Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomi [Finnish] | Intel(R) Corporation vakuuttaa täten että Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska [Swedish] | Härmed intygar Intel(R) Corporation att denna Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Íslenska [Icelandic] | Hér með lýsir Intel(R) Corporation yfir því að Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection) er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

#### Italy

The use of these equipments is regulated by:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject to general authorization) for outdoor use and article 105 (free use) for indoor use, in both cases for private use.
2. D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks and telecom services.

L’uso degli apparati è regolamentato da:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso privato.
2. D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell’accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

#### Japani

Käyttö vain sisätiloissa.

#### Korea

#### Taiwan

#### Radiohyväksynnät

Voit määrittää, onko langattoman verkkolaitteen käyttäminen sallittua tietyssä maassa, tarkistamalla, että laitteen arvokilvessä oleva radiotyyppinumero sisältyy valmistajan OEM-säädösasiakirjaan (OEM Regulatory Guidance).

-yhteysapuohjelmaa. Ekvivalenttisen isotrooppisen säteilytehon (EIRP, Equivalent Isotropic Radiated Power) käyttörajoitukset ovat saatavilla järjestelmän valmistajalta. Maan lainsäädännössä määritetyistä luvallisista tehon ja taajuuden asetuksista poikkeaminen on rikkomus, josta voidaan rangaista.

Katso maakohtaiset tiedot laitteen mukana toimitetuista yhteensopivuustiedoista.

#### Langaton yhteentoimivuus

Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection -sovitin on tarkoitettu toimimaan yhdessä muiden langattomien lähiverkkotuotteiden kanssa, jotka perustuvat DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) -radiotekniikkaan ja täyttävät seuraavien standardien vaatimukset:

- IEEE- 802.11b-yhteensopiva langattomien lähiverkkojen standardi.
- IEEE- 802,11g. Langattomien lähiverkkojen standardi.
- IEEE- 802.11a. Langattomien lähiverkkojen standardi.
- Wi-Fi Alliancen määritysten mukainen Wireless Fidelity (WiFi) -sertifikaatti.

#### The Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection -sovittimen käyttöturvallisuus

Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection -sovitin säteilee kaikkien muiden radiolaitteiden tavoin sähkömagneettista energiaa. Tämän laitteen säteilemän energian määrä on kuitenkin pienempi kuin muiden langattomien laitteiden, kuten matkapuhelinten, säteilemän energian määrä. Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection -sovitin vastaa radiolaitteita koskevia turvallisuusstandardien ja -suositusten vaatimuksia. Nämä standardit ja suoritukset perustuvat tiedeyhteisön yksimieliseen näkemykseen, ja ne on luotu sellaisten toimikuntien ja -elinten toimesta, joiden jäseninä toimivat tiedemiehet jatkuvasti seuraavat ja tulkitsevat aiheeseen liittyvää tieteellistä kirjallisuutta. Joissakin tilanteissa tai ympäristöissä kiinteistön omistaja tai asianmukaisen organisaation vastuuhenkilöt ovat voineet asettaa rajoituksia langattomien laitteiden, kuten Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection -sovittimen, käyttämiselle. Esimerkkejä tällaisista tilanteista:

- Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection -sovittimen käyttäminen lentokoneessa ja
- Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection -sovittimen käyttäminen missä tahansa muussa ympäristössä, jossa mahdollisia häiriöitä muiden laitteiden toimintaan pidetään haitallisena.

Jos olet epävarma siitä, onko langattomien laitteiden käyttäminen sallittua tietyssä tilanteessa tai ympäristössä (esimerkiksi lentokentällä), selvitä ennen langattoman Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection -sovittimen käyttämistä, onko tämä sallittua.

### Tietoja säädöksistä

#### Tietoja OEM-valmistajille ja integroijille:

Seuraava lauseke pitää sisällyttää tämän asiakirjan kaikkiin OEM:lle tai integroijalle toimitettaviin versioihin, mutta sitä ei saa jakaa loppukäyttäjälle.

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan OEM-valmistajille.
- Tietoja muista rajoituksista on laitteiston luovutuksen täydellisessä dokumentoinnissa.
- Laitetta pitää käyttää vain paikallisten säännösten mukaisen tukiaseman kanssa.

### Tiedot, jotka OEM-valmistajan tai integroijan pitää toimittaa loppukäyttäjälle

Alla olevat tiedot säädöksistä ja käyttöturvallisuudesta täytyy julkaista Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection -laitteen sisältävän tuotteen tai järjestelmän mukana loppukäyttäjälle toimitetuissa käyttöoppaissa paikallisten säädösten mukaisesti. Isäntäjärjestelmä pitää varustaa "Contains FCC ID: XXXXXXXX" -merkinnällä, joka sisältää FCC-tunnuksen.

Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection -sovitinta asennettaessa ja käytettäessä on huolellisesti noudatettava valmistajan antamia ohjeita tuotteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa kuvatulla tavalla. Katso maakohtaiset hyväksynnät kohdasta Radiohyväksynnät. Intel Corporation ei vastaa mistään radio- tai televisiovastaanottoon aiheutuvista häiriöistä, jotka johtuvat Intel(R) PRO/Wireless 2915BG Network Connection -sovittimen toimitukseen sisältyvien laitteiden luvattomasta muuttamisesta tai siitä, että tietokoneeseen on liitetty tai vaihdettu kytkentäkaapeleita tai laitteita, jotka eivät ole Intel Corporationin määritysten mukaisia. Käyttäjä on vastuussa tällaisen luvattoman muuttamisen, korjaamisen tai kytkemisen aiheuttamien häiriöiden korjaamisesta. Intel Corporation ja sen valtuutetut jälleenmyyjät tai maahantuojat eivät ole vastuussa mistään sellaisista vahingoista tai viranomaismääräysten rikkomisesta, jotka aiheutuvat näiden ohjeiden laiminlyömisestä.

### 802.11a-, 802.11b- ja 802.11g-radiokäyttöä koskevat paikalliset rajoitukset

Seuraava lauseke pitää julkaista osana kaikkien 802.11a-, 802.11b- ja 802.11g-tuotteiden yhteensopivuustietoja.

Varoitus: Koska 802.11a-, 802.11b- ja 802.11g-standardin mukaisten langattomien lähiverkkolaitteiden käyttämiä taajuuksia ei vielä ole harmonisoitu kaikissa maissa, 802.11a-, 802.11b- ja 802.11g-tuotteet on suunniteltu käytettäviksi vain tietyissä maissa, eikä niitä ole lupa käyttää muissa kuin määritetyissä maissa. Näiden tuotteiden käyttäjä on velvollinen varmistamaan, että tuotteita käytetään vain niille määritetyissä maissa, ja tarkistamaan, että niiden taajuusvalinta ja kanava on määritetty kyseisen maan määräysten mukaisesti. Maan luvallisista asetuksista ja rajoituksista poikkeaminen on maan lain rikkomus, josta voidaan rangaista.

### Radiotaajuushäiriöitä koskevat vaatimukset (FCC)

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa, koska se toimii taajuusalueella 5,15–5,25 GHz. FCC vaatii, että tätä tuotetta käytetään sisätiloissa, jotta taajuusalue 5,15 – 5,25 GHz vähentää mahdollista vahingollista häiriötä saman kanavan mobiilisatelliittijärjestelmille. Taajuuskaistat 5,25–5,35 GHz ja 5,65–5,85 GHz on varattu ensisijaisesti suurtehoisten tutkien käyttöön. Nämä tutka-asemat voivat aiheuttaa häiriöitä tälle laitteelle ja/tai vahingoittaa sitä.

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan OEM-valmistajille.

#### Yhdysvallat—Federal Communications Commission (FCC)

Tämä laite täyttää FCC-määräysten osan 15 vaatimukset. Laitteen käyttö on seuraavien ehtojen alaista:

- Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä ja
- tämän laitteen on siedettävä muualta tuleva häiriö, joka saattaa aiheuttaa asiaankuulumatonta toimintaa.

> HUOMAUTUS: Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection -sovittimen säteilemä lähtöteho on huomattavasti FCC:n suosittelemia raja-arvoja pienempi. Tästä huolimatta langatonta Intel(R) PRO/Wireless -lähiverkkolaitetta on käytettävä niin, että suora kosketus käyttäjään normaalin käytön aikana on mahdollisimman vähäinen. Jotta FCC:n suosittelemat radiotaajuiselle säteilylle altistumisen raja-arvot eivät missään tapauksessa ylittyisi, pysyttele (ja huolehdi siitä, että myös muut henkilöt pysyttelevät) vähintään 20 cm:n päässä tietokoneessa sijaitsevasta antennista.

#### Häiriöitä koskeva vakuutus

Tämä laitteisto on testattu ja sen on osoitettu täyttävän FCC-säännöstön osassa 15 luokan B digitaalilaitteille asetetut vaatimukset. Nämä raja-arvot on määritetty takaamaan riittävä suojaus haitallisilta häiriöiltä asuinhuoneistokäytössä. Tämä laite kehittää, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa. Jos laitteistoa ei asennetta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi ehkä aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioliikenteeseen. Tällaiset häiriöiden esiintyminen ei kuitenkaan ole varmaa kaikissa asennuskohteissa. Jos tämä laite häiritsee haitallisesti radio- tai televisiovastaanottoa (mikä voidaan määrittää kytkemällä laite pois päältä ja takaisin päälle), voit yrittää poistaa häiriöiden muodostumisen suorittamalla yhden tai useita seuraavista toimista:

- Suuntaa antenni uudelleen tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
- Kytke laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin vastaanotin.
- Kysy lisätietoja kokeneelta radio/TV-teknikolta.

> HUOMAUTUS: Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection -sovitinta asennettaessa ja käytettäessä on huolellisesti noudatettava valmistajan antamia ohjeita tuotteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa kuvatulla tavalla. Muussa tapauksessa asennus tai käyttö voi olla ristiriidassa FCC-määräysten osan 15 vaatimusten kanssa.

#### Canada—Industry Canada (IC)

This device complies with RSS210 of Industry Canada.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, Issue 4, and RSS-210, No 4 (Dec 2000) and No 5 (Nov 2001).

Cet appariel numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 4, et CNR-210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 2001).

"To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing."

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afinde fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. »

#### Euroopan unioni

Alakaista 5,15 - 5,35 GHz on tarkoitettu vain käyttöön sisätiloissa

#### Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tämä laitteisto täyttää Euroopan unionin direktiivin 1999/5/EY asianmukaiset vaatimukset.

Czech | Intel(R) Corporation tímto prohlašuje, že tento Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES."
Danish | Undertegnede Intel(R) Corporation erklærer herved, at følgende udstyr Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF
Dutch | Hierbij verklaart Intel(R) Corporation dat het toestel Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG
Bij deze verklaart Intel(R) Corporation dat deze Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
English | Hereby, Intel(R) Corporation, declares that this Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Estonian | Käesolevaga kinnitab Intel(R) Corporation seadme Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Finnish | Intel(R) Corporation vakuuttaa täten että Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
French | Par la présente Intel(R) Corporation déclare que l'appareil Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Par la présente, Intel(R) Corporation déclare que ce Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables.
German | Hiermit erklärt Intel(R) Corporation, dass sich dieser/diese/dieses Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet". (BMWi)
Hiermit erklärt Intel(R) Corporation die Übereinstimmung des Gerätes Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. (Wien).=
Greek | ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Intel(R) Corporation ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Hungarian | Alulírott, Intel(R) Corporation nyilatkozom, hogy a Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Icelandic | Intel lysir her med yfir að thessi bunadur, Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection , uppfyllir allar grunnkrofur, sem gerdar eru i R&TTE tilskipun ESB nr 1999/5/EC
Italian | Con la presente Intel(R) Corporation dichiara che questo Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latvian | Ar šo Intel(R) Corporationdeklarē, ka Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lithuanian | Intel(R) Corporation deklaruoja, kad Intel(R) Pro/Wireless 2915ABG Network Connectionatitinka 1999/5/EC Direktyvos esminius reikalavimus ir kitas nuostatas".
Malti | Hawnhekk, Intel(R) Corporation, jiddikjara li dan Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Polish | Niniejszym, Intel(R) Corporation, deklaruję, że Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection spełnia wymagania zasadnicze oraz stosowne postanowienia zawarte Dyrektywie 1999/5/EC.
Portuguese | Intel(R) Corporation declara que este Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovak | Intel(R) Corporation týmto vyhlasuje, že Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Slovenia | Šiuo Intel(R) Corporation deklaruoja, kad šis Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Spanish | Por medio de la presente Intel(R) Corporation declara que el Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Swedish | Härmed intygar Intel(R) Corporation att denna Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

#### France

Pour la France métropolitaine
2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur
2.400 -2.454 GHz (canaux 1 à 7) autorisé en usage extérieur

Pour la Guyane et la Réunion
2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur
2.420 - 2.4835 GHz (canaux 5 à 13) autorisé en usage extérieur

Pour tout le territoire Français:

Seulement 5.15 -5.35 GHz autorisé pour le 802.11a

#### Belgium

Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une distance supérieure à 300m un enregistrement auprès de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.

In geval van privé-gebruik, buiten een gebouw, op een openbare plaats, is geen registratie nodig, wanneer de afstand minder dan 300m is. Voor een afstand groter dan 300m is een registratie bij BIPT vereist. Voor registraties en licenties, gelieve BIPT te contacteren.

#### Japani

#### Italy

The use of these equipments is regulated by:

- D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject to general authorization) for outdoor use and article 105 (free use) for indoor use, in both cases for private use.

- D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks and telecom services.

L’uso degli apparati è regolamentato da:

- D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso privato.

- D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell’accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

#### Kreikka

Käyttö ulkotiloissa 5,470 - 5,725 GHz:n kaistalla on luvanvaraista.

#### Valkovenäjä

2,4 GHz:n OFDM (802.11g) ei tällä hetkellä ole sallittu.

#### Indonesia

5 GHz:n rajapinta ei tällä hetkellä ole sallittu.

#### Kuwait

5 GHz:n rajapinta ei tällä hetkellä ole sallittu.

#### Oman

Alle 100 milliwatin moduulien käyttäminen ei edellytä lupaa, mutta jos moduulin teho on suurempi kuin 100 milliwattia, käyttäjän pitää hankkia käyttölupa Omanin sulttaanikunnan Telecommunications Regulatory Authority (TRA) -virastosta.

#### Taiwan

#### Pakistan

Pakistan Telecommunication Authority (PTA) -hyväksytty

#### Yhdistyneet arabiemiraatit

5 GHz:n rajapinta ei tällä hetkellä ole sallittu.

#### Ukraina

5 GHz:n rajapinta ei tällä hetkellä ole sallittu.

#### Radiohyväksynnät

Voit määrittää, onko langattoman verkkolaitteen käyttäminen sallittua tietyssä maassa, tarkistamalla, että laitteen arvokilvessä oleva radiotyyppinumero sisältyy valmistajan OEM-säädösasiakirjaan (OEM Regulatory Guidance).

#### Underwriters Laboratories Inc. (UL) Säädöstenmukainen varoitus

Tarkoitettu käytettäväksi UL-luetteloon sisältyvissä tietokoneissa (tai niiden kanssa) tai yhteensopivissa laitteissa.

Takaisin Sisällys-sivulle