Tillbaka till Innehåll

# Specifikationer

- Intel(R) WiMAX/WiFi Link 5350
- Intel(R) WiMAX/WiFi Link 5150
- Intel(R) WiFi Link 5300
- Intel(R) WiFi Link 5100
- Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel(R) PRO/Trådlös nätverksanslutning för 3945ABG
- Intel(R) PRO/Trådlös nätverksanslutning för 3945BG
- Intel(R) PRO/trådlös nätverksanslutning 2915ABG
- Intel PRO/Trådlös nätverksanslutning för 2200BG

## Intel(R) WiFi Link 5150 och Intel(R) WiFi Link 5350

WiFi/WiMAX
Anslutningstyp | PCI Express* Mini Card och Half-Mini Card
SKU | Intel® WiMAX/WiFi Link 5350 - 3x3 MC Intel® WiMAX/WiFi Link 5150 - 1X2 MC/HMC
Dimensioner | Mini Card: Bredd 50,80 mm x längd 30 mm x höjd 4,5 mm (20 tum x 1,18 tum x 0,18 tum) Half-Mini Card: Bredd 26,64 mm x längd 30 mm x höjd 4,5 mm (1,049 tum x 1,18 tum x 0,18 tum)
Gränssnittskontakt för antenn | Hirose U.FL-R-SMT sammankopplas med kabelkontakten U.FL-LP-066
Olika antenner | Inbyggd diversitet
Anslutningsgränssnitt | 53-stifts Mini Card-kantkontakt
Spänning | 3,3 V
Arbetstemperatur | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 % till 90% icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 ºC och 35 ºC)
WiFi
Frekvensmodulering | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensband | 5,15 GHz - 5,85 GHz (beroende på land) | 2,41-2,474 GHz (beroende på land)
Modulering | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådlöst medium | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanaler | 4 - 12 (beroende på land) | Kanal 1-11 (endast USA) Kanal 1-13 (Japan, Europa)
IEEE 802.11n Datahastigheter | Intel(R) WiFi Link 5350 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
Intel(R) WiFi Link 5150 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5.5, 2, 1 Mbit/s
Allmänt om WiFi
Operativsystem | Microsoft Windows Windows XP* (32- och 64-bitars) och Windows Vista* (32- och 64-bitars)
Wi-Fi Alliance*-certifiering | Wi-Fi*-certifiering för 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personligt, WPA-Företag, WPA2-Personligt, WPA2-Företag, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Cisco Compatible Extensions-certifiering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Arkitektur | Lägen: Infrastruktur eller Ad hoc (peer-to-peer)
Säkerhet | WPA-Personligt, WPA2-Personligt, WPA-Företag, WPA2-Företag, 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Kryptering | AES-CCMP 128-bitars, WEP 128-bitars och 64-bitars, CKIP, TKIP
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC 60590)
WiMAX
Frekvensband | 2,5-2,7 GHz (3A-profil)
Modulering | UL - QPSK, 16 QAM DL - QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Trådlöst medium | Duplex-läge: TDD-åtgärder | Skalbara OFDMA (SOFDMA): 512 och 1024 FFT
Permutationer under bärvågen: PUSC | Kanalbandbredd: 5 MHz och 10 MHz
Funktionsuppsättning för WiMAX-nätverk | SPWG/NWG version 1.0 SPWG/NWG version 1,5
Prestanda (OTA-prestanda 10MHz-kanalen) | 10 Mbit/S DL och 4 Mbit/S UL vid högsta hastighet
RF-sändarens uteffekt | Överensstämmer med effektklass 2
Allmänt om WiMAX
Operativsystem | Microsoft Windows XP*, Vista*
Standardföljsamhet | 802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4)
Funktionsuppsättning för WiMAX | Mobile WiMAX version 1, Wave II Profil 3A
Säkerhet | Nyckelhanteringsprotokoll (PKMv2)
Kryptering | 128bit CCMP (Counter-Mode/CBC-MAC) baserat på AES-kryptering

## Intel(R) WiFi Link 5300 och Intel(R) WiFi Link 5100

Anslutningstyp | PCI Express* Full-Mini Card och Half-Mini Card
Dimensioner | Full-Mini Card: Bredd 50.95 mm x längd 30 mm x höjd 4.5 mm (2,00 tum x 1,18 tum x 0,18 tum) Half-Mini Card: Bredd 26,64 mm x längd 30 mm x höjd 4,5 mm (1,049 tum x 1,18 tum x 0,18 tum)
Gränssnittskontakt för antenn | Hirose U.FL-R-SMT sammankopplas med kabelkontakten U.FL-LP-066
Olika antenner | Inbyggd diversitet
Anslutningsgränssnitt | 52-stifts Mini Card-kantkontakt
Spänning | 3,3 V
Arbetstemperatur | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 % till 95 % icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 ºC och 35 ºC)
Frekvensmodulering | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensband | 5,15 GHz - 5,85 GHz (beroende på land) | 2,400 - 2,4835 GHz (beroende på land)
Modulering | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådlöst medium | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanaler | 4 - 12 (beroende på land) | Kanal 1-11 (endast USA) Kanal 1-13 (Japan, Europa)
IEEE 802.11n Datahastigheter | Intel(R) WiFi Link 5300 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
Intel(R) WiFi Link 5100 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5.5, 2, 1 Mbit/s
Allmänt
Operativsystem | Microsoft Windows XP* (32- och 64-bitars) och Windows Vista* (32- och 64-bitars).
Wi-Fi Alliance*-certifiering | Wi-Fi*-certifiering för 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personligt, WPA-Företag, WPA2-Personligt, WPA2-Företag, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Cisco Compatible Extensions-certifiering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Arkitektur | Lägen: Infrastruktur eller Ad hoc (peer-to-peer)
Säkerhet | WPA-Personligt, WPA2-Personligt, WPA-Företag, WPA2-Företag, AES-CCMP 128-bitars, WEP 128-bitars och 64-bitars; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN

Anslutningstyp | PCI Express* Mini Card
Dimensioner | Bredd 50.95 mm x längd 30 mm x höjd 4.5 mm (2,00 tum x 1,18 tum x 0,18 tum)
Gränssnittskontakt för antenn | Hirose U.FL-R-SMT sammankopplas med kabelkontakten U.FL-LP-066
Olika antenner | Inbyggd diversitet
Anslutningsgränssnitt | 52-stifts Mini Card-kantkontakt
Spänning | 3,3 V
Arbetstemperatur | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 % till 95 % icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 ºC och 35 ºC)
Frekvensmodulering | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensband | 5,15 GHz - 5,85 GHz (beroende på land) | 2,400 - 2,4835 GHz (beroende på land)
Modulering | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådlöst medium | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanaler | 4 - 12 (beroende på land) | Kanal 1-11 (endast USA) Kanal 1-13 (Japan, Europa)
IEEE 802.11n Datahastigheter | Rx: 300, 270, 243, 240, 180 Rx/Tx: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5.5, 2, 1 Mbit/s
Allmänt
Operativsystem | Microsoft Windows XP* (32- och 64-bitars) och Windows Vista* (32- och 64-bitars).
Wi-Fi Alliance*-certifiering | Wi-Fi*-certifiering för 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personligt, WPA-Företag, WPA2-Personligt, WPA2-Företag, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Cisco Compatible Extensions-certifiering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Arkitektur | Lägen: Infrastruktur eller Ad hoc (peer-to-peer)
Säkerhet | WPA-Personligt, WPA2-Personligt, WPA-Företag, WPA2-Företag, AES-CCMP 128-bitars, WEP 128-bitars och 64-bitars; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_

Detta är en version av Intel Wireless WiFi 4965AGN med 8-2.11n-funktioner inaktiverade. 802.11n hänvisar till: IEEE P802.11n/D2.0 Draft Amendment to STANDARD [FOR] Information Technology-Telecommunications and information exchange between systems-Local and Metropolitan networks-Specific requirements-Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifications: Enhancements for Higher Throughput.

Anslutningstyp | PCI Express Mini Card
Dimensioner | Bredd 50.95 mm x längd 30 mm x höjd 4.5 mm (2,00 tum x 1,18 tum x 0,18 tum)
Gränssnittskontakt för antenn | Hirose U.FL-R-SMT sammankopplas med kabelkontakten U.FL-LP-066
Olika antenner | Inbyggd diversitet
Anslutningsgränssnitt | 52-stifts Mini Card-kantkontakt
Spänning | 3,3 V
Arbetstemperatur | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 % till 95 % icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 ºC och 35 ºC)
Frekvensmodulering | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Frekvensband | 5,15 GHz - 5,85 GHz (beroende på land) | 2,400 - 2,4835 GHz (beroende på land)
Modulering | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådlöst medium | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanaler | 4 - 12 (beroende på land) | Kanal 1-11 (endast USA) Kanal 1-13 (Japan, Europa)
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5.5, 2, 1 Mbit/s
Allmänt
Operativsystem | Microsoft Windows XP (32- och 64-bitars) och Windows Vista (32- och 64-bitars)
Wi-Fi Alliance*-certifiering | Wi-Fi-certifiering för 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM
Cisco Compatible Extensions-certifiering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Arkitektur | Lägen: Infrastruktur eller Ad hoc (peer-to-peer)
Säkerhet | WPA-Personligt, WPA2-Personligt, WPA-Företag, WPA2-Företag, AES-CCMP 128-bitars, WEP 128-bitars och 64-bitars; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) PRO/Trådlös nätverksanslutning för 3945ABG

Anslutningstyp | PCI Express Mini Card
Dimensioner | Bredd 50.95 mm x längd 30 mm x höjd 4.5 mm (2,00 tum x 1,18 tum x 0,18 tum)
Gränssnittskontakt för antenn | Hirose U.FL-R-SMT sammankopplas med kabelkontakten U.FL-LP-066
Dubbel antenndiversitet | Inbyggd dubbel diversitetsväxling
Anslutningsgränssnitt | 52-stifts Mini Card-kantkontakt
Spänning | 3,3 V
Arbetstemperatur | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 % till 92 % icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 ºC och 55 ºC)
Frekvensmodulering | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Frekvensband | 5,15 GHz - 5,85 GHz | 2,400 - 2,4835 GHz (beroende på land)
Modulering | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådlöst medium | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanaler | 4 till 12 icke-överlappande, beroende på land | Kanal 1-11 (endast USA) Kanal 1-13 (Japan, Europa)
Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s | 11, 5.5, 2, 1 Mbit/s
Allmänt
Operativsystem | Microsoft Windows XP och Windows Vista
Wi-Fi Alliance*-certifiering | Wi-Fi*-certifiering för 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personligt, WPA-Företag, WPA2-Personligt, WPA2-Företag, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Cisco Compatible Extensions-certifiering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Arkitektur | Lägen: Infrastruktur eller Ad hoc (peer-to-peer)
Säkerhet | WPA-Personligt, WPA2-Personligt, WPA-Företag, WPA2-Företag, AES-CCMP 128-bitars, WEP 128-bitars och 64-bitars; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) PRO/Trådlös nätverksanslutning för 3945BG

Anslutningstyp | PCI Express Mini Card
Dimensioner | Bredd 50.95 mm x längd 30 mm x höjd 4.5 mm (2,00 tum x 1,18 tum x 0,18 tum)
Gränssnittskontakt för antenn | Hirose U.FL-R-SMT sammankopplas med kabelkontakten U.FL-LP-066
Dubbel antenndiversitet | Inbyggd dubbel diversitetsväxling
Anslutningsgränssnitt | 52-stifts Mini Card-kantkontakt
Spänning | 3,3 V
Arbetstemperatur | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 % till 92 % icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 ºC och 55 ºC)
Frekvensmodulering | 2,4 GHz (802.11b/g)
Frekvensband | 2,400 - 2,4835 GHz (beroende på land)
Modulering | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådlöst medium | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanaler | Kanal 1-11 (endast USA) Kanal 1-13 (Japan, Europa)
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6, 5.5, 2, 1 Mbit/s
IEEE 802.11g Datahastigheter | 11, 5.5, 2, 1 Mbit/s
Allmänt
Operativsystem | Microsoft Windows XP och Windows Vista
Wi-Fi Alliance*-certifiering | Wi-Fi-certifiering för 802.11b, 802.11g, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Cisco Compatible Extensions-certifiering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standard | IEEE 802.11g, 802.11b
Arkitektur | Lägen: Infrastruktur eller Ad hoc (peer-to-peer)
Säkerhet | WPA-Personligt, WPA2-Personligt, WPA-Företag, WPA2-Företag, AES-CCMP 128-bitars, WEP 128-bitars och 64-bitars; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) PRO/Trådlös nätverksanslutning för 2915ABG

Anslutningstyp | Mini PCI-typ 3A
Dimensioner | Bredd 72,39 mm x längd 44,54 mm x höjd 5,08 mm (2,85 tum x 1,75 tum x 0,20 tum)
Vikt | 12,9 g
Gränssnittskontakt för antenn | Hirose U.FL-R-SMT sammankopplas med kabelkontakten U.FL-LP-066
Dubbel antenndiversitet | Inbyggd dubbel diversitetsväxling
Anslutningsgränssnitt | 124-stifts SO-DIMM-kantkontakt
Spänning | 3,3 volt
Arbetstemperatur | 0 till +70 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 % till 85% icke-kondenserande
Frekvensmodulering | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Frekvensband | 5,15 GHz - 5,85 GHz | 2,400 - 2,472 GHz (beroende på land)
Modulering | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådlöst medium | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanaler | 4 till 12 icke-överlappande, beroende på land | Kanal 1-11 (endast USA) Kanal 1-13 (Japan, Europa)
Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s | 11, 5.5, 2, 1 Mbit/s
Allmänt
Operativsystem | Microsoft Windows XP och Windows Vista
Wi-Fi Alliance*-certifiering | Wi-Fi*-certifiering för 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Cisco Compatible Extensions-certifiering | Cisco Compatible Extensions, v3.0
WLAN-standard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Arkitektur | Lägen: Infrastruktur eller Ad hoc (peer-to-peer)
Säkerhet | WPA-Personligt, WPA2-Personligt, WPA-Företag, WPA2-Företag, AES-CCMP 128-bitars, WEP 128-bitars och 64-bitars. 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) PRO/Trådlös nätverksanslutning för 2200BG

Anslutningstyp | Mini PCI-typ 3B
Dimensioner | Bredd 59,45 mm x Längd 44,45 mm x Höjd 5 mm
Vikt | 12,9 g
Gränssnittskontakt för antenn | Hirose U.FL-R-SMT sammankopplas med kabelkontakten U.FL-LP-066
Dubbel antenndiversitet | Inbyggd dubbel diversitetsväxling
Anslutningsgränssnitt | 124-stifts Mini PCI-kantkontakt
Spänning | 3,3 V
Arbetstemperatur | 0 till +70 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 % till 85% icke-kondenserande
Frekvensmodulering | OFDM med BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK
Frekvensband | 2,400 - 2,472 GHz (US) 2,400 - 2,4835 GHz (Japan) 2,400 - 2,4835 GHz (Europa ETSI)
Modulering | OFDM med BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK
Kanaler | Fullt stöd för 14 kanaler
Datahastigheter | 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 och 54 Mbit/s
Allmänt
Operativsystem | Microsoft Windows XP och Windows Vista
Wi-Fi Alliance*-certifiering | Wi-Fi-certifiering för 802.11b, 802.11g, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Cisco Compatible Extensions-certifiering | Cisco Compatible Extensions, v2.0
WLAN-standard | IEEE 802.11g och 802.11b
Arkitektur | Lägen: Infrastruktur eller Ad hoc (peer-to-peer)
Säkerhet | WPA, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, AES (128-bitars), WEP 128-bitars och 64-bitars.
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

Tillbaka till början

Tillbaka till Innehåll

Begränsningar och ansvarsfriskrivningar