العودة إلى المحتويات

# مواصفات

- Intel(R) WiMAX/WiFi Link 5350
- Intel(R) WiMAX/WiFi Link 5150
- Intel(R) WiFi Link 5300
- Intel(R) WiFi Link 5100
- Intel (R) Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection
- Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection
- Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection

## Intel(R) WiFi Link 5150 وIntel(R) WiFi Link 5350

WiFi / WiMAX
معامل الشكل | بطاقة PCI Express* Mini وبطاقة Half-Mini
وحدات التخزين | Intel® WiMAX/WiFi Link 5350 - 3x3 MC Intel® WiMAX/WiFi Link 5150 - 1X2 MC/HMC
الأبعاد | بطاقة Mini: عرض 50.80 مم × طول 30 مم × ارتفاع 4.5 مم (2.0 بوصة × 1.18 بوصة × 0.18 بوصة) بطاقة Half-Mini: عرض 26.64 مم × طول 30 مم × ارتفاع 4.5 مم (1.049 بوصة × 1.18 بوصة × 0.18 بوصة)
موصل وسيط الهوائي | Hirose U.FL-R-SMT يلاقي موصل الكابل U.FL-LP-066
برامج تشغيل الهوائيات | تشعب مدمج في اللوحة
وسيط الموصل | موصل حافة Mini Card ذو 53 رجلاً
الجهد | 3.3 فولت
درجة حرارة التشغيل | صفر إلى +80 درجة مئوية
الرطوبة | 50% إلى 90% غير متكثفة (عند درجات حرارة 25 إلى 35 درجة مئوية)
WiFi
التعديل الترددي | 5 جيجاهيرتز (802.11a/n) | 2.4 جيجاهيرتز (802.11b/g/n)
مجموعة الترددات | 5.15 جيجاهيرتز – 5.85 جيجاهيرتز (حسب الدولة) | 2.41 2.474- جيجاهيرتز (حسب الدولة)
التعديل | BPSK، QPSK، 16 QAM، 64 QAM | CCK، DQPSK، DBPSK
الوسط اللاسلكي | UNII 5 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM) | ISM 2.4 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM)
القنوات | 4 إلى 12 (حسب الدولة) | القناة 1-11 (الولايات المتحدة فقط) القناة 1-13 (اليابان، أوربا)
معدلات بيانات IEEE 802.11n | Intel(R) WiFi Link 5350 450، 405، 360، 300، 270، 243، 240، 216.7، 195، 180، 173.3، 150، 144، 135، 130، 120، 117، 115.5، 90، 86.667، 72.2، 65، 60، 57.8، 45، 43.3، 30، 28.9، 21.7، 15، 14.4، 7.2 ميجابت في الثانية
Intel(R) WiFi Link 5150 300، 270، 243، 240، 180، 150، 144، 135، 130، 120، 117، 115.5، 90، 86.667، 72.2، 65، 60، 57.8، 45، 43.3، 30، 28.9، 21.7، 15، 14.4، 7.2 ميجابت في الثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11a | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11g | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11b | 11، 5.5، 2، 1 ميجابت/ثانية
WiFi عام
نظم التشغيل | Microsoft Windows XP (32 و64 بت) وWindows Vista* (32 و64 بت)
اعتماد رابطة Wi-Fi* | اعتماد Wi-Fi* من أجل 802.11b، 802.11g، 802.11a، 802.11h، 802.11d، WPA-شخصي، WPA-مؤسسي، WPA2-شخصي، WPA2-مؤسسي، WMM، WMM حفظ الطاقة، EAP-SIM، LEAP، PEAP، TKIP، EAP-FAST، EAP-TLS، EAP-TTLS
اعتماد الملحقات المتوافقة مع سيسكو | الملحقات المتوافقة مع سيسكو، الإصدار 4.0
مقياس الشبكات المحلية اللاسلكية | IEEE 802.11g، 802.11b، 802.11a، 802.11n
الهندسة | وضعي تشغيل البنية الأساسية أو الأقران (جهاز إلى جهاز)
التأمين | WPA-شخصي، WPA2-شخصي، WPA-مؤسسي، WPA2-مؤسسي، 802.1X: EAP-SIM، LEAP، PEAP، EAP-FAST، EAP-TLS، EAP-TTLS، EAP-AKA
تشفير | AES-CCMP 128-بت، WEP 128-بت و64-بت، CKIP، TKIP
سلامة المنتج | UL, C-UL, CB (IEC 60590)
WiMAX
مجموعة الترددات | 2.5 - 2.7 جيجاهيرتز (توصيف 3A)
التعديل | UL - QPSKK، 16 QAM DL - QPSK، 16 QAM، 64 QAM
الوسط اللاسلكي | الوضع الثنائي: عمليات TDD | OFDMA قابل للتكبير (SOFDMA): 512 و1024 FFT
تعديلات الحامل الفرعي: PUSC | مدى موجات القنوات: 5 مجياهيرتز و10 ميجاهيرتز
مجموعة ميزات إصدار شبكة WiMAX | SPWG/NWG الإصدار 1.0 SPWG/NWG الإصدار 1.5
أداء المعدل (أداء OTA قناة 10 ميجاهيرتز) | 10 ميجابت/ثانية DL و4 ميجابت/ثانية UL عند أقصى معدل
طتقة إخراج مرسل تردد الراديو RF | التوافق مع فئة الطاقة 2
WiMAX عام
نظم التشغيل | Microsoft Windows XP*، Vista*
مطابقة المقاييس | 802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4)
مجموعة ميزات توصيف نظام WiMAX | Mobile WiMAXالإصدار 1، Wave II توصيف 3A
التأمين | بروتوكول إدارة المفاتيح (PKMv2)
تشفير | CCMP 128 بت (Counter-Mode/CBC-MAC) على أساس تشفير AES

## Intel(R) WiFi Link 5300 وIntel(R) WiFi Link 5100

معامل الشكل | بطاقة Full-Mini وPCI Express* Half-Mini
الأبعاد | بطاقة Full-Mini: عرض 50.95 مم × طول 30 مم × ارتفاع 4.5 مم (2.00 بوصة × 1.18 بوصة × 0.18 بوصة) بطاقة Half-Mini: عرض 26.64 مم × طول 30 مم × ارتفاع 4.5 مم (1.049 بوصة × 1.18 بوصة × 0.18 بوصة)
موصل وسيط الهوائي | Hirose U.FL-R-SMT يلاقي موصل الكابل U.FL-LP-066
برامج تشغيل الهوائيات | تشعب مدمج في اللوحة
وسيط الموصل | موصل حافة Mini Card ذو 52 رجلاً
الجهد | 3.3 فولت
درجة حرارة التشغيل | صفر إلى +80 درجة مئوية
الرطوبة | 50% إلى 95% غير متكثفة (عند درجات حرارة 25 إلى 35 درجة مئوية)
التعديل الترددي | 5 جيجاهيرتز (802.11a/n) | 2.4 جيجاهيرتز (802.11b/g/n)
مجموعة الترددات | 5.15 جيجاهيرتز – 5.85 جيجاهيرتز (حسب الدولة) | 2.400 2.4835- جيجاهيرتز (حسب الدولة)
التعديل | BPSK، QPSK، 16 QAM، 64 QAM | CCK، DQPSK، DBPSK
الوسط اللاسلكي | UNII 5 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM) | ISM 2.4 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM)
القنوات | 4 إلى 12 (حسب الدولة) | القناة 1-11 (الولايات المتحدة فقط) القناة 1-13 (اليابان، أوربا)
معدلات بيانات IEEE 802.11n | Intel(R) WiFi Link 5300 450، 405، 360، 300، 270، 243، 240، 216.7، 195، 180، 173.3، 150، 144، 135، 130، 120، 117، 115.5، 90، 86.667، 72.2، 65، 60، 57.8، 45، 43.3، 30، 28.9، 21.7، 15، 14.4، 7.2 ميجابت في الثانية
Intel(R) WiFi Link 5100 300، 270، 243، 240، 180، 150، 144، 135، 130، 120، 117، 115.5، 90، 86.667، 72.2، 65، 60، 57.8، 45، 43.3، 30، 28.9، 21.7، 15، 14.4، 7.2 ميجابت في الثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11a | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11g | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11b | 11، 5.5، 2، 1 ميجابت/ثانية
عام
نظم التشغيل | Microsoft Windows XP (32 و64 بت) وWindows Vista* (32 و64 بت).
اعتماد رابطة Wi-Fi* | اعتماد Wi-Fi* من أجل 802.11b، 802.11g، 802.11a، 802.11h، 802.11d، WPA-شخصي، WPA-مؤسسي، WPA2-شخصي، WPA2-مؤسسي، WMM، WMM حفظ الطاقة، EAP-SIM، LEAP، PEAP، TKIP، EAP-FAST، EAP-TLS، EAP-TTLS، EAP-AKA
اعتماد الملحقات المتوافقة مع سيسكو | الملحقات المتوافقة مع سيسكو، الإصدار 4.0
مقياس الشبكات المحلية اللاسلكية | IEEE 802.11g، 802.11b، 802.11a، 802.11n
الهندسة | وضعي تشغيل البنية الأساسية أو الأقران (جهاز إلى جهاز)
التأمين | WPA-شخصي، WPA2-شخصي، WPA-مؤسسي، WPA2-مؤسسي، AES-CCMP 128-بت، WEP; 128-بت و64-بت؛ 802.1X: EAP-SIM، LEAP، PEAP، TKIP، EAP-FAST، EAP-TLS، EAP-TTLS، EAP-AKA
سلامة المنتج | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN

معامل الشكل | بطاقة PCI Express* Mini Card
الأبعاد | عرض 50.95 مم × طول 30 مم × ارتفاع 4.5 مم (2.00 بوصة × 1.18 بوصة × 0.18 بوصة)
موصل وسيط الهوائي | Hirose U.FL-R-SMT يلاقي موصل الكابل U.FL-LP-066
برامج تشغيل الهوائيات | تشعب مدمج في اللوحة
وسيط الموصل | موصل حافة Mini Card ذو 52 رجلاً
الجهد | 3.3 فولت
درجة حرارة التشغيل | صفر إلى +80 درجة مئوية
الرطوبة | 50% إلى 95% غير متكثفة (عند درجات حرارة 25 إلى 35 درجة مئوية)
التعديل الترددي | 5 جيجاهيرتز (802.11a/n) | 2.4 جيجاهيرتز (802.11b/g/n)
مجموعة الترددات | 5.15 جيجاهيرتز – 5.85 جيجاهيرتز (حسب الدولة) | 2.400 2.4835- جيجاهيرتز (حسب الدولة)
التعديل | BPSK، QPSK، 16 QAM، 64 QAM | CCK، DQPSK، DBPSK
الوسط اللاسلكي | UNII 5 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM) | ISM 2.4 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM)
القنوات | 4 إلى 12 (حسب الدولة) | القناة 1-11 (الولايات المتحدة فقط) القناة 1-13 (اليابان، أوربا)
معدلات بيانات IEEE 802.11n | استقبال: 300, 270, 243, 240, 180 استقبال/إرسال: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
معدلات بيانات IEEE 802.11a | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11g | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11b | 11، 5.5، 2، 1 ميجابت/ثانية
عام
نظم التشغيل | Microsoft Windows XP (32 و64 بت) وWindows Vista* (32 و64 بت).
اعتماد رابطة Wi-Fi* | اعتماد Wi-Fi* من أجل 802.11b، 802.11g، 802.11a، 802.11h، 802.11d، WPA-شخصي، WPA-مؤسسي، WPA2-شخصي، WPA2-مؤسسي، WMM، WMM حفظ الطاقة، EAP-SIM، LEAP، PEAP، TKIP، EAP-FAST، EAP-TLS، EAP-TTLS، EAP-AKA
اعتماد الملحقات المتوافقة مع سيسكو | الملحقات المتوافقة مع سيسكو، الإصدار 4.0
مقياس الشبكات المحلية اللاسلكية | IEEE 802.11g، 802.11b، 802.11a، 802.11n
الهندسة | وضعي تشغيل البنية الأساسية أو الأقران (جهاز إلى جهاز)
التأمين | WPA-شخصي، WPA2-شخصي، WPA-مؤسسي، WPA2-مؤسسي، AES-CCMP 128-بت، WEP; 128-بت و64-بت؛ 802.1X: EAP-SIM، LEAP، PEAP، TKIP، EAP-FAST، EAP-TLS، EAP-TTLS، EAP-AKA
سلامة المنتج | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_

هذا إصدار من Intel Wireless WiFi 4965AGN به إمكانيات 802.11n معطلة. تشير 802.11n إلى: مسودة تعديل IEEE P802.11n/D2.0 إلى مقياس [من أجل] تقنية المعلومات - تبادل الاتصالات والمعلومات بين النظم – الشبكات المحلية والمدنية – متطلبات محددة – الجزء 11: مواصفات ضبط وصول الوسائط في الشبكات المحلية اللاسلكية (MAC) والطبقة المادية (PHY): تحسينات من أجل الخرج الأعلى.

معامل الشكل | بطاقة PCI Express Mini Card
الأبعاد | عرض 50.95 مم × طول 30 مم × ارتفاع 4.5 مم (2.00 بوصة × 1.18 بوصة × 0.18 بوصة)
موصل وسيط الهوائي | Hirose U.FL-R-SMT يلاقي موصل الكابل U.FL-LP-066
برامج تشغيل الهوائيات | تشعب مدمج في اللوحة
وسيط الموصل | موصل حافة Mini Card ذو 52 رجلاً
الجهد | 3.3 فولت
درجة حرارة التشغيل | صفر إلى +80 درجة مئوية
الرطوبة | 50% إلى 95% غير متكثفة (عند درجات حرارة 25 إلى 35 درجة مئوية)
التعديل الترددي | 5 جيجاهيرتز (802.11a) | 2.4 جيجاهيرتز (802.11b/g)
مجموعة الترددات | 5.15 جيجاهيرتز – 5.85 جيجاهيرتز (حسب الدولة) | 2.400 2.4835- جيجاهيرتز (حسب الدولة)
التعديل | BPSK، QPSK، 16 QAM، 64 QAM | CCK، DQPSK، DBPSK
الوسط اللاسلكي | UNII 5 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM) | ISM 2.4 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM)
القنوات | 4 إلى 12 (حسب الدولة) | القناة 1-11 (الولايات المتحدة فقط) القناة 1-13 (اليابان، أوربا)
معدلات بيانات IEEE 802.11a | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11g | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11b | 11، 5.5، 2، 1 ميجابت/ثانية
عام
نظم التشغيل | Microsoft Windows XP (32 و64 بت) وWindows Vista (32 و64 بت)
اعتماد رابطة Wi-Fi* | اعتماد Wi-Fi* من أجل 802.11b، 802.11g، 802.11a، WPA، WPA2، WMM، EAP-SIM
اعتماد الملحقات المتوافقة مع سيسكو | الملحقات المتوافقة مع سيسكو، الإصدار 4.0
مقياس الشبكات المحلية اللاسلكية | IEEE 802.11g، 802.11b، 802.11a
الهندسة | وضعي تشغيل البنية الأساسية أو الأقران (جهاز إلى جهاز)
التأمين | WPA-شخصي، WPA2-شخصي، WPA-مؤسسي، WPA2-مؤسسي، AES-CCMP 128-بت، WEP; 128-بت و64-بت؛ 802.1X: EAP-SIM، LEAP، PEAP، TKIP، EAP-FAST، EAP-TLS، EAP-TTLS، EAP-AKA
سلامة المنتج | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

معامل الشكل | بطاقة PCI Express Mini Card
الأبعاد | عرض 50.95 مم × طول 30 مم × ارتفاع 4.5 مم (2.00 بوصة × 1.18 بوصة × 0.18 بوصة)
موصل وسيط الهوائي | Hirose U.FL-R-SMT يلاقي موصل الكابل U.FL-LP-066
هوائي التشعب الثنائي | تبديل تشعب ثنائي مدمج في اللوحة
وسيط الموصل | موصل حافة Mini Card ذو 52 رجلاً
الجهد | 3.3 فولت
درجة حرارة التشغيل | صفر إلى +80 درجة مئوية
الرطوبة | 50 إلى 92% غير متكثفة (عند درجات حرارة 25 إلى 55 درجة مئوية)
التعديل الترددي | 5 جيجاهيرتز (802.11a) | 2.4 جيجاهيرتز (802.11b/g)
مجموعة الترددات | 5.15 جيجاهيرتز - 5.85 جيجاهيرتز | 2.400 2.4835- جيجاهيرتز (حسب الدولة)
التعديل | BPSK، QPSK، 16 QAM، 64 QAM | CCK، DQPSK، DBPSK
الوسط اللاسلكي | UNII 5 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM) | ISM 2.4 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM)
القنوات | 4 إلى 12 غير متداخلة، حسب الدولة | القناة 1-11 (الولايات المتحدة فقط) القناة 1-13 (اليابان، أوربا)
معدلات البيانات | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية | 11، 5.5، 2، 1 ميجابت/ثانية
عام
نظم التشغيل | Microsoft Windows XP وWindows Vista
اعتماد رابطة Wi-Fi* | اعتماد Wi-Fi* من أجل 802.11b، 802.11g، 802.11a، 802.11h، 802.11d، WPA-شخصي، WPA-مؤسسي، WPA2-شخصي، WPA2-مؤسسي، WMM، WMM حفظ الطاقة، EAP-SIM، LEAP، PEAP، TKIP، EAP-FAST، EAP-TLS، EAP-TTLS، EAP-AKA
اعتماد الملحقات المتوافقة مع سيسكو | الملحقات المتوافقة مع سيسكو، الإصدار 4.0
مقياس الشبكات المحلية اللاسلكية | IEEE 802.11g، 802.11b، 802.11a
الهندسة | وضعي تشغيل البنية الأساسية أو الأقران (جهاز إلى جهاز)
التأمين | WPA-شخصي، WPA2-شخصي، WPA-مؤسسي، WPA2-مؤسسي، AES-CCMP 128-بت، WEP; 128-بت و64-بت؛ 802.1X: EAP-SIM، LEAP، PEAP، TKIP، EAP-FAST، EAP-TLS، EAP-TTLS، EAP-AKA
سلامة المنتج | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection

معامل الشكل | بطاقة PCI Express Mini Card
الأبعاد | عرض 50.95 مم × طول 30 مم × ارتفاع 4.5 مم (2.00 بوصة × 1.18 بوصة × 0.18 بوصة)
موصل وسيط الهوائي | Hirose U.FL-R-SMT يلاقي موصل الكابل U.FL-LP-066
هوائي التشعب الثنائي | تبديل تشعب ثنائي مدمج في اللوحة
وسيط الموصل | موصل حافة Mini Card ذو 52 رجلاً
الجهد | 3.3 فولت
درجة حرارة التشغيل | صفر إلى +80 درجة مئوية
الرطوبة | 50 إلى 92% غير متكثفة (عند درجات حرارة 25 إلى 55 درجة مئوية)
التعديل الترددي | 2.4 جيجاهيرتز (802.11b/g)
مجموعة الترددات | 2.400 2.4835- جيجاهيرتز (حسب الدولة)
التعديل | CCK، DQPSK، DBPSK
الوسط اللاسلكي | ISM 2.4 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM)
القنوات | القناة 1-11 (الولايات المتحدة فقط) القناة 1-13 (اليابان، أوربا)
معدلات بيانات IEEE 802.11g | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6، 5.5، 2، 1 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11g | 11، 5.5، 2، 1 ميجابت/ثانية
عام
نظم التشغيل | Microsoft Windows XP وWindows Vista
اعتماد رابطة Wi-Fi* | اعتماد Wi-Fi* من أجل 802.11b، 802.11g، WPA، WPA2، WMM، EAP-SIM، LEAP، PEAP، TKIP، EAP-FAST، EAP-TLS، EAP-TTLS، EAP-AKA
اعتماد الملحقات المتوافقة مع سيسكو | الملحقات المتوافقة مع سيسكو، الإصدار 4.0
مقياس الشبكات المحلية اللاسلكية | IEEE 802.11g، 802.11b
الهندسة | وضعي تشغيل البنية الأساسية أو الأقران (جهاز إلى جهاز)
التأمين | WPA-شخصي، WPA2-شخصي، WPA-مؤسسي، WPA2-مؤسسي، AES-CCMP 128-بت، WEP; 128-بت و64-بت؛ 802.1X: EAP-SIM، LEAP، PEAP، TKIP، EAP-FAST، EAP-TLS، EAP-TTLS، EAP-AKA
سلامة المنتج | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## توصيل Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG الشبكي

معامل الشكل | Mini PCI Type 3A
الأبعاد | عرض 72.39 مم × طول 44.54 مم × ارتفاع 5.08 مم (2.85 بوصة × 1.75 بوصة × 0.20 بوصة)
الوزن | 12.90 جم (0.7 أونس)
موصل وسيط الهوائي | Hirose U.FL-R-SMT يلاقي موصل الكابل U.FL-LP-066
هوائي التشعب الثنائي | تبديل تشعب ثنائي مدمج في اللوحة
وسيط الموصل | موصل حافة SO-DIMM ذو 124 رجلاً
الجهد | 3.3 فولت
درجة حرارة التشغيل | صفر إلى +70 درجة مئوية
الرطوبة | 50 إلى 85% غير متكثفة
التعديل الترددي | 5 جيجاهيرتز (802.11a) | 2.4 جيجاهيرتز (802.11b/g)
مجموعة الترددات | 5.15 جيجاهيرتز - 5.85 جيجاهيرتز | 2.400 2.472- جيجاهيرتز (حسب الدولة)
التعديل | BPSK، QPSK، 16 QAM، 64 QAM | CCK، DQPSK، DBPSK
الوسط اللاسلكي | UNII 5 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM) | ISM 2.4 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM)
القنوات | 4 إلى 12 غير متداخلة، حسب الدولة | القناة 1-11 (الولايات المتحدة فقط) القناة 1-13 (اليابان، أوربا)
معدلات البيانات | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية | 11، 5.5، 2، 1 ميجابت/ثانية
عام
نظم التشغيل | Microsoft Windows XP وWindows Vista
اعتماد رابطة Wi-Fi* | اعتماد Wi-Fi* من أجل 802.11b، 802.11g، 802.11a، WPA، WPA2، WMM، EAP-SIM، LEAP، PEAP، TKIP، EAP-FAST، EAP-TLS، EAP-TTLS، EAP-AKA
اعتماد الملحقات المتوافقة مع سيسكو | الملحقات المتوافقة مع سيسكو، الإصدار 3.0
مقياس الشبكات المحلية اللاسلكية | IEEE 802.11g، 802.11b، 802.11a
الهندسة | وضعي تشغيل البنية الأساسية أو الأقران (جهاز إلى جهاز)
التأمين | WPA-شخصي، WPA2-شخصي، WPA-مؤسسي، WPA2-مؤسسي، AES-CCMP 128-بت، WEP 128-بت و64-بت. 802.1X: EAP-SIM، LEAP، PEAP، TKIP، EAP-FAST، EAP-TLS، EAP-TTLS، EAP-AKA
سلامة المنتج | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection

معامل الشكل | Mini PCI Type 3B
الأبعاد | عرض 59.45 مم × طول 44.45 مم × ارتفاع 5 مم (2.34 بوصة × 1.75 بوصة × 0.20 بوصة)
الوزن | 12.90 جم (0.7 أونس)
موصل وسيط الهوائي | Hirose U.FL-R-SMT يلاقي موصل الكابل U.FL-LP-066
هوائي التشعب الثنائي | تبديل تشعب ثنائي مدمج في اللوحة
وسيط الموصل | موصل حافة mini PCI ذو 124 رجلاً
الجهد | 3.3 فولت
درجة حرارة التشغيل | صفر إلى +70 درجة مئوية
الرطوبة | 50 إلى 85% غير متكثفة
التعديل الترددي | OFDM مع BPSK، QPSK، 16QAM، 64QAM، DBPSK، DQPSK، CCK
مجموعة الترددات | 2.400 - 2.472جيجاهيرتز (الولايات المتحدة) 2.400-2.4835 جيجاهيرتز(اليابان) 2.400- - 2.4835 جيجاهيرتز (أوربا ETSI)
التعديل | OFDM مع BPSK، QPSK، 16QAM، 64QAM، DBPSK، DQPSK، CCK
القنوات | دعم 14 قناة كامل
معدلات البيانات | 1 و2 و5.5 و6 و9 و11 و12 و18 و24 و36 و48 و54 ميجابت/ثانية
عام
نظم التشغيل | Microsoft Windows XP وWindows Vista
اعتماد رابطة Wi-Fi* | اعتماد Wi-Fi* من أجل 802.11b، 802.11g، WPA، WPA2، WMM، EAP-SIM، LEAP، PEAP، TKIP، EAP-FAST، EAP-TLS، EAP-TTLS، EAP-AKA
اعتماد الملحقات المتوافقة مع سيسكو | الملحقات المتوافقة مع سيسكو، الإصدار 2.0
مقياس الشبكات المحلية اللاسلكية | IEEE 802.11g و802.11b
الهندسة | وضعي تشغيل البنية الأساسية أو الأقران (جهاز إلى جهاز)
التأمين | WPA، LEAP، PEAP، TKIP، EAP-TLS، EAP-TTLS، <br>AES‏ (128-بت)، WEP‏ 128-بت و64-بت.
سلامة المنتج | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

العودة لأعلى الصفحة

العودة إلى المحتويات

العلامات التجارية وإخلاء المسئولية