Retour à la table des matières

# Informations réglementaires

Cartes Intel(R) WiMAX/WiFi Link 5350 et Intel(R) WiMAX/WiFi Link 5150

- Informations destinées aux utilisateurs
- Informations réglementaires

Cartes Intel(R) WiFi Link 5300 et Intel(R) WiFi Link 5100

- Informations destinées aux utilisateurs
- Informations réglementaires

Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN

Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_

- Informations destinées aux utilisateurs
- Informations réglementaires

Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection

- Informations destinées aux utilisateurs
- Informations réglementaires

## Cartes Intel(R) WiMAX/WiFi Link 5350 et Intel(R) WiMAX/WiFi Link 5150

Les informations de cette section s'appliquent aux produits suivants :

Cartes réseau WiMAX et sans fil

- Intel(R) WiMAX/WiFi Link 5350
- Intel(R) WiMAX/WiFi Link 5150

> REMARQUE : Dans cette section, toutes les références à « la carte » désignent indifféremment les cartes Intel® WiMAX/WiFi Link 5350 et Intel® WiMAX/WiFi Link 5150

> REMARQUE : compte tenu de la nature évolutive des réglementations et des normes dans le domaine des réseaux radioélectriques locaux sans fil (normes IEEE 802.11 et similaires), les informations fournies dans le présent document sont sujettes à modifications. Intel Corporation n'assume aucune responsabilité concernant les erreurs ou omissions ayant pu se glisser dans ce document. Intel ne s'engage pas non plus à mettre à jour les informations contenues dans le présent document.

### Informations destinées aux utilisateurs

### Avis concernant la sécurité

#### USA—FCC et FAA

La FCC, avec la mesure prise dans le registre ET 96-8, a adopté une norme de sécurité concernant l'exposition des êtres humains à l'énergie électromagnétique des fréquences radio (FR) émises par les équipements certifiés par la FCC. La carte satisfait aux limites concernant l'exposition des êtres humains énoncées dans les normes OET Bulletin 65, supplément C, 2001 et ANSI/IEEE C95.1, 1992. L'utilisation correcte de cet émetteur-récepteur, conforme aux instructions trouvées dans ce manuel, entraînera une exposition considérablement inférieure aux limites recommandées par la FCC.

Les précautions de sécurité suivantes doivent être observées :

- Ne pas toucher ou déplacer l'antenne alors que l'appareil est en cours d'émission ou de réception.
- Ne laisser aucun composant de l'émetteur-récepteur, tel que l'antenne, s'approcher très près ou entrer en contact avec une partie du corps quelconque, particulièrement le visage et les yeux, alors qu'il est en cours de transmission.
- Ne pas utiliser l'émetteur-récepteur ni tenter de transmettre des données si l'antenne n'est pas connectée, car l'émetteur-récepteur pourrait être endommagé.
- Utiliser dans des environnements spécifiques :
  - L'utilisation d'appareils sans fil dans des endroits présentant des dangers est limitée aux contraintes imposées par les responsables de la sécurité de tels environnements.
  - L'utilisation des appareils sans fil dans les avions est régie par la FAA (Federal Aviation Administration).
  - L'utilisation d'appareils sans fil dans les hôpitaux est sujette aux limites énoncées par chaque hôpital.

#### Utilisation de l'antenne

- Afin de se conformer aux limites d'exposition aux FR de la FCC, les antennes intégrées à faible gain doivent être placées à une distance minimale de 20 cm (8 pouces) du corps de toute personne.
- Les antennes à gain élevé, montées sur des murs ou sur des poteaux, sont conçues pour être installées par des professionnels et doivent se trouver à une distance minimale de 30 cm (12 pouces) du corps de toute personne. Contactez votre installateur professionnel, revendeur à valeur ajoutée ou le fabricant de l'antenne pour connaître les exigences d'installation correcte.

#### Avertissement concernant la proximité de dispositifs explosifs

Avertissement : ne faites pas fonctionner d'émetteur portable (tel qu'un périphérique réseau sans fil) à proximité de détonateurs non blindés ou dans un milieu explosif à moins que l'appareil ait été modifié pour être agréé pour une telle utilisation.

#### Avertissements concernant l'antenne

Avertissement : pour respecter les limites d'exposition aux fréquences radioélectriques C95.1 de l'ANSI et de la FCC, nous recommandons que l'antenne de la carte installée dans un ordinateur de bureau ou portable soit installée afin qu'elle se trouve à une distance minimale de 20 cm (8 pouces) de toute personne. Nous recommandons à l'utilisateur de limiter la durée d'exposition si l'antenne est placée à une distance inférieure à 20 cm (8 pouces).

Avertissement : les produits RLAN Intel(R) PRO/Wireless ne sont pas conçus pour être utilisés avec des antennes directionnelles à gain élevé. L'utilisation de telles antennes avec ces produits d'une manière autre que celle décrite dans la section précédente intitulée « Utilisation de l'antenne » est illégale.

#### Mise en garde concernant l'utilisation dans les avions

Attention : les réglementations de la FCC et de la FAA interdisent le fonctionnement en vol d'émetteurs-récepteurs sans fil car leurs signaux peuvent entraver le fonctionnement d'instruments de vol essentiels.

#### Autres appareils sans fil

Avis concernant la sécurité pour les autres périphériques d'un réseau sans fil : reportez-vous à la documentation fournie avec les cartes Ethernet sans fil ou les autres périphériques du réseau sans fil.

#### Restrictions locales sur l'utilisation d'émetteurs-récepteurs 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n et 802.16e

Attention : les fréquences utilisées par les périphériques pour réseaux locaux sans fil 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, et 802.16e pouvant ne pas être encore harmonisées dans tous les pays, les produits 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n et 802.16e sont conçus pour être utilisés uniquement dans des pays spécifiques et leur utilisation n'est pas autorisée dans les pays autres que ceux pour lesquels ils ont été désignés. En tant qu'utilisateur de ces produits, vous êtes tenu de vous assurer que les produits sont utilisés exclusivement dans les pays pour lesquels ils ont été prévus et de vérifier qu'ils sont configurés avec la sélection de fréquence et de voie correcte pour le pays d'utilisation. L'interface de contrôle de la puissance de transmission (TPC) fait partie de l'utilitaire de connexion WiFi Intel(R) PROSet/Wireless. Des restrictions opérationnelles concernant la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) sont fournies par le fabricant du système. Toute déviation des réglages de puissance et de fréquence permis pour le pays d'utilisation constitue une violation des lois internationales et peut être punie en tant que telle.

Pour obtenir des informations spécifiques aux pays, reportez-vous aux informations complémentaires sur la conformité fournies avec le produit.

#### Interopérabilité sans fil

La carte est conçue pour fonctionner conjointement avec des produits de réseaux sans fil basés sur la technologie de radiocommunication à étalement du spectre en séquence directe (DSSS) et pour être conforme aux normes suivantes :

- Norme IEEE 802.11b sur les réseaux locaux sans fil
- Norme IEEE 802.11g sur les réseaux locaux sans fil
- Norme IEEE 802.11a conforme sur réseau sans fil
- Norme IEEE 802.11a ébauche 2.0 conforme sur réseau sans fil
- IEEE 802.16e-2005 Wave 2 conforme
- Certification WiFi, telle que définie par l'alliance Wi-Fi
- Homologation WiMAX telle que définie par le Forum WiMAX

#### Les cartes Intel® WiMAX/WiFi Link 5350, Intel® WiMAX/WiFi Link 5150 et votre santé

Comme tout autre dispositif émetteur-récepteur, la carte émet de l'énergie électromagnétique en radio fréquences. Cependant, le niveau d'énergie émis par cet appareil est inférieur à l'énergie électromagnétique émise par d'autres appareils sans fil tels que les téléphones portables. La carte fonctionne dans les limites définies dans les normes de sécurité et recommandations relatives aux fréquences radio. Ces normes et recommandations sont le reflet du consensus de la communauté scientifique et résultent des délibérations de groupes et de comités de scientifiques qui examinent et interprètent continuellement les comptes-rendus d'études extensives. Dans certaines situations et dans certains environnements, l'utilisation de la carte peut être limitée par le propriétaire de l'immeuble ou les représentants accrédités de l'entité concernée. Voici quelques exemples de cette situation :

- Utilisation de la carte en avion, ou
- utilisation de la carte dans tout autre environnement où le risque d'interférences avec d'autres appareils ou services est perçu ou identifié comme étant nuisible.

Si vous n'êtes pas sûr de la réglementation applicable à l'utilisation d'appareils sans fil dans une structure ou dans un environnement particulier (un aéroport, par exemple), nous vous encourageons à demander l'autorisation d'utiliser la carte avant de la mettre en marche.

### Informations réglementaires

#### Informations pour les équipementiers et intégrateurs

La déclaration suivante doit être incluse avec toute version de ce document fournie à un équipementier ou intégrateur, mais ne doit pas être distribuée à l'utilisateur final.

- Cet appareil est destiné exclusivement aux équipementiers et intégrateurs.
- Reportez-vous au document sur l'accord d'équipement pour d'autres restrictions.
- Cet appareil doit fonctionner et être utilisé avec un point d'accès approuvé localement.

### Informations devant être fournies à l'utilisateur final par l'équipementier ou l'intégrateur

Les avis réglementaires et de sécurité suivants doivent être publiés dans la documentation fournie à l'utilisateur final du produit ou du système incorporant une carte conformément aux réglementations locales. Le système hôte doit porter l'étiquette « Contient l'ID FCC : XXXXXXXX ».

### Restrictions locales sur l'utilisation d'émetteurs-récepteurs 802.11a, 802.11b, 802.11g et 802.11n

La déclaration suivante, concernant les restrictions locales, doit être publiée dans le cadre de la documentation sur la conformité pour tous les produits 802.11a, 802.11b, 802.11g et 802.11n.

Attention : les fréquences utilisées par les périphériques pour réseaux locaux sans fil 802.11a, 802.11b, 802.11g et 802.11n pouvant ne pas être encore harmonisées dans tous les pays, les produits 802.11a, 802.11b, 802.11g et 802.11n sont conçus pour être utilisés uniquement dans des pays spécifiques et leur utilisation n'est pas autorisée dans les pays autres que ceux pour lesquels ils ont été désignés. En tant qu'utilisateur de ces produits, vous êtes tenu de vous assurer que les produits sont utilisés exclusivement dans les pays pour lesquels ils ont été prévus et de vérifier qu'ils sont configurés avec la sélection de fréquence et de voie correcte pour le pays d'utilisation. Toute déviation des paramètres autorisés et des restrictions dans le pays d'utilisation constitue une violation des lois nationales et peut faire l'objet de poursuites en tant que telle.

### Exigences de la FCC concernant les interférences des fréquences radioélectriques

Cet appareil est limité à une utilisation en intérieur en raison de sa gamme de fréquences de fonctionnement (5,15 à 5,25 GHz). La FCC exige que ce produit soit utilisé en intérieur pour la gamme de fréquences des 5,15 à 5,25 GHz afin de réduire les possibilités d'interférences nuisibles avec les systèmes de service mobile par satellite opérant sur les mêmes canaux. Les radars de grande puissance ont été désignés comme les utilisateurs principaux des bandes 5,25 à 5,35 GHz et 5,65 à 5,85 GHz. Ces stations de radar peuvent provoquer des interférences et/ou endommager cet appareil.

- Cet appareil est destiné exclusivement aux équipementiers et intégrateurs.
- Cet appareil ne peut pas être colocalisé avec un autre émetteur, à moins que cela soit approuvé par la FCC.

#### États-Unis—Federal Communications Commission (FCC)

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. L'utilisation de cet appareil est sujette aux deux conditions suivantes :

- cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles ;
- cet appareil doit accepter toute interférence pouvant provoquer un fonctionnement inopiné.

> REMARQUE : la puissance de sortie rayonnée de la carte de périphérique réseau sans fil est nettement inférieure aux limites d'exposition aux fréquences radioélectriques stipulées par la FCC. Cependant, la carte doit être utilisée de sorte que les contacts humains potentiels lors d'un fonctionnement normal sont réduits à un minimum. Pour éviter de dépasser les limites d'exposition aux fréquences radioélectriques stipulées par la FCC, vous devez conserver une distance minimum de 20 cm entre vous (ou toute autre personne se trouvant à proximité) et l'antenne incorporée à l'ordinateur. Vous trouverez des détails sur les configurations autorisées à l'adresse http://www.fcc.gov/oet/ea/ en entrant le numéro d'identification FCC se trouvant sur l'appareil.

#### Déclaration sur les interférences

Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites des appareils numériques de Classe B, d'après la section 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences néfastes dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des rayonnements d'énergie aux fréquences radioélectriques. Si cet équipement n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'existe cependant aucun garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision (ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors puis sous tension), nous encourageons l'utilisateur à tenter de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- réorientez ou déplacez l'antenne de réception ;
- augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur ;
- connectez l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur ;
- consultez le revendeur ou un technicien de radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

> REMARQUE : La carte réseau sans fil doit être installée et utilisée en stricte conformité avec les instructions du fabricant comme décrites dans la documentation utilisateur fournie avec le produit. Toute autre installation ou utilisation viole la section 15 des règles de la FCC.

#### Avertissement réglementaire de Underwriters Laboratories Inc. (UL)

À utiliser avec des ordinateurs personnels homologués UL ou compatibles.

## Cartes Intel(R) WiFi Link 5300 et Intel(R) WiFi Link 5100

Les informations de cette section s'appliquent aux produits suivants :

Cartes réseau sans fil quadri-mode (802.11a/802.11b/802.11g/802.11n ébauche 2.0)

- Intel(R) WiFi Link 5300
- Intel(R) WiFi Link 5100

> REMARQUE : Dans cette section, toutes les références à « la carte » désignent indifféremment les cartes Intel® WiFi Link 5300 et Intel® WiFi Link 5100.

> REMARQUE : compte tenu de la nature évolutive des réglementations et des normes dans le domaine des réseaux radioélectriques locaux sans fil (normes IEEE 802.11 et similaires), les informations fournies dans le présent document sont sujettes à modifications. Intel Corporation n'assume aucune responsabilité concernant les erreurs ou omissions ayant pu se glisser dans ce document. Intel ne s'engage pas non plus à mettre à jour les informations contenues dans le présent document.

### Informations destinées aux utilisateurs

### Avis concernant la sécurité

#### USA—FCC et FAA

La FCC, avec la mesure prise dans le registre ET 96-8, a adopté une norme de sécurité concernant l'exposition des êtres humains à l'énergie électromagnétique des fréquences radio (FR) émises par les équipements certifiés par la FCC. La carte satisfait aux limites concernant l'exposition des êtres humains énoncées dans les normes OET Bulletin 65, supplément C, 2001 et ANSI/IEEE C95.1, 1992. L'utilisation correcte de cet émetteur-récepteur, conforme aux instructions trouvées dans ce manuel, entraînera une exposition considérablement inférieure aux limites recommandées par la FCC.

Les précautions de sécurité suivantes doivent être observées :

- Ne pas toucher ou déplacer l'antenne alors que l'appareil est en cours d'émission ou de réception.
- Ne laisser aucun composant de l'émetteur-récepteur, tel que l'antenne, s'approcher très près ou entrer en contact avec une partie du corps quelconque, particulièrement le visage et les yeux, alors qu'il est en cours de transmission.
- Ne pas utiliser l'émetteur-récepteur ni tenter de transmettre des données si l'antenne n'est pas connectée, car l'émetteur-récepteur pourrait être endommagé.
- Utiliser dans des environnements spécifiques :
  - L'utilisation d'appareils sans fil dans des endroits présentant des dangers est limitée aux contraintes imposées par les responsables de la sécurité de tels environnements.
  - L'utilisation des appareils sans fil dans les avions est régie par la FAA (Federal Aviation Administration).
  - L'utilisation d'appareils sans fil dans les hôpitaux est sujette aux limites énoncées par chaque hôpital.

#### Utilisation de l'antenne

- Afin de se conformer aux limites d'exposition aux FR de la FCC, les antennes intégrées à faible gain doivent être placées à une distance minimale de 20 cm (8 pouces) du corps de toute personne.
- Les antennes à gain élevé, montées sur des murs ou sur des poteaux, sont conçues pour être installées par des professionnels et doivent se trouver à une distance minimale de 30 cm (12 pouces) du corps de toute personne. Contactez votre installateur professionnel, revendeur à valeur ajoutée ou le fabricant de l'antenne pour connaître les exigences d'installation correcte.

#### Avertissement concernant la proximité de dispositifs explosifs

Avertissement : ne faites pas fonctionner d'émetteur portable (tel qu'un périphérique réseau sans fil) à proximité de détonateurs non blindés ou dans un milieu explosif à moins que l'appareil ait été modifié pour être agréé pour une telle utilisation.

#### Avertissements concernant l'antenne

Avertissement : pour respecter les limites d'exposition aux fréquences radioélectriques C95.1 de l'ANSI et de la FCC, nous recommandons que l'antenne de la carte de connexion réseau installée dans un ordinateur de bureau ou portable soit installée afin qu'elle se trouve à une distance minimale de 20 cm (8 pouces) de toute personne. Nous recommandons à l'utilisateur de limiter la durée d'exposition si l'antenne est placée à une distance inférieure à 20 cm (8 pouces).

Avertissement : les produits RLAN Intel(R) PRO/Wireless ne sont pas conçus pour être utilisés avec des antennes directionnelles à gain élevé. L'utilisation de telles antennes avec ces produits d'une manière autre que celle décrite dans la section précédente intitulée « Utilisation de l'antenne » est illégale.

#### Mise en garde concernant l'utilisation dans les avions

Attention : les réglementations de la FCC et de la FAA interdisent le fonctionnement en vol d'émetteurs-récepteurs sans fil car leurs signaux peuvent entraver le fonctionnement d'instruments de vol essentiels.

#### Autres appareils sans fil

Avis concernant la sécurité pour les autres périphériques d'un réseau sans fil : reportez-vous à la documentation fournie avec les cartes Ethernet sans fil ou les autres périphériques du réseau sans fil.

#### Restrictions locales sur l'utilisation d'émetteurs-récepteurs 802.11a, 802.11b, 802.11g et 802.11n

Attention : les fréquences utilisées par les périphériques pour réseaux locaux sans fil 802.11a, 802.11b, 802.11g et 802.11n peuvent ne pas être harmonisées dans tous les pays, les produits 802.11a, 802.11b, 802.11g et 802.11n sont conçus pour être utilisés uniquement dans des pays spécifiques et leur utilisation n'est pas autorisée dans les pays autres que ceux pour lesquels ils ont été conçus. En tant qu'utilisateur de ces produits, vous êtes tenu de vous assurer que les produits sont utilisés exclusivement dans les pays pour lesquels ils ont été prévus et de vérifier qu'ils sont configurés avec la sélection de fréquence et de voie correcte pour le pays d'utilisation. L'interface de contrôle de la puissance de transmission (TPC) fait partie de l'utilitaire de connexion Intel(R) PROSet/Wireless. Des restrictions opérationnelles concernant la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) sont fournies par le fabricant du système. Toute déviation des réglages de puissance et de fréquence permis pour le pays d'utilisation constitue une violation des lois internationales et peut être punie en tant que telle.

Pour obtenir des informations spécifiques aux pays, reportez-vous aux informations complémentaires sur la conformité fournies avec le produit.

#### Interopérabilité sans fil

La carte est conçue pour fonctionner conjointement avec des produits de réseaux sans fil basés sur la technologie de radiocommunication à étalement du spectre en séquence directe (DSSS) et pour être conforme aux normes suivantes :

- Norme IEEE 802.11b sur les réseaux locaux sans fil
- Norme IEEE 802.11g sur les réseaux locaux sans fil
- Norme IEEE 802.11a conforme sur réseau sans fil
- Norme IEEE 802.11a ébauche 2.0 conforme sur réseau sans fil
- Certification WiFi, telle que définie par l'alliance Wi-Fi

#### La carte Intel(R) WiFi Link 5300 ou Intel(R) WiFi Link 5100 et votre santé

Comme tout autre dispositif émetteur-récepteur, la carte émet de l'énergie électromagnétique en radio fréquences. Cependant, le niveau d'énergie émis par cet appareil est inférieur à l'énergie électromagnétique émise par d'autres appareils sans fil tels que les téléphones portables. La carte fonctionne dans les limites définies dans les normes de sécurité et recommandations relatives aux fréquences radio. Ces normes et recommandations sont le reflet du consensus de la communauté scientifique et résultent des délibérations de groupes et de comités de scientifiques qui examinent et interprètent continuellement les comptes-rendus d'études extensives. Dans certaines situations et dans certains environnements, l'utilisation de la carte peut être limitée par le propriétaire de l'immeuble ou les représentants accrédités de l'entité concernée. Voici quelques exemples de cette situation :

- Utilisation de la carte en avion, ou
- utilisation de la carte dans tout autre environnement où le risque d'interférences avec d'autres appareils ou services est perçu ou identifié comme étant nuisible.

Si vous n'êtes pas sûr de la réglementation applicable à l'utilisation d'appareils sans fil dans une structure ou dans un environnement particulier (un aéroport, par exemple), nous vous encourageons à demander l'autorisation d'utiliser la carte avant de la mettre en marche.

### Informations réglementaires

#### Informations pour les équipementiers et intégrateurs

La déclaration suivante doit être incluse avec toute version de ce document fournie à un équipementier ou intégrateur, mais ne doit pas être distribuée à l'utilisateur final.

- Cet appareil est destiné exclusivement aux équipementiers et intégrateurs.
- Reportez-vous au document sur l'accord d'équipement pour d'autres restrictions.
- Cet appareil doit fonctionner et être utilisé avec un point d'accès approuvé localement.

### Informations devant être fournies à l'utilisateur final par l'équipementier ou l'intégrateur

Les avis réglementaires et de sécurité suivants doivent être publiés dans la documentation fournie à l'utilisateur final du produit ou du système incorporant une carte Intel(R) WiFi Link 5300 ou Intel(R) WiFi Link 5100 conformément aux réglementations locales. Le système hôte doit porter l'étiquette « Contient l'ID FCC : XXXXXXXX ».

La carte réseau sans fil doit être installée et utilisée en stricte conformité avec les instructions du fabricant comme décrites dans la documentation utilisateur fournie avec le produit. Pour obtenir les homologations spécifiques par pays, reportez-vous à la section Homologations des émetteurs-récepteurs. La société Dell Inc. ne pourra être tenue responsable des interférences causées aux signaux radio ou de télévision par la modification non autorisée des appareils compris dans le kit de la carte , ou par la substitution ou le branchement de câbles de connexion et d'équipements autres que ceux spécifiés par Dell Inc. La responsabilité de la correction des interférences causées par de telles modifications, substitution ou branchements non autorisés incombe à l'utilisateur. Dell Inc. et ses revendeurs ou distributeurs agréés ne sont pas responsables des dommages ou violations de réglementations gouvernementales pouvant résulter du manquement de l'utilisateur au respect de ces directives.

### Restrictions locales sur l'utilisation d'émetteurs-récepteurs 802.11a, 802.11b, 802.11g et 802.11n

La déclaration suivante, concernant les restrictions locales, doit être publiée dans le cadre de la documentation sur la conformité pour tous les produits 802.11a, 802.11b, 802.11g et 802.11n.

Attention : les fréquences utilisées par les périphériques pour réseaux locaux sans fil 802.11a, 802.11b, 802.11g et 802.11n pouvant ne pas être encore harmonisées dans tous les pays, les produits 802.11a, 802.11b, 802.11g et 802.11n sont conçus pour être utilisés uniquement dans des pays spécifiques et leur utilisation n'est pas autorisée dans les pays autres que ceux pour lesquels ils ont été désignés. En tant qu'utilisateur de ces produits, vous êtes tenu de vous assurer que les produits sont utilisés exclusivement dans les pays pour lesquels ils ont été prévus et de vérifier qu'ils sont configurés avec la sélection de fréquence et de voie correcte pour le pays d'utilisation. Toute déviation des paramètres autorisés et des restrictions dans le pays d'utilisation constitue une violation des lois nationales et peut faire l'objet de poursuites en tant que telle.

### Exigences de la FCC concernant les interférences des fréquences radioélectriques

Cet appareil est limité à une utilisation en intérieur en raison de sa gamme de fréquences de fonctionnement (5,15 à 5,25 GHz). La FCC exige que ce produit soit utilisé en intérieur pour la gamme de fréquences des 5,15 à 5,25 GHz afin de réduire les possibilités d'interférences nuisibles avec les systèmes de service mobile par satellite opérant sur les mêmes canaux. Les radars de grande puissance ont été désignés comme les utilisateurs principaux des bandes 5,25 à 5,35 GHz et 5,65 à 5,85 GHz. Ces stations de radar peuvent provoquer des interférences et/ou endommager cet appareil.

- Cet appareil est destiné exclusivement aux équipementiers et intégrateurs.
- Cet appareil ne peut pas être colocalisé avec un autre émetteur, à moins que cela soit approuvé par la FCC.

#### États-Unis—Federal Communications Commission (FCC)

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. L'utilisation de cet appareil est sujette aux deux conditions suivantes :

- cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles ;
- cet appareil doit accepter toute interférence pouvant provoquer un fonctionnement inopiné.

> REMARQUE : la puissance de sortie rayonnée de la carte de périphérique réseau sans fil est nettement inférieure aux limites d'exposition aux fréquences radioélectriques stipulées par la FCC. Cependant, la carte doit être utilisée de sorte que les contacts humains potentiels lors d'un fonctionnement normal sont réduits à un minimum. Pour éviter de dépasser les limites d'exposition aux fréquences radioélectriques stipulées par la FCC, vous devez conserver une distance minimum de 20 cm entre vous (ou toute autre personne se trouvant à proximité) et l'antenne incorporée à l'ordinateur. Vous trouverez des détails sur les configurations autorisées à l'adresse http://www.fcc.gov/oet/ea/ en entrant le numéro d'identification FCC se trouvant sur l'appareil.

#### Déclaration sur les interférences

Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites des appareils numériques de Classe B, d'après la section 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences néfastes dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des rayonnements d'énergie aux fréquences radioélectriques. Si cet équipement n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'existe cependant aucun garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision (ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors puis sous tension), nous encourageons l'utilisateur à tenter de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- réorientez ou déplacez l'antenne de réception ;
- augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur ;
- connectez l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur ;
- consultez le revendeur ou un technicien de radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

> REMARQUE : La carte réseau sans fil doit être installée et utilisée en stricte conformité avec les instructions du fabricant comme décrites dans la documentation utilisateur fournie avec le produit. Toute autre installation ou utilisation viole la section 15 des règles de la FCC.

#### Avertissement réglementaire de Underwriters Laboratories Inc. (UL)

À utiliser avec des ordinateurs personnels homologués UL ou compatibles.

#### Brazil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

#### Canada—Industry Canada (IC)

This device complies with RSS210 of Industry Canada.

Caution: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15 GHz to 5.25 GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65 to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device.

The maximum allowed antenna gain for use with this device is 6dBi in order to comply with the E.I.R.P limit for the 5.25- to 5.35 and 5.725 to 5.85 GHz frequency range in point-to-point operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, Issue 4, and RSS-210, No 4 (Dec 2000) and No 5 (Nov 2001).

Cet appariel numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 4, et CNR-210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 2001).

"To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing."

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afinde fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. »

#### Union européenne

La bande 5,15 - 5,35 GHz est destinée exclusivement à une utilisation en intérieur.

#### Déclaration de conformité de la carte sans fil Intel(R) WiFi Link 5300

La Déclaration de conformité européenne est publiée à l'adresse suivante :

http://www.intel.com/support/go/wireless/wlan/wf_reg.htm

Cet équipement est conforme aux exigences essentielles de la directive 1999/5/EC de l'Union européenne.

Česky [Czech] | Intel(R) Corporation tímto prohlašuje, že tento Intel(R) WiFi Link 5300 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk [Danish] | Undertegnede Intel(R) Corporation erklærer herved, at følgende udstyr Intel(R) WiFi Link 5300 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch [German] | Hiermit erklärt Intel(R) Corporation, dass sich das Gerät Intel(R) WiFi Link 5300 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Esti [Estonian] | Käesolevaga kinnitab Intel(R) Corporation seadme Intel(R) WiFi Link 5300 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English | Hereby, Intel(R) Corporation, declares that this Intel(R) WiFi Link 5300 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español [Spanish] | Por medio de la presente Intel(R) Corporation declara que el Intel(R) WiFi Link 5300 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική [Greek] | ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Intel(R) Corporation ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Intel(R) WiFi Link 5300 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français [French] | Par la présente Intel(R) Corporation déclare que l'appareil Intel(R) WiFi Link 5300 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano [Italian] | Con la presente Intel(R) Corporation dichiara che questo Intel(R) WiFi Link 5300 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski [Latvian] | Ar šo Intel(R) Corporation deklarē, ka Intel(R) WiFi Link 5300 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių [Lithuanian] | Šiuo Intel(R) Corporation deklaruoja, kad šis Intel(R) WiFi Link 5300 atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Nederlands [Dutch] | Hierbij verklaart Intel(R) Corporation dat het toestel Intel(R) WiFi Link 5300 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malti [Maltese] | Hawnhekk, Intel(R) Corporation, jiddikjara li dan Intel(R) WiFi Link 5300 jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Magyar [Hungarian] | Alulírott, Intel(R) Corporation nyilatkozom, hogy a Intel(R) WiFi Link 5300 megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Norsk [Norwegian] | Intel Corporation erklærer herved at utstyret Intel(R) WiFi Link 5300 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski [Polish] | Niniejszym, Intel(R) Corporation, oświadcza, że Intel(R) WiFi Link 5300 jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Português [Portuguese] | Intel(R) Corporation declara que este Intel(R) WiFi Link 5300 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovensko [Slovenian] | Šiuo Intel(R) Corporation izjavlja, da je ta Intel(R) WiFi Link 5300 v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky [Slovak] | Intel(R) Corporation týmto vyhlasuje, že Intel(R) WiFi Link 5300 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomi [Finnish] | Intel(R) Corporation vakuuttaa täten että Intel(R) WiFi Link 5300 tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska [Swedish] | Härmed intygar Intel(R) Corporation att denna Intel(R) WiFi Link 5300 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Íslenska [Icelandic] | Hér með lýsir Intel(R) Corporation yfir því að Intel(R) WiFi Link 5300 er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

####

#### Intel(R) WiFi Link 5100 Adapter Declaration of Conformity

The European Declaration of Conformity is posted on the following URL:

http://www.intel.com/support/go/wireless/wlan/wf_reg.htm

This equipment complies with the essential requirements of the European Union directive 1999/5/EC.

Česky [Czech] | Intel(R) Corporation tímto prohlašuje, že tento Intel(R) WiFi Link 5100 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk [Danish] | Undertegnede Intel(R) Corporation erklærer herved, at følgende udstyr Intel(R) WiFi Link 5100 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch [German] | Hiermit erklärt Intel(R) Corporation, dass sich das Gerät Intel(R) WiFi Link 5100 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Esti [Estonian] | Käesolevaga kinnitab Intel(R) Corporation seadme Intel(R) WiFi Link 5100 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English | Hereby, Intel(R) Corporation, declares that this Intel(R) WiFi Link 5100 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español [Spanish] | Por medio de la presente Intel(R) Corporation declara que el Intel(R) WiFi Link 5100 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική [Greek] | ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Intel(R) Corporation ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Intel(R) WiFi Link 5100 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français [French] | Par la présente Intel(R) Corporation déclare que l'appareil Intel(R) WiFi Link 5100 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano [Italian] | Con la presente Intel(R) Corporation dichiara che questo Intel(R) WiFi Link 5100 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski [Latvian] | Ar šo Intel(R) Corporation deklarē, ka Intel(R) WiFi Link 5100 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių [Lithuanian] | Šiuo Intel(R) Corporation deklaruoja, kad šis Intel(R) WiFi Link 5100 atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Nederlands [Dutch] | Hierbij verklaart Intel(R) Corporation dat het toestel Intel(R) WiFi Link 5100 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malti [Maltese] | Hawnhekk, Intel(R) Corporation, jiddikjara li dan Intel(R) WiFi Link 5100 jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Magyar [Hungarian] | Alulírott, Intel(R) Corporation nyilatkozom, hogy a Intel(R) WiFi Link 5100 megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Norsk [Norwegian] | Intel Corporation erklærer herved at utstyret Intel(R) WiFi Link 5100 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski [Polish] | Niniejszym, Intel(R) Corporation, oświadcza, że Intel(R) WiFi Link 5100 jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Português [Portuguese] | Intel(R) Corporation declara que este Intel(R) WiFi Link 5100 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovensko [Slovenian] | Šiuo Intel(R) Corporation izjavlja, da je ta Intel(R) WiFi Link 5100 v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky [Slovak] | Intel(R) Corporation týmto vyhlasuje, že Intel(R) WiFi Link 5100 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomi [Finnish] | Intel(R) Corporation vakuuttaa täten että Intel(R) WiFi Link 5100 tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska [Swedish] | Härmed intygar Intel(R) Corporation att denna Intel(R) WiFi Link 5100 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Íslenska [Icelandic] | Hér með lýsir Intel(R) Corporation yfir því að Intel(R) WiFi Link 5100 er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

#### Italy

The use of these equipments is regulated by:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject to general authorization) for outdoor use and article 105 (free use) for indoor use, in both cases for private use.
2. D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks and telecom services.

L’uso degli apparati è regolamentato da:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso private.
2. D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell’accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

#### Japon [Japan]

Indoor use only.

#### Corée [Korea]

#### Taiwan

#### Autorisations concernant l'utilisation des émetteurs-récepteurs

Pour déterminer si vous êtes autorisé à utiliser le périphérique réseau sans fil dans un pays spécifique, vérifiez si le numéro de type de l'émetteur-récepteur imprimé sur l'étiquette d'identification du périphérique est répertorié dans le document de directive réglementaire du fabricant.

## Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN et Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_

Les informations contenues dans ce document s'appliquent aux produits suivants :

Les cartes réseau sans fil quadri-mode (802.11a/802.11b/802.11g/802.11n)
Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN (modèle WM4965AGN)

Les cartes réseau sans fil tri-mode (802.11a/802.11b/802.11g)
Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_(modèle WM4965AG_)

> REMARQUE : compte tenu de la nature évolutive des réglementations et des normes dans le domaine des réseaux radioélectriques locaux sans fil (normes IEEE 802.11 et similaires), les informations fournies dans le présent document sont sujettes à modifications. Intel Corporation n'assume aucune responsabilité concernant les erreurs ou omissions ayant pu se glisser dans ce document. Intel ne s'engage pas non plus à mettre à jour les informations contenues dans le présent document.

### Informations destinées aux utilisateurs

### Avis concernant la sécurité

#### USA—FCC et FAA

La FCC, avec la mesure prise dans le registre ET 96-8, a adopté une norme de sécurité concernant l'exposition des êtres humains à l'énergie électromagnétique des fréquences radio (FR) émises par les équipements certifiés par la FCC. La carte Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN ou Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ satisfait aux limites concernant l'exposition des êtres humains énoncées dans les normes OET Bulletin 65, supplément C, 2001 et ANSI/IEEE C95.1, 1992. L'utilisation correcte de cet émetteur-récepteur, conforme aux instructions trouvées dans ce manuel, entraînera une exposition considérablement inférieure aux limites recommandées par la FCC.

Les précautions de sécurité suivantes doivent être observées :

- Ne pas toucher ou déplacer l'antenne alors que l'appareil est en cours d'émission ou de réception.
- Ne laisser aucun composant de l'émetteur-récepteur, tel que l'antenne, s'approcher très près ou entrer en contact avec une partie du corps quelconque, particulièrement le visage et les yeux, alors qu'il est en cours de transmission.
- Ne pas utiliser l'émetteur-récepteur ni tenter de transmettre des données si l'antenne n'est pas connectée, car l'émetteur-récepteur pourrait être endommagé.
- Utiliser dans des environnements spécifiques :
  - L'utilisation d'appareils sans fil dans des endroits présentant des dangers est limitée aux contraintes imposées par les responsables de la sécurité de tels environnements.
  - L'utilisation des appareils sans fil dans les avions est régie par la FAA (Federal Aviation Administration).
  - L'utilisation d'appareils sans fil dans les hôpitaux est sujette aux limites énoncées par chaque hôpital.

#### Utilisation de l'antenne

- Afin de se conformer aux limites d'exposition aux FR de la FCC, les antennes intégrées à faible gain doivent être placées à une distance minimale de 20 cm (8 pouces) du corps de toute personne.
- Les antennes à gain élevé, montées sur des murs ou sur des poteaux, sont conçues pour être installées par des professionnels et doivent se trouver à une distance minimale de 30 cm (12 pouces) du corps de toute personne. Contactez votre installateur professionnel, revendeur à valeur ajoutée ou le fabricant de l'antenne pour connaître les exigences d'installation correcte.

#### Avertissement concernant la proximité de dispositifs explosifs

Avertissement : ne faites pas fonctionner d'émetteur portable (tel qu'un périphérique réseau sans fil) à proximité de détonateurs non blindés ou dans un milieu explosif à moins que l'appareil ait été modifié pour être agréé pour une telle utilisation.

#### Avertissements concernant l'antenne

Avertissement : pour respecter les limites d'exposition aux fréquences radioélectriques C95.1 de l'ANSI et de la FCC, nous recommandons que l'antenne de la carte de connexion réseau Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN ou Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ installée dans un ordinateur de bureau ou portable soit installée afin qu'elle se trouve à une distance minimale de 20 cm (8 pouces) de toute personne. Nous recommandons à l'utilisateur de limiter la durée d'exposition si l'antenne est placée à une distance inférieure à 20 cm (8 pouces).

Avertissement : les produits RLAN Intel(R) PRO/Wireless ne sont pas conçus pour être utilisés avec des antennes directionnelles à gain élevé. L'utilisation de telles antennes avec ces produits d'une manière autre que celle décrite dans la section précédente intitulée « Utilisation de l'antenne » est illégale.

#### Mise en garde concernant l'utilisation dans les avions

Attention : les réglementations de la FCC et de la FAA interdisent le fonctionnement en vol d'émetteurs-récepteurs sans fil car leurs signaux peuvent entraver le fonctionnement d'instruments de vol essentiels.

#### Autres appareils sans fil

Avis concernant la sécurité pour les autres périphériques d'un réseau sans fil : reportez-vous à la documentation fournie avec les cartes Ethernet sans fil ou les autres périphériques du réseau sans fil.

#### Restrictions locales sur l'utilisation d'émetteurs-récepteurs 802.11a, 802.11b, 802.11g et 802.11n

Attention : les fréquences utilisées par les périphériques pour réseaux locaux sans fil 802.11a, 802.11b, 802.11g et 802.11n pouvant ne pas être encore harmonisées dans tous les pays, les produits 802.11a, 802.11b, 802.11g et 802.11n sont conçus pour être utilisés uniquement dans des pays spécifiques et leur utilisation n'est pas autorisée dans les pays autres que ceux pour lesquels ils ont été désignés. En tant qu'utilisateur de ces produits, vous êtes tenu de vous assurer que les produits sont utilisés exclusivement dans les pays pour lesquels ils ont été prévus et de vérifier qu'ils sont configurés avec la sélection de fréquence et de voie correcte pour le pays d'utilisation. L'interface de contrôle de la puissance d'émission du dispositif (TPC) fait partie de l'utilitaire de connexion Intel(R) PROSet/Wireless. Des restrictions opérationnelles concernant la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) sont fournies par le fabricant du système. Toute déviation des réglages de puissance et de fréquence permis pour le pays d'utilisation constitue une violation des lois internationales et peut être punie en tant que telle.

Pour obtenir des informations spécifiques aux pays, reportez-vous aux informations complémentaires sur la conformité fournies avec le produit.

#### Interopérabilité sans fil

Les cartes Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN et Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ sont conçues pour fonctionner conjointement avec des produits de réseaux sans fil basés sur la technologie de radiocommunication à étalement du spectre en séquence directe (DSSS) et pour être conformes aux normes suivantes :

- Norme IEEE 802.11b sur les réseaux locaux sans fil
- Norme IEEE 802.11g sur les réseaux locaux sans fil
- Norme IEEE 802.11a conforme sur réseau sans fil
- Norme IEEE 802.11n ébauche 2.0 conforme sur réseau sans fil (s'applique à la carte Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_)
- Certification WiFi, telle que définie par l'alliance Wi-Fi

#### La carte Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN ou Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ et votre santé

Comme les autres dispositifs radio, les cartes Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN adapter et Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ émettent de l'énergie électromagnétique. Cependant, le niveau d'énergie émis par cet appareil est inférieur à l'énergie électromagnétique émise par d'autres appareils sans fil tels que les téléphones portables. La carte fonctionne dans les limites définies dans les normes de sécurité et recommandations relatives aux fréquences radio. Ces normes et recommandations sont le reflet du consensus de la communauté scientifique et résultent des délibérations de groupes et de comités de scientifiques qui examinent et interprètent continuellement les comptes-rendus d'études extensives. Dans certaines situations et dans certains environnements, l'utilisation de la carte Intel(R) sans WiFi 4965AGN ou Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ peut être limitée par le propriétaire de l'immeuble ou les représentants accrédités de l'entité concernée. Voici quelques exemples de cette situation :

- Utilisation de la carte en avion, ou
- utilisation de la carte dans tout autre environnement où le risque d'interférences avec d'autres appareils ou services est perçu ou identifié comme étant nuisible.

Si vous n'êtes pas sûr de la réglementation applicable à l'utilisation d'appareils sans fil dans une structure ou dans un environnement particulier (un aéroport, par exemple), nous vous encourageons à demander l'autorisation d'utiliser la carte Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN ou Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ avant de la mettre en marche.

### Informations réglementaires

#### Informations pour les équipementiers et intégrateurs

La déclaration suivante doit être incluse avec toute version de ce document fournie à un équipementier ou intégrateur, mais ne doit pas être distribuée à l'utilisateur final.

- Cet appareil est destiné exclusivement aux équipementiers et intégrateurs.
- Reportez-vous au document sur l'accord d'équipement pour d'autres restrictions.
- Cet appareil doit fonctionner et être utilisé avec un point d'accès approuvé localement.

### Informations devant être fournies à l'utilisateur final par l'équipementier ou l'intégrateur

Les avis réglementaires et de sécurité suivants doivent être publiés dans la documentation fournie à l'utilisateur final du produit ou du système incorporant une carte Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN ou Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ conformément aux réglementations locales. Le système hôte doit porter l'étiquette « Contient l'ID FCC : XXXXXXXX ».

Le périphérique réseau sans fil Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN ou Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ doit être installé et utilisé en stricte conformité avec les instructions du fabricant comme décrites dans la documentation utilisateur fournie avec le produit. Pour obtenir les homologations spécifiques par pays, reportez-vous à la section Homologations des émetteurs-récepteurs. Intel Corporation n'est pas responsable des interférences provoquées sur des postes de radio ou de télévision par la modification non autorisée d'appareils inclus avec le kit de la carte Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN ou Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_, ou par la substitution ou le branchement de câbles de connexion et d'équipements autres que ceux spécifiés par Intel Corporation. La responsabilité de la correction des interférences provoquées par de telles modifications, substitutions ou connexions non autorisées repose sur l'utilisateur. Intel Corporation et ses revendeurs ou distributeurs agréés ne sont pas responsables des dommages ou violations de réglementations gouvernementales pouvant résulter du manquement de l'utilisateur au respect de ces directives.

### Restrictions locales sur l'utilisation d'émetteurs-récepteurs 802.11a, 802.11b, 802.11g et 802.11n

La déclaration suivante, concernant les restrictions locales, doit être publiée dans le cadre de la documentation sur la conformité pour tous les produits 802.11a, 802.11b, 802.11g et 802.11n.

Attention : les fréquences utilisées par les périphériques pour réseaux locaux sans fil 802.11a, 802.11b, 802.11g et 802.11n pouvant ne pas être encore harmonisées dans tous les pays, les produits 802.11a, 802.11b, 802.11g et 802.11n sont conçus pour être utilisés uniquement dans des pays spécifiques et leur utilisation n'est pas autorisée dans les pays autres que ceux pour lesquels ils ont été désignés. En tant qu'utilisateur de ces produits, vous êtes tenu de vous assurer que les produits sont utilisés exclusivement dans les pays pour lesquels ils ont été prévus et de vérifier qu'ils sont configurés avec la sélection de fréquence et de voie correcte pour le pays d'utilisation. Toute déviation des paramètres autorisés et des restrictions dans le pays d'utilisation constitue une violation des lois nationales et peut faire l'objet de poursuites en tant que telle.

### Exigences de la FCC concernant les interférences des fréquences radioélectriques

Cet appareil est limité à une utilisation en intérieur en raison de sa gamme de fréquences de fonctionnement (5,15 à 5,25 GHz). La FCC exige que ce produit soit utilisé en intérieur pour la gamme de fréquences des 5,15 à 5,25 GHz afin de réduire les possibilités d'interférences nuisibles avec les systèmes de service mobile par satellite opérant sur les mêmes canaux. Les radars de grande puissance ont été désignés comme les utilisateurs principaux des bandes 5,25 à 5,35 GHz et 5,65 à 5,85 GHz. Ces stations de radar peuvent provoquer des interférences et/ou endommager cet appareil.

- Cet appareil est destiné exclusivement aux équipementiers et intégrateurs.

#### États-Unis—Federal Communications Commission (FCC)

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. L'utilisation de cet appareil est sujette aux deux conditions suivantes :

- cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles ;
- cet appareil doit accepter toute interférence pouvant provoquer un fonctionnement inopiné.

> REMARQUE : la puissance de sortie rayonnée du périphérique réseau sans fil Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN ou Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ est nettement inférieure aux limites d'exposition aux fréquences radioélectriques stipulées par la FCC. Cependant, le périphérique réseau sans fil Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN ou Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ doit être utilisé de sorte que les contacts humains potentiels lors d'un fonctionnement normal sont réduits à un minimum. Pour éviter de dépasser les limites d'exposition aux fréquences radioélectriques stipulées par la FCC, vous devez conserver une distance minimum de 20 cm entre vous (ou toute autre personne se trouvant à proximité) et l'antenne incorporée à l'ordinateur. Vous trouverez des détails sur les configurations autorisées à l'adresse http://www.fcc.gov/oet/ea/ en entrant le numéro d'identification FCC se trouvant sur l'appareil.

#### Déclaration sur les interférences

Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites des appareils numériques de Classe B, d'après la section 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences néfastes dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des rayonnements d'énergie aux fréquences radioélectriques. Si cet équipement n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'existe cependant aucun garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision (ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors puis sous tension), nous encourageons l'utilisateur à tenter de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- réorientez ou déplacez l'antenne de réception ;
- augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur ;
- connectez l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur ;
- consultez le revendeur ou un technicien de radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

> REMARQUE : le périphérique réseau sans fil Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN ou Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ doit être installé et utilisé en stricte conformité avec les instructions du fabricant comme décrites dans la documentation utilisateur fournie avec le produit. Toute autre installation ou utilisation viole la section 15 des règles de la FCC.

#### Avertissement réglementaire de Underwriters Laboratories Inc. (UL)

À utiliser avec des ordinateurs personnels homologués UL ou compatibles.

#### Brazil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

#### Canada—Industry Canada (IC)

This device complies with RSS210 of Industry Canada.

Caution: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15 GHz to 5.25 GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65 to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device.

The maximum allowed antenna gain for use with this device is 6dBi in order to comply with the E.I.R.P limit for the 5.25- to 5.35 and 5.725 to 5.85 GHz frequency range in point-to-point operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, Issue 4, and RSS-210, No 4 (Dec 2000) and No 5 (Nov 2001).

Cet appariel numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 4, et CNR-210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 2001).

"To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing."

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afinde fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. »

#### Union européenne

La bande 5,15 - 5,35 GHz est destinée exclusivement à une utilisation en intérieur.

#### Déclaration de conformité

La Déclaration de conformité européenne est publiée à l'adresse suivante :

http://download.intel.com/support/wireless/wlan/4965agn/sb/eudoc4965_combined1.pdf

Cet équipement est conforme aux exigences essentielles de la directive 1999/5/EC de l'Union européenne.

Česky [Czech] | Intel(R) Corporation tímto prohlašuje, že tento Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk [Danish] | Undertegnede Intel(R) Corporation erklærer herved, at følgende udstyr Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch [German] | Hiermit erklärt Intel(R) Corporation, dass sich das Gerät Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Esti [Estonian] | Käesolevaga kinnitab Intel(R) Corporation seadme Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English | Hereby, Intel(R) Corporation, declares that this Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español [Spanish] | Por medio de la presente Intel(R) Corporation declara que el Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική [Greek] | ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Intel(R) Corporation ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français [French] | Par la présente Intel(R) Corporation déclare que l'appareil Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano [Italian] | Con la presente Intel(R) Corporation dichiara che questo Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski [Latvian] | Ar šo Intel(R) Corporationdeklarē, ka Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių [Lithuanian] | Šiuo Intel(R) Corporation deklaruoja, kad šis Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Nederlands [Dutch] | Hierbij verklaart Intel(R) Corporation dat het toestel Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malti [Maltese] | Hawnhekk, Intel(R) Corporation, jiddikjara li dan Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Magyar [Hungarian] | Alulírott, Intel(R) Corporation nyilatkozom, hogy a Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Norsk [Norwegian] | Intel Corporation erklærer herved at utstyretIntel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski [Polish] | Niniejszym, Intel(R) Corporation, oświadcza, że Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Português [Portuguese] | Intel(R) Corporation declara que este Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovensko [Slovenian] | Šiuo Intel(R) Corporation izjavlja, da je ta Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky [Slovak] | Intel(R) Corporation týmto vyhlasuje, že Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomi [Finnish] | Intel(R) Corporation vakuuttaa täten että Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska [Swedish] | Härmed intygar Intel(R) Corporation att denna Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Íslenska [Icelandic] | Hér með lýsir Intel(R) Corporation yfir því að Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

#### Italy

The use of these equipments is regulated by:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject to general authorization) for outdoor use and article 105 (free use) for indoor use, in both cases for private use.
2. D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks and telecom services.

L’uso degli apparati è regolamentato da:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso private.
2. D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell’accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

#### Japon [Japan]

Indoor use only.

#### Corée [Korea]

#### Taiwan

#### Autorisations concernant l'utilisation des émetteurs-récepteurs

Pour déterminer si vous êtes autorisé à utiliser le périphérique réseau sans fil dans un pays spécifique, vérifiez si le numéro de type de l'émetteur-récepteur imprimé sur l'étiquette d'identification du périphérique est répertorié dans le document de directive réglementaire du fabricant.

## Les cartes Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection et Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection

Les informations contenues dans ce document s'appliquent aux produits suivants :

Les cartes réseau sans fil tri-mode (802.11a/802.11b/802.11g)
Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection (modèle WM3945ABG)

Les cartes réseau sans fil bi-mode (802.11b/802.11g)
Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection (modèle WM3945BG)

> REMARQUE : compte tenu de la nature évolutive des réglementations et des normes dans le domaine des réseaux radioélectriques locaux sans fil (normes IEEE 802.11 et similaires), les informations fournies dans le présent document sont sujettes à modifications. Intel Corporation n'assume aucune responsabilité concernant les erreurs ou omissions ayant pu se glisser dans ce document. Intel ne s'engage pas non plus à mettre à jour les informations contenues dans le présent document.

### Informations destinées aux utilisateurs

### Avis concernant la sécurité

### USA—FCC et FAA

La FCC, avec la mesure prise dans le registre ET 96-8, a adopté une norme de sécurité concernant l'exposition des êtres humains à l'énergie électromagnétique des fréquences radio (FR) émises par les équipements certifiés par la FCC. Les cartes Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection et Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection satisfont aux limites concernant l'exposition des êtres humains énoncées dans les normes OET Bulletin 65, 2001 et ANSI/IEEE C95.1, 1992. L'utilisation correcte de cet émetteur-récepteur, conforme aux instructions trouvées dans ce manuel, entraînera une exposition considérablement inférieure aux limites recommandées par la FCC.

Les précautions de sécurité suivantes doivent être observées :

- Ne pas toucher ou déplacer l'antenne alors que l'appareil est en cours d'émission ou de réception.
- Ne laisser aucun composant de l'émetteur-récepteur, tel que l'antenne, s'approcher très près ou entrer en contact avec une partie du corps quelconque, particulièrement le visage et les yeux, alors qu'il est en cours de transmission.
- Ne pas utiliser l'émetteur-récepteur ni tenter de transmettre des données si l'antenne n'est pas connectée, car l'émetteur-récepteur pourrait être endommagé.
- Utiliser dans des environnements spécifiques :
  - L'utilisation d'appareils sans fil dans des endroits présentant des dangers est limitée aux contraintes imposées par les responsables de la sécurité de tels environnements.
  - L'utilisation des appareils sans fil dans les avions est régie par la FAA (Federal Aviation Administration).
  - L'utilisation d'appareils sans fil dans les hôpitaux est sujette aux limites énoncées par chaque hôpital.

#### Utilisation de l'antenne

- Afin de se conformer aux limites d'exposition aux FR de la FCC, les antennes intégrées à faible gain doivent être placées à une distance minimale de 20 cm (8 pouces) du corps de toute personne.
- Les antennes à gain élevé, montées sur des murs ou sur des poteaux, sont conçues pour être installées par des professionnels et doivent se trouver à une distance minimale de 30 cm (12 pouces) du corps de toute personne. Contactez votre installateur professionnel, revendeur à valeur ajoutée ou le fabricant de l'antenne pour connaître les exigences d'installation correcte.

#### Avertissement concernant la proximité de dispositifs explosifs

Avertissement : ne faites pas fonctionner d'émetteur portable (tel qu'un périphérique réseau sans fil) à proximité de détonateurs non blindés ou dans un milieu explosif à moins que l'appareil ait été modifié pour être agréé pour une telle utilisation.

#### Avertissements concernant l'antenne

Avertissement : pour respecter les limites d'exposition aux fréquences radioélectriques C95.1 de l'ANSI et de la FCC, nous recommandons que l'antenne de la carte de connexion réseau Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection ou Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection installée dans un ordinateur de bureau ou portable soit installée afin qu'elle se trouve à une distance minimale de 20 cm (8 pouces) de toute personne. Nous recommandons à l'utilisateur de limiter la durée d'exposition si l'antenne est placée à une distance inférieure à 20 cm (8 pouces).

Avertissement : les produits RLAN Intel(R) PRO/Wireless ne sont pas conçus pour être utilisés avec des antennes directionnelles à gain élevé. L'utilisation de telles antennes avec ces produits d'une manière autre que celle décrite dans la section précédente intitulée « Utilisation de l'antenne » est illégale.

#### Mise en garde concernant l'utilisation dans les avions

Attention : les réglementations de la FCC et de la FAA interdisent le fonctionnement en vol d'émetteurs-récepteurs sans fil car leurs signaux peuvent entraver le fonctionnement d'instruments de vol essentiels.

#### Autres appareils sans fil

Avis concernant la sécurité pour les autres périphériques d'un réseau sans fil : reportez-vous à la documentation fournie avec les cartes Ethernet sans fil ou les autres périphériques du réseau sans fil.

#### Restrictions locales sur l'utilisation d'émetteurs-récepteurs 802.11a, 802.11b et 802.11g

Attention : les fréquences utilisées par les périphériques pour réseaux locaux sans fil 802.11a, 802.11b et 802.11g pouvant ne pas être encore harmonisées dans tous les pays, les produits 802.11a, 802.11b et 802.11g sont conçus pour être utilisés uniquement dans des pays spécifiques et leur utilisation n'est pas autorisée dans les pays autres que ceux pour lesquels ils ont été désignés. En tant qu'utilisateur de ces produits, vous êtes tenu de vous assurer que les produits sont utilisés exclusivement dans les pays pour lesquels ils ont été prévus et de vérifier qu'ils sont configurés avec la sélection de fréquence et de voie correcte pour le pays d'utilisation. L'interface de contrôle de la puissance d'émission du dispositif (TPC) fait partie de l'utilitaire de connexion Intel(R) PROSet/Wireless. Des restrictions opérationnelles concernant la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) sont fournies par le fabricant du système. Toute déviation des réglages de puissance et de fréquence permis pour le pays d'utilisation constitue une violation des lois internationales et peut être punie en tant que telle.

Pour obtenir des informations spécifiques aux pays, reportez-vous aux informations complémentaires sur la conformité fournies avec le produit.

#### Interopérabilité sans fil

Les cartes Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection et Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection sont conçus pour fonctionner avec d'autres produits RLAN sans fil basés sur la technologie d'étalement du spectre en séquence directe (DSSS) et pour se conformer aux normes suivantes :

- Norme IEEE 802.11b sur les réseaux locaux sans fil
- Norme IEEE 802.11g sur les réseaux locaux sans fil
- Norme IEEE 802.11a conforme sur réseau sans fil
- Certification WiFi, telle que définie par l'alliance Wi-Fi

#### Les cartes Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection et Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection et votre santé

Les cartes Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection et Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection, comme les autres appareils radio, émettent de l'énergie électromagnétique aux fréquences radio. Cependant, le niveau d'énergie émis par cet appareil est inférieur à l'énergie électromagnétique émise par d'autres appareils sans fil tels que les téléphones portables. Les cartes Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection et Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection fonctionnent dans les limites des normes et recommandations de sécurité concernant les fréquences radio. Ces normes et recommandations sont le reflet du consensus de la communauté scientifique et résultent des délibérations de groupes et de comités de scientifiques qui examinent et interprètent continuellement les comptes-rendus d'études extensives. Dans certaines situations et dans certains environnements, l'utilisation de la carte Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection ou de la carte de la carte Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection peut être limitée par le propriétaire de l'immeuble ou les représentants accrédités de l'entité concernée. Voici quelques exemples de cette situation :

- l'utilisation des cartes Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection et Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection à bord des avions ou
- l'utilisation des cartes Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection et Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection dans tout autre environnement où le risque d'interférences avec d'autres appareils ou services est perçu ou identifié comme étant nuisible.

Si vous n'êtes pas sûr de la réglementation applicable à l'utilisation d'appareils sans fil dans une structure ou dans un environnement particulier (un aéroport, par exemple), nous vous encourageons à demander l'autorisation d'utiliser les cartes Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection et Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection avant de les mettre en marche.

### Informations réglementaires

#### Informations pour les équipementiers et intégrateurs

La déclaration suivante doit être incluse avec toute version de ce document fournie à un équipementier ou intégrateur, mais ne doit pas être distribuée à l'utilisateur final.

- Cet appareil est destiné exclusivement aux équipementiers et intégrateurs.
- Reportez-vous au document sur l'accord d'équipement pour d'autres restrictions.
- Cet appareil doit fonctionner et être utilisé avec un point d'accès approuvé localement.

### Informations devant être fournies à l'utilisateur final par l'équipementier ou l'intégrateur

Les avis réglementaires et de sécurité suivants doivent être publiés dans la documentation fournie à l'utilisateur final du produit ou du système incorporant une carte Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection ou Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection conformément aux réglementations locales. Le système hôte doit porter l'étiquette « Contient l'ID FCC : XXXXXXXX ».

Le périphérique réseau sans fil Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection ou Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection doit être installé et utilisé en stricte conformité avec les instructions du fabricant comme décrites dans la documentation utilisateur fournie avec le produit. Pour obtenir les homologations spécifiques par pays, reportez-vous à la section Homologations des émetteurs-récepteurs. Intel Corporation n'est pas responsable des interférences provoquées sur des postes de radio ou de télévision par la modification non autorisée d'appareils inclus avec le kit des cartes Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection et Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection, ou par la substitution ou le branchement de câbles de connexion et d'équipements autres que ceux spécifiés par Intel Corporation. La responsabilité de la correction des interférences provoquées par de telles modifications, substitutions ou connexions non autorisées repose sur l'utilisateur. Intel Corporation et ses revendeurs ou distributeurs agréés ne sont pas responsables des dommages ou violations de réglementations gouvernementales pouvant résulter du manquement de l'utilisateur au respect de ces directives.

### Restrictions locales sur l'utilisation des émetteurs-récepteurs 802.11a, 802.11b et 802.11g

La déclaration suivante, concernant les restrictions locales, doit être publiée dans le cadre de la documentation sur la conformité pour tous les produits 802.11a, 802.11b et 802.11g.

Attention : les fréquences utilisées par les périphériques pour réseaux locaux sans fil 802.11a, 802.11b et 802.11g pouvant ne pas être encore harmonisées dans tous les pays, les produits 802.11a, 802.11b et 802.11g sont conçus pour être utilisés uniquement dans des pays spécifiques et leur utilisation n'est pas autorisée dans les pays autres que ceux pour lesquels ils ont été désignés. En tant qu'utilisateur de ces produits, vous êtes tenu de vous assurer que les produits sont utilisés exclusivement dans les pays pour lesquels ils ont été prévus et de vérifier qu'ils sont configurés avec la sélection de fréquence et de voie correcte pour le pays d'utilisation. Toute déviation des paramètres autorisés et des restrictions dans le pays d'utilisation constitue une violation des lois nationales et peut faire l'objet de poursuites en tant que telle.

### Exigences de la FCC concernant les interférences des fréquences radioélectriques

Cet appareil est limité à une utilisation en intérieur en raison de sa gamme de fréquences de fonctionnement (5,15 à 5,25 GHz). La FCC exige que ce produit soit utilisé en intérieur pour la gamme de fréquences des 5,15 à 5,25 GHz afin de réduire les possibilités d'interférences nuisibles avec les systèmes de service mobile par satellite opérant sur les mêmes canaux. Les radars de grande puissance ont été désignés comme les utilisateurs principaux des bandes 5,25 à 5,35 GHz et 5,65 à 5,85 GHz. Ces stations de radar peuvent provoquer des interférences et/ou endommager cet appareil.

- Cet appareil est destiné exclusivement aux équipementiers et intégrateurs.

#### États-Unis—Federal Communications Commission (FCC)

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. L'utilisation de cet appareil est sujette aux deux conditions suivantes :

- cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles ;
- cet appareil doit accepter toute interférence pouvant provoquer un fonctionnement inopiné.

> REMARQUE : la puissance de sortie rayonnée des périphériques réseau sans fil Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection et Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection est nettement inférieure aux limites d'exposition aux fréquences radioélectriques stipulées par la FCC. Cependant, le périphérique réseau sans fil Intel(R) PRO/Wireless doit être utilisé de sorte que les contacts humains potentiels lors d'un fonctionnement normal sont réduits à un minimum. Pour éviter de dépasser les limites d'exposition aux fréquences radioélectriques stipulées par la FCC, vous devez conserver une distance minimum de 20 cm entre vous (ou toute autre personne se trouvant à proximité) et l'antenne incorporée à l'ordinateur. Vous trouverez des détails sur les configurations autorisées à l'adresse http://www.fcc.gov/oet/ea/ en entrant le numéro d'identification FCC se trouvant sur l'appareil.

#### Déclaration sur les interférences

Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites des appareils numériques de Classe B, d'après la section 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences néfastes dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des rayonnements d'énergie aux fréquences radioélectriques. Si cet équipement n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'existe cependant aucun garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision (ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors puis sous tension), nous encourageons l'utilisateur à tenter de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- réorientez ou déplacez l'antenne de réception ;
- augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur ;
- connectez l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur ;
- consultez le revendeur ou un technicien de radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

> REMARQUE : Le périphérique réseau sans fil Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection ou Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection doit être installé et utilisé en stricte conformité avec les instructions du fabricant comme décrites dans la documentation utilisateur fournie avec le produit. Toute autre installation ou utilisation viole la section 15 des règles de la FCC.

Avertissement réglementaire de Underwriters Laboratories Inc. (UL)

À utiliser avec des ordinateurs personnels homologués UL ou compatibles.

#### Brazil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

#### Canada—Industry Canada (IC)

This device complies with RSS210 of Industry Canada.

Caution: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15 GHz to 5.25 GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65 to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device.

The maximum allowed antenna gain for use with this device is 6dBi in order to comply with the E.I.R.P limit for the 5.25- to 5.35 and 5.725 to 5.85GHz frequency range in point-to-point operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, Issue 4, and RSS-210, No 4 (Dec 2000) and No 5 (Nov 2001).

Cet appariel numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 4, et CNR-210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 2001).

"To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing."

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afinde fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence.»

#### Union européenne

La bande 5,15 - 5,35 GHz est destinée exclusivement à une utilisation en intérieur.

#### Déclaration de conformité

Cet équipement est conforme aux exigences essentielles de la directive 1999/5/EC de l'Union européenne.

Česky [Czech] | Intel(R) Corporation tímto prohlašuje, že tento Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk [Danish] | Undertegnede Intel(R) Corporation erklærer herved, at følgende udstyr Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch [German] | Hiermit erklärt Intel(R) Corporation, dass sich das Gerät Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Esti [Estonian] | Käesolevaga kinnitab Intel(R) Corporation seadme Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English | Hereby, Intel(R) Corporation, declares that this Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español [Spanish] | Por medio de la presente Intel(R) Corporation declara que el Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική [Greek] | ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Intel(R) Corporation ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français [French] | Par la présente Intel(R) Corporation déclare que l'appareil Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano [Italian] | Con la presente Intel(R) Corporation dichiara che questo Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski [Latvian] | Ar šo Intel(R) Corporationdeklarē, ka Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių [Lithuanian] | Šiuo Intel(R) Corporation deklaruoja, kad šis Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Nederlands [Dutch] | Hierbij verklaart Intel(R) Corporation dat het toestel Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malti [Maltese] | Hawnhekk, Intel(R) Corporation, jiddikjara li dan Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Magyar [Hungarian] | Alulírott, Intel(R) Corporation nyilatkozom, hogy a Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Norsk [Norwegian] | Intel Corporation erklærer herved at utstyret Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski [Polish] | Niniejszym, Intel(R) Corporation, oświadcza, że Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Português [Portuguese] | Intel(R) Corporation declara que este Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovensko [Slovenian] | Šiuo Intel(R) Corporation izjavlja, da je ta Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky [Slovak] | Intel(R) Corporation týmto vyhlasuje, že Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomi [Finnish] | Intel(R) Corporation vakuuttaa täten että Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska [Swedish] | Härmed intygar Intel(R) Corporation att denna Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Íslenska [Icelandic] | Hér með lýsir Intel(R) Corporation yfir því að Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection) er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

#### Italy

The use of these equipments is regulated by:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject to general authorization) for outdoor use and article 105 (free use) for indoor use, in both cases for private use.
2. D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks and telecom services.

L’uso degli apparati è regolamentato da:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso privato.
2. D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell’accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

#### Japon [Japan]

Indoor use only.

#### Corée [Korea]

#### Taiwan

#### Autorisations concernant l'utilisation des émetteurs-récepteurs

Pour déterminer si vous êtes autorisé à utiliser le périphérique réseau sans fil dans un pays spécifique, vérifiez si le numéro de type de l'émetteur-récepteur imprimé sur l'étiquette d'identification du périphérique est répertorié dans le document de directive réglementaire du fabricant.

Intel(R) PROSet/Wireless. Des restrictions opérationnelles concernant la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) sont fournies par le fabricant du système. Toute déviation des réglages de puissance et de fréquence permis pour le pays d'utilisation constitue une violation des lois internationales et peut être punie en tant que telle.

Pour obtenir des informations spécifiques aux pays, reportez-vous aux informations complémentaires sur la conformité fournies avec le produit.

#### Interopérabilité sans fil

La carte Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection est conçue pour fonctionner conjointement avec des produits de réseaux sans fil basés sur la technologie de radiocommunication à étalement du spectre en séquence directe (DSSS) et pour être conforme aux normes suivantes :

- Norme IEEE 802.11b standard sur les réseaux locaux sans fil.
- Norme IEEE 802.11g standard sur les réseaux locaux sans fil.
- Norme IEEE 802.11a conforme sur les réseaux locaux sans fil.
- Certification WiFi, telle que définie par l'alliance Wi-Fi

#### La carte Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection et votre santé

La carte Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection, comme les autres appareils de radiocommunication, émet de l'énergie électromagnétique aux fréquences radio. Cependant, le niveau d'énergie émis par cet appareil est inférieur à l'énergie électromagnétique émise par d'autres appareils sans fil tels que les téléphones portables. La carte Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection fonctionne dans les limites des normes et recommandations de sécurité concernant les fréquences radio. Ces normes et recommandations sont le reflet du consensus de la communauté scientifique et résultent des délibérations de groupes et de comités de scientifiques qui examinent et interprètent continuellement les comptes-rendus d'études extensives. Dans certaines situations et dans certains environnements, l'utilisation de la carte Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection peut être limitée par le propriétaire de l'immeuble ou les représentants accrédités de l'entité concernée. Voici quelques exemples de cette situation :

- utilisation de la carte Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection à bord d'avions, ou
- l'utilisation de la carte Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection dans tout autre environnement où le risque d'interférences avec d'autres appareils ou services est perçu ou identifié comme étant nuisible.

Si vous n'êtes pas sûr de la réglementation applicable à l'utilisation d'appareils sans fil dans une structure ou dans un environnement particulier (un aéroport, par exemple), nous vous encourageons à demander l'autorisation d'utiliser la carte Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection avant de la mettre en marche.

### Informations réglementaires

#### Informations pour les équipementiers et intégrateurs

La déclaration suivante doit être incluse avec toute version de ce document fournie à un équipementier ou intégrateur, mais ne doit pas être distribuée à l'utilisateur final.

- Cet appareil est destiné exclusivement aux équipementiers et intégrateurs.
- Reportez-vous au document sur l'accord d'équipement pour d'autres restrictions.
- Cet appareil doit fonctionner et être utilisé avec un point d'accès approuvé localement.

### Informations devant être fournies à l'utilisateur final par l'équipementier ou l'intégrateur

Les avis réglementaires et de sécurité suivants doivent être publiés dans la documentation fournie à l'utilisateur final du produit ou du système incorporant une carte Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection conformément aux réglementations locales. Le système hôte doit porter l'étiquette « Contient l'ID FCC : XXXXXXXX ».

Le périphérique réseau sans fil Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection doit être installé et utilisé en stricte conformité avec les instructions du fabricant comme décrites dans la documentation utilisateur fournie avec le produit. Pour obtenir les homologations spécifiques par pays, reportez-vous à la section Homologations des émetteurs-récepteurs. Intel Corporation n'est pas responsable des interférences provoquées sur des postes de radio ou de télévision par la modification non autorisée d'appareils inclus avec le kit de la carte Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection, ou par la substitution ou le branchement de câbles de connexion et d'équipements autres que ceux spécifiés par Intel Corporation. La responsabilité de la correction des interférences provoquées par de telles modifications, substitutions ou connexions non autorisées repose sur l'utilisateur. Intel Corporation et ses revendeurs ou distributeurs agréés ne sont pas responsables des dommages ou violations de réglementations gouvernementales pouvant résulter du manquement de l'utilisateur au respect de ces directives.

### Restrictions locales sur l'utilisation des émetteurs-récepteurs 802.11a, 802.11b et 802.11g

La déclaration suivante, concernant les restrictions locales, doit être publiée dans le cadre de la documentation sur la conformité pour tous les produits 802.11a, 802.11b et 802.11g.

Attention : les fréquences utilisées par les périphériques pour réseaux locaux sans fil 802.11a, 802.11b et 802.11g pouvant ne pas être encore harmonisées dans tous les pays, les produits 802.11a, 802.11b et 802.11g sont conçus pour être utilisés uniquement dans des pays spécifiques et leur utilisation n'est pas autorisée dans les pays autres que ceux pour lesquels ils ont été désignés. En tant qu'utilisateur de ces produits, vous êtes tenu de vous assurer que les produits sont utilisés exclusivement dans les pays pour lesquels ils ont été prévus et de vérifier qu'ils sont configurés avec la sélection de fréquence et de voie correcte pour le pays d'utilisation. Toute déviation des paramètres autorisés et des restrictions dans le pays d'utilisation constitue une violation des lois nationales et peut faire l'objet de poursuites en tant que telle.

### Exigences de la FCC concernant les interférences des fréquences radioélectriques

Cet appareil est limité à une utilisation en intérieur en raison de sa gamme de fréquences de fonctionnement (5,15 à 5,25 GHz). La FCC exige que ce produit soit utilisé en intérieur pour la gamme de fréquences des 5,15 à 5,25 GHz afin de réduire les possibilités d'interférences nuisibles avec les systèmes de service mobile par satellite opérant sur les mêmes canaux. Les radars de grande puissance ont été désignés comme les utilisateurs principaux des bandes 5,25 à 5,35 GHz et 5,65 à 5,85 GHz. Ces stations de radar peuvent provoquer des interférences et/ou endommager cet appareil.

- Cet appareil est destiné exclusivement aux équipementiers et intégrateurs.

#### États-Unis—Federal Communications Commission (FCC)

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. L'utilisation de cet appareil est sujette aux deux conditions suivantes :

- cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles ;
- cet appareil doit accepter toute interférence pouvant provoquer un fonctionnement inopiné.

> REMARQUE : la puissance de sortie rayonnée du périphérique réseau sans fil Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection est nettement inférieure aux limites d'exposition aux fréquences radioélectriques stipulées par la FCC. Cependant, le périphérique réseau sans fil Intel(R) PRO/Wireless doit être utilisé de sorte que les contacts humains potentiels lors d'un fonctionnement normal sont réduits à un minimum. Pour éviter de dépasser les limites d'exposition aux fréquences radioélectriques stipulées par la FCC, vous devez conserver une distance minimum de 20 cm entre vous (ou toute autre personne se trouvant à proximité) et l'antenne incorporée à l'ordinateur.

#### Déclaration sur les interférences

Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites des appareils numériques de Classe B, d'après la section 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences néfastes dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des rayonnements d'énergie aux fréquences radioélectriques. Si cet équipement n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'existe cependant aucun garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision (ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors puis sous tension), nous encourageons l'utilisateur à tenter de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- réorientez ou déplacez l'antenne de réception ;
- augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur ;
- connectez l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur ;
- consultez le revendeur ou un technicien de radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

> REMARQUE : Le périphérique réseau sans fil Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection doit être installé et utilisé en stricte conformité avec les instructions du fabricant comme décrites dans la documentation utilisateur fournie avec le produit. Toute autre installation ou utilisation viole la section 15 des règles de la FCC.

#### Canada—Industry Canada (IC)

This device complies with RSS210 of Industry Canada.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, Issue 4, and RSS-210, No 4 (Dec 2000) and No 5 (Nov 2001).

Cet appariel numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 4, et CNR-210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 2001).

"To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing."

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afinde fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. »

#### Union européenne

La bande 5,15 - 5,35 GHz est destinée exclusivement à une utilisation en intérieur.

#### Déclaration de conformité

Cet équipement est conforme aux exigences essentielles de la directive 1999/5/EC de l'Union européenne.

Czech | Intel(R) Corporation tímto prohlašuje, že tento Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES."
Danish | Undertegnede Intel(R) Corporation erklærer herved, at følgende udstyr Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF
Dutch | Hierbij verklaart Intel(R) Corporation dat het toestel Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG
Bij deze verklaart Intel(R) Corporation dat deze Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
English | Hereby, Intel(R) Corporation, declares that this Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Estonian | Käesolevaga kinnitab Intel(R) Corporation seadme Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Finnish | Intel(R) Corporation vakuuttaa täten että Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
French | Par la présente Intel(R) Corporation déclare que l'appareil Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Par la présente, Intel(R) Corporation déclare que ce Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables.
German | Hiermit erklärt Intel(R) Corporation, dass sich dieser/diese/dieses Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet". (BMWi)
Hiermit erklärt Intel(R) Corporation die Übereinstimmung des Gerätes Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. (Wien).=
Greek | ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Intel(R) Corporation ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Hungarian | Alulírott, Intel(R) Corporation nyilatkozom, hogy a Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Icelandic | Intel lysir her med yfir að thessi bunadur, Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection , uppfyllir allar grunnkrofur, sem gerdar eru i R&TTE tilskipun ESB nr 1999/5/EC
Italian | Con la presente Intel(R) Corporation dichiara che questo Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latvian | Ar šo Intel(R) Corporationdeklarē, ka Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lithuanian | Intel(R) Corporation deklaruoja, kad Intel(R) Pro/Wireless 2915ABG Network Connectionatitinka 1999/5/EC Direktyvos esminius reikalavimus ir kitas nuostatas".
Malti | Hawnhekk, Intel(R) Corporation, jiddikjara li dan Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Polish | Niniejszym, Intel(R) Corporation, deklaruję, że Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection spełnia wymagania zasadnicze oraz stosowne postanowienia zawarte Dyrektywie 1999/5/EC.
Portuguese | Intel(R) Corporation declara que este Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovak | Intel(R) Corporation týmto vyhlasuje, že Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Slovenia | Šiuo Intel(R) Corporation deklaruoja, kad šis Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Spanish | Por medio de la presente Intel(R) Corporation declara que el Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Swedish | Härmed intygar Intel(R) Corporation att denna Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

#### France

Pour la France métropolitaine
2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur
2.400 -2.454 GHz (canaux 1 à 7) autorisé en usage extérieur

Pour la Guyane et la Réunion
2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur
2.420 - 2.4835 GHz (canaux 5 à 13) autorisé en usage extérieur

Pour tout le territoire Français:

Seulement 5.15 -5.35 GHz autorisé pour le 802.11a

#### Belgium

Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une distance supérieure à 300m un enregistrement auprès de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.

In geval van privé-gebruik, buiten een gebouw, op een openbare plaats, is geen registratie nodig, wanneer de afstand minder dan 300m is. Voor een afstand groter dan 300m is een registratie bij BIPT vereist. Voor registraties en licenties, gelieve BIPT te contacteren.

#### Japon [Japan]

#### Italy

The use of these equipments is regulated by:

- D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject to general authorization) for outdoor use and article 105 (free use) for indoor use, in both cases for private use.

- D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks and telecom services.

L’uso degli apparati è regolamentato da:

- D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso privato.

- D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell’accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

#### Grèce

Une licence est requise pour une utilisation en extérieur de la bande 5,470 – 5,725 GHz.

#### Bélarus

L'interface 2,4 GHz OFDM (802.11g) n'est pas autorisée à l'heure actuelle.

#### Indonésie

L'interface 5 GHz n'est pas autorisée à l'heure actuelle.

#### Koweït

L'interface 5 GHz n'est pas autorisée à l'heure actuelle.

#### Oman

Si les modules sont inférieurs à 100 milliwatts, ils ne nécessitent pas de licence, mais s'ils sont supérieurs à 100 milliwatts, l'utilisateur doit obtenir une licence d'utilisation auprès de Telecommunications Regulatory Authority (TRA) au Sultanat d'Oman.

#### Taiwan

#### Pakistan

Approuvé par la PTA (Pakistan Telecommunication Authority)

#### EAU

L'interface 5 GHz n'est pas autorisée à l'heure actuelle.

#### Ukraine

L'interface 5 GHz n'est pas autorisée à l'heure actuelle.

#### Autorisations concernant l'utilisation des émetteurs-récepteurs

Pour déterminer si vous êtes autorisé à utiliser le périphérique réseau sans fil dans un pays spécifique, vérifiez si le numéro de type de l'émetteur-récepteur imprimé sur l'étiquette d'identification du périphérique est répertorié dans le document de directive réglementaire du fabricant.

#### Avertissement réglementaire de Underwriters Laboratories Inc. (UL)

À utiliser avec des ordinateurs personnels homologués UL ou compatibles.

Retour à la table des matières