Tilbage til Indhold

# Specifikationer

- Intel(R) WiMAX/WiFi Link 5350
- Intel(R) WiMAX/WiFi Link 5150
- Intel(R) WiFi Link 5300
- Intel(R) WiFi Link 5100
- Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel (R) Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Netværkstilslutning
- Intel(R) PRO/Wireless 3945BG netværksforbindelse
- Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Netværkstilslutning
- Intel(R) PRO/Wireless 2200BG netværksforbindelse

## Intel(R) WiFi Link 5150 og Intel(R) WiFi Link 5350

WiFi / WiMAX
Form-faktor | PCI Express* Fuld-minikort og Halv-minikort
SKU'er | Intel® WiMAX/WiFi Link 5350 - 3x3 MC Intel® WiMAX/WiFi Link 5150 - 1X2 MC/HMC
Dimensioner | Minikort: Bredde 20" x Længde 1,18" x Højde 0,18 in (50,80 mm x 30 mm x 4,5 mm) Halv-minikort: Bredde 26.64 mm x Længde 30 mm x Højde 4.5 mm
Antenne-interfacestik | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkonnektor U.FL-LP-066
Antennespredning | On-board diversity
Tilslutningsinterface | 53-bens Minikort-kantkonnektor
Spænding | 3.3 V
Driftstemperatur | 0 til +80 grader Celsius
Luftfugtighed | 50% til 90% ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 35 ºC)
WiFi
Frekvensmodulation | 5 GHz (802.11a/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 5.15 GHz til 5.85 GHz (afhængig af land) | 2.41-2.474 GHz (afhængigt af land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medie | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM). | 2.4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM).
Kanaler | 4 til 12 (afhængig af land) | Kanal 1-11 (kun USA) Kanal 1-13 (Japan, Europa)
IEEE 802.11n Datahastigheder | Intel(R) WiFi Link 5350 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
Intel(R) WiFi Link 5150 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
IEEE 802.11a Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheder | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
WiFi generelt
Operativsystemer | Microsoft Windows XP* (32 og 64 bit) og Windows Vista* (32 og 64 bit).
Wi-Fi Alliance* certificering | Wi-Fi-certificering for 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Koncern, WPA2-Personal, WPA2-Koncern, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Certificering for Cisco-kompatible udvidelser | Cisco-kompatible udvidelser v4.0
WLAN-standard | IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n
Arkitektur | Infrastruktur eller ad hoc (peer-to-peer) driftstilstande
Sikkerhed | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Koncern, WPA2-Koncern, 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Kryptering | AES-CCMP 128-bit, WEP 128-bit og 64-bit, CKIP, TKIP
Produktsikkerhed | UL, C-UL, CB (IEC 60590)
WiMAX
Frekvensbånd | 2.5-2.7 GHz (3A profil)
Modulation | UL - QPSK, 16 QAM DL - QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Trådløst medie | Duplextilstand: TDD-funktioner | Skalerbar OFDMA (SOFDMA): 512 og 1024 FFT
sub-bærebølge-permutation: PUSC | Kanalbåndbredder: 5 MHz og 10 MHz
WiMAX Network Release funktionssæt | SPWG/NWG Release 1.0 SPWG/NWG Release 1.5
Hastighed (OTA-ydelse 10MHz kanal) | 10 Mbps DL og 4 Mbps UL @ spidshastighed
RF-sender Udgangseffekt | Kompatibel med Power class 2
WiMAX generelt
Operativsystemer | Microsoft Windows XP* ,Vista*
Standardkompatibilitet | 802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4)
WiMAX System Profile funktionssæt | Mobile WiMAX release 1, Wave II Profil 3A
Sikkerhed | Key Management Protocol (PKMv2)
Kryptering | 128bit CCMP (Counter-Mode/CBC-MAC) baseret på AES-kryptering

## Intel(R) WiFi Link 5300 og Intel(R) WiFi Link 5100

Form-faktor | PCI Express* Fuld-minikort og Halv-minikort
Dimensioner | Fuld-minikort: Bredde 50,95 mm x Længde 30 mm x Højde 4,5 mm Halv-minikort: Bredde 26.64 mm x Længde 30 mm x Højde 4.5 mm
Antenne-interfacestik | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkonnektor U.FL-LP-066
Antennespredning | On-board diversity
Tilslutningsinterface | 52-bens Minikort-kantkonnektor
Spænding | 3.3 V
Driftstemperatur | 0 til +80 grader Celsius
Luftfugtighed | 50% til 95% ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 35 ºC)
Frekvensmodulation | 5 GHz (802.11a/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 5.15 GHz til 5.85 GHz (afhængig af land) | 2,400 GHz til 2,4835 GHz (afhængig af land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medie | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM). | 2.4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM).
Kanaler | 4 til 12 (afhængig af land) | Kanal 1-11 (kun USA) Kanal 1-13 (Japan, Europa)
IEEE 802.11n Datahastigheder | Intel(R) WiFi Link 5300 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
Intel(R) WiFi Link 5100 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
IEEE 802.11a Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheder | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Generelt
Operativsystemer | Microsoft Windows XP* (32 og 64 bit) og Windows Vista* (32 og 64 bit).
Wi-Fi Alliance* certificering | Wi-Fi* certificering for 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Koncern, WPA2-Personal, WPA2-Koncern, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certificering for Cisco-kompatible udvidelser | Cisco-kompatible udvidelser v4.0
WLAN-standard | IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n
Arkitektur | Infrastruktur eller ad hoc (peer-to-peer) driftstilstande
Sikkerhed | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Koncern, WPA2-Koncern, AES-CCMP 128-bit, WEP 128-bit and 64-bit; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Produktsikkerhed | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel (R) Wireless WiFi Link 4965AGN

Form-faktor | PCI Express* minikort
Dimensioner | Bredde 50,95 mm x Længde 30 mm x Højde 4,5 mm
Antenne-interfacestik | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkonnektor U.FL-LP-066
Antennespredning | On-board diversity
Tilslutningsinterface | 52-bens Minikort-kantkonnektor
Spænding | 3.3 V
Driftstemperatur | 0 til +80 grader Celsius
Luftfugtighed | 50% til 95% ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 35 ºC)
Frekvensmodulation | 5 GHz (802.11a/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 5.15 GHz til 5.85 GHz (afhængig af land) | 2,400 GHz til 2,4835 GHz (afhængig af land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medie | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM). | 2.4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM).
Kanaler | 4 til 12 (afhængig af land) | Kanal 1-11 (kun USA) Kanal 1-13 (Japan, Europa)
IEEE 802.11n Datahastigheder | Rx: 300, 270, 243, 240, 180 Rx/Tx: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheder | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Generelt
Operativsystemer | Microsoft Windows XP* (32 og 64 bit) og Windows Vista* (32 og 64 bit).
Wi-Fi Alliance* certificering | Wi-Fi* certificering for 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Koncern, WPA2-Personal, WPA2-Koncern, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certificering for Cisco-kompatible udvidelser | Cisco-kompatible udvidelser v4.0
WLAN-standard | IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n
Arkitektur | Infrastruktur eller ad hoc (peer-to-peer) driftstilstande
Sikkerhed | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Koncern, WPA2-Koncern, AES-CCMP 128-bit, WEP 128-bit and 64-bit; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Produktsikkerhed | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel (R) Wireless WiFi Link 4965AG_

Dette er en version of Intel Wireless WiFi 4965AGN med deaktiverede 8-2.11n-egenskaber. 802.11n: henviser til: IEEE P802.11n/D2.0 Draft Amendment to STANDARD [FOR] Information Technology-Telecommunications and information exchange between systems-Local and Metropolitan networks-Specific requirements-Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifications: Forbedringer for højere ydelse.

Form-faktor | PCI Express* minikort
Dimensioner | Bredde 50,95 mm x Længde 30 mm x Højde 4,5 mm
Antenne-interfacestik | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkonnektor U.FL-LP-066
Antennespredning | On-board diversity
Tilslutningsinterface | 52-bens Minikort-kantkonnektor
Spænding | 3.3 V
Driftstemperatur | 0 til +80 grader Celsius
Luftfugtighed | 50% til 95% ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 35 ºC)
Frekvensmodulation | 5 GHz (802.11a) | 2.4 GHz (802.11b/g)
Frekvensbånd | 5.15 GHz til 5.85 GHz (afhængig af land) | 2,400 GHz til 2,4835 GHz (afhængig af land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medie | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM). | 2.4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM).
Kanaler | 4 til 12 (afhængig af land) | Kanal 1-11 (kun USA) Kanal 1-13 (Japan, Europa)
IEEE 802.11a Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheder | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Generelt
Operativsystemer | Microsoft Windows XP* (32 og 64 bit) og Windows Vista* (32 og 64 bit)
Wi-Fi Alliance* certificering | Wi-Fi*-certificering for 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM
Certificering for Cisco-kompatible udvidelser | Cisco-kompatible udvidelser v4.0
WLAN-standard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Arkitektur | Infrastruktur eller ad hoc (peer-to-peer) driftstilstande
Sikkerhed | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Koncern, WPA2-Koncern, AES-CCMP 128-bit, WEP 128-bit and 64-bit; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Produktsikkerhed | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG netværksforbindelse

Form-faktor | PCI Express* minikort
Dimensioner | Bredde 50,95 mm x Længde 30 mm x Højde 4,5 mm
Antenne-interfacestik | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkonnektor U.FL-LP-066
Dual Diversity-antenne | On-board dual diversity-skift
Tilslutningsinterface | 52-bens Minikort-kantkonnektor
Spænding | 3.3 V
Driftstemperatur | 0 til +80 grader Celsius
Luftfugtighed | 50 til 92% ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 55 ºC)
Frekvensmodulation | 5 GHz (802.11a) | 2.4 GHz (802.11b/g)
Frekvensbånd | 5.15 GHz - 5.85 GHz | 2,400 GHz til 2,4835 GHz (afhængig af land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medie | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM). | 2.4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM).
Kanaler | 4 til 12 (afhængig af land) | Kanal 1-11 (kun USA) Kanal 1-13 (Japan, Europa)
Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Generelt
Operativsystemer | Microsoft Windows XP og Windows Vista
Wi-Fi Alliance* certificering | Wi-Fi* certificering for 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Koncern, WPA2-Personal, WPA2-Koncern, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certificering for Cisco-kompatible udvidelser | Cisco-kompatible udvidelser v4.0
WLAN-standard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Arkitektur | Infrastruktur eller ad hoc (peer-to-peer) driftstilstande
Sikkerhed | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Koncern, WPA2-Koncern, AES-CCMP 128-bit, WEP 128-bit and 64-bit; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Produktsikkerhed | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) PRO/Wireless 3945BG netværksforbindelse

Form-faktor | PCI Express* minikort
Dimensioner | Bredde 50,95 mm x Længde 30 mm x Højde 4,5 mm
Antenne-interfacestik | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkonnektor U.FL-LP-066
Dual Diversity-antenne | On-board dual diversity-skift
Tilslutningsinterface | 52-bens Minikort-kantkonnektor
Spænding | 3.3 V
Driftstemperatur | 0 til +80 grader Celsius
Luftfugtighed | 50 til 92% ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 55 ºC)
Frekvensmodulation | 2,4 GHz (802.11b/g)
Frekvensbånd | 2,400 GHz til 2,4835 GHz (afhængig af land)
Modulation | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medie | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM).
Kanaler | Kanal 1-11 (kun USA) Kanal 1-13 (Japan, Europa)
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6, 5.5, 2, 1 Mbps
IEEE 802.11g Datahastigheder | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Generelt
Operativsystemer | Microsoft Windows XP og Windows Vista
Wi-Fi Alliance* certificering | Wi-Fi*-certificering for 802.11b, 802.11g, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certificering for Cisco-kompatible udvidelser | Cisco-kompatible udvidelser v4.0
WLAN-standard | IEEE 802.11g, 802.11b
Arkitektur | Infrastruktur eller ad hoc (peer-to-peer) driftstilstande
Sikkerhed | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Koncern, WPA2-Koncern, AES-CCMP 128-bit, WEP 128-bit and 64-bit; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Produktsikkerhed | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Netværkstilslutning

Form-faktor | Mini PCI Type 3A
Dimensioner | Bredde 72,39 mm x 44,54 mm x 5,08 mm
Vægt | 12,90 g.
Antenne-interfacestik | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkonnektor U.FL-LP-066
Dual Diversity-antenne | On-board dual diversity-skift
Tilslutningsinterface | 124-pin SO-DIMM kantkonnektor
Spænding | 3,3 Volt
Driftstemperatur | 0 til +70 grader Celsius
Luftfugtighed | 50 til 85% ikke-kondenserende
Frekvensmodulation | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Frekvensbånd | 5.15 GHz - 5.85 GHz | 2,400 GHz til 2,472 GHz (afhængig af land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medie | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM). | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM).
Kanaler | 4 til 12 (afhængig af land) | Kanal 1-11 (kun USA) Kanal 1-13 (Japan, Europa)
Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Generelt
Operativsystemer | Microsoft Windows XP og Windows Vista
Wi-Fi Alliance* certificering | Wi-Fi*-certificering for 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certificering for Cisco-kompatible udvidelser | Cisco-kompatible udvidelser v3.0
WLAN-standard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Arkitektur | Infrastruktur eller ad hoc (peer-to-peer) driftstilstande
Sikkerhed | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Koncern, WPA2-Koncern, AES-CCMP 128-bit, WEP 128-bit and 64-bit. 802.1X EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Produktsikkerhed | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) PRO/Wireless 2200BG netværksforbindelse

Form-faktor | Mini PCI Type 3B
Dimensioner | Bredde 59,45 mm x 44,45 mm x 5 mm
Vægt | 12,90 g.
Antenne-interfacestik | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkonnektor U.FL-LP-066
Dual Diversity-antenne | On-board dual diversity-skift
Tilslutningsinterface | 124-bens PCI-kantkonnektor
Spænding | 3.3 V
Driftstemperatur | 0 til +70 grader Celsius
Luftfugtighed | 50 til 85% ikke-kondenserende
Frekvensmodulation | OFDM med BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK
Frekvensbånd | 2,400 - 2,472 GHz (US) 2,400 – 2,4835 GHz (Japan) 2,400 – 2,4835 GHz (Europa ETSI)
Modulation | OFDM med BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK
Kanaler | Fuld 14-kanalssupport
Datahastigheder | 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 og 54 Mbps
Generelt
Operativsystemer | Microsoft Windows XP og Windows Vista
Wi-Fi Alliance* certificering | Wi-Fi*-certificering for 802.11b, 802.11g, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certificering for Cisco-kompatible udvidelser | Cisco-kompatible udvidelser v2.0
WLAN-standard | IEEE 802.11g, 802.11b
Arkitektur | Infrastruktur eller ad hoc (peer-to-peer) driftstilstande
Sikkerhed | WPA, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, AES (128-bit), WEP 128-bit og 64-bit.
Produktsikkerhed | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

Tilbage til toppen

Tilbage til Indhold

Varemærker og ansvarsfralæggelser